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[bookmark: _Toc219900363]1概述
[bookmark: _Toc219900364]1.1项目由来
大庆油田有限责任公司第十一采油厂庆新油田，截止2025年12月已建各类管道 1400 条，总长度1075.73km，投产投产15年以上管道297.2km，占总量 27.6%。其中集输系统管道 609.3km，投产 15 年以上管道 168.1km，占总量 27.6%，注入系统管道 358.4km，投产 15 年以上的 69.1km，占总量的 19.3%。
本项目建设地点位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇，项目区域受输送介质、运行年限等因素影响，埋地管道进入老化腐蚀高峰期，管道腐蚀泄漏易导致周边环境污染，造成经济损失，存在着火、高压水伤人等安全隐患，影响生产安全平稳运行。随着管道运行年限增加，防腐层逐渐失效，导致管体与外部环境及输送介质直接接触，发生电化学腐蚀的几率增大，发生管道失效的风险也逐年升高。
为解决上述问题，大庆油田有限责任公司第十一采油厂拟建“大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目”（以下简称“本项目”）。
本项目拟投资646.90万元，整体更换站间管道 1 条，局部更换站间管道 1 条，长度共计 8.29km。整体更换集油环管道1个，局部更换集油环管道2个，长度共计7.83km。定向钻公路穿越 24 处，钢开穿越公路4处。企业投资项目备案承诺书见附件1。
本项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域、文物保护单位等环境敏感区，且项目不在生态保护红线内。本项目占用基本农田，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目国民经济分类为B0711陆地石油开采，因此根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），判定本项目为“五、石油和天然气开采业-07、陆地石油开采 0711”中“涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，应编制环境影响报告书。
根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）及《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）等法律法规，为保证建设项目与环境保护协调发展，从环境保护角度评价建设项目的可行性，大庆油田有限责任公司第十一采油厂委托湖南葆华环保科技有限公司编制环境影响报告书。接受委托后，项目负责人对项目的建设方案进行了详细分析，并对拟建区域进行多次实地考察，并结合项目方案，分析了项目的类型、性质、建设规模及所在区域的环境状况，在详细研究了相关资料并进行类比调查分析的情况下，按照国家环境影响评价技术导则的要求，编制了《大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目环境影响报告书》。
[bookmark: _Toc502736431][bookmark: _Toc219900365]1.2项目特点
[bookmark: _Toc80971325][bookmark: _Toc78816408][bookmark: _Toc76976191][bookmark: _Toc74812262][bookmark: _Toc84929175][bookmark: _Toc71371891][bookmark: _Toc85640700][bookmark: _Toc83209420][bookmark: _Toc110438427][bookmark: _Toc77067607][bookmark: _Toc80588203][bookmark: _Toc86141883][bookmark: _Toc22290]1.2.1项目选址
本项目选址位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇卫1联合站东南侧，项目不新增永久占地，临时占地面积为21.88hm2，占地类型为耕地（永久基本农田）及草地（非基本草原）。本项目占用永久基本农田，根据《基本农田保护条例》（2011年修订），国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。针对永久占地按“占一补一”原则及相关规定缴纳土地补偿费，专款用于占地补偿，按规定补划永久基本农田。管线工程临时占用基本农田施工前由第十一采油厂编制耕作层表土剥离利用方案，报有关主管部门审批后，办理征地手续，完工后耕作层表土全部回覆平整。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]根据《黑龙江省国土空间规划（2021-2035年）》、《安达市国土空间总体规划（2021-2035）》，以及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台和黑龙江省生态保护红线分布图，本项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域、文物保护单位等环境敏感区，且项目不在生态保护红线内。本项目新建管线东北侧3.1km处分布有肇州县卫星牧场草原自然保护区，本项目永久占地和临时占地不占用保护区用地，对自然保护区影响不大。
[bookmark: _Toc143099524][bookmark: _Toc186444222][bookmark: _Toc83209421][bookmark: _Toc80971326][bookmark: _Toc78816409][bookmark: _Toc84929176][bookmark: _Toc110438428][bookmark: _Toc86141884][bookmark: _Toc80588204][bookmark: _Toc71371892][bookmark: _Toc74812263][bookmark: _Toc77067608][bookmark: _Toc76976192][bookmark: _Toc85640701]本项目不占用一般湿地，废水均不外排。综合分析，项目周边不涉及制约本项目建设的环境影响因素。
1.2.2工艺特点
本项目为油田内部输油管道及掺水管道建设项目。管道工程包括测量定线、施工作业带清理和平整、修筑施工便道、开挖管沟、布管、组装焊接，防腐检验、完成下沟、分段清管、试压，连接等。
施工方式采用人工开挖与机械开挖相结合的方式，一般线路段管道全部采用大开挖沟埋式敷设方式，采取机械开挖，一般线路段施工作业带宽度为10m，穿越地下电力、通信电缆、地下管道等部分特殊地段采用人工开挖。本项目定向钻公路穿越 24 处，钢开穿越公路4处。
退役期，对废弃管道清洗吹扫后两端封堵直埋。
[bookmark: _Toc71371893][bookmark: _Toc110438429][bookmark: _Toc76976193][bookmark: _Toc84929177][bookmark: _Toc85640702][bookmark: _Toc78816410][bookmark: _Toc67523542][bookmark: _Toc86141885][bookmark: _Toc80588205][bookmark: _Toc69690760][bookmark: _Toc74812264][bookmark: _Toc83209422][bookmark: _Toc77067609][bookmark: _Toc80971327]1.2.4产污特点及措施
（1）废气
对大气环境影响主要为施工期扬尘、焊接烟尘、施工机械及车辆尾气等。
施工扬尘主要采取对运输道路及施工场地定时洒水降尘的方式，土方开挖采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施；加强对施工机械设备及运输车辆的维护保养。施工过程采用环保型焊材。施工场地处厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。
（2）废水
对地表水的环境影响主要为施工期、退役期废弃管道清管废水、新建管道试压废水的处理排放。
施工期、退役期废弃管道清管废水，主要污染物为石油类、SS，由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站进行处理，达标后回注地下开采油层，不外排。
施工期新建管道试压废水主要污染物为SS，管道试压废水管输至卫一联含油污水深度处理站进行处理，处理达标后回注地下开采油层，不外排。
卫一联含油污水深度处理站出水水质执行《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2µm”后回注地下开采油层。
施工期、退役期生活污水主要污染物为COD、氨氮等，施工人员生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
（3）地下水、土壤
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目进行分区防渗：地下外输油管道及掺水管道均为重点防渗，管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级；管道的连接方式均采用焊接，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6m、K≤1.0×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的要求。定期对管道腐蚀情况及壁厚进行检测，发现问题及时处理，防止泄漏事故的发生；提高自动化水平，对管道的压力进行实时监控，当发生泄漏事故时可通过压力变化及时发现，然后采取维抢修及回收落地油和被污染的土壤等措施控制事故对周围环境造成的影响，进一步防止污染地下水。
定向钻施工过程中，需要使用泥浆进行护壁、润滑、冷却和冲洗钻头、清扫土屑、传递动力，在定向钻穿越出土点、入土点处设置防渗泥浆池，挖深2m的5m×3m土坑，泥浆池内铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜构筑防渗层，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区技术要求。定向钻施工期间通过螺旋泵把回扩孔中的泥浆回收到防渗泥浆池中，经场地内安装的泥浆净化与回收装置处理后，泥浆循环使用，施工结束后，泥浆在防渗泥浆池内沉淀，上清液回收洒水降尘、固体部分用于井排路护坡。
建立相应的地下水例行监测计划，对所在地及其影响区地下水环境跟踪监测，同时对监测结果定期进行信息公开。
（4）噪声
本项目施工期噪声主要是施工机械和车辆运行噪声，退役期仅清管过程产生一定的噪声。
运输车辆应选择合理时间和路线；严格限定施工范围，选用噪声低的设备；注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度，距离敏感目标较近的管段施工时，可采用设置移动声屏障，降低声源影响。
（5）固体废物
管道施工废料对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废物代码为900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
本项目施工期管道定向钻施工产生的穿越工程废弃泥浆，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废物代码为900-001-S71工程泥浆，经防渗泥浆池沉降后，上清液回收洒水降尘、固体部分用于井排路护坡。
施工人员生活垃圾，对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废物代码为900-099-S64，统一收集后拉运至就近村屯生活垃圾回收点，定期由当地环卫部门清运至安达市生活垃圾填埋场处理。
（6）生态环境
对生态环境影响主要为管道施工作业对区域内植被破坏，对动物影响。
（7）风险
本工程的主要环境风险是原油及含油污水泄漏（管道泄漏）、火灾爆炸。
[bookmark: _Toc219900366][bookmark: _Toc502736432]1.3环境影响评价工作过程
我单位在接受委托后，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）等国家有关环境影响评价规范、技术导则及环境保护管理部门的要求，依次完成以下环境影响评价工作：
第一阶段：首先，收集分析工程技术文件以及相关基础资料，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，确定大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目环境影响评价技术文件类型为环境影响报告书。
其次，在仔细研究工程技术文件的基础上，进行了工程分析，并对项目所在区域进行实地踏勘和调研，了解项目周围情况。在此基础上，识别环境影响并筛选评价因子，明确环境影响、评价工作重点和环境保护目标确定等工作。通过对项目概况、周围环境敏感性及导则要求分析确定：本项目大气环境影响评价工作等级为三级；声环境影响评价工作等级确定为二级；地表水环境影响评价工作等级为二级B；地下水环境影响评价工作等级为三级；生态环境影响评价工作等级为三级；土壤环境影响评价工作等级为二级，环境风险环境影响评价工作等级为简单分析。并以此确定评价范围和评价标准，制定了评价工作方案。
第二阶段：根据工作方案，针对各环境要素的评价工作等级，调查了评价范围内的环境状况，制定了监测方案，进行生态环境现状监测并进行调查与评价，在现状监测与评价的基础上，进行各环境要素的环境影响预测和评价，编制完成各环境要素环境影响分析与评价章节。
第三阶段：通过工程分析、环境影响预测与评价的结果，确定科学合理、可行的工程方案，提出预防或减缓不利影响的环境保护措施，制定相应的环境管理或环境监测计划，从生态环境影响的角度给出工程建设项目是否可行的结论，完成报告的编制。
具体环境影响评价工作程序见图1.3-1。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2025年8月2日，大庆油田有限责任公司第十一采油厂委托湖南葆华环保科技有限公司编制《大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目环境影响报告书》，在本项目环境影响报告书编制过程及初稿完成后，建设单位依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》及建设项目环境影响评价的相关规定开展项目的公众参与工作并单独出具环境影响评价公众参与说明。公众参与工作采用网络公示、报纸公示以及张贴公告等相结合的方式进行。本项目首次环境影响评价信息公开之日为2025年8月5日（黑龙江环保技术服务网），征求意见稿公示日期为2026年4月8日~21日（黑龙江环保技术服务网），报纸第一次公告日期为2026年4月16日（大庆油田报），报纸第二次公告日期为2026年4月17日（大庆油田报），现场张贴公示日期为2026年4月8日~21日，公示地点为评价范围内村屯，并于2026年4月22日在黑龙江环保技术服务网公开发布平台进行大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目环境影响报告书全本公示和项目公众参与说明全本公示。在公示期间建设单位及环评单位未收到相关反馈，建设单位承诺将加强企业环境管理，强化诚信意识，恪守环保信用，项目运行中主动公开环保信息，接受公众监督。
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图1.3-1    建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc502736433][bookmark: _Toc219900367]1.4分析判定相关情况
[bookmark: _Toc84929180][bookmark: _Toc76976196][bookmark: _Toc83209425][bookmark: _Toc61597173][bookmark: _Toc86141888][bookmark: _Toc85640705][bookmark: _Toc57203203][bookmark: _Toc110438432][bookmark: _Toc502736434][bookmark: _Toc57976628][bookmark: _Toc57707873][bookmark: _Toc80971330][bookmark: _Toc17898120][bookmark: _Toc80588208][bookmark: _Toc29321][bookmark: _Toc67860081][bookmark: _Toc70050123][bookmark: _Toc78816413][bookmark: _Toc77067612]1.4.1产业政策符合性分析
[bookmark: _Toc17898121][bookmark: _Toc502736435][bookmark: _Toc3092]本项目为输油管道及掺水管道建设项目，属于常规石油开采项目的一部分，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类“七、石油天然气”中“1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，因此，本项目建设符合国家的产业政策。
[bookmark: _Toc126863345][bookmark: _Toc127192294][bookmark: _Toc186444229][bookmark: _Toc131167245][bookmark: _Toc143099532][bookmark: _Toc80588209][bookmark: _Toc78816414][bookmark: _Toc61597174][bookmark: _Toc83209426][bookmark: _Toc57203204][bookmark: _Toc85640706][bookmark: _Toc76976197][bookmark: _Toc86141889][bookmark: _Toc70050124][bookmark: _Toc110438433][bookmark: _Toc57707874][bookmark: _Toc67860082][bookmark: _Toc77067613][bookmark: _Toc57976629][bookmark: _Toc84929181][bookmark: _Toc80971331]1.4.2相关规划符合性分析
1.4.2.1与《黑龙江省主体功能区划》符合性分析
根据《黑龙江省主体功能区规划》第八章第二节能源开发利用中明确：“在大庆及周边地区，加大石油勘探开发力度，实施老油田二次开发工程和三次采油工程，稳定石油产量”，第三节主要矿产资源开发利用中明确：“鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、油页岩、铁、铜、铅、锌、岩金、铂、钯、水泥用大理岩、含钾岩石、熔炼水晶、玻璃用硅质原料、珍珠岩、陶粒用原料、岩棉用玄武岩、透辉石岩、饰面石岩等矿产资源”，本项目位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇境内，属于大庆周边地区，本项目为油田内部集输管道建设项目，属于大庆油田陆地石油开采项目的一部分，符合《黑龙江省主体功能区规划》要求。本项目与黑龙江省主体功能区位置关系见图1.4-1。
[image: 21主体功能区分布图]本项目位置

图1.4-1    本项目与黑龙江省主体功能区位置关系图
1.4.2.2与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析
根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目所在区域位于Ⅰ-6-1-3安达-肇东-肇源农、牧业与盐渍化控制生态功能区，该功能区的主要生态系统服务功能为盐渍化控制、生态系统产品提供。
本项目为油田内部集输管道建设项目，属于大庆油田陆地石油开采项目的一部分，建成后不新增永久占地，临时占地面积为21.88hm2，占地类型为耕地（基本农田）和草地（非基本草原），占地面积不大。项目施工结束后对临时占地进行恢复，不会造成大面积的土地退化，项目的建设不会对区域生态功能产生明显影响，在项目实施过程中，应加强防沙治沙措施的实施，如尽量减少施工作业范围，施工过程中力求做到挖填平衡，施工结束后对破坏的土地进行平整并覆土压实，及时进行植被恢复等，本项目的建设不会对区域生态功能产生明显影响，满足该区域生态系统服务功能需求。因此，本项目符合《黑龙江省生态功能区规划》的要求。
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图1.4-2    本项目与《黑龙江省生态功能区划》位置关系图
1.4.2.3与国土空间总体规划符合性分析
根据《安达市国土空间总体规划（2021-2035）》，安达市紧跟绥化市域发展步伐，积极融入“哈大绥”产业密集区、哈大齐工业走廊安达区段建设，充分发挥安达石油化工区的示范作用，提高产业集中度，实现产业集群化、园区化发展。发挥安达市打造黑龙江省“油头化尾”重要承载区，唯一精细化工县级承载基地基础优势，安达市重点承接大庆市辐射的精细化工、石油产品加工业，同时承接以农产品加工、机械制造、现代商贸物流等为特色优势的区域产业集群建设。安达具有发展石油化工产业所必需的石油资源，产业基础虽然薄弱但具有非常广阔的国际国内市场，以建设绿色油气化工名城为目标，力争成为中国最强支柱产业。本项目为油田内部集输管道建设项目，为安达市发展石油化工提供产业基础。
根据《安达市国土空间总体规划（2021-2035）》，要推进高标准农田建设、黑土地保护利用、污染土地修复，提升耕地质量和农田生态功能。本项目开发区域不在生态保护红线、城镇开发边界内，但本项目部分管段建设占用永久基本农田。根据项目场站分布位置和基本农田分布情况，管线选线确实无法避让基本农田，根据《基本农田保护条例》（2011年修订），国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，确保恢复等质等量面积的耕地，临时占用草地进行植被恢复。在采取以上措施的前提下，本项目满足《安达市国土空间总体规划（2021-2035）》中的要求。
1.4.2.4国民经济和社会发展规划符合性分析
《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：保障国家能源安全。当好标杆旗帜，建设百年油田，推进大庆油田常规油气资源稳油增气，建立地企共建共享机制，加快大庆页岩油气开发产业化商业化步伐，到2025年油气产量当量达到4500万吨以上，巩固石油大省地位。
本项目为油田内部集输管道建设项目，属于大庆油田陆地石油开采项目的一部分，属于能源附属基本设施建设，服务于国家能源设施重点建设。项目建设有利于加快推进大庆油田常规油气资源稳油增气，因此本项目符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中要求。
[bookmark: OLE_LINK41]1.4.2.5与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
本项目与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1.4-1。
表1.4-1    本项目与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》相关要求符合性
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合性

	1
	深化协同防止，全面改善空气质量”提出：推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。
	①为防止因交通运输量的增加而导致的扬尘污染，应在施工初期合理规划道路运输路线，尽量利用现有公路网络。
②运输道路、施工场地干燥时洒水抑尘，定期清扫散落在施工场地的泥土，应实行湿法吸扫，严禁干扫和吹扫，以减少扬尘对周边土壤和植被的影响。
③运料车辆在运输时，车辆应当采取苫布遮盖措施，严禁敞开式、半敞开式运输，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘。
④土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施。临时堆放土集中堆放在背风侧，并应采取覆盖、洒水等防尘措施；缩短土方裸露时间，且不宜堆积过久、过高，堆放过程中应在顶部加盖篷布；对易产生扬尘污染的建筑材料堆应覆盖到位。
⑤管线尽可能沿道路走向设计，以避免施工活动对土地和地表植被的扰动；最大限度控制施工作业带宽度，避免因施工开挖加剧土地沙漠化和水土流失，同时在施工过程中定期洒水抑尘，防止施工扬尘量大对环境造成污染。
⑥合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，防止临时堆放土风化失水而起沙起尘；遇大风天气应停止土方工程施工作业。
⑦施工结束后，应及时进行施工场地的清理，清除积土、堆物，并在绿化季节到来时应立即对临时占地进行植被恢复。
	符合

	2
	保护寒地黑土，维护土壤环境安全”提出：加强空间布局管控。将土壤和地下水环境管理纳入国土空间规划，根据土壤污染的环境风险，合理确定土地用途。永久基本农田集中区禁止规划建设可能造成土壤污染的建设项目。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价，按规划定提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。各地定期组织开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，督促企业定期开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理。防控矿产资源开发污染土壤，加强尾矿库安全管理。
	针对项目可能对地下水及土壤造成的污染，本项目采取了分区防渗措施。
本项目新建的输油管道及掺水管道均为重点防渗，管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。
在新建管线西南侧50m（坐标：124.83972，46.32094）布设1口潜水跟踪监测井，定期对地下水进行跟踪监测。
在管道临时占地范围内、管道临时占地范围外草地各布设1个土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，监测因子为pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬，监测频次为1次/年。
	符合

	3
	防范工矿企业新增土壤污染。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理。鼓励土壤污染重点监管单位实施提标改造。各地定期组织开展土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水环境监测，督促企业定期开展土壤和地下水环境自行监测、污染隐患排查治理。
	大庆油田有限责任公司第十一采油厂作为土壤重点监管企业每年对区域内土壤进行监测，并定期进行信息公开。同时，本次评价设置了土壤跟踪监测点位，能够及时有效的跟踪调查项目土壤的受污染情况。
	符合

	5
	推进环境应急能力建设，健全环境应急指挥平台，更新扩充应急物资和防护装备，加强应急监测装备配置，定期开展环境应急演练和人员培训，增强应急处置能力。加强环境应急管理队伍建设。
	本工程针对管线运营过程存在的环境风险，提出相应防治措施；同时，第十一采油厂按照预案要求编制完成了《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发事件总体应急预案》《突发环境事件专项应急预案》等专项应急预案，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。同时企业应结合本项目工艺特征，适时修订现有应急预案，将本项目纳入应急预案体系。
	符合


由上表可知，本项目符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中相关规定。
1.4.2.6与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》符合性分析
本项目与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》符合性分析见表1.4-2。
表1.4-2   本项目与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》符合性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	结论

	1
	严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。
	本项目为油田内部管线建设项目，属于国家能源建设项目，项目占用永久基本农田，项目在施工前需要征收土地，应报请相关主管部门同意，取得用地审批。本项目新建管线尽可能沿路敷设，减少占地。对临时占用的耕地，缴纳补偿费，将剥离表土恢复平整。
	符合

	2
	严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。
	本项目临时占用基本农田16.96hm2，本项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作。项目占地范围内表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）中相关规定。项目施工过程中尽量保护黑土地，不打乱土层，工程占地范围内分层开挖，先剥离表土层，堆放于管线施工作业带内置土带外侧；然后挖心、底土层堆放于管线施工作业带内置土带内侧，堆土表面设防尘网覆盖。管线施工区域沿线平行设置表土堆存区。项目临时占地复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌。
	符合

	3
	严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。
	本项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本项目在施工过程中针对临时占地，应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，表土沿管沟单独堆存，并采取苫布遮盖，防止水土流失。并定期洒水抑尘，施工结束后剥离表土分层回填，全部回用于临时占地地表平整。
	符合


1.4.2.7与《绥化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
本项目与《绥化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1.4-3。
表1.4-3    本项目与《绥化市“十四五”生态环境保护规划》相关要求符合性
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合性

	1
	开展扬尘综合治理。督办各职能部门，落实扬尘管控职责，持续推进扬尘综合治理，减少扬尘污染。
	①运输道路、施工场地干燥时洒水抑尘。②运料车辆在运输时，车辆应当采取苫布遮盖措施。③土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施。④控制施工作业带宽度，避免因施工开挖加剧土地沙漠化和水土流失。⑤施工结束后，应及时进行施工场地的清理，清除积土、堆物。
	符合

	2
	在制定国土空间规划及交通运输等相关规划时，合理划定防噪声距离，明确规划设计要求。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门证明，并公告附近居民。鼓励采用低噪声施工设备和工艺。依法将工业企业噪声纳入排污许可管理，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治。到2025年，全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到国家要求。
	施工期选用低噪声设备，注意设备维护和保养，避免设备不正常运行产生的高噪声。施工场界能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中要求。
	符合

	3
	提升黑土区资源利用可持续性。严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，对黑土耕地全面进行管控。落实“三线一单”生态环境分区中与耕地相关管控要求。推广保护性耕作模式。
强化黑土耕地保护监督管理。落实属地监督管理责任，实行黑土耕地动态监管、日常巡查。
加快耕地水土流失综合治理。坚持山水林田湖草沙冰系统治理、综合治理，减轻风蚀水蚀，防治水土流失。
	本项目临时占用基本农田16.96hm2，本项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本项目在施工过程中针对临时占地，应剥离占地内表土，采用分层开挖，分层堆放，暂存于临时占地内的表土剥离临时堆放区，并采取苫布遮盖等措施防止水土流失，定期采取洒水抑尘措施，剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时恢复地表植被。
	符合

	4
	推进地下水生态环境保护。以保护和改善地下水环境质量为核心，建立健全地下水生态环境管理体系。扭住“双源”，加强地下水污染源头预防。强化饮用水水源地保护，保障地下水型饮用水水源环境安全。
建立地下水生态环境管理体系。制定地下水环境质量达标方案。针对国家地下水环境质量考核点位，分析地下水环境质量状况，非地质背景导致未达到水质目标要求的，因地制宜制定地下水环境质量达标或保持方案。建立地下水污染重点监管单位名录。地下水污染重点监管单位依法纳入排污许可管理，建立名录，加强防渗排查整治，开展地下水环境质量监测，加强执法检查。
	本项目针对拟建管线采取了分区防渗措施，并在管线区域下游布置1口潜水跟踪监测井，定期进行跟踪监测。
	符合


1.4.2.8与《绥化市“十四五”黑土地保护规划》符合性分析
本项目与《绥化市“十四五”黑土地保护规划》符合性分析见表1.4-4。
表1.4-4    本项目与《绥化市“十四五”黑土地保护规划》相关要求符合性
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合性

	1
	严守耕地保护红线。牢固树立保障国家粮食安全的重要责任，充分发挥农业大市和粮食主产区重要职能，落实最严格的耕地保护制度、节约集约用地制度，严格落实规划指标，严守耕地保护红线，确保耕地数量不减少、质量不降低。
	本项目为油田内部管线建设项目，属于国家能源建设项目，项目占用永久基本农田，项目在施工前需要征收土地，应报请相关主管部门同意，取得用地审批。本项目新建管线尽可能沿路敷设，减少占地。对临时占用的耕地，缴纳补偿费，将剥离表土恢复平整。
	符合

	2
	严格国土空间用途管制。严格土地利用总体规划确定的土地用途，严格控制新增建设用地总量和新增建设用地占用耕地的数量，建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，须依法办理农用地转用审批手续。坚持计划指标跟着项目走，以真实有效的项目作为配置计划的依据。保障全市建设项目用地需求，优先保障民生、环保、基础设施等省市重点项目用地需求。
	本项目临时占用基本农田16.96hm2，项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作。项目占地范围内表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）中相关规定。项目施工过程中尽量保护黑土地，不打乱土层，工程占地范围内分层开挖，先剥离表土层，堆放于管线施工作业带内置土带外侧；然后挖心、底土层堆放于管线施工作业带内置土带内侧，堆土表面设防尘网覆盖。管线施工区域沿线平行设置表土堆存区。项目临时占地复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌。
	符合

	3
	严格土地执法。以“零容忍”的态度依法依规严肃处理新增农村乱占耕地建房问题，重点整治产业类、公共管理服务类项目实质性违法违规占用耕地，尤其是占用永久基本农田问题。
	本工程实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本项目在施工过程中针对永久占地及临时占地，应剥离占地内表土，采用分层开挖，分层堆放，暂存于施工井场内的表土剥离临时堆放区，并采取苫布遮盖，定期洒水抑尘措施，针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时恢复地表植被。
	符合

	4
	实施耕地深松轮作。推行深松（翻）整地，打破犁底层，增加土壤通透性和耕层厚度，建立“土壤水库”，提高土壤抗旱防涝、蓄水保墒能力，实现春旱秋防。
	本工程对临时占用的耕地采用深松深耕进行复垦。
	符合


1.4.2.8与《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）符合性分析
根据《绥化市水土保持规划》（2019～2030 年），绥化市划定了市级水土流失重点预防区和重点治理区，本项目管线工程位于绥化市安达市，不属于市级水土流失重点治理区和重点预防区。
本项目所在的区域为西南部河谷平原轻度水蚀土壤保持区Ⅲ区。该区位于绥化市西南部，属于河谷平原区，行政区划范围包括安达市、肇东市、兰西县3个市县，总面积为1040584.45hm2。本区地貌宽阔平坦，微向河流倾斜。海拔在180-210m。该区水土保持功能以保护天然草地和永久基本农田为主，同时土壤保持、蓄水保水、生态维护、水质维护等功能。本区治理方向为：营造农田防护林、改良草地。对耕地以营造农田防护林，推广旱作农业技术、节水灌溉技术；对牧草地以营造草原防护林、草地改良和种草为主；对荒地和难利用地，选择抗盐碱和耐盐 碱的树、草种，提高林草覆盖率。达到防治水土流失、改善生态环境的目的。加强油气开采区及井田沉降带的监督管理和水土流失治理，保护区域的生态环境。
本项目施工现场表土集中堆存、苫盖，以免发生水土流失；利用现有公路和已有便道行车，减少新建施工便道，避免造成新的裸露地表，施工便道应在推平后加以机械碾压；做好原有植被恢复工作，最大程度的降低因本项目施工建设和生产运行而新增的水土流失量。土石方就近占地进行临时堆放，永久占地剥离表土用于周边占地平整和植被恢复。剥离表层土临时堆场采取苫盖措施防止水土流失。施工结束后及时清理施工现场，对临时占地采取植被恢复、耕地复垦、水土保持等措施进行生态恢复。在采取水土保持措施后，本项目满足《绥化市水土保持规划》（2019～2030年）要求。
1.4.2.9与《绥化市“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》符合性分析
本项目与《绥化市“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》相关要求符合性分析见表1.4-5。
表1.4-5 与《绥化市“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》符合性分析
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	提升黑土区资源利用可持续性。严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，对黑土耕地全面进行管控。落实“三线一单”生态环境分区中与耕地相关管控要求。推广保护性耕作模式。
	本项目为油田内部管线建设项目，属于国家能源建设项目，项目占用永久基本农田，项目在施工前需要征收土地，应报请相关主管部门同意，取得用地审批。本项目新建管线尽可能沿路敷设，减少占地。对临时占用的耕地，缴纳补偿费，将剥离表土恢复平整。
	符合

	2
	推动地下水环境分区管理。开展地下水污染防治重点区划定，明确环境准入、隐患排查、风险管控等差别化环境管理要求。推动地下水环境分区管理、分级防治，因地制宜开展典型环境问题监管，探索创新地下水生态环境管理制度和经济政策
	本项目已针对项目特点提出针对性地下水污染防治措施，主要包括采取分区防渗措施，根据可能对地下水造成污染的污染源分布制定重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区；根据区域潜水流向，在项目区域下游选取1口潜水监测井作为跟踪监测点，定期对地下水进行跟踪监测。
	符合


[bookmark: _Toc127192295][bookmark: _Toc131167246][bookmark: _Toc126863346][bookmark: _Toc186444230][bookmark: _Toc143099533]1.4.3相关政策符合性分析
1.4.3.1与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析
本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）符合性分析见表1.4-4。
表1.4-4与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
	本项目为油田内部管线建设项目。本项目属于“五、石油和天然气开采业-07、陆地石油开采0711”内部外输油管道更换工程。本报告已在第五章评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，第六章提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。
更换管道位于卫星油田已开发区，已在3.1章节中对现有工程环境影响进行回顾性评价，本项目主要为油田内部外输油管道更换。区块内临时占地生态恢复良好，未发现生态环境问题和环境风险隐患。
本项目为管道更换工程，不属于滚动开发区块的产能项目。因此未对区块内已建场站排放的污染物进行分析。
	符合

	2
	涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。
	本项目施工人员产生的生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。新建管线试压废水及现有管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。本项目废水均不外排，不向附近地表水体排放污染物。
	符合

	3
	涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。
	施工阶段产生的废水均依托现有场站进行处理。本项目新建管线试压废水及现有管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，属于回注到现役油气藏层位。地下水防治措施采取过程防控、跟踪监测来防止污染地下水。
	符合

	4
	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。
	项目施工期均在临时用地内进行，严格控制施工作业面宽度，管线施工作业带宽度为10m，管沟开挖尽量采用小型施工机械和人工开挖，尽量减少占地。对不同地段采用合理的施工方式，主要采用人工开挖和机械开挖相结合的方式，管线采取多段同时施工方式，尽量缩短了施工时间。项目施工过程中施工材料合理堆放，规范运输车辆行驶路线，采用“一”字型作业法，禁止碾压和破坏占地外地表植被；管沟挖、填方作业互补平衡，分层开挖，分层回填土方予以平整、压实；对临时开挖土方采用防尘网覆盖，并对施工场地及开挖土方定期进行洒水抑尘；施工结束后对临时占地进行植被恢复和人工绿化，降低人为因素导致当地土壤盐碱化的趋势；强化管理，减少人员随意践踏造成的水土流失。在施工过程中加强防沙治沙措施和水土保持措施，最大程度有效降低生态环境影响。
项目不涉及钻井和压裂作业。
	符合

	5
	油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。
	大庆油田有限责任公司第十一采油厂现有《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。同时企业应结合本项目工艺特征，适时修订现有应急预案，将本项目纳入应急预案体系。
	


由上表可知，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》中要求。
1.4.3.2 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性判定
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）符合性分析见表1.4-5。
表1.4-5    本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相关要求符合性
	序号
	相关要求
	本工程符合性

	1
	到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。
	符合。本项目采用清洁生产的工艺和技术，工业废水回用率100%，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。
本项目施工期新建管线试压废水及现有管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。施工期生活污水进入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。施工期废水均不外排。
施工期产生的施工废料属于一般固体废物，采用收集桶回收，最大限度回收利用后，剩余废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理；本项目施工期管道定向钻施工产生的穿越工程废弃泥浆经防渗泥浆池沉降后，上清液回收洒水降尘、固体部分用于井排路护坡；施工期生活垃圾统一收集后拉运至就近村屯生活垃圾回收点，定期由当地环卫部门清运至安达市生活垃圾填埋场处理。
本项目运行期采用密闭集输工艺流程输送净化油，无废水、固体废物等污染物产生及排放。

	2
	油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。
	符合。本项目为油田内部管线建设项目，主要在现有布局基础上进行管道更换，根据管径的大小做到尽量窄控，尽量减少临时占地。施工期废水、固体废物均得到妥善处置。
本项目运行期无废气、废水、固体废物等污染物产生及排放。

	3
	在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放。新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5%
	符合。本项目为油田内部管线建设项目，本项目根据管径的大小做到尽量窄控，尽量减少临时占地。施工期废水、固体废物均得到妥善处置，本项目运行期采用密闭集输工艺，无废气、废水、固体废物等污染物产生及排放。

	4
	应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。
	符合。在本项目区域下游布设1口潜水跟踪监测井，定期对地下水进行跟踪监测。


1.4.3.3与《中华人民共和国黑土地保护法》的符合性分析
本项目与《中华人民共和国黑土地保护法》相关要求符合性分析详见表1.4-6。
表1.4-6    与《中华人民共和国黑土地保护法》符合性分析
	序号
	相关要求
	符合性分析
	结论

	1
	第二十一条 建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。建设项目占用黑土地的，应当按照规定的标准对耕作层的土壤进行剥离。剥离的黑土应当就近用于新开垦耕地和劣质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。建设项目主体应当制定剥离黑土的再利用方案，报自然资源主管部门备案。具体办法由四省区人民政府分别制定。
	本项目建设无法避免占用黑土地，本项目占用黑土地，应按照相关法律法规报相关主管部门审批。第十一采油厂应按照《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18 号）等相关规定，制定剥离黑土的再利用方案，报相关主管部门备案，并根据方案内容进行表土剥离、储存、处置、验收，施工前将集输管线临时占地范围内表土进行剥离，剥离表层土（30cm 左右）单独堆放，采用苫布或防尘网等遮盖，表土剥离临时堆放区周围设置排水沟等措施防止水土流失，并定期洒水抑尘。施工结束后临时占地内表土全部回填，并对临时占用的草地（黑土地）进行植被恢复。
	符合


在采取以上措施后，本项目符合《中华人民共和国黑土地保护法》中要求。
1.4.3.4与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析
本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性分析见表1.4-7。
表1.4-7    本项目与《黑龙江省黑土地保护利用条例》相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	黑土地保护利用实行土地用途管制制度。严格限制农用地转为建设用地，严格控制耕地转为非耕地，禁止违法占用耕地。
	本项目为油田内部管线建设项目，临时占用耕地（基本农田）和草地（非基本草原），无永久占地。本项目占用黑土地，在施工前应按照相关规定报请相关主管部门同意，并取得用地审批。
本项目集输管线施工过程中严格控制管道施工作业宽度为 10m，尽量减少黑土地的占用；施工过程中施工材料合理堆放，规范运输车辆行驶路线，采用“一”字型作业法，禁止碾压和破坏占地外地表植被；施工结束后及时对临时占用的草地进行恢复。
	符合

	2
	生产建设活动占用黑土地的，应当按照有关标准、规范和管理规定剥离表土。
	本项目严格按照相关规定，在施工前编制表层土壤剥离利用实施方案，统筹安排剥离、储存和再利用。本项目施工过程中尽量保护黑土地，不打乱土层，工程占地范围内分层开挖，先剥离表土层（约30cm），堆放于管道施工作业带中置土带外侧；管沟挖方土放置在置土带内侧（靠近管沟侧），置土带采取先设置编织袋压护，加强防护的方式防止水土流失。剥离表土在工程施工结束后及时用于回填，分层回填压实，保护有耕作能力种植价值的表层土壤，以便尽快恢复土地原貌。
	符合


[bookmark: OLE_LINK8]根据以上分析，本项目符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2023年12月24日修订通过，2024年3月1日起施行）中要求。
1.4.3.5与《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025 年）》符合性分析
根据《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025 年）》实施内容：坚持政府引导、社会参与。发挥政府投入引领作用，通过市场化运作，带动社会资本投入，引导农村集体经济组织、农户、新型经营主体、企业积极参与。健全黑土地保护责任体系, 进一步明确省市县乡四级政府及相关部门黑土地保护职责，建立黑土地质量监测网络体系，形成黑土地保护建设长效机制。
本项目施工前应剥离临时占地内 0.3m 的表土，采用分层开挖，分层堆放，剥离的表土暂存于施工作业带内置土区外侧，并采取苫布或防尘网遮盖，表土剥离临时堆放区周围设置排水沟等措施防止水土流失，并定期采取洒水抑尘措施，施工结束后及时用于回填，分层回填压实，保护有耕作能力种植价值的表层土壤，并对临时占地地表植被进行恢复。
在政府引导下，建设单位积极参与，并共布设2个土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测。
在采取以上措施后，本项目符合《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）》中要求。
1.4.3.4与《基本农田保护条例》符合性分析
根据《基本农田保护条例》中第十五、十六条规定：“基本农田划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占用基本农田数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。”
本项目为油田内部管线建设项目，属于能源附属基础设施建设，项目选址无法避让永久基本农田。因此工程临时占地应按照《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）、《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订）要求逐级上报土地管理部门批准，且占补要求满足《基本农田保护条例》等法律法规要求的“占一补一，质量相等”方可建设。施工前，由建设单位编制表土剥离利用方案，对施工场地的表土进行剥离，管沟一侧设置表土剥离临时堆存带，用于堆放剥离的表土层（农田的耕作层），并对剥离的表土进行苫盖，在施工结束后，对临时占用永久基本农田回填表土层，对耕地进行复垦。本项目的建设对当地土地利用格局影响在可接受范围内。因此本项目符合《基本农田保护条例》。
1.4.3.5与《黑龙江省耕地保护条例》符合性判定
本项目与《黑龙江省耕地保护条例》（2021年10月29日修订，2022年1月1日起施行）符合性分析见表1.4-9。
表1.4-9    本项目与《黑龙江省耕地保护条例》相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	第二十一条：非农业建设可以利用非耕地的，不得占用耕地。经依法批准占用耕地的，用地单位应当负责开垦与所占用耕地数量、质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当向县以上自然资源行政主管部门缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地；耕地后备资源不足的，依法实行易地占补。
	本项目为油田内部管线建设项目，属于能源附属基础设施建设，项目选址无法避让永久基本农田。本项目在施工前需要征收土地，应报请相关主管部门同意，取得用地审批。对临时占用永久基本农田回填表土层，对耕地进行复垦。
	符合

	2
	第三十六条：因事故或者其他突发事件，造成耕地环境污染的，当事人应当立即采取补救措施，并向当地县级农业农村或者生态环境行政主管部门报告。相关行政主管部门接到报告后，应当及时启动应急预案，并按照规定处理。
	第十一采油厂按照预案要求编制完成了《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发事件总体应急预案》《突发环境事件专项应急预案》等专项应急预案，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。
	符合

	3
	第四十五条：耕地的耕作层土壤剥离按照国家和省有关规定执行。
	本项目根据《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）要求实施表土剥离制度，本项目在施工过程中针对永久占地及临时占地，应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，集中暂存于剥离表土临时堆放区，并采取苫布遮盖等措施防止水土流失。针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时平整恢复。
	符合

	4
	第四十六条：经批准占用耕地的非农业建设项目施工时，施工单位应当减少地表扰动范围，避免损坏周边耕地的耕作层。无法避免的，由建设单位及时进行整理、修复或者依法补偿。
	本项目在施工过程中严格控制施工作业面积，加强施工管理，尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，确保尽量少占优质黑土地。针对临时占地，应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，集中暂存于剥离表土临时堆放区，并采取苫布遮盖等措施防止水土流失，定期采取洒水抑尘措施。针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，及时平整恢复。
	符合


根据以上分析，本项目符合《黑龙江省耕地保护条例》中要求。
1.4.3.6与《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发〔2014〕18号）符合性判定
本项目与《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发〔2014〕18号）符合性分析见表1.4-10。
表1.4-10 与关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知相关要求符合性判定
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合性

	1
	进一步严格建设占用耕地审批。强化建设项目预审，严格项目选址把关。凡不符合土地利用总体规划、耕地占补平衡要求、征地补偿安置政策、用地标准、产业和供地政策的项目，不得通过用地预审。对线性工程占用耕地100公顷以上、块状工程70公顷以上的，省级国土资源部门必须组织实地踏勘论证，部组织抽查核实；确需占用的，按照确保粮食生产能力不下降的要求，提出补充耕地安排，补充数量质量相当的耕地，并作为通过预审的必备条件。
	本项目临时占用基本农田21.88hm2，按要求办理征地手续，本项目针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时恢复地表植被。
	符合

	2
	强化耕地数量和质量占补平衡。各地要严格执行以补定占、先补后占规定，引导建设不占或少占耕地。
	本项目针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时恢复地表植被。本工程建设过程中，对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，按照规定缴纳耕地补偿费，专款用于基本农田补划。
	符合

	3
	严格划定和永久保护基本农田。基本农田一经划定，实行严格管理、永久保护，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途；建立和完善基本农田保护负面清单，符合法定条件和供地政策，确需占用和改变基本农田的，必须报国务院批准，并优先将同等面积的优质耕地补划为基本农田。
	
	


综上所述，本项目符合《关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》中要求。
1.4.3.7与《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）符合性分析
根据《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中第三条规定：“临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。县级自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。”。
本项目选址确实难以避让永久基本农田，临时占用基本农田21.88hm2，建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，本项目施工期2个月，临时占地不超过两年。本项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）。本项目在施工过程中应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，表土沿管沟单独堆存，并采取苫布遮盖，防止水土流失，并定期洒水抑尘，施工结束后剥离表土分层回填，并及时对临时占用的耕地进行复垦。在采取以上措施后，本项目符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中相关要求。
1.4.3.6与自然资规〔2021〕2号符合性分析
本项目与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析见表1.4-8。
表1.4-8    本项目与自然资规〔2021〕2号相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。
	本项目为油田内部管线建设项目，施工期以临时占地为主，占用耕地（基本农田）和草地（非基本草原）。本项目临时占地采取剥离占地内表土，采用分层开挖，分层堆放，暂存于管线两侧内的表土剥离临时堆放区，并采取苫布遮盖、洒水抑尘等措施防止水土流失。针对永久占地按“占一补一”的原则及相关规定缴纳土地补偿费，专款用于占地的恢复及补偿，针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，确保恢复等质等量面积的耕地。
	符合

	2
	临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。
	本项目为油田内部管线建设项目，为能源基础设施建设项目，本项目计划施工期不超过1年。
	符合

	3
	严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
	本项目临时占地范围内无临时建（构）筑物，施工结束后等质等量恢复临时占地内的耕地。
	符合


根据以上分析，本项目符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）中要求。
1.4.3.7与《中华人民共和国草原法》符合性分析
本项目与《中华人民共和国草原法》（中华人民共和国主席令第82号，2021年4月29日修正施行）符合性分析见表1.4-9。
表1.4-9    本项目与《中华人民共和国草原法》相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	进行矿藏开采和工程建设，应当不占或者少占草原；确需征收、征用或者使用草原的，必须经省级以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。
	本项目建设占用耕地（基本农田）和草地（非基本草原））。临时占地采取管沟及设备区在施工前剥离表土，剥离的表土放在置土带外侧，管沟挖方土放置在置土带内侧，置土带采取先设置编织袋压护，在采用单行十字形压护，底土层另外堆放，施工结束后及时清理施工现场，采用分层回填压实，按生、熟土顺序填放，保护耕作层，复原时先填心、底土，后平覆表土，回填后管沟上方留有自然沉降余量，管沟回填多余的土均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，并及时恢复地表植被，确保恢复等质等量面积的草地。
	符合

	2
	因建设征收、征用集体所有的草原的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》的规定给予补偿；因建设使用国家所有的草原的，应当依照国务院有关规定对草原承包经营者给予补偿。
	
	

	3
	临时占用草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物；占用期满，用地单位必须恢复草原植被并及时退还。
	本项目计划施工期不超过1年。本项目施工结束后拆除临时用地内临时建（构）筑物，并等质等量恢复临时占地内的草地。
	符合


根据以上分析，本项目符合《中华人民共和国草原法》（中华人民共和国主席令第82号，2021年4月29日修正施行）中要求。
1.4.3.9与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）符合性分析
本项目与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）符合性分析见表1.4-11。
表1.4-11    本项目与《地下水管理条例》相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；
	本项目已针对项目特点提出针对性地下水污染防治措施，主要包括采取分区防渗措施，根据可能对地下水造成污染的污染源分布制定重点防渗区；根据区域潜水流向，本项目在区域下游设1个潜水跟踪监测点，定期对地下水进行跟踪监测。
	符合

	2
	化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；
	
	


根据以上分析，本项目符合《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）中要求。
1.4.3.10与黑政办规〔2021〕18号符合性分析
本项目与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）符合性分析见表1.4-12。
表1.4-12    本项目与黑政办规〔2021〕18号相关要求符合性一览表
	序号
	文件要求
	符合性分析
	符合性

	1
	成片开发和城镇批次用地占用耕地的，应在供地前实施耕作层土壤剥离；单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。
	本项目建设占用耕地（基本农田）和草地（非基本草原）。施工前由第十一采油厂编制表土剥离方案，在施工过程中针对临时占地，应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，集中暂存于临时占地内的表土剥离临时堆放区，并采取苫布遮盖等措施防止水土流失，定期采取洒水抑尘措施。针对永久占地将剥离的表土按照“占一补一，质量相等”的要求进行补偿并易地补充耕地，针对临时占地在将剥离的表土在施工结束后分层回填，并及时恢复地表植被。
	符合


根据以上分析，本项目符合《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）中要求。
1.4.3.11与《大庆市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性判定
本项目与《大庆市空气质量持续改善行动计划实施方案》（庆政发〔2024〕10号）符合性分析见表1.4-13。
表1.4-13 与《大庆市空气质量持续改善行动计划实施方案》相关要求符合性判定
	序号
	相关要求
	符合性分析
	符合性

	1
	严格环境准入要求。新改扩建高耗能、高排放、低水平项目，要严格遵照产业规划和政策、生态环境分区管控、规划环评、项目环评、节能审查，以及产能置换、总量控制、区域污染物削减、碳达峰等相关要求执行，原则上采用清洁运输方式。
	本项目为油田内部管道建设项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合

	2
	加快淘汰重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。
	本项目为输油管道及掺水管道建设项目，属于常规石油开采项目的一部分，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类“七、石油天然气”中“1.石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采”。
	符合

	3
	大力发展新能源和清洁能源。持续增加天然气生产供应，进一步优化天然气使用方式，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求，在落实气源的前提下加大工业用煤替代力度。到2025年，非化石能源消费比重力争超过15%。
	本项目为油田内部管道建设项目，运行期不消耗能源。
	符合

	4
	深化扬尘污染综合治理。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，严格落实《行动计划》“将防治扬尘污染费用纳入工程造价”的规定。
	本工程施工期通过采取施工场地定时洒水、运输车辆加盖苫布、土方采取防尘网遮盖挡等措施，降低施工扬尘对周围环境的影响。运行期不会产生扬尘。
	符合

	5
	强化VOCs综合治理。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展储罐部件密封性检测。对装载汽油、煤油等高挥发性化工产品的汽车罐车，推广使用自封式快速接头。严格落实《实施方案》“污水处理场所高浓度废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)废气要密闭收集处理”的规定。规范开展泄漏检测与修复(LDAR)。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。防止将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	本项目为油田内部管道建设项目，运行期采用密闭工艺流程，采取密闭性良好的阀门，同时加强对设备和管道的检查与维护，最大程度上控制烃类气体的无组织挥发
	符合


根据以上分析，本项目符合《大庆市空气质量持续改善行动计划实施方案》（庆政发〔2024〕10号）中要求。
[bookmark: _Toc186444231]1.4.4生态环境分区管控要求符合性分析
1.4.4.1生态保护红线
根据《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》，本项目位于黑龙江省安达市昌德镇境内，属于“三区三线”划定启用的区域，其中的“三区”分别为城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间；“三线”分别为城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。按照《绥化市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台和自然资源部永久基本农田查询平台，本项目占用永久基本农田，不在生态保护红线、城镇开发边界内，且本项目不涉及国家、省、市级自然保护区、自然文化遗产、风景名胜区、文物古迹、饮用水水源保护区、重要湿地等区域。根据《黑龙江省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》及《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目位于重点管控单元，本项目与分区管控要求符合性分析见表1.4-14。
表1.4-14    本项目与分区管控要求符合性分析
	环境管控单元
	分区管控要求
	拟建项目情况
	符合性

	重点管控单元
	突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的要求。
	本项目施工期施工场地采取及时洒水、临时土方等加盖苫布等遮盖物来控制扬尘排放。施工期新建管线试压废水及废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排；施工期施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。施工场地噪声采取合理安排施工时间，避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备，注意设备维护和保养等措施降低噪声对周边环境的影响。施工过程中产生的施工废料属于一般工业固体废物，采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。定向钻施工产生的废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理。施工人员生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。原有管线的两端切断，并采用混凝土对占压管线两端进行封堵后直埋于地下，不再挖出。本项目在施工结束后对临时占地进行补偿并恢复。
项目运营期集输管道采用密闭工艺输送，不产生废气、废水、固体废物。在环境风险防控方面采取加强施工管理、制定岗位操作规程并定期培训学习、实行岗位责任制、制定可行的突发环境事件环境应急预案等措施。采取以上措施可有效解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。
由以上分析，本项目满足重点管控单元分区管控要求。
	符合


1.4.4.2环境质量底线
根据黑龙江省绥化生态环境监测中心2025年2月公布的《绥化市环境质量年报（2024年度）》，2024年绥化市空气质量劣于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求，项目区域属于不达标区。本项目不排放废水，项目建设不会对地表水产生影响。区域地下水质量除锰外可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，特征因子石油类可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准限值要求；本项目现有井场土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，评价范围内居住区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准，管线临时占地范围内及评价范围内农用地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值。因此本项目建设符合环境质量底线要求。
1.4.4.3资源利用上线
本项目属于油田内部管线建设项目，项目临时占地面积为21.88hm2，占地类型为耕地（基本农田）及草地（非基本草原），临时占地均为施工结束后进行生态恢复，土地资源消耗符合大庆市土地资源利用上线要求；本项目不开采地下水，施工期新鲜水消耗量为526.5m3，消耗的水主要用于生活及生产需要，用量不大；运营期不新增新鲜水消耗，区域的水资源消耗不大；本项目施工期设备能源主要依托油田的电网供电，能源消耗符合能源利用上线要求。因此本项目符合资源利用上线要求。
1.4.4.4生态环境准入清单 
对照黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台，本项目占用安达市城镇空间（管控单（元分类：重点保护单元，管控单元编码：ZH23128110002）、安达市水环境城镇生活污染重点管控区（管控单元分类：重点管控单元，管控单元编码：ZH23128120003）。本项目与生态环境分区管控单元位置关系见图1.4-3和图1.4-4，根据《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》中管控要求，本项目与生态环境准入清单管控要求符合性分析见表1.4-24和表1.4-25。
[image: ]
图1.4-3  本工程与优先保护单元位置关系图
[image: ]
图1.4-4  本工程与重点管控单元位置关系图
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表1.4-24        本项目与绥化市生态环境总体准入要求符合性分析
	适用范围
	管控纬度
	管控要求
	本项目
	符合性

	总体要求
	空间布局约束
	1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	1、本项目为油田集输管道项目，属于国家能源附属基础设施项目，占用耕地和草地，项目选址无法避让耕地(黑土地)。项目临时占地21.88hm2。项目在施工前需要征收土地，应报请相关主管部门同意，取得用地审批。本工程尽可能减少占地。本工程建设过程中，对临时占用的耕地，由建设单位按规定缴纳耕地补偿费，及时对临时占地进行平整恢复。
2、本项目为油田集输管道项目，不属于有色、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。不属于高污染、高能耗行业。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.2025年和2035年全市大气污染物氮氧化物和VOCs重点工程削减量不低于省政府确定的削减量。
2.2025年和2035年全市水污染物化学需氧量和氨氮削减量不低于省政府确定的削减量。到2025年，化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到10984.9吨、1200吨。
	符合。本项目施工过程中产生的废气主要为施工扬尘、焊接烟尘。施工扬尘采取运输道路及施工场地定时洒水抑尘，运输车辆采取苫布遮盖措施，土方开挖采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施；项目管道焊接主要方式为电焊，由于项目产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好，对大气环境影响较小。运营期管道密闭输送，定期对和管道进行维修保养，保证输送管道的平稳运行，控制烃类气体的无组织挥发。
施工期新建管线试压废水及废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层，不外排；施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。运营期无生产废水。
	符合

	
	环境风险防控
	各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
	第十一采油厂按照预案要求编制完成了《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发事件总体应急预案》《突发环境事件专项应急预案》等专项应急预案，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。
	符合

	
	资源利用效率要求
	1.水资源：
全市2025年用水总量不得超过36.55亿立方米，2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。
2.土地资源：
全市2025和2035年耕地保有量不低于规划指标。
3.能源：
2025年和2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。
	项目施工期管道工程以临时占地为主，临时占地在施工结束后进行生态恢复；本项目施工期消耗的水主要用于生产生活需要，管线试压废水不外排，运营期不消耗水，不消费煤炭，能源消耗符合绥化市能源利用上线及分区管控要求。
	符合

	
	高污染燃料禁燃区资源利用效率要求
	1.禁燃区禁止燃用燃料组合类别确定为国环规大气〔2017〕2号中I类类别。
2.禁燃区内禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等燃料；单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉禁止燃用煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。
3.禁燃区内不得新建、扩建国环规大气〔2017〕2号Ⅱ类类别规定中禁止燃用高污染燃料的燃用设施，不得销售国环规大气〔2017〕2号Ⅱ类类别中规定的高污染燃料。
	本项目为油田集输管道工程，运营期不涉及加热、供热等设施，不使用高污染燃料。
	符合


表1.4-25        本项目与安达市生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目符合性分析

	ZH23128120004
	安达市水环境城镇生活污染重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。
	[bookmark: OLE_LINK73]本项目为油田集输管道工程，位于安达市昌德镇境内，属于农村地区，不属于高污染、高能耗行业。本项目施工期运行期产生的污染物均可得到有效治理，可控制污染物排放；本项目管线试压废水及废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层，不外排；施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。运营期无生产废水。

	
	
	
	
	2. 大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
	

	
	
	
	污染物排放管控
	1.(1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。（2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。（3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。（4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率
	

	
	
	
	
	2. 大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（3）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放
	不涉及

	
	
	
	环境风险防控
	1. 大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	不涉及

	
	
	
	
	2. 高污染燃料禁燃区同时执行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
	本项目为油田集输管道工程，运营期不涉及加热、供热等设施，不使用高污染燃料


续表1.4-25        本项目与安达市生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控要求
	本项目符合性

	ZH23128110003
	安达市城镇空间
	安达市城镇空间
	空间布局约束
	1.执行（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产 企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽 养殖场、养殖小区。 2.水环境城镇生活污染重点管控区执行除干旱地区外，新建城区应全 面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 3.水环境农业污染重点 管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江 平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的 农作物面积恢复性增长。 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业 产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处 置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟 料生产线进行不扩产能改造。 由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。（2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。（3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。（4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
2.大庆市红旗水库饮用水水源、大庆市大庆水库饮用水水源、大庆市东城水库饮用水水源同时执行（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：<1>禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。<2>禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。<3>运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。<4>禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。<5>禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。<6>禁止设置排污口。（2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：<1>一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。<2>二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。<3>准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4） 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。<1>一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。<2>二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。<3>准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 
	本项目为管道改造工程，属于陆地石油开采项目的一部分，遵循以生态环境保护为主，减少了对土地资源的占用。管道施工临时占用的草地（非基本草原）和耕地（基本农田），在施工结束后及时平整进行人工植被恢复，播撒适应当地环境生长的草籽进行恢复。
本项目施工期新建管道试压废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站进行处理；施工期、退役期废弃管道清管废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站进行处理，处理后的污水指标满足《大庆油田地面工程建设设计规定》 （Q/SYDQ0639-2015） 、 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 》 （SY/T5329-2022） 标准要求后回注地下开采油层，不外排。施工期生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。

	
	
	
	污染物排放管控
	1.城市建成区和工业园区内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物排 放总量应等量置换。 2.执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 3.水 环境城镇生活污染重点管控区执行（1).新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进， 除干旱地区外均实行雨污分流。 （2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收 集。 （3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措 施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、 泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施 建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 4.水环境农业污染重点管控区同时执行（1） 支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水 平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 （2）畜禽养殖户应当及时 对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处理。县级人民政府应当组织对 本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或 者配备污染防治配套设施。 （3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品， 提高使用效率，减少农业内源性污染。 5.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以 煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余 热、电力热力等进行替代。 （2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电 力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
	本项目不涉及销售、燃用高污染燃料，未建设高污染燃料的设施。不属于“两高”行业。本项目施工期更换管道试压废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站进行处理；施工期、退役期废弃管道清管废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站进行处理，处理后的污水指标满足《大庆油田地面工程建设设计规定》 （Q/SYDQ0639-2015） 、 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法 》 （SY/T5329-2022） 标准要求后回注地下开采油层，不外排。施工期生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。

	
	
	
	环境风险防控
	1.执行化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全 距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解 “邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 2.大气环 境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属 冶炼、焦化等行业企业。
	本项目不涉及化工园区及居民区等行业企业。

	
	
	
	资源开发效率要求
	1.执行（1）推进污水再生利用设施建设。 （2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公 共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 2.高污染燃料禁燃区同时执 行（1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或 者其他清洁能源。（2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供 热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放 的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
	本项目不涉及销售、燃用高污染燃料，未建设高污染燃料的设施。不属于“两高”行业。



根据上表分析，本项目符合《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》中生态环境准入清单要求，本项目为环境准入允许类别。

[bookmark: _Toc186444232]1.4.5选址合理性分析
本项目位于绥化市安达市昌德镇卫1联合站东南，主要建设内容整体更换站间管道 1 条，局部更换站间管道 1 条，长度共计 8.29km。整体更换集油环管道1个，局部更换集油环管道2个，长度共计7.83km，配套建设防腐等工程。项目周围敏感点主要为居住区、耕地、草地，与本项目最近的居住区为孙家屯（管线西侧20m）。
根据《黑龙江省国土空间规划（2021-2035年）》、《绥化市国土空间总体规划（2021-2035 年）和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台，本项目不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水源保护区、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林、生态红线管控范围、重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等重要保护目标，同时对照《黑龙江省湿地名录（2022版）》，本项目评价范围内不涉及一般湿地。
根据《绥化市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目位于重点管控单元，结合黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台，本项目位于安达市水环境城镇生活污染重点管控区和安达市城镇空间，经与生态环境准入清单管控体系符合性分析，本项目建设符合分区管控要求。
根据设计方案，结合现场勘查情况，本项目管线路由严格遵循最短路由，尽量做到线路平、顺、直，在满足注水要求的前提下，尽量沿现有道路敷设，便于施工和生产维护管理的原则布置，采取了最优的管道走向，并尽量减少与天然和人工障碍物交叉；项目管线施工占地范围内剥离的表土暂存于临时占地范围内，不设取土场、弃土场。
本项目管道工程临时占用基本农田。根据《基本农田保护条例》（2011年修订），国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。本项目管道工程确实无法避让基本农田，对于21.88hm2临时占地，施工前应剥离占地内0.3m的表土，采用分层开挖，分层堆放，暂存于占地内的表土剥离临时堆放区，并采取苫布遮盖，表土剥离临时堆放区周围设置排水沟等措施防止水土流失，并定期采取洒水抑尘措施，剥离的表土在施工结束后分层回填，及时恢复地表植被，并采取补播措施，对占用农田全部恢复为等质等量面积的耕地，对占用的草地进行植被恢复，采取以上措施，满足占用耕地及草地的选址要求。
本项目管线施工尽量采用占地面积最小、环境影响最小的布局方案，尽量避绕周围环境敏感目标，减少对耕地及草地的占用，并对占地采取生态恢复及补偿措施，把对生态环境的影响降至最小。工程建设对周围的主要环境影响为生态环境影响、大气环境影响、地下水环境影响、声环境影响和固体废物对周围的环境影响。通过环境影响预测与环境影响分析，工程建设实施后，通过采取相应的废气、废水、噪声、固体废物等污染控制措施，周围环境质量均满足相关标准要求，工程建设对周围的环境影响均在可接受的范围。
综合分析，项目周边不涉及制约本项目建设的环境影响因素，工程选址在环境保护方面较合理。
[bookmark: _Toc219900368][bookmark: _Toc186444233]1.5关注的主要环境问题及环境影响
本项目为油田内部管线建设项目，环境影响主要来源于管线的建设，环境影响包括施工期污染物排放造成的环境污染和占地及施工造成的生态影响。根据现状调查，本项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域内，主要环境敏感保护目标为评价范围内的生态环境、区块周边分布的居民区。本次评价重点关注施工期施工活动和工程占地对土壤、生态环境的影响，施工过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等对周围环境的影响。
（1）环境空气
本项目施工期主要体现在施工活动产生的扬尘、管道焊接烟尘、施工机械和运输车辆尾气对大气环境产生的影响。通过合理规划运输路线、土方加盖防尘网或苫布、定期洒水抑尘等措施后，项目施工期对周围大气环境的影响较小。本项目运营期无废气产生。
（2）水环境
本项目施工期可能对地表水环境产生影响的主要为新建管线试压废水、废弃管线清洗废水以及施工人员的生活污水。施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。新建管线试压废水及废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。本项目施工期废水不会对周边地下水及地表水环境产生明显不利影响。本项目运行期无废水产生及排放。
本工程施工期可能对地下水产生影响的主要为废弃泥浆，运行期可能对地下水产生影响的因素主要为集输管道泄露。在采取源头控制、过程防控、分区防渗、跟踪监测后对区域的地下水环境影响较小。
（3）声环境
本项目施工期对声环境的影响主要为各类集输管线施工机械及运输车辆产生的噪声。通过选用低噪声施工设备，合理布置施工现场，合理安排施工时间，注意施工机械及运输车辆的维护和保养，运输车辆选择避开居民点路线，尽量不鸣笛，对周边声环境影响较小。
（4）固体废物
施工过程中产生的固体废物主要为施工废料、废弃泥浆、生活垃圾等。施工期产生的施工废料属于一般固体废物，统一收集后由施工单位拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理。原有管线的两端切断，并采用混凝土对占压管线两端进行封堵后直埋于地下，不再挖出。施工期生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。
（5）生态环境
本工程管道铺设发生的临时占地，以及因机械设备、车辆的碾压、人员的践踏等活动将会对地表植被造成一定程度的破坏。临时占地暂时改变了土地利用形式，使区域的生产能力受到暂时性影响。施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态，对临时占用耕地及草地进行表土留存，分层回填，整平翻松，确保恢复等质等量面积的耕地及草地，项目建设对生态环境影响较小。
（6）土壤环境
本项目集输管道运营过程中，石油烃进入土壤的途径主要事故状态下集输管道泄露时产生的原油及含油污水。
针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制后对区域的土壤环境影响较小。
（7）环境风险
本工程的主要环境风险是含油污水泄漏，对区域内的大气、地表水、地下水环境和生态环境有潜在危害性。本次新建的集输管道管道材质均采用内环氧粉末普通级外2PE加强沥青防腐钢管，依托注配间压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后采取关闭机泵等措施进行控制。在工程采取相应环境风险防范和应急措施后，可以降低和控制工程发生事故情况下对周围环境的影响。
[bookmark: _Toc186444234][bookmark: _Toc219900369]1.6环境影响评价主要结论
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目符合生态环境分区管控要求，同时满足《黑龙江省国土空间规划（2021-2035年）》、《安达市国土空间总体规划（2021-2035）》、《黑龙江省主体功能区划》、《黑龙江省生态功能区划》、《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》、《绥化市“十四五”生态环境保护规划》等要求。按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1）的要求，本项目环评进行的过程中建设单位开展了公众参与调查，具体见《大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目环境影响评价公众参与说明》。
本报告书较为详细地论述了建设项目环境概况、主要环境问题、主要环境影响和拟采取的环保措施。主要结论为：大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目选址合理；项目符合现行产业政策；对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，满足总量控制要求，环境风险受控，对区域环境影响较小；公众参与调查结果表明，公众参与对该项目无反对意见。在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。
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[bookmark: _Toc219900371]2.1评价目的
根据本工程特性及工程所在地的环境特点，确定建设项目环境影响评价目的：
（1）对建设项目的工程内容和工艺流程进行分析，明确污染源和可能产生的污染因素，明确污染物的排放源强。对现有项目进行简要分析，明确现有项目存在的环境问题，提出有针对性的整改方案，并对本项目的依托工程进行依托可行性分析。
（2）对建设项目所在地的自然环境和环境质量进行现状调查，查清项目拟建厂址所在地区的环境质量现状，得到当地的环境质量现状的结论及存在的主要环境制约因素。
（3）分析、预测、评价项目对评价区域内大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境和环境风险可能造成的影响程度和范围。
（4）对项目拟采取的环保措施进行论证，提出污染防治措施及生态保护对策与建议。
（5）从环境保护和环境风险角度论证本项目建设的可行性，并从设计、生产、管理和环境污染防治等方面提出环境保护和减缓措施，最大限度降低项目建设对环境的不利影响，确保经济和环境的可持续发展。
[bookmark: _Toc219900372]2.2评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 
（1）依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
（2）科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
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（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；
（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；
（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]（8）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日起施行）；
（9）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 39 号，2011年3月1日）。
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号，2012年7月1日起施行）；
（11）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议第二次修订，2023年5月1日起施行）；
（12）《中华人民共和国草原法》（中华人民共和国主席令〔2021〕81号，2021年4月29日修正施行）；
（13）《中华人民共和国防沙治沙法》（主席令2018年第16号（3），2018年10月26日修正施行）；
（14）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日起施行）。
（15）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682号，2017.10.01）；
（16）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日起施行）；
（17）《排污许可管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第 32 号，2024年7月1日实施）；
（18）《自然资源部关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号，2022年9月30日）；
（19）《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；
（20）《中华人民共和国土地管理法》（2019修订），2019年8月26日修订，2020年1月1日起施行；
（21）《地下水管理条例》（2021年10月29日公布，自2021年12月1日起施行）；
（22）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，2011.03.05）；
（23）《黑龙江省环境保护条例》（2018.04.26修正）；
（24）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018.12.27）；
（25）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日实施）；
（26）《黑龙江省防沙治沙条例》（2018年6月18日修正）；
（27）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发〔2016〕46号，2016年12月30日）；
（28）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2023年12月24日修订通过，2024年3月1日起施行）；
（29）《黑龙江省草原条例》（2018年6月28日修订施行）；
[bookmark: _Toc85640717][bookmark: _Toc84929193][bookmark: _Toc86141900][bookmark: _Toc67860093][bookmark: _Toc61597186][bookmark: _Toc83209437][bookmark: _Toc77067624][bookmark: _Toc80971342][bookmark: _Toc70050140][bookmark: _Toc76976208][bookmark: _Toc80588220][bookmark: _Toc110438444][bookmark: _Toc78816425]2.3.2环境保护相关部门规章及规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），2021年1月1日起施行；
（2）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；
（3）《国家危险废物名录（2025年版）》（2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行）；
（4）《危险废物排除管理清单（2021年版）》（生态环境部公告2021年第66号）；
（5）《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）；
（6）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）；
（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，2012.07.03）；
（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号，2012.08.07）；
（9）《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；
（10） 《环境影响评价公众参与办法》 （生态环境部令第4号，2019.01.01）；
（11）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；
（12） 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）；
（13）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）；
（14）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120 号）；
（15）《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》（黑环发〔2019〕153号）；
（16）《黑龙江省主体功能区规划》；
（17）《黑龙江省生态功能区规划》；
（18）《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》；
（19）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》（黑政规〔2021〕18号）；
（20）《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（黑政发〔2021〕5号）；
（21）《黑龙江省黑土地保护工程实施方案（2021-2025 年）》（黑政办规〔2021〕40号）；
（22）《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）；
（23）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19 号）（2023年12月30日）；
（24）《关于更新黑龙江省湿地名录数据的公告》（黑龙江省林业和草原局，2022年8月18日）；
（25）《黑龙江省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》；
（26）《关于支持大庆油田有限责任公司油气项目临时用地办理事项的通知》（黑国土资函〔2016〕22号）；
（27）《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号）；
（28）《大庆市生态环境准入清单（2023年版）》；
（29）《大庆市水土保持规划》（2015～2030年）；
（30）《大庆油气田地面工程“十四五”规划》；
（31）《大庆市“十四五”生态环境保护规划》（庆政规〔2022〕7号）；
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]（32）《新时代大庆油田当好标杆旗帜建设百年油田发展规划》；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK32]（33）《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ∕T 0317-2018）。
[bookmark: _Toc57707886][bookmark: _Toc57203216][bookmark: _Toc57976641][bookmark: _Toc8791][bookmark: _Toc17898131][bookmark: _Toc77067625][bookmark: _Toc83209438][bookmark: _Toc78816426][bookmark: _Toc67860094][bookmark: _Toc85640718][bookmark: _Toc86141901][bookmark: _Toc80971343][bookmark: _Toc70050141][bookmark: _Toc61597187][bookmark: _Toc76976209][bookmark: _Toc110438445][bookmark: _Toc84929194][bookmark: _Toc80588221]2.3.3技术依据
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）；
（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（12）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；
（13）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（14）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1）；
（15）《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告2021年第74号，2021.12.21）；
（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。
（17）《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》；
（18）《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）。
（19）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（20）《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）；
（21）《陆上石油天然气生产环境保护推荐做法》（SY/T6628-2016）；
（22）《矿山生态修复技术规范 第7部分：油气矿山》（TD/T1070.7-2022）；
（23）《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024）；
（24）《矿产资源“三率”指标要求第2部分：石油、天然气、煤层气、页岩气、二氧化碳气》（DZ/T0462.2-2023）；
（25）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；
（26）《生产建设项目水土流失防治标准》（GBT50434-2018）；
（27）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）；
（28）《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》（环办便函〔2022〕335号）。
[bookmark: _Toc57203217][bookmark: _Toc9176][bookmark: _Toc17898132][bookmark: _Toc57707887][bookmark: _Toc57976642][bookmark: _Toc70050142][bookmark: _Toc77067626][bookmark: _Toc110438446][bookmark: _Toc84929195][bookmark: _Toc80588222][bookmark: _Toc67860095][bookmark: _Toc78816427][bookmark: _Toc80971344][bookmark: _Toc86141902][bookmark: _Toc83209439][bookmark: _Toc76976210][bookmark: _Toc85640719][bookmark: _Toc61597188]2.3.4其它相关依据及支持性文件
（1）《大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程方案》（项目编号：S(26)0519AQ001）；
（2）《大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目监测报告》（报告编号：中检(BH)字2026第05-011号）；
[bookmark: _Toc12054][bookmark: _Toc219900374]2.4环境影响识别与评价因子筛选
[bookmark: _Toc83209441][bookmark: _Toc85640721][bookmark: _Toc80588224][bookmark: _Toc70050144][bookmark: _Toc84929197][bookmark: _Toc77067628][bookmark: _Toc61597190][bookmark: _Toc76976212][bookmark: _Toc80971346][bookmark: _Toc110438448][bookmark: _Toc78816429][bookmark: _Toc67860097][bookmark: _Toc86141904][bookmark: _Toc57203219][bookmark: _Toc57976644][bookmark: _Toc17898134][bookmark: _Toc6028][bookmark: _Toc57707889]2.4.1评价时段
[bookmark: _Toc80971347][bookmark: _Toc70050145][bookmark: _Toc80588225][bookmark: _Toc78816430][bookmark: _Toc110438449][bookmark: _Toc61597191][bookmark: _Toc85640722][bookmark: _Toc77067629][bookmark: _Toc86141905][bookmark: _Toc76976213][bookmark: _Toc83209442][bookmark: _Toc67860098][bookmark: _Toc84929198]施工期、运行期和退役期。
2.4.2环境影响因素识别
（1）施工期
本项目施工期主要为管线施工对生态环境产生一定不利影响，主要体现在占用土地及破坏土壤、地表植被等。此外，施工扬尘、防腐废气、新建管线试压废水、废弃管线清洗废水、施工机械噪声、施工固废等对周围环境空气、声环境和地表水环境等也会产生一定影响。这种影响是短暂的，待施工结束后将随之消失。
（2）营运期
本项目为油田内部输油管道及输气管道建设项目，管线密闭集输，正常工况下无废气、废水、噪声等产生，事故状态下存在潜在的含油污水泄漏风险，可能对环境空气、地表水、地下水和土壤环境等产生影响。
（3）退役期
本项目退役期环境的影响主要表现为管线封堵等施工活动，施工将造成一定程度的水土流失、扬尘等。
根据工程实际情况，结合工程区域的自然环境特征，采用矩阵法对工程建设期间、运营期和退役期产生的影响进行识别，具体见表2.4-1。




表2.4-1    环境影响因素矩阵识别表
	影响因素


环境因素
	工程占地
	施工期
	运营期

	
	
	废气
	废水
	固体废物
	噪声
	风险

	
	
	施工扬尘、车辆尾气、焊接烟尘、防腐废气
	新建管线试压废水、废弃管线清洗废水、生活污水
	施工废料、废弃泥浆、生活垃圾
	施工机械、运输车辆噪声
	管线泄漏

	环境空气
	/
	-S
	/
	/
	/
	/

	地表水
	/
	/
	-S
	-S
	/
	-SA

	地下水
	/
	/
	-S
	-S
	/
	-SA

	声环境
	/
	/
	/
	/
	-S
	/

	土壤
	-S
	/
	/
	-S
	/
	-SA

	植被
	-S
	-S
	/
	-S
	/
	-SA

	动物
	-S
	-S
	/
	/
	-S
	-SA

	注：-：不利影响   +：有利影响   L：长期影响   S：短期影响   A：显著影响    /：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关


续表2.4-1    环境影响因素矩阵识别表
	      影响因素

环境因素
	工程占地
	退役期

	
	
	废气
	废水
	固体废物
	噪声

	
	
	施工扬尘、车辆尾气
	退役管线清洗废水、生活污水
	生活垃圾
	施工机械和车辆噪声

	环境空气
	/
	-S
	/
	/
	/

	地表水
	/
	/
	-S
	-S
	/

	地下水
	/
	/
	-S
	-S
	/

	声环境
	/
	/
	/
	/
	-S

	土壤
	-S
	/
	/
	-S
	/

	植被
	-S
	-S
	/
	-S
	/

	动物
	-S
	-S
	/
	/
	-S

	注：-：不利影响   +：有利影响   L：长期影响   S：短期影响   A：显著影响    /：表示此项环境因子不存在或与工程活动无关


从上表可知，本项目的主要环境影响表现在生态环境、地下水环境、环境风险、环境空气、土壤环境、声环境等方面，这些影响大部分是短期局部可逆影响，项目服务期满影响基本可以消除。
[bookmark: _Toc57976645][bookmark: _Toc21320][bookmark: _Toc76976214][bookmark: _Toc84929199][bookmark: _Toc110438450][bookmark: _Toc17898135][bookmark: _Toc57707890][bookmark: _Toc80971348][bookmark: _Toc83209443][bookmark: _Toc77067630][bookmark: _Toc67860099][bookmark: _Toc70050146][bookmark: _Toc78816431][bookmark: _Toc85640723][bookmark: _Toc80588226][bookmark: _Toc86141906][bookmark: _Toc61597192][bookmark: _Toc57203220]2.4.3评价因子筛选
经过对本项目产生污染物排放特点及周围环境情况进行分析后，确定本工程评价因子详见表2.4-2~表2.4-4。
表2.4-2    污染影响评价因子表
	序号
	评价内容
	评价因子名称

	现状调查因子
	1
	空气
	NO2、SO2、O3、CO、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、TSP 

	
	2
	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物、钡

	
	3
	噪声
	等效连续 A 声级

	
	4
	土壤
	建设用地：pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并(a)芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、石油烃（C10 -C40）、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量

	
	
	
	农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10 -C40）、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量

	
	5
	生态
	地表扰动面积及类型、物种分布范围、生物群落结构和组成等、水土流失、防沙治沙等；土壤类型、特征、组成和分布，土地利用状况、土壤状况等

	影响预测因子
	施工期
	1
	大气
	非甲烷总烃、TSP

	
	
	2
	生态
	地表扰动面积及类型、生物量损失、物种多样性等

	
	
	3
	噪声
	等效连续A声级

	
	运营期
	4
	土壤
	石油烃（C10-C40）

	
	
	5
	环境风险
	危险物质泄漏：原油、含油污水
火灾、爆炸：一氧化碳

	
	
	6
	地下水
	石油类


表2.4-3    施工期生态影响评价因子筛选表
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为
	管线敷设临时占地产生的直接影响
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性
	管线敷设临时占地产生的直接影响
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构
	管线敷设临时占地产生的直接影响
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能
	管线敷设临时占地产生的直接影响
	短期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	管线敷设临时占地产生的直接影响
	短期、可逆
	弱


表2.4-4    运营期生态影响评价因子筛选表
	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构、行为
	管线泄漏产生的直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性
	管线泄漏产生的直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构
	管线泄漏产生的直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能
	管线泄漏产生的直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度
	管线泄漏产生的直接生态影响
	短期、可逆
	弱


[bookmark: _Toc219900375][bookmark: _Toc186444247]2.5评价标准
[bookmark: _Toc186444248]2.5.1环境质量标准及环境功能区划
2.5.1.1环境空气质量标准
根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），本项目所在地环境空气属于二类功能区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求，具体见表2.5-1。
表2.5-1    评价区域内各项污染物的浓度限值
	污染物名称
	TSP
	PM10
	PM2.5
	SO2
	NO2
	CO
	O3
	NOX

	单位
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	mg/m3
	μg/m3
	μg/m3

	（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值
	年平均
	200
	60
	30
	60
	40
	-
	-
	50

	
	日平均
	300
	120
	60
	150
	80
	4
	-
	100

	
	日最大8小时平均
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160
	-

	
	1小时平均
	-
	-
	-
	500
	200
	10
	200
	250


[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK113]环境空气中非甲烷总烃允许浓度参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值，具体见表2.5-2。
表2.5-2    评价区域内其他污染物的浓度限值    单位：mg/m3
	标准
	污染物名称
	1h平均浓度参考限值

	《大气污染物综合排放标准详解》
	非甲烷总烃
	2.0


2.5.1.2地下水质量标准
根据调查，评价区域地下水使用功能为农业灌溉用水、牲畜用水，地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准限值要求，具体见表2.5-3。
表2.5-3    地下水质量标准
	          类别
项目
	标准
	标准来源

	pH
	6.5～8.5（无纲量）
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	氨氮（mg/L）
	≤0.5
	

	硝酸盐(以N计)（mg/L）
	≤20
	

	亚硝酸盐(以N计)（mg/L）
	≤1.0
	

	挥发性酚类（mg/L）
	≤0.002
	

	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	

	砷（mg/L）
	≤0.01
	

	汞（mg/L）
	≤0.001
	

	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05
	

	总硬度（mg/L）
	≤450
	

	铅（mg/L）
	≤0.01
	

	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	

	镉（mg/L）
	≤0.005
	

	钠（mg/L）
	≤200
	

	铁（mg/L）
	≤0.3
	

	锰（mg/L）
	≤0.1
	

	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	

	耗氧量（mg/L）
	≤3.0
	

	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	

	氯化物（mg/L）
	≤250
	

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	

	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	

	硫化物（mg/L）
	≤0.02
	

	钡（mg/L）
	≤0.70
	

	石油类
	≤0.05
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准限值要求


2.5.1.3声环境
根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），无关于本项目区域的声环境功能区划分，本项目位于居住、工业混杂区域，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域为2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。项目周边村屯等居住区为1类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，具体见表2.5-4。
表2.5-4    声环境质量标准    单位：dB（A）
	项目
	昼  间
	夜  间

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
	55
	45

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
	60
	50


2.5.1.4土壤环境
本项目现有井场及场站永久占地内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，居民区内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，具体见表2.5-5。
表2.5-5    土壤环境执行标准    单位：mg/kg
	序号
	监测项目
	筛选值
	标准名称

	
	
	第一类用地
	第二类用地
	

	1
	As
	20
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目

	2
	Cd
	20
	65
	

	3
	Cr（六价）
	3.0
	5.7
	

	4
	Cu
	2000
	18000
	

	5
	Pb
	400
	800
	

	6
	Hg
	8
	38
	

	7
	Ni
	150
	900
	

	8
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	

	9
	氯仿
	0.3
	0.9
	

	10
	氯甲烷
	12
	37
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	

	16
	二氯甲烷
	94
	616
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	

	20
	四氯乙烯
	11
	53
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	

	23
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	

	25
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	

	26
	苯
	1
	4
	

	27
	氯苯
	68
	270
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	560
	

	29
	1,4-二氯苯
	5.6
	20
	

	30
	乙苯
	7.2
	28
	

	31
	苯乙烯
	1290
	1290
	

	32
	甲苯
	1200
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	

	34
	邻二甲苯
	222
	640
	

	35
	硝基苯
	34
	76
	

	36
	苯胺
	92
	260
	

	37
	2-氯酚
	250
	2256
	

	38
	苯并［a］蒽
	5.5
	15
	

	39
	苯并［a］芘
	0.55
	1.5
	

	40
	苯并［b］荧蒽
	5.5
	15
	

	41
	苯并［k］荧蒽
	55
	151
	

	42
	䓛
	490
	1293
	

	43
	二苯并［a,h］蒽
	0.55
	1.5
	

	44
	茚并［1,2,3-cd］芘
	5.5
	15
	

	45
	萘
	25
	70
	

	46
	石油烃（C10-C40）
	826
	4500
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）其他项目


本项目管线临时占地及周边农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目筛选值标准，石油烃（C10-C40）参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第一类用地风险筛选值（826mg/kg）。具体标准详见表2.5-6。
表2.5-6    农用地土壤环境执行标准    单位：mg/kg
	序号
	污染物项目
	筛选值

	
	
	pH>7.5

	1
	镉
	其它
	0.6

	2
	汞
	其它
	3.4

	3
	砷
	其它
	25

	4
	铅
	其它
	170

	5
	铬
	其它
	250

	6
	铜
	其它
	100

	7
	镍
	190

	8
	锌
	300

	注：石油烃（C10-C40）参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第一类用地风险筛选值（826mg/kg）。


[bookmark: _Toc186444249]2.5.2污染物排放标准
2.5.2.1废气
（1）项目施工期扬尘（颗粒物）、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表2.5-7。
表2.5-7    大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度

	颗粒物
	[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


（3）本项目依托的卫一联合站排放的VOCs（以非甲烷总烃计）边界执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9中规定要求，见表2.5-8。废水集输和处理系统排放控制符合标准中5.4要求；设备与管线组件泄漏排放控制符合标准中5.5要求。
表2.5-8    陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准
	标准
	规定要求

	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）
	油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库边界非甲烷总烃浓度不应超过4.0 mg/m3。


2.5.2.2 废水
（1）本项目新建管线试压废水及废弃管线清洗废水依托卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层。卫一联含油污水深度处理站出水指标为含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm。回注污水需同时满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）、《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求。《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）标准限值见表2.5-10，《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准限值见表2.5-11。
表2.5-10    大庆油田水驱注水水质主要控制指标
	项目
	空气渗透率μm2

	
	＜0.02
	0.02-0.1
	0.1-0.3
	0.3-0.6
	＞0.6

	含油量，mg/L
	≤5.0
	≤8.0
	≤10.0
	≤15.0
	≤20.0

	悬浮固体含量，mg/L
	≤1.0
	≤3.0
	≤5.0
	≤5.0
	≤10.0

	悬浮物颗粒直径中值，μm
	≤1.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤3.0


表2.5-11    水质主要控制指标
	储层空气渗透率，μm2
	＜0.01
	[0.01-0.05）
	[0.05-0.5）
	[0.5-2.0）
	≥2.0

	悬浮固体含量，mg/L
	≤8.0
	≤15.0
	≤20.0
	≤25.0
	≤35.0

	悬浮物颗粒直径中值，μm
	≤3.0
	≤5.0
	≤5.0
	≤5.0
	≤5.5

	含油量，mg/L
	≤5.0
	≤10.0
	≤15.0
	≤30.0
	≤100.0


2.5.2.3噪声
项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表2.5-12。
表2.5-12    建筑施工噪声排放标准    单位：dB（A）
	主要噪声源
	噪声限值

	
	昼间
	夜间

	建筑施工过程中场界噪声
	70
	55


2.5.2.4固体废物
（1）施工期产生的施工废料属于一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。
（2）施工期产生的生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号令）。
[bookmark: _Toc219900376]2.6评价等级及评价范围
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2.6.1.1评价等级
本项目为油田内部输油管道及输气管道建设项目，对大气环境影响主要为施工期扬尘、焊接烟尘、施工机械及运输车辆尾气等，由于施工场地周边较为空旷，有利于扬尘和烟尘的扩散，且施工期环境影响随着施工的结束随即消失，因此，施工期内不会对区域环境空气质量产生较大影响。项目运营期油田内部管线采用密闭集输工艺输送原油、含油污水，不产生废气。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据进行分级，本项目大气污染物最大地面占标率Pmax＜1%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
2.6.1.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需设置大气影响评价范围。本项目为油田内部输油管道及输气管道建设项目，考虑项目建设位置以及产排污特点，确定本项目大气环境评价范围为拟建管道中心线两侧各200m范围。
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2.6.2.1评价等级
《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。
本项目为水污染影响型建设项目，其分级是根据排放方式和废水排放量划定排放等级。
直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。
地表水环境评价等级判据见表2.6-1。
本项目施工期新建管线试压废水及废弃管线清洗废水管输至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
项目运行期油田内部管线采用密闭集输工艺输送原油、含油废水，无废水外排。退役管线清洗废水管输至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
本项目排放的生活污水属于间接排放，其它废水均不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于地表水环境影响评价工作分级要求，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，因此本项目评价等级为三级B。
表2.6-1    地表水环境影响评价分级判据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）;水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
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根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于地表水评价等级为三级B的评价范围要求，涉及地表水环境风险的，其评价范围应覆盖环境风险影响范围所涉及的地表水环境保护目标水域，因此地表水评价范围为拟建管道沿线两侧外扩200m范围的地表水体，该范围内无地表水体。
[bookmark: _Toc86141913][bookmark: _Toc110438457]2.6.3地下水
2.6.3.1评价等级
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，同时满足《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中关于评价等级的相关要求。
（1）地下水环境影响评价行业分类
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），项目类别判定应依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A的规定，按照场站和内部集输管道分别判断行业类别，并分别判断项目类别。本项目仅涉及新建输油管道及掺水管道，根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中关于项目类别的要求，油类和废水等输送管道按照Ⅱ类建设项目开展地下水环境影响评价, 
（2）地下水环境敏感程度
建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.6-2。
表2.6-2    地下水环境敏感程度分级
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《黑龙江省人民政府关于调整撤销新建哈尔滨等11个地市384个集中式饮用 水水源保护区》（黑政函[2019]118 号）和《黑龙江省人民政府关于调整撤销哈尔滨等 市（地）197个集中式饮用水水源保护区》（黑政函[2020]97号）的相关内容，经现场调查，本项目调查范围内村屯由昌德镇地下水饮用水水源统一供水，部分居民区由联村饮用水源井集中供水。集中式地下水饮用水水源供水人数大于1000人，村屯内分散式联村饮用水源井供水人数均小于1000人，开采层位均为承压含水层。
根据调查，本项目周边石宝珍屯、孙家屯后和卢家屯由昌德镇地下水饮用水水源井供给，昌德镇地下水饮用水水源位于本项目管道西侧500m。小烧锅屯居民饮用水由张家屯联村饮用水源井供给，新立屯和史家屯饮用水由村屯水源井提供，属于小型分散式饮用水源井。
项目范围内集中式地下水饮用水水源为昌德镇地下水饮用水水源，昌德镇地下水饮用水水源井共3口，井深120m，供水人口4400人，服务范围为昌德镇及周边村屯，为集中式水源地。级别为乡镇级、类型为地下水型、使用状态为在用，开采层位为承压水含水层，昌德镇地下水饮用水水源已划定一级保护区，未划定二级保护区及准保护区；一级保护区范围为以取水井为中心，36m为半径的圆形区域。本项目调查范围内村屯联村饮用水源井供水人数小于1000人，为分散式水源地。村屯内饮用水源井均未划定保护区。
本项目周边的分散式饮用水源地供水规模均小于5万m3/d，根据《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》划定饮用水源井补给径流区，地下水饮用水源井补给径流区判定依据见表2.6-3。
表2.6-3    地下水饮用水源井补给径流区判定表
	地下水型饮用水水源划定保护区情况
	补给区范围

	水源开采规模
	大型≥5万m3/d
	已划定二级保护区的
	以二级保护区边界为基准，按大型水源30年流程圈定的范围

	
	
	仅划定了一级保护区的
	以水源一级保护区边界为基准，按大型水源30年+1000天流程圈定的范围

	
	
	未划定保护区的
	以水源开采井为基准，按大型水源30年+1100天流程圈定的范围

	
	[bookmark: OLE_LINK93]中小型＜5万m3/d
	已划定二级保护区的
	以二级保护区边界为基准，按中小型水源15年流程圈定的范围

	
	
	仅划定了一级保护区的
	以水源一级保护区边界为基准，按中小型水源15年+1000天流程圈定的范围

	
	
	未划定保护区的
	以水源开采井为基准，按中小型水源15年+1100天流程圈定的范围


质点运移距离采用下述公式计算：
L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；
α—变化系数，α≥1，一般取2；
K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度，无量纲；
T—质点迁移天数；
ne —有效孔隙度，无量纲。
根据《黑龙江省大庆市地下水资源调查评价报告》，本项目所在区域潜水为第四系上更新统松散层孔隙潜水，岩性为粉细砂，参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 B 水文地质参数经验值表，K潜水=5m/d，ne潜水=0.2，根据区域潜水等水位线与距离确定I潜水=0.00079。本项目所在区域承压水为白垩系明水组承压水，岩性为白色细砂岩、中砂岩，参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录B水文地质参数经验值表，K承压水=25m/d，ne承压水=0.3，根据区域承压水等水位线与距离确定I承压水=0.00027。
经上述公式计算得出：
①分散式饮用水源（中小型，承压水，未划定保护区）
补给区L为以水源井为基准外扩L=2×25×0.00027×（15×365+1100）/0.3=296m的区域；
不敏感区为296m以外的区域。
②分散式饮用水源（中小型，潜水，未划定保护区）
[bookmark: OLE_LINK94]补给区L为以水源井为基准外扩L=2×5×0.00079×（15×365+1100）/0.2=260m的区域；
不敏感区为260m以外的区域。
③集中式引用水源（中小型，一级，承压水）
昌德镇以水源一级保护区边界为基准，流程时间相应增加 1000 天（即 15 年×365 天/年+1100 天=6575 天）计算补给区；
一级保护区L1为分别以取水井为中心，36米为半径的圆形区域；
补给区L2为以一级保护区边界外扩L2=2×25×0.00027×（15×365+1000）/0.3=295.9m的区域；
不敏感区L3= L1+ L2=36+295.9=331.9m以外的区域。
根据现场调查，昌德镇地下水饮用水水源位于本项目管道西侧500m，距离本项目最近的承压水分散式饮用水源井为拟建管线西侧90m处史家屯饮用水井，该水源井在本项目地下水敏感区及较敏感区内。且调查区域内潜水井均不饮用，因此评价区域地下水环境属于“较敏感”区域。
（3）评价等级判别
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.6-4。
表2.6-4    评价工作等级表
	       项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求：集输管道按照主要站场位置（输油站、联合站、集气站、泵站和截断阀室等）分段判定评价等级，并按相应等级开展评价工作。根据以上分析，本项目各段输油管道项目类别为II类，环境敏感程度为较敏感，因此本项目各段输油管道地下水环境影响评价工作等级均为“二级”。 
2.6.3.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），地下水环境评价等级和评价范围依据HJ 610的相关原则来确定，并符合下列要求线性工程以工程边界两侧各向外延伸200米作为调查评价范围，管道穿越饮用水水源准保护区时，调查范围应至少包含水源保护区。
根据项目区域水文地质情况、地下水现状监测点位分布情况、周围地下水保护目标的分布情况及地下水预测影响最远距离，同时结合该区域地下水流向，确定地下水评价范围为东西走向8.4km、南北走向4.8km矩形区域，共计约40.32km2。
[bookmark: _Toc57976653][bookmark: _Toc78816439][bookmark: _Toc85640731][bookmark: _Toc17898143][bookmark: _Toc76976222][bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc86141914][bookmark: _Toc83209451][bookmark: _Toc57707898][bookmark: _Toc77067638][bookmark: _Toc67860107][bookmark: _Toc57203228][bookmark: _Toc70050154][bookmark: _Toc61597200][bookmark: _Toc110438458][bookmark: _Toc84929207][bookmark: _Toc80588234][bookmark: _Toc80971356]2.6.4声环境
2.6.4.1评价等级
[bookmark: _Toc57976654][bookmark: _Toc57707899][bookmark: _Toc17898144][bookmark: _Toc5605][bookmark: _Toc57203229]根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分原则：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，评价等级为二级评价。
本项目主要噪声源为施工期机械设备及运输车辆噪声，噪声源的种类及数量较少，噪声源强度不高，周围居民受影响人口数量增加不多，且项目施工结束后噪声影响即消失，运营期间不产生噪声，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在5dB(A)以下，且项目所处的声环境功能区为GB3096 2类地区，项目周边村屯所处的声环境功能区为GB3096 1类地区，因此，声环境评价等级为二级。
[bookmark: _Toc84929208][bookmark: _Toc80971357][bookmark: _Toc80588235][bookmark: _Toc70050155][bookmark: _Toc83209452][bookmark: _Toc61597201][bookmark: _Toc78816440][bookmark: _Toc77067639][bookmark: _Toc85640732][bookmark: _Toc76976223][bookmark: _Toc67860108]2.6.4.2评价范围
本项目是以固定声源为主的建设项目，声环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中要求，一级评价的要求一般以建设项目边界向外200m为评价范围，二级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小，且经后续预测分析，项目声源计算得到的贡献值到200 m处可以满足《声环境质量标准》中的二级标准，因此，本项目声环境影响评价范围为拟建管线中心线两侧各200m范围内的声环境。
[bookmark: _Toc110438459][bookmark: _Toc86141915]2.6.5生态环境
2.6.5.1评价等级
本项目总占地面积为21.88hm2，均为临时占地，占地面积小于20km2，本项目占地类型为耕地（基本农田）和草地（非基本草原），占地范围内没有自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，项目不在生态保护红线内。项目土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。因此根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定，本项目生态环境评价等级为三级。
本工程生态环境影响评价工作等级判定见表2.6-5。
表2.6-5    生态影响评价工作等级划分表
	评价等级
	判定内容
	本项目

	一级
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时
	不涉及

	二级
	涉及自然公园
	不涉及

	不低于二级
	①涉及生态保护红线时；根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；②根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目；③当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）。
	本项目不涉及生态保护红线，地表水为水污染影响型，评价等级为三级B；土壤范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，项目占地0.2188km2，小于20km2

	三级
	以上之外的
	涉及

	说明
	①改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；②当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级；③建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。④建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。⑤在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。⑥线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。⑦涉海工程评价等级判定参照 GB/T 19485。
	不涉及

	简单分析
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	不涉及，本项目为生态影响类项目


2.6.5.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求，本项目评价范围为拟建管线及废弃管线沿线两侧外扩300m区域的生态环境。
[bookmark: _Toc78816441][bookmark: _Toc110438460][bookmark: _Toc77067640][bookmark: _Toc57203230][bookmark: _Toc80588236][bookmark: _Toc86141916][bookmark: _Toc57707900][bookmark: _Toc57976655][bookmark: _Toc84929209][bookmark: _Toc67860109][bookmark: _Toc83209453][bookmark: _Toc17898145][bookmark: _Toc76976224][bookmark: _Toc85640733][bookmark: _Toc80971358][bookmark: _Toc61597202][bookmark: _Toc70050156]2.6.6土壤环境
2.6.6.1评价等级
（1）土壤环境影响评价项目类别
根据2025年5月27日对项目区域土壤监测结果，区域土壤pH 值在7.74~8.22之间，土壤含盐量在0.5~0.7g/kg之间，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录D，本项目区域属于非土壤盐化、酸化和碱化地区，本项目按照土壤污染影响型开展土壤评价。
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求，建设项目按照站场和内部集输管道分别判断行业分类。本项目不涉及新改扩建场站，仅涉及新建输油管道及输气管道，油类和废水等输送管道按照Ⅱ类建设项目开展土壤环境影响评价。
（2）污染影响型敏感程度分级
根据建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级判据见表2.6-6。
表2.6-6    污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


本项目拟建管线占地类型均为耕地（基本农田）和草地（非基本草原），由此判定，本项目土壤环境敏感程度分级为“敏感”。
（3）土壤环境影响评价等级
本项目拟建管线均位于同一区块内，因此按同一场地确定评价等级，污染影响型评价工作等级划分依据见表2.6-7。
表2.6-7    污染影响型评价工作等级划分表
	         占地规模
敏感    评价
程度    等级
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作


根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求：集输管道按照主要站场位置（输油站、联合站、泵站和截断阀室等）分段判定评价等级，并按相应等级开展评价工作。本项目各段输油管道项目类别为“II类”，各段输油管道周边均存在耕地（基本农田）和草地（非基本草原），环境敏感程度均为“敏感”，新建管道不新增永久占地，各段管道占地规模小于5hm2，因此本项目各段输油管道土壤环境影响评价工作等级为“二级”。
2.6.6.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表5现状调查范围”，确定本项目土壤环境评价范围为拟建管线工程边界两侧向外延伸0.2 km的土壤环境。
[bookmark: _Toc67860110][bookmark: _Toc85640734][bookmark: _Toc77067641][bookmark: _Toc76976225][bookmark: _Toc70050157][bookmark: _Toc84929210][bookmark: _Toc61597203][bookmark: _Toc80971359][bookmark: _Toc86141917][bookmark: _Toc83209454][bookmark: _Toc110438461][bookmark: _Toc80588237][bookmark: _Toc78816442]2.6.7环境风险
2.6.7.1评价等级
（1）风险潜势初判
本项目运营期主要将输油管道及输气管道划为危险单元，涉及的物质主要为原油、含油污水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中要求，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
集输管道采用公式πr2×管线长度×原油密度计算管道内原油最大存在量，集油管道内原油密度约0.85g/cm3，掺水管线内介质均为含油量≤8mg/L的深度处理水，本次掺水管道内含油量按照最大浓度8mg/L进行计算。
再根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质数量与临界量的比值（Q）计算式如下：
Q＝q1/Q1＋q2/Q2＋…qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；
本项目运营期危险物质数量与临界量的比值见表2.6-8。
表2.6-8    运营期危险物质数量与临界量的比值统计表
	序号
	管道类别
	管道名称
	拟建管道规格
	拟建管道长度
	CAS号
	最大存在总量qn（t）
	临界量Qn（t）
	物质Q值

	1
	掺水管道
	卫1转油站至1-6#集油阀组间管线
	Φ114×4.5
	4.09km
	74-82-8
	120.351 
	2500
	0.0481

	2
	
	卫1脱水站至2-9#集油阀组间管线
	Φ114×4.5
	4.2km
	74-82-8
	123.588 
	2500
	0.0494

	3
	
	1-3#集油阀组间至卫2-18-斜35井间管线
	Φ60×3.5
	1.74km
	74-82-8
	13.045 
	2500
	0.0052

	4
	
	1-5#集油阀组间至卫 1-17-14井间管线
	Φ60×3.5
	0.95km
	74-82-8
	7.122 
	2500
	0.0028

	5
	集油管道
	卫2-18-斜35井至卫2-18-34井间管线
	Φ60×3.5
	0.32km
	/
	2.399 
	2500
	0.0010

	6
	
	卫2-18-34井至卫2-20-35井间管线
	Φ60×3.5
	0.54km
	/
	4.048 
	2500
	0.0016

	7
	
	卫2-20-35井至卫2-21-35井间管线
	Φ60×3.5
	0.23km
	/
	1.724 
	2500
	0.0007

	8
	
	卫2-21-35井至1-3#集油阀组间间管线
	Φ76×4.5
	1.51km
	/
	18.092 
	2500
	0.0072

	9
	
	卫 1-17-14井至卫1-161-斜131井间管线
	Φ60×3.5
	0.03km
	/
	0.225 
	2500
	0.0001

	10
	
	卫1-17-12井至1-5#集油阀组间间管线
	Φ76×4.5
	0.7km
	/
	8.387 
	2500
	0.0034

	11
	
	卫2-25-斜29井至卫2-25-28井间管线
	Φ76×4.5
	0.03km
	/
	0.359 
	2500
	0.0001

	12
	
	卫2-25-28井至卫2-24-斜28井间管线
	Φ76×4.5
	0.02km
	/
	0.240 
	2500
	0.0001

	13
	
	卫2-24-斜28井至卫2-25-25井间管线
	Φ76×4.5
	0.78km
	/
	9.345 
	2500
	0.0037

	14
	
	卫2-25-25井至卫2-25-24井间管线
	Φ76×4.5
	0.29km
	/
	3.475 
	2500
	0.0014

	15
	
	卫2-25-24井至2-5#集油阀组间间管线
	Φ76×4.5
	0.69km
	/
	8.267 
	2500
	0.0033

	合计
	320.668
	/
	0.1283


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的判定方法，本项目运营期Q最大值=0.1283＜1，环境风险潜势为Ⅰ。
（2）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险评价工作等级的划分，具体见表2.6-10，本项目风险潜势为I，应进行简单分析。
表2.6-10    环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


2.6.7.2评价范围
本项目风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无关于简单分析的评价范围说明，结合大气环境、地表水环境、地下水环境的评价范围及保护目标分布情况，拟定环境风险评价范围包括地表水、地下水、大气评价范围，因此本项目环境风险评价范围为拟建管线沿线两侧外扩200m范围的区域。
[bookmark: _Toc77067650][bookmark: _Toc80971368][bookmark: _Toc80588246][bookmark: _Toc76976234][bookmark: _Toc78816451][bookmark: _Toc67860119][bookmark: _Toc110438462][bookmark: _Toc83209463][bookmark: _Toc61597212][bookmark: _Toc86141918][bookmark: _Toc84929219][bookmark: _Toc85640743][bookmark: _Toc70050166]2.6.8各环境要素评价等级及评价范围汇总
各环境要素评价等级及评价范围详见表2.6-11，各环境要素评价范围图见附图9。
[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK163]表2.6-11    评价范围表
	项目
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	三级
	拟建管道中心线两侧各200m范围

	声环境
	二级
	拟建管线中心线两侧各200m范围内的声环境

	地表水环境
	三级B
	拟建管道沿线两侧外扩200m范围的地表水体，该范围内无地表水体

	地下水环境
	二级
	东西走向8.4km、南北走向4.8km矩形区域，共计约40.32km2

	土壤环境
	二级
	拟建管线工程边界两侧向外延伸0.2 km的土壤环境

	生态环境
	三级
	拟建管线及废弃管线沿线两侧外扩300m区域的生态环境

	环境风险
	简单分析
	拟建管线沿线两侧外扩200m范围的区域


[bookmark: _Toc219900377]2.7环境保护目标
[bookmark: _Toc11047822]本项目位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇卫1联合站东南侧，根据调查，本项目评价范围内不涉及国家公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、文物保护单位等环境敏感区，且本项目不在生态红线范围内。
本项目无地表水环境保护目标，大气环境、声环境、地表水、地下水、土壤、生态环境保护目标见表2.7-1，环境风险保护目标见表2.7-2，主要环境保护目标分布图见附图9。
表 2.8-1 大气环境保护目标统计表

	序 号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	环境功能区
	相对方位
	相对
距离

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	1
	盛广和屯
	125.040797
	45.987077
	约 90 户，270 人
	村民
	
二类区
	芳 3 转油站外输油管线南侧
	85m

	2
	宋芳屯居住区
	125.070537
	45.987961
	约 20 户，60 人
	
	
	芳 3 转油站外输油管线南侧
	120m

	3
	散户 1
	124.950883
	45.972457
	1 户 ，3 人
	
	
	芳 3 转油站外输油管线东侧
	195m


表 2.8-3 工业企业声环境保护目标调查表
	序 号
	声环境保护目标名称
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）

	1
	盛广和屯
	85m
	芳 3 转油站外输油管线南侧
	
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中 1
类标准
	民房，房屋均为砖混结构，住户约90 户，南北朝向，为单层结构，周围主要为耕地、民房

	2
	宋芳屯居住区
	120m
	芳 3 转油站外输油管线南侧
	
	民房，房屋均为砖混结构，住户约20 户，南北朝向，为单层结构，周围主要为草地、民房

	3
	散户 1
	195m
	芳 3 转油站外输油管线东侧
	
	民房，房屋均为砖混结构，住户约 1 户，南北朝向，为单层结构，周围主要为耕地、民房


表2.7-1    地下水、土壤、生态环境保护目标表
	环境要素
	保护目标
	最近方位及距离
	规模
	保护标准及保护级别

	地下水环境



	潜水含水层、具有饮用价值的承压水含水层
	东西走向8.4km、南北走向4.8km矩形区域，共计约40.32km2区域范围内的地下水潜水含水层、有饮用价值的承压水含水层，主要为第四系上更新统松散层孔隙潜水层、第三系白垩系明水组孔隙裂隙承压水含水层
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类，石油类参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准限值要求

	
	区域内饮用水源井
	经调查，调查范围内无集中式饮用水水源地，调查范围内各村屯饮用水均由大庆水库通过南二水源供水管网供给，大庆水库位于本项目东北侧约55km，为地表水水源地，不在本项目调查范围内。
	

	
	昌德镇水井
	拟建管线西侧500m
	集中式引用水井3口，井深120m，供4400人饮用，其余分散式水井井深15~20m左右，用于喂养牲畜及灌溉
	

	
	史家屯水井
	拟建管线西侧90m
	分散式饮用水井1口，井深110m，供本村150人饮用，其余分散式水井约30口，井深15~20m左右，用于喂养牲畜及灌溉
	

	
	张家屯水井
	拟建管线东侧600m
	分散式饮用水井1口，井深115m，供本村300人饮用，其余分散式水井约60口，井深15~20m左右，用于喂养牲畜及灌溉
	

	
	车家窝棚水井
	拟建管线西侧670m
	分散式饮用水井1口，井深112m，供本村及小烧锅屯共550人饮用，其余分散式水井约70口，井深15~20m左右，用于喂养牲畜及灌溉
	

	
	新立屯水井
	拟建管线南侧900m
	分散式饮用水井1口，井深118m，供本村250人饮用，其余分散式水井约50口，井深15~20m左右，用于喂养牲畜及灌溉
	

	土壤环境
	拟建管线工程边界两侧向外延伸0.2 km的油田用地土壤环境，土壤类型为为草甸土
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值

	
	拟建管线临时占地范围内及工程边界两侧向外延伸0.2 km的农用地土壤，主要为草地和耕地，土壤类型为草甸土
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值

	生态环境
	拟建管线及废弃管线沿线两侧外扩300m区域的生态环境，主要为草地、耕地
	临时占地进行恢复，恢复面积21.88hm2。
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[bookmark: _Toc219900378][bookmark: _Toc502736463]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc219900379][bookmark: _Toc502736464]3.1现有工程分析
[bookmark: _Toc131167278][bookmark: _Toc186444262][bookmark: _Toc127192327][bookmark: _Toc143099565][bookmark: _Toc126863378][bookmark: _Toc77067672][bookmark: _Toc110438466][bookmark: _Toc80971391][bookmark: _Toc67860143][bookmark: _Toc76976256][bookmark: _Toc80588269][bookmark: _Toc83209489][bookmark: _Toc84929245][bookmark: _Toc85640769][bookmark: _Toc70050190][bookmark: _Toc78816474][bookmark: _Toc86141922]3.1.1现有区块开发情况
（1）现有区块开发历程
[bookmark: _Toc308604868]本项目建设地点位于绥化市安达市昌德镇境内，拟更换管道分布于大庆油田有限责任公司第十一采油厂已开发区块庆新油田，截止2025年12月，庆新油田已建各类管道1400条，总长度1075.73km，投产投产15年以上管道297.2km，占总量27.6%。其中集输系统管道609.3km，投产15年以上管道168.1km，占总量27.6%，注入系统管道358.4km，投产15年以上的69.1km，占总量的19.3%。
自2019年进行管道失效治理后，失效率已由2018年最严重时的1.25次/(公里·年)下降至202年的0.083次/(km·a)，得到了有效控制。但仍有部分管道因投产时间长，土壤腐蚀性强等因素发生失效，且近年来，失效有再次上升的趋势，管道腐蚀穿孔问题仍十分严峻。2022年至2024年，结合管道压力试验，失效呈逐年上升趋势。其中2024年，全厂累计失效72次，失效率为：0.0683次/(km·a)，Ⅲ类管道失效70次， 占失效总量97.22%。其中，集输系统失效41次，占失效总量58.57%，注入系统失效29次，占失效总量43.06%。Ⅲ类管道中的集输系统和注入系统是降低第十一采油厂管道失效率的关键。由于管道暴露在空气中，随着投产年限的增加，受风吹日晒雨淋，防腐保温层加速脆化、老化，外腐蚀情况加重。邻近水渠的管道发生腐蚀穿孔后，泄露污染物容易流入水域，造成环境污染，存在较大的安全环保隐患。腐蚀老化严重的管道是本次治理重点。
拟更换的管线分布于大庆油田有限责任公司第十一采油厂庆新油田3个已开发区块内，分别为太11区块、卫19区块、卫21区块。
卫星油田太11区块已完钻128口油水井，单井平均砂岩厚度15.1m，含油面积0.374km2，地质储量233700t；卫19区块已完钻52口油水井，单井平均砂岩厚度15.8m，含油面积0.087km2，地质储量38900t；卫21区块已完钻143口油水井，单井平均砂岩厚度15.1m，含油面积0.064km2，地质储量32600t。太11区块已于《卫星油田太11、太12、卫2-35-27区块葡萄花油层井网加密钻井及注采系统调整工程环境影响报告表》中进行评价，该项目环评文件于2018年5月21日取得绥化市环保局批复（绥环函〔2018〕157号），于2019年5月23日完成自主验收。卫19区块已于《2022年卫星油田卫19等区块产能建设地面工程环境影响报告书》中进行评价，该项目环评文件于2022年5月24日取得绥化市环保局批复（绥环审〔2022〕28号），于2024年8月20日完成自主验收。卫21区块已于《卫星油田卫21、卫 251 区块补充井工程环境影响报告书》中进行评价，该项目环评文件于2015年11月25日取得绥化市环保局批复（绥环函〔2015〕490号），于2017年5月4日完成竣工验收（绥环函〔2017〕95号）。
（2）现有工程主要内容
区块内建有较为完善的油、气、水、电、路、信等工程。现有工程的主要内容见表3.1-1。
表3.1-1    现有工程的主要内容汇总表
	工程类别
	现有工程组成
	建设内容及规模

	主体工程
	井场
	太11区块、卫19区块、卫21区块现有运行油水井201口，目前实际年产油18.5×104t。

	
	油气处理工程
	现有依托且运行的场站包括卫一转油站、卫二转油站和卫一联合站，目前场站均稳定运行。

	辅助工程
	集输管线
	区块内站外集油系统采用环状掺水集油工艺，现有集油掺水管线39.4km。区块内注水系统主要采用分散注水工艺，现有注水管道33.7km。

	
	内部道路
	区块现有井排路9km，通井路17km。

	公用工程
	供水系统
	现有区块内场站生活用水采用桶装水；运营期油水井作业用水、洗井用水、回注水来源为卫一联含油污水深度处理站的深度处理水水质为含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤2μm。

	
	排水系统
	现有场站生活污水排入站内化粪池，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。现有区块油田采出水、油水井作业污水、洗井污水进入卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层。

	
	供热系统
	现有区块内场站供热依托现有天然气采暖炉进行供热。

	
	供电系统
	现有区块内主要由昌德变电站进行供电。

	环保工程
	废气处理工程
	现有区块场站内加热炉采用清洁能源天然气作为燃料，并采用低氮燃烧器，加热炉燃烧产生的废气均经不低于8m的烟囱高空排放。

	
	
	现有工程在油气集输过程采取了全密闭工艺流程，油井井口均安装了密封垫、管线均埋地敷设、依托场站内各关键接口法兰均进行了密闭处理，有效的控制了无组织气体的挥发。

	
	废水处理工程
	现有区块油田采出水、油水井作业污水、洗井污水最终由卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层。

	
	
	现有场站生活污水排入场站内生活污水收集装置，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。

	
	噪声防治工程
	现有区块内噪声源主要来自抽油机及场站。抽油机电机等发声设备选用了低噪声设备，定期对进场设备进行维护和保养；场站机泵均布置在室内，采用隔声门窗及机泵加装减震设施等降低噪声源强。

	
	固体废物收集处理处置工程
	现有区块内油水井在进行作业过程中产生的油污泥委托大庆博昕晶化科技有限公司处理满足相关要求后，用作油田垫井场和通井路。

	
	
	现有区块内油水井作业产生的含油废防渗布委托有资质单位处置。

	
	
	现有区块含油污水处理站内产生的废滤料定期交由大庆蓝星环保工程有限公司处理。

	
	
	现有区块内场站生活垃圾集中收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场进行处理。

	
	环境风险防控工程
	大庆油田有限责任公司第十一采油厂已建立较完善的应急预案体系，预案为《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》，并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。设置了相应的环境应急预案体系、应急组织机构、监测与预警、应急处置与应急响应措施、环境风险防范设施等；日常加强应急演练；大庆油田有限责任公司第十一采油厂的应急预案与大庆油田集团公司应急预案为有效衔接，大庆油田集团公司应急预案与大庆市政府的应急预案为有效衔接，从大庆市到集团公司到建设单位建立了应急响应和风险防范的联动机制。

	退役工程
	目前现有区块内没有退役的油水井、管线、场站等。


（4）现有区块环评及验收手续
现有工程环评及验收情况见表3.1-2。
表3.1-2    现有工程环评及验收情况调查表
	序号
	区块名称
	项目名称
	环评批复
	验收情况

	1
	卫21
	《卫星油田卫21、卫 251 区块补充井工程环境影响报告书》
	绥环函〔2015〕490号
	绥环函〔2017〕95号

	2
	太11
	《卫星油田太11、太12、卫2-35-27区块葡萄花油层井网加密钻井及注采系统调整工程环境影响报告表》
	绥环函〔2018〕157号
	2019年5月23日完成自主验收

	3
	卫19
	《2022年卫星油田卫19等区块产能建设地面工程环境影响报告书》
	绥环审〔2022〕28号
	2024年8月20日完成自主验收
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	现有井场
	现有井场


图3.1-1   区块井场建设情况
（5）现有区块排污许可执行情况
大庆油田有限责任公司第十一采油厂已于2025年8月21日更新排污许可证，行业类别为陆地石油开采，水处理通用工序，锅炉，工业窑炉，管理类别为简化管理。该许可证已经包含大庆油田有限责任公司第十一采油厂所辖的现有油田开发区域的各场站排放的相关污染物，许可证编号为912312817028111747001X，有效期为2025年08月21日至2030年08月20日，排污许可证详见附件5。
根据《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求，大庆油田有限责任公司第十一采油厂建立了自行监测制度及监测方案，目前已按照排污许可证要求定期开展了自行监测。大庆油田有限责任公司第十一采油厂各污染物防治设施正常运行，设置了规范的排污口和环境标志。建立了环境管理台账记录制度，详细记录了污染物防治设施的基本情况、运行管理情况、监测信息等内容。大庆油田有限责任公司第十一采油厂定期将各场站污染源监测数据填报在全国排污许可证管理信息平台上，公开大庆油田有限责任公司第十一采油厂各场站污染源的污染物排放信息，包括污染物排放种类、排放浓度和排放量、排污许可证执行报告、自行监测数据等。根据调查，大庆油田有限责任公司第十一采油厂已完成各年度的年报填报工作。
综上可知，大庆油田有限责任公司第十一采油厂已按要求进行了执行报告、自行监测、台账记录等内容，符合《排污许可管理条例》（2021年3月1日起施行）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）中相关要求。
3.1.2现有工程污染防治设施运行和排放情况
（1）废气
①非甲烷总烃
现有工程排放的废气主要为区块内油井以及集输管线在运行过程中无组织挥发的非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，本项目涉及区块目前产油约18.5×104t/a。根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》中石油化工业天然原油和天然气开采，石油开采挥发性有机物产生系数1.4175g/kg原油，则现有区块非甲烷总烃挥发量为262.24t/a。
现有工程在油气集输过程采取了全密闭工艺流程，油井井口均安装了密封垫、管线均埋地敷设、依托场站内各关键接口法兰均进行了密闭处理，有效的控制了无组织气体的挥发。根据现有工程及依托场站竣工环境保护验收调查报告和本工程监测报告（见附件4、附件6），卫一转油站厂界非甲烷总烃浓度在0.41-0.62mg/m3之间，站内非甲烷总烃1h平均浓度值在0.50-0.63mg/m3之间，任意一次浓度值在0.51~0.56mg/m3之间；卫二转油站厂界非甲烷总烃浓度在0.44~0.61mg/m3之间，站内非甲烷总烃1h平均浓度值在0.51~0.61mg/m3之间，任意一次浓度值在0.57~0.62mg/m3之间；卫一联合站厂界非甲烷总烃浓度在0.41~0.61mg/m3之间，站内非甲烷总烃1h平均浓度值在0.48~0.61mg/m3之间，任意一次浓度值在0.53~0.60mg/m3之间；现有区块内井场、各场站排放的非甲烷总烃边界能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9中规定要求。
②加热炉烟气
现有区块运行期产生的加热炉烟气主要来自区块内的卫一转油站、卫二转油站、卫一联合站。卫一转油站共4台加热炉（其中3台0.5MW加热炉，1台2MW加热炉），卫二转油站共5台加热炉（其中4台2MW加热炉，1台0.29MW采暖炉）；卫一联合站共13台加热炉（其中10台0.315-3.7MW的加热炉，3台0.117-2MW的采暖炉），加热炉使用清洁燃料天然气，并采用低氮燃烧器。根据本次工程监测报告可知，卫一转油站加热炉排放的废气中颗粒物均值为8.7mg/m3，NOx均值为74.2mg/m3，SO2均值为8mg/m3；卫二转油站加热炉排放的废气中颗粒物均值为10.3mg/m3，NOx均值为72.2mg/m3，SO2均值为8.5mg/m3；卫一联合站加热炉排放的废气中颗粒物均值为7.8mg/m3，NOx均值为76.7mg/m3，SO2均值为8.5mg/m3，依托场站加热炉烟气黑度均≤1，加热炉烟气排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准限值要求。根据本次工程监测报告对现有区块场站加热炉的监测结果进行核算。现有区块内场站加热炉污染物排放浓度统计见表3.1-3。
表3.1-3    现有区块内场站加热炉污染物排放浓度统计表
	场站名称
	排气筒高度（m）
	燃气量（Nm3/h）
	年运行时间（h）
	站内加热炉总烟气量（万Nm3/a）
	污染物排放情况（t/a）

	
	
	
	
	
	颗粒物
	NOx
	SO2

	卫一转油站
	10m
	412.6
	8760
	5157.5
	0.40
	3.96
	0.44

	卫二转油站
	18m
	373.4
	8760
	4667.5
	0.47
	3.64
	0.54

	卫一联转油脱水站
	10m
	632.2
	8760
	7902.5
	0.70
	5.86
	0.63


由以上分析可知，本项目依托场站加热炉烟气排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准限值要求。
（2）废水
现有区块产能为141.7×104t/a，综合含水85.97%，则现有区块油田采出水量为121.8×104t/a；现有区块油水井作业（修井）产生的作业污水共计约9884.67m3/a；现有区块水井洗井产生的洗井污水共计约32520m3/a。现有区块油田采出水、油水井作业污水、洗井污水最终均由卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层，根据本次对卫一联含油污水深度处理站的监测结果可知，含油量为1.85-2.43mg/L，悬浮固体含量为2~3mg/L，处理后的污水满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求。
现有区块场站内的生活污水产生量约96m3/a，生活污水排入场站内已建防渗旱厕，定期进行清掏堆肥。
（3）噪声
现有区块内噪声源主要来自抽油机及场站，抽油机噪声源强为65~80dB(A)，为连续稳态声源，场站噪声主要为各类机泵噪声，源强约在80～85dB(A)之间。抽油机电机等发声设备选用了低噪声设备，定期对进场设备进行维护和保养；场站机泵均布置在室内，采用隔声门窗及机泵加装减震设施等降低噪声源强。根据现有区块内验收调查报告和本项目监测报告监测结果可知，卫一转油站厂界噪声昼间在45.7-48.3dB(A)之间，夜间在42.5-45.8dB(A)之间；卫二转油站厂界噪声昼间在46.6~49.7dB(A)之间，夜间在42.2~45.7dB(A)之间；卫一联合站厂界噪声昼间在45.2-48.7dB(A)之间，夜间在42.8-45.5dB(A)之间。现有区块内场站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
现有工程区块内油井在进行作业过程中产生的含油污泥以及场站罐体清淤污泥量约3.37t/a，含油污泥委托大庆博昕晶化科技有限公司进行处理，处理后泥渣满足《油田含油污泥处置与利用污染控制要求》（DB23/T 3104-2022）表1标准要求后，在油田作业区域内用于通井路和井场建设、筑路和铺路。区块油井作业产生含油防渗布约3.65t/a，统一收集暂存于危废物贮存库，定期委托资质单位处理。
工程依托场站共产生生活垃圾约15.3t/a，送安达市生活垃圾填埋场处理。
现有工程污染物产排污情况汇总表见表3.1-5。
3.1.3滚动开发区块回顾性分析
（1）地下水及土壤防护措施及效果
现有工程集油管道采用了内缠胶带硬质聚氨酯泡沫黄夹克管，集输管道采用了防腐无缝钢管，连接方式为焊接，防渗性能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区防渗要求。阀组间、配水间地面采取了一般防渗措施，地面涂刷 1.5mm 厚防渗材料，防渗性能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》( HJ610-2016)中一般防渗区的要求。油水井井场地面已进行平整夯实，防渗性能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》简单防渗区防渗要求。
根据本次对区块内的地下水井监测结果显示，现有区块内地下水水质除潜水中锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T148488-2017）中的Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。说明在采取地下水防护措施后现有工程对区域地下水无明显影响。
根据本次对区域土壤监测结果显示，计量间永久占地内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，占地外农用地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）基本项目筛选值标准，现有工程在运行阶段未对区域土壤产生明显影响。
（2）生态环境保护措施及效果
为保护区域生态环境，第十一采油厂在钻井工程时采取了生态保护措施保护区域内耕地、草地生态系统。例如严格控制了井场的临时及永久占地，井场钻井工程施工结束后及时对临时占地进行了生态恢复，最大力度降低了油田开发对区域耕地及草地生态系统的影响。并严格控制了该区域油田作业范围，严格运行期管理，减小了对区域生态系统的扰动，保证了不因油田开发活动加重生态系统的退化、沙化、盐碱化等。针对区块内水土流失重点治理区，第十一采油厂采取了井场平整、压实，开挖土方已合理利用填埋，施工期间未对占地外的地表植被造成碾压和破坏；在油田道路地势较低，容易汇水形成径流冲刷的路段，设置了钢筋砼板涵，保证了道路两侧洪沟的畅通；生产期已严格作好道路泄洪桥涵洞的疏通、维修工作，保证了各类设施的泄洪能力；管道工程施工期间，划定了施工活动范围，车辆均采用“一”字型作业法，严格避免开辟新路，管沟挖、填方作业做到了互补平衡，未造成弃土方堆积和过多借土，未增加新的水土流失，管沟回填阶段均按层回填，回填后予以平整、压实，施工期间对开发建设施工材料划定了适宜的堆料场，未破坏占地外的植被，未增加裸地面积而新增的水土流失。
根据现场调查，现有区域内未出现大面积土壤沙化、盐渍化，通过采取相应的生态保护措施及生态恢复措施，已实施工程未对周围生态环境造成较明显的影响。工程永久占地直接减少了草地植被量和农作物的产量，区块道路网络对区域原有生态系统的分割，在一定程度上破坏了原有生态系统的连续性，但没有改变项目区域的生态系统结构与功能，区域的生态组分及生物多样性未受影响，区域生态格局变化不大，对区域生态系统环境的影响较小。
根据现场勘查，现有区块内井场永久占地已平整，井场及管线施工时临时占用的耕地及草地均已进行了恢复，且生态恢复良好。
	[image: ]
	[image: ]

	现有井场平整及周边生态恢复情况


图3.1-2   现有区块内已建井场及管线周边生态恢复情况
（3）现有工程环境风险回顾
现有工程油田生产过程中的风险物质主要包括原油、伴生气、油田采出水等，可能发生的风险事故主要为油气集输过程中发生原油及伴生气泄漏事故。为最大限度地减轻油田生产过程对区域内环境空气、水环境及生态环境的影响，减少事故的发生，确保油田安全运行，第十一采油厂建立和实施了HSE—安全与环境管理体系，并制定了油田各类事故应急预案。
根据调查，第十一采油厂按照预案要求编制完成了《大庆油田有限责任公司第第十一采油厂突发事件总体应急预案》《突发环境事件专项应急预案》等专项应急预案，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。预案内容包括了企业基本情况、应急组织体系及职责、应急响应、应急处置、应急监测等内容，在事故发生时具有一定的可操作性和指导意义。第十一采油厂采取了有效的环境风险防范和应急措施，建立了应急管理体系，开展了应急培训和应急演练，具备处置突发环境事件的能力，物资储备充足，应急保障措施完善。
现有工程主要采取的风险防范及应急措施包括：
①严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收；
②加强场站设备及管线防腐维护，按规定进行设备维修、保养及时更换易损及老化部件，防止原油及伴生气泄漏事故的发生；
③合理设置油气进站、出站阀门，定期维护，一旦发生泄漏采取相应停产措施后，紧急关闭阀门；
④集输管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生；
⑤定期对管线进行巡查，定期对管道壁厚进行检测；
⑥对可能发生突发事件的区域，配备应急现场抢险救援必需的抢险设备，并标明其类型、数量、质量、性能、适用对象等，并建立专人保管、保养、维护、更新、动用等审批管理制度。
⑦各场站罐区严格按照要求进行地面防渗处理，四周设置围堰，并在站场雨水收集系统排放口前端设置封堵设施，以防止事故状态下有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。
⑧各场站定期组织场站人员进行应急演练，有效提高场站人员的应急处置能力。
3.1.4现有工程存在的环境问题
现有区块污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用，环保设施正常稳定运转，环保设施运行完整；在工程开发建设和运营期间，工程设计、环评及其批复中要求的污染控制措施和生态保护措施都基本得到了落实，现有区块内井场临时占地地表进行了平整，草地、耕地进行了植被恢复，植被生长已经基本恢复到油田开发前状态，目前所采取的各项环保措施是有效的。
根据调查可知，现有区块运行至今内无投诉、督查及检查情况。本工程区域内已建井的井场永久性占地面积符合要求，井场地面均进行了平整，无油污。站场环境清洁，地面未发现污油，站内道路两侧和厂区院墙内外均已绿化，生态恢复较好。井场永久性占地面积符合设计要求，井场地面均进行了平整，在临时性占地范围内，地表基本进行了平整，并已完成了生态恢复。
区块内加热炉能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准限值要求；现有站场原油集输均采用密闭集输管线、装置，场站内各关键接口法兰均进行了密闭处理，可有效控制烃类物质的排放，目前现有井场、场站厂界非甲烷总烃浓度能够满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9中规定要求。由监测结果可知，现有场站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。油田产生的含油污水经卫一联含油污水深度处理站处理后全部回注，出水水质指标能够达到《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求，均不外排；作业和清罐产生的含油污泥委托大庆博昕晶化科技有限公司处理满足相关要求后，用作油田垫井场和通井路。
目前，大庆油田有限责任公司第十一采油厂已针对生产指挥中心东区、生产指挥中心西区和卫二转油站完成排污许可登记。
为保护区域生态环境，第十一采油厂在钻井工程时采取了生态保护措施保护区域内耕地、草地生态系统。例如严格控制了井场的临时及永久占地，井场钻井工程施工结束后及时对临时占地进行了生态恢复，最大力度降低了油田开发对区域耕地及草地生态系统的影响。并严格控制了该区域油田作业范围，严格运行期管理，减小了对区域生态系统的扰动，保证了不因油田开发活动加重生态系统的退化、沙化、盐碱化等。针对区块内水土流失重点治理区，第十一采油厂采取了井场平整、压实，开挖土方已合理利用填埋，施工期间未对占地外的地表植被造成碾压和破坏；在油田道路地势较低，容易汇水形成径流冲刷的路段，设置了钢筋砼板涵，保证了道路两侧洪沟的畅通；生产期已严格作好道路泄洪桥涵洞的疏通、维修工作，保证了各类设施的泄洪能力；管道工程施工期间，划定了施工活动范围，车辆均采用“一”字型作业法，严格避免开辟新路，管沟挖、填方作业做到了互补平衡，未造成弃土方堆积和过多借土，未增加新的水土流失，管沟回填阶段均按层回填，回填后予以平整、压实，施工期间对开发建设施工材料划定了适宜的堆料场，未破坏占地外的植被，未增加裸地面积而新增的水土流失。
原有工程严格实施HSE环境管理体系，第十一采油厂逐级落实岗位责任制；各工区小队或联合站设专职环保员一名，相应采油工区队长及联合站站长为HSE管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。
经调查，本项目涉及区块未发生过环境风险事故。第十一采油厂按照预案要求编制完成了《大庆油田有限责任公司第第十一采油厂突发事件总体应急预案》《突发环境事件专项应急预案》等专项应急预案，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容。并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。建议增加事故应急监测及事故评估等规定内容并定期演习，避免重大污染事故的发生。
根据以上分析及现场勘查，现有区块除管线因腐蚀可能出现的泄露等环境风险外，现有区块内未发现其它环境问题。
[bookmark: _Toc219900380]3.2建设项目概况
[bookmark: _Toc502736466]项目名称：大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目；
建设单位：大庆油田有限责任公司第十一采油厂；
[bookmark: _Hlk530467800]建设性质：改建；
建设地点：黑龙江省绥化市安达市昌德镇卫1联合站东南侧；
投资规模：项目总投资646.90万元人民币，环保投资186.67万元人民币，环保投资占比为28.86%；
占地面积：本项目不新增永久占地，临时占地面积为21.88hm2，占地类型为耕地（永久基本农田）及草地（非基本草原）；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42]建设内容：本项目整体更换站间管道 1 条，局部更换站间管道 1 条，长度共计 8.29km。整体更换集油环管道1个，局部更换集油环管道2个，长度共计7.83km，配套建设防腐等工程。
建设周期：项目计划施工期为2026年9月至11月，施工约60d；
劳动定员：项目施工人数约30人，运营期管理维护人员由大庆油田有限责任公司第十一采油厂内部调配，运营期不新增劳动定员。
[bookmark: _Toc219900381]3.3工程组成
本项目工程组成见表3.3-1。
表3.3-1    工程组成一览表
	工程类别
	工程组成
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	新建管道工程
	集油管道0.52km
	更换1-3-12#集油环集油管线，管线规格为Φ60×3.5，管线长度为1.09km；管线规格为Φ76×4.5，管线长度为1.51km。
更换1-5-2#集油环集油管线，管线规格为Φ60×3.5，管线长度为0.03km；管线规格为Φ76×4.5，管线长度为0.7km。
更换2-5-4#集油环集油管线，管线规格为Φ76×4.5，管线长度为1.81km。
集油管道，管道材质采用无缝钢管，外防腐保温层采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，管道内介质为原油，密度约0.85g/cm3。管道敷设方式采用沟埋方式敷设，管道埋深2m。
	新建

	
	
	掺水管道1.72km
	更换1-6#集油阀组间至卫1转油站掺水管道1条，管道规格为Φ114×4.5，管线长度为4.09km.
局部更换2-9#集油阀组间至卫一联脱水站管线1条，管线规格为Φ114×4.5，管线长度为4.2km。
更换1-3-12#集油环掺水管线1条，管线规格为Φ60×3.5，管线长度为1.74km。
更换1-5-2#集油环掺水管线1条，管线规格为Φ60×3.5，管线长度为0.95km；
管道材质采用无缝钢管，管道敷设方式采用沟埋方式敷设，管道内介质为满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值要求：“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2μm”的含油污水，管道埋深2m。
	新建

	辅助工程
	废弃管道处理工程
	首先停止管道作业，关闭两端截断阀，利用压缩空气进行清管作业，采用热水对管线进行清洗，对管内残余的含油污水进行清除和收集，清洗废水罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层。清洗完成后采用氮气对吹扫，吹扫合格后将原有管线的两端切断，并采用混凝土对废弃管线两端进行封堵后直埋于地下，不再挖出。
	/

	
	防腐工程
	防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。
	新建

	
	阴极保护
	本项目新建管道依托区域现有阴极保护设施。
	依托现有

	
	穿越工程
	本项目管线施工涉及公路穿越28处，其中24处采用定向钻穿越方式，4处采用钢开穿越方式。
	新建

	公用工程
	供水系统
	施工期生活用水采用桶装水，新建管线试压用水及废弃管线清洗用水由水罐车拉运至施工现场。运营期不新增劳动定员，不新增生活用水。
	依托

	
	排水系统
	施工人员产生的生活污水排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
新建管线试压废水及废弃管线清洗废水管输至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
运营期不新增劳动定员，不新增生活污水。
	依托

	
	供热系统
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK18]本项目施工不设施工营地，不需供暖；运营期依托场站采用现有供暖方式。
	/

	
	供电系统
	本项目施工期用电依托已建油田供电线路。本项目运营期无需用电。
	依托

	环保工程
	施工期
	废气处理工程
	对施工场地采取洒水抑尘，对易起尘的临时土方等加盖苫布，施工运输车辆采取密闭措施或加盖苫布，加强施工管理。
	新建

	
	
	废水处理工程
	施工人员产生的生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
	依托

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]新建管线试压废水及废弃管线清洗废水管输至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
	依托

	
	
	噪声防治工程
	施工期合理安排施工进度，合理布置施工现场，施工期选用低噪声设备，定期对施工设备进行保养维护，保证设备保持在最佳运行状态，降低噪声源强度。运输车辆选择避开居民区的路线，临近居民区应减少汽车鸣笛的次数，减速慢行。
	/

	
	
	固体废物收集及处理处置工程
	施工期产生的施工废料属于一般固体废物，统一收集后由施工单位拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
	依托

	
	
	
	本项目施工期管道定向钻施工产生的穿越工程废弃泥浆经防渗泥浆池（5m×3m×2m）沉降后，上清液回收洒水降尘、固体部分用于井排路护坡。
	依托

	
	
	
	施工期生活垃圾统一收集后拉运至就近村屯生活垃圾回收点，定期由当地环卫部门清运至安达市生活垃圾填埋场处理。
	依托

	
	运营期
	运营期不新增废气、废水、噪声排放，不新增固废的产生。
	/

	
	退役期
	废气处理工程
	施工扬尘采取运输道路及施工场地定时洒水抑尘，运输车辆采取苫布遮盖措施。
	/

	
	
	废水处理工程
	退役管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
	/

	
	
	
	退役期生活污水排入排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
	依托

	
	
	噪声防治工程
	合理安排施工进度，避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声设备；加强施工机械设备维修保养；运输车辆选择避开居民区的路线。
	/

	
	
	固体废物收集及处理处置工程
	本项目退役管线两端封堵后直埋处理，避免管道开挖对生态环境造成影响。
	/

	
	
	
	退役期生活垃圾统一收集后，拉运至大庆城控电力有限公司处理。
	依托

	
	地下水及土壤防护
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]在新建管线西南侧50m（坐标：124.83972，46.32094）布设1口潜水跟踪监测井，定期对地下水进行跟踪监测。
	依托周边已建水井

	
	
	在管道临时占地范围内、管道临时占地范围外草地各布设1个土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，监测因子为pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬，监测频次为1次/年。
	新建

	
	
	本项目新建的输油管道及掺水管道均为重点防渗，管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。
	新建

	
	生态治理
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK133]本项目占地类型主要为草地和耕地。管道施工作业带清理、管沟开挖等会对土壤造成扰动和植被的破坏，管道施工采取机械、人工分层开挖方式，施工期间应划定施工活动范围，严格控制施工作业面积，管道施工作业带除去管道一侧设置的置土带外，管沟及设备区在施工前剥离表土，剥离的表土放在置土带外侧，管沟挖方土放置在置土带内侧，置土带采取先设置编织袋压护，在采用单行十字形压护，底土层另外堆放，施工结束后及时清理施工现场，采用分层回填压实，按生、熟土顺序填放，保护耕作层，复原时先填心、底土，后平覆表土，回填后管沟上方留有自然沉降余量，管沟回填多余的土均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，并及时恢复地表植被，临时占地恢复面积21.88hm2。
	恢复

	
	风险防范措施
	定期对员工进行风险防范相关培训；加强对管线的腐蚀情况的检测；依托现有管线巡检人员定期对新建管线进行巡检，并形成巡检记录；依托各作业区及站场配备防渗布、铁锹、吸油毡等应急物资对管线泄漏事故进行应急处理；各段集输管线设有实时监控措施，可及时发现管道泄漏。
	依托

	依托工程
	卫一联含油污水深度处理站
	本项目新建管线试压废水及废弃管线清洗废水依托卫一联含油污水深度处理站处理，采用“两级沉降+两级过滤”处理流程，卫一联含油污水深度处理站设计规模6200m3/d，目前实际日处理量污水量为5976.22t/d，负荷率96.4%，该站正常平稳运行。出水水质满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）限值“含油量≤8mg/L、悬浮固体含量≤3mg/L、粒径中值≤2µm”，同时满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相应标准限值，回注地下开采油层。
本项目新建管线试压废水及废弃管线清洗废水依托卫一联含油污水深度处理站进行处理，新建管线试压废水90.44m3、废弃管道清洗废水271.32m3，新增本项目施工期废水后，卫一联含油污水深度处理站剩余处理能力满足本项目需求，本项目依托可行。
	依托

	
	第八采油厂工业固废填埋场
	第八采油厂工业固废填埋场位于大庆市肇州县新福乡双龙山北侧1.8km、乐业村东南1.05km处，占地面积1.91hm2。第八采油厂工业固废填埋场现阶段运行稳定，总容量为11624m3，目前实际容纳约8800m3，剩余能力为2824m3/a，本工程管道施工废料产生量为0.55t，第八采油厂工业固废填埋场剩余能力满足本项目需求，本项目依托可行。
	依托

	临时工程
	施工期
	本项目管道施工时管材拉运到施工现场，堆存于施工占地区域，不单独设置施工营地和料场。本项目管线施工过程不另设土方堆场，管道施工过程挖方堆存于管道施工作业带中置土带，其中剥离的表土堆存于置土带外侧。本项目占地类型为耕地（永久基本农田）及草地（非基本草原）等，为尽量减小占地面积，本项目尽量设置较少的临时施工便道，并将临时施工便道的占地纳入管道作业带的占地面积。
	临时


[bookmark: _Toc219900382]3.4工程建设方案
[bookmark: _Toc67860125][bookmark: _Toc85640749][bookmark: _Toc110438472][bookmark: _Toc80971374][bookmark: _Toc76976240][bookmark: _Toc77067656][bookmark: _Toc70050172][bookmark: _Toc83209469][bookmark: _Toc78816457][bookmark: _Toc84929225][bookmark: _Toc86141928][bookmark: _Toc80588252][bookmark: _Toc61597218]3.4.1新建管道工程
本项目整体更换站间管道 1 条，局部更换站间管道 1 条，长度共计 8.29km。整体更换集油环管道1个，局部更换集油环管道2个，长度共计7.83km。
本项目拟建管道统计见表3.4-1，项目拟建管道坐标统计见表3.4-2。
表3.4-1    本项目拟建管道统计表
	序号
	管道类别
	管道名称
	管道材质
	起点压力/Mpa
	终点压力/Mpa
	输送介质
	拟建管道规格
	拟建管道长度
	备注

	一
	站间管道

	1
	掺水管道
	卫1转油站至1-6#集油阀组间管线
	无缝钢管
	2
	1.97
	含油污水
	Φ114×4.5
	4.09km
	整体更换，埋深2m

	2
	掺水管道
	卫1脱水站至2-9#集油阀组间管线
	无缝钢管
	2
	1.83
	含油污水
	Φ114×4.5
	4.2km
	局部更换，埋深2m

	二
	集油环管道

	一）
	1-3-12#集油环
	整体更换，埋深2m

	1
	掺水管线
	1-3#集油阀组间至卫2-18-斜35井间管线
	无缝钢管
	0.652
	0.605
	含油污水
	Φ60×3.5
	1.74km
	

	2
	集油管线
	卫2-18-斜35井至卫2-18-34井间管线
	无缝钢管
	0.605
	0.573
	原油
	Φ60×3.5
	0.32km
	

	3
	集油管线
	卫2-18-34井至卫2-20-35井间管线
	无缝钢管
	0.573
	0.544
	原油
	Φ60×3.5
	0.54km
	

	4
	集油管线
	卫2-20-35井至卫2-21-35井间管线
	无缝钢管
	0.544
	0.528
	原油
	Φ60×3.5
	0.23km
	

	5
	集油管线
	卫2-21-35井至1-3#集油阀组间间管线
	无缝钢管
	0.528
	0.500
	原油
	Φ76×4.5
	1.51km
	

	二）
	1-5-2#集油环
	局部更换，埋深2m

	1
	掺水管线
	1-5#集油阀组间至卫 1-17-14井间管线
	无缝钢管
	0.565
	0.529
	含油污水
	Φ60×3.5
	0.95km
	

	2
	集油管线
	卫 1-17-14井至卫1-161-斜131井间管线
	无缝钢管
	0.529
	0.526
	原油
	Φ60×3.5
	0.03km
	

	3
	集油管线
	卫1-17-12井至1-5#集油阀组间间管线
	无缝钢管
	0.511
	0.500
	原油
	Φ76×4.5
	0.7km
	

	三）
	2-5-4#集油环
	

	1
	集油管线
	卫2-25-斜29井至卫2-25-28井间管线
	无缝钢管
	0.553
	0.549
	原油
	Φ76×4.5
	0.03km
	

	2
	集油管线
	卫2-25-28井至卫2-24-斜28井间管线
	无缝钢管
	0.549
	0.548
	原油
	Φ76×4.5
	0.02km
	

	3
	集油管线
	卫2-24-斜28井至卫2-25-25井间管线
	无缝钢管
	0.548
	0.532
	原油
	Φ76×4.5
	0.78km
	

	4
	集油管线
	卫2-25-25井至卫2-25-24井间管线
	无缝钢管
	0.532
	0.525
	原油
	Φ76×4.5
	0.29km
	

	5
	集油管线
	卫2-25-24井至2-5#集油阀组间间管线
	无缝钢管
	0.525
	0.500
	原油
	Φ76×4.5
	0.69km
	


表3.4-2     项目拟建管道坐标统计表
	序号
	管线名称
	起点坐标
	节点坐标
	终点坐标

	1
	卫1转油站至1-6#集油阀组间管线
	46.15583，125.01134
	节点1：46.15569，125.01436
	46.13242，125.02991

	
	
	
	节点2：46.15275，125.01528
	

	
	
	
	节点3：46.15406，125.02339
	

	
	
	
	节:4：46.14801，125.02629
	

	
	
	
	节点5：46.14761，125.02573
	

	
	
	
	节点6：46.13273，125.03052
	

	2
	卫1脱水站至2-9#集油阀组间管线
	46.16886，124.93970
	节点1：46.16694，124.93950
	46.13037，124.97778

	
	
	
	节点2：46.16615，124.94209
	

	
	
	
	节点3：46.16012，124.94565
	

	
	
	
	节点4：46.15746，124.94975
	

	3
	1-3#集油阀组间至卫2-18-斜35井间管线
	46.15784，125.01120
	节点1：46.15647，125.01061
	46.14782，124.99691

	
	
	
	节点2：46.15437，125.00623
	

	4
	卫2-18-斜35井至卫2-18-34井间管线
	46.14782，124.99691
	/
	46.14752，124.99394

	5
	卫2-18-34井至卫2-20-35井间管线
	46.14752，124.99394
	/
	46.15195，124.99515

	6
	卫2-20-35井至卫2-21-35井间管线
	46.15195，124.99515
	/
	46.15359，124.99515

	7
	卫2-21-35井至1-3#集油阀组间间管线
	46.15359，124.99515
	节点1：46.15465，125.00631
	46.15784，125.01120

	
	
	
	节点2：46.15681，125.01048
	

	8
	1-5#集油阀组间至卫 1-17-14井间管线
	46.14868，125.03662
	/
	46.14383，125.04499

	9
	卫 1-17-14井至卫1-161-斜131井间管线
	46.14383，125.04499
	/
	46.14357，125.04503

	10
	卫1-17-12井至1-5#集油阀组间间管线
	46.14363，125.03965
	节点1：46.14583，125.03920
	46.14868，125.03662

	11
	卫2-25-斜29井至卫2-25-28井间管线
	46.16326，124.97489
	/
	46.16335，124.97493

	12
	卫2-25-28井至卫2-24-斜28井间管线
	46.16335，124.97493
	/
	46.16344，124.97494

	13
	卫2-24-斜28井至卫2-25-25井间管线
	46.16344，124.97494
	/
	46.16359，124.96589

	14
	卫2-25-25井至卫2-25-24井间管线
	46.16359，124.96589
	/
	46.16375，124.96259

	15
	卫2-25-24井至2-5#集油阀组间间管线
	46.16375，124.96259
	/
	46.16710，124.95648


3.4.2穿越工程
本项目管线施工涉及穿越道路28处，其中定向钻穿越方式24处，钢开穿越方式4处，定向钻穿越采用的泥浆配方为膨润土（4.0%~5.0%）+纯碱（0.2%~0.4%）+水。本项目新建管线穿越点位坐标及穿越套管规格统计见表3.4-3，拟建管道路由走向及穿越点位置见附图3。
表3.4-3     本项目新建管线穿越点位坐标及穿越套管规格统计表
	序号
	管线名称
	顶管穿越处坐标
	穿越方式
	 穿越套管规格

	1
	卫1转油站至1-6#集油阀组间管线
	46.15268&lng=125.01510
	定向钻
	DN300，L=16m

	2
	
	46.15260&lng=125.02407
	定向钻
	DN300，L=16m

	3
	
	46.14789&lng=125.02609
	定向钻
	DN300，L=16m

	4
	
	46.14739&lng=125.02572
	定向钻
	DN300，L=16m

	5
	
	46.13268&lng=125.03037
	定向钻
	DN300，L=16m

	6
	卫1脱水站至2-9#集油阀组间管线
	46.16628&lng=124.94151
	定向钻
	DN300，L=16m

	7
	
	46.16325&lng=124.94366
	定向钻
	DN300，L=16m

	8
	
	46.16191&lng=124.94446
	定向钻
	DN300，L=16m

	9
	
	46.16016&lng=124.94548
	定向钻
	DN300，L=16m

	10
	
	46.15726&lng=124.94975
	定向钻
	DN300，L=16m

	11
	
	46.15174&lng=124.95560
	定向钻
	DN300，L=16m

	12
	
	46.13634&lng=124.97176
	定向钻
	DN300，L=16m

	13
	
	46.16701&lng=124.95679
	定向钻
	DN300，L=16m

	14
	1-3#集油阀组间至卫2-18-斜35井间管线
	46.15647&lng=125.01025
	定向钻
	DN250，L=16m

	15
	
	46.15400&lng=125.00581
	定向钻
	DN250，L=16m

	16
	
	46.15033&lng=125.00049
	定向钻
	DN250，L=16m

	17
	卫2-18-34井至卫2-20-35井间管线
	46.15149&lng=124.99502
	钢开
	DN250，L=16m

	18
	卫2-21-35井至1-3#集油阀组间间管线
	46.15405&lng=124.99957
	钢开
	DN250，L=16m

	19
	
	46.15405&lng=124.99957
	定向钻
	DN250，L=16m

	20
	
	46.15674&lng=125.01018
	定向钻
	DN250，L=16m

	21
	1-5#集油阀组间至卫 1-17-14井间管线
	46.14673&lng=125.03983
	定向钻
	DN250，L=16m

	22
	
	46.14548&lng=125.04192
	定向钻
	DN250，L=16m

	23
	
	46.14442&lng=125.04385
	定向钻
	DN250，L=16m

	24
	卫1-17-12井至1-5#集油阀组间间管线
	46.14398&lng=125.03966
	定向钻
	DN400，L=16m

	25
	
	46.14646&lng=125.03855
	定向钻
	DN400，L=16m

	26
	卫2-24-斜28井至卫2-25-25井间管线
	46.16351&lng=124.97145
	钢开
	DN250，L=16m

	27
	卫2-25-24井至2-5#集油阀组间间管线
	46.16568&lng=124.95915
	钢开
	DN250，L=16m

	28
	
	46.16701&lng=124.95679
	定向钻
	DN250，L=16m


3.4.4管道防腐工程
（1）管道防腐结构
1）埋地保温管道外防腐、保温结构：防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管。保温层厚30mm，立管部分延伸到地面以上200mm。
2）穿路套管防腐：套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面，总干膜厚度不小于400μm。
（2）保温补口结构
1）埋地保温管道外防腐、保温补口结构：防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带防腐补口。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。
2）沥青防腐胶带补口：补口采用无溶剂环氧底漆(干膜总厚度不小于400μm)+沥青防腐胶带(胶带单层厚0.8mm，带宽100mm)，加强级，胶带缠2遍，每遍搭接胶带宽度的 50%~55%，补口防腐层总厚度不小于3.2mm。补口处胶带与管体防腐层搭接不小于 100mm。
3.4.5主要工程量汇总
本项目主要工程量汇总见表3.4-5。
表3.4-5     本项目主要工程量汇总表
	序号
	单项工程量
	单位
	数量

	一
	集输部分
	
	

	1
	无缝钢管  SMLS-Φ60×3.5  20  PN25
	km
	3.81

	
	内缠胶带硬质聚氨酯泡沫保温管  30mm
	
	

	2
	无缝钢管  SMLS-Φ76×4.5  20  PN25
	km
	4.02

	
	内缠胶带硬质聚氨酯泡沫保温管  30mm
	
	

	3
	无缝钢管  SMLS-Φ114×4.5  20  PN25
	km
	8.29

	
	内缠胶带硬质聚氨酯泡沫保温管  30mm
	
	

	4
	公路穿越  定向钻（DN400） L=16m
	处
	2

	5
	公路穿越  定向钻（DN300） L=16m
	处
	13

	6
	公路穿越  定向钻（DN250） L=16m
	处
	9

	7
	公路穿越    钢开（DN250） L=16m
	处
	4

	8
	绝缘接头DN50 PN25
	个
	20

	9
	绝缘接头DN65 PN25
	个
	10

	10
	绝缘接头DN100 PN25
	个
	2

	二
	防腐部分
	
	

	1
	组合式镁合金阳极 11kg/支
	支
	46

	2
	铜芯铠装电缆VV-1/1kV1X10mm2安装
	米
	200


[bookmark: _Toc78816462][bookmark: _Toc80588257][bookmark: _Toc80971379][bookmark: _Toc77067661][bookmark: _Toc76976245][bookmark: _Toc83209474][bookmark: _Toc186444282]3.4.6公用工程
3.4.6.1供水、排水系统
[bookmark: _Toc11047792]（1）施工期
本项目施工期用水主要为施工生活用水、管线试压用水、废弃管线清洗用水，施工期试压用水及清洗用水由水罐车运送，生活用水采用桶装纯净水，产生的废水主要为生活污水、管线试压废水、清洗废水。
①生活用水及生活污水
项目生活用水采用桶装水，本项目施工约60d，施工人数30人。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），施工期生活用水量每人80L/d，生活用水量共计144m3。生活污水产生量按生活用水的80%计算，则生活污水产生量为115.2m3。施工期施工人员产生的生活污水排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
②废弃管线清洗用水及清洗废水
本项目对现有管道进行全管段清洗，清洗用水量以管道容积V=πr2L的3倍计，现有位于两个截断阀之间的现有管道规格包括Φ114×4.5~8.29km、Φ60×3.5~3.81km、Φ76×4.5~4.02km，则管道清洗用水量合计286.7m3，清洗废水按用水量的95%计算，则项目废弃管线清洗废水产生量为281.9m3。清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
③管线试压用水及管线试压废水
本工程新建管线采取清水试压的方式，试压用水量以管道容积 V=πr2L计，本项目新建管线Φ114×4.5~8.29km、Φ60×3.5~3.81km、Φ76×4.5~4.02km，则管线试压用水总量为95.6m3，试压废水按用水量的95%计算，试压废水产生量为90.8m3。管线试压废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
（2）运营期
本项目运营期不新增劳动定员，不新增生活用水，因此不新增生活污水。
3.4.6.2供电系统
[bookmark: _Toc5710035][bookmark: _Toc13059820]本项目施工期用电依托第十一采油厂已建油田供电线路。本项目运营期无需用电。
[bookmark: _Toc67523607][bookmark: _Toc69690825][bookmark: _Toc74812329][bookmark: _Toc71371958][bookmark: _Toc61597235]3.4.6.3供热系统
本项目施工不设施工营地，不需供暖；运营期依托场站采用现有供暖方式。
[bookmark: _Toc219900383]3.5工程占地及土石方平衡
[bookmark: _Toc83209476][bookmark: _Toc86141935][bookmark: _Toc78816464][bookmark: _Toc110438478][bookmark: _Toc80971381][bookmark: _Toc85640756][bookmark: _Toc84929232][bookmark: _Toc80588259][bookmark: _Toc70050182][bookmark: _Toc77067663][bookmark: _Toc61597227][bookmark: _Toc67860135][bookmark: _Toc76976247]3.5.1工程占地
本工程占地主要为新建管线及废弃管道施工发生的临时占地及定向钻穿越施工场地发生的临时占地，所涉及的临时占地需要征用土地。
本项目更换管线共16.12km，管线采取平埋敷设，沿管线路由设置施工场地，管线施工作业面宽度为10m，管线走向尽可能沿现有道路敷设，施工期不设专门料场和堆管场，管线直接卸置在临时占地边缘，敷设时再由施工机械具体施工，减少二次转运造成扬尘污染和占地。管线工程表土临时堆放在管沟土方一侧，单独存放，苫盖防尘网并在完工后及时回填。
本项目管线施工涉及穿越公路28处，其中24处采用定向钻穿越，4处采用钢开穿越。
定向钻临时施工占地主要包括定向钻施工场地穿越入土点施工场地和出土施工场地，每处定向钻施工占地面积为3000m2（出入点各1500m2，每处50m×30m），考虑本项目管线施工时已计算相应的临时占地面积，则每处定向钻施工占地面积为2400m2（出入点每处1500m2-30m管线的临时占地面积300m2）。
钢开穿越均在管线施工的临时占地范围内进行，不新增临时占地。
本项目施工总平面布置图见附图5。
根据《2020年国家重要湿地名录》、《黑龙江省湿地名录》（2022年），本项目不占用重要湿地、一般湿地，根据现场勘查，本项目占地类型为耕地（基本农田）和草地（非基本草原）。
本项目占地情况见表3.5-1。
表3.5-1    本项目新增占地类型及面积表    单位：hm2
	序号
	建设内容
	新增临时占地（hm2）

	
	
	草地（非基本草原）
	耕地（基本农田）

	1
	新建管线施工
	3.77
	12.35

	2
	顶管施工
	1.15
	4.61

	合计
	4.92
	16.96

	总计
	21.88


由上表可知，本项目总占地面积为21.88hm2，均为临时占地，占地类型为草地（非基本草原）和耕地（基本农田）。
[bookmark: _Toc61597228][bookmark: _Toc70050183][bookmark: _Toc85640758][bookmark: _Toc110438480][bookmark: _Toc80588261][bookmark: _Toc84929234][bookmark: _Toc76976248][bookmark: _Toc77067664][bookmark: _Toc83209478][bookmark: _Toc86141937][bookmark: _Toc67860136][bookmark: _Toc80971383][bookmark: _Toc78816466]3.5.3土石方平衡
本项目开工前由第十一采油厂编制表土剥离利用方案，报自然资源主管部门备案，施工占用土地应报请相关主管部门同意，取得用地审批。对临时占地的0.3m表土进行剥离，采用分层开挖，分层堆放，管线施工区剥离表土暂存于暂存于管线一侧临时占地内沿管沟布设的表土堆放区，底土暂存在靠近管沟的置土带内，采取苫布遮盖等措施防止水土流失，并定期采取洒水抑尘措施，临时占地土方在施工结束后分层回填，先填底土，在填表土，并及时恢复地表植被.
（1）表土剥离
管道施工采取机械、人工分层开挖方式，管线施工作业带除去管线一侧设置的置土带外，管沟及设备区在施工前剥离表土。
本项目一般地段管道（除定向钻施工管段外），管沟施工长度为11km，表土剥离厚度30cm，管沟及设备区宽度为6m，置土带宽度为4m（表土2m、基础挖方2m），管道表土剥离堆场面积为32200m2，管道施工表土剥离29016m3（堆放高度约0.9m）。
（2）管沟施工
管沟横截面为梯形，管道管顶距地表为-1.2m，管沟挖深约为1.5m（去除表土挖深0.3m后，实际挖深1.2m），沟带上宽2m，下宽0.5m，管沟截面积为1.5m2，则管道管沟挖方量约为24180m3（堆放高度约为0.75m）。
剥离的表土放在置土带外侧，置土带采取先设置编织袋压护，在采用单行十字形压护，沿堆土带每隔一定距离设置横向排水沟，将水流有序导至临时沉淀池，防止形成长距离汇水冲刷。管道施工结束后，采用分层回填压实，按生、熟土顺序填放，保护耕作层，回填后管沟上方留有自然沉降余量，管沟回填多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。
（3）定向钻挖方
定向钻临时施工占地主要包括定向钻施工场地穿越入土点施工场地和出土施工场地，每处定向钻穿越施工区域表土剥离厚度30cm，剥离量为720m3/每处，堆放在定向钻场地临时表土堆场，共计24处定向钻穿越施工处，施工结束后原址分层回填。
定向钻施工过程中在穿越两端各开挖一个作业坑（一个作为起始作业坑、一个作为接收坑），每个作业坑长10m、宽10m、去除表土挖深0.3m后，实际挖深2.7m，挖方量为540m3/处，施工结束后开挖方全部回填作业坑。
定向钻穿越产生定向钻废弃泥浆，计入一般固体废物，不计入土石方平衡。本项目土石方情况见表3.5-2。
[bookmark: _Toc219900384]表3.5-2    本项目土石方情况    单位：m3
	序号
	项目
	挖方
	借方量
	填方量
	弃方量

	[bookmark: _Hlk194999783]
	
	基础挖方
	表土剥离
	
	
	

	1
	管道施工
	24180
	29016
	0
	43196
	0

	2
	定向钻施工
	12960
	17280
	0
	30240
	0

	合计
	37140
	46296
	
	83436
	


3.6施工方式
[bookmark: _Toc85640760][bookmark: _Toc70050185][bookmark: _Toc110438482][bookmark: _Toc84929236][bookmark: _Toc67860138][bookmark: _Toc77067666][bookmark: _Toc78816468][bookmark: _Toc86141939][bookmark: _Toc76976250][bookmark: _Toc80971385][bookmark: _Toc80588263][bookmark: _Toc83209480]3.6.1废弃管道施工
（1）废弃输油管道处理
首先停止管道作业，首先停止管道作业，关闭两端截断阀，利用压缩空气进行清管作业，采用热水对管线进行清洗，对管内残余的含油污水进行清除和收集，清洗废水罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层。清洗完成后采用氮气对吹扫，吹扫合格后将原有管线的两端切断，并采用混凝土对废弃管线两端进行封堵后直埋于地下，不再挖出。
废弃输油管道处理流程见图3.6-1。
[image: ]
图3.6-1    废弃管道处理流程图
3.6.2一般管道施工
管道施工过程为先清理作业线路场地，然后开挖管沟，再组焊管道、下沟管道，特殊地段根据实际情况合理穿插各工序。管沟开挖以机械开挖为主，施工完毕清理现场、恢复地貌。管道施工建设过程见图3.6-3。
管道作业带宽度为10m，管道埋深2m。施工作业带清理采用挖沟机、推土机扫线，人工配合清理。防腐管由工厂预制，采用专用管拖车拉运现场连接。管沟开挖采用挖掘机等机械及人工辅助清理完成。回填完的管沟进行压实、整形。管道安装完成后，经检验合格，应进行压力和严密性试验，本工程试压采用清水进行试压。
工艺管线施工技术要求及验收均按国家标准《工业金属管道工程施工及验收标准》(GB50235-2010)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98)、《油气田集输管道施工规范》（GB50819-2013）以及有关国家及行业标准执行。
管道施工作业断面见图3.6-4，管道开挖施工平面布置示意图见图3.6-5。
[image: ]
图3.6-3    管道施工建设过程
[image: ]
图3.6-4    管道施工作业断面图
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK25]图3.6-5    管道开挖施工平面布置示意图
3.6.3管道穿越施工
本项目28处管道穿越公路，其中定向钻穿越24处、钢开穿越4处。
定向钻施工方式：首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向，使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道，然后开始连续回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直至管端在入土点露出，完成管道的穿越。
本项目定向钻穿越施工需在公路两侧分别设置钻机场地（入土点）和回托管场地（出土点），钻机场地及回托管场地的总占地面积 3000m2 。定向钻施工中泥浆起护壁、润滑、冷却和冲洗钻头、清扫土屑、传递动力等作用，成份一般主要为膨润土和清水、少量的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC）等，无毒及无有害成分，项目在定向钻施工期间通过螺旋泵把回扩孔中的泥浆回收到防渗泥浆池（5m×3m×2m）中，经泥浆配置区内装的泥浆净化与回收装置处理后，泥浆循环使用，有效降低了泥浆的使用量，在一定程度上提高了泥浆使用率。施工结束后，防渗泥浆池铺设的高密度聚乙烯膜回收循环使用。定向钻穿越施工过程示意图见图 3.6-6。
[image: ]
图3.6-6    定向钻施工示意图
钢开施工方式：钢开穿越即为大开挖方式。管沟开挖时，首先将两侧的管沟挖出，最后再破道路，路面开挖要尽量将路面的破坏降到最小限度，穿越管道下沟后，立即进行回填，回填时分层夯实，按原有道路标准恢复，防止塌陷，该过程不产生弃土。
[bookmark: _Toc219900385]3.7施工进度及时序
本项目计划施工期为2026年9月至2026年11月，施工约60d。
[bookmark: _Toc74812330][bookmark: _Toc219900386]3.8设备及物料消耗
[bookmark: _Toc186444294]3.8.1设备
本项目主要设备见表3.8-1。
表3.8-1    本项目施工期主要设备表
	序号
	设备
	数量
	单位

	1
	挖掘机
	2
	台

	2
	推土机
	2
	台

	3
	顶管机
	1
	台

	4
	吊管机
	2
	台

	5
	切割机
	1
	台

	6
	电焊机
	3
	台

	7
	运输车辆
	3
	台


[bookmark: _Toc186444295]3.8.2物料消耗
（1）生活用水
由公用工程可知，本项目生活用水消耗总量为144.2m3。
（2）管线试压用水
由公用工程可知，本项目管线试压用水消耗总量为95.6m3。
（3）废弃管道清洗用水
由公用工程可知，本项目废弃管道清洗用水消耗总量为286.7m3。
（4）焊材用量
根据设计方案，本项目使用药芯焊丝焊接管道，利用二氧化碳气体做为保护气体，焊丝用量为0.4t，焊条用量0.8t。
（5）泥浆用量
定向钻泥浆用量=钻孔容积×扩孔系数×循环损耗系数，式中：钻孔容积=π（钻孔半径）2×穿越长度；钻孔直径=套管直径×1.3；扩孔系数通常取2.0~3.0，本次取2.5；循环损耗系数通常取1.2~1.5，本次取1.3。
本项目定向钻穿越道路24处，其中套管尺寸DN400、L=16m共计穿越2处，套管尺寸DN300、L=16m共计穿越13处，套管尺寸DN250、L=16m共计穿越9处，因此根据上述计算，本项目泥浆用量为100.8m3。
本工程主要消耗物料具体见下表：
表3.8-2    本工程主要物料消耗
	序号
	时期
	项目
	原辅材料
	用量
	来源

	1
	施工期
	办公生活
	生活用水（m3）
	144.2
	桶装水

	2
	
	管线试压
	试压用水（m3）
	95.6
	由水罐车运送

	3
	
	废弃管道清洗
	清洗用水（m3）
	286.7
	由水罐车运送

	5
	
	焊接
	焊丝（t）
	0.4
	外购

	
	
	焊接
	焊条（t）
	0.8
	外购

	6
	
	穿越工程
	定向钻泥浆（m3）
	100.8
	外购


[bookmark: _Toc219900387]3.9依托工程分析
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本项目新建管线试压废水及废弃管线清洗废水依托卫一联含油污水深度处理站处理，施工废料等一般工业固体废物依托第八采油厂工业固废填埋场处理，废弃泥浆依托大庆洁宇环保科技有限公司处理。
（1）卫一联含油污水深度处理站
①依托处理能力分析
本项目新建管线试压废水及废弃管线清洗废水依托卫一联含油污水深度处理站处理，站内主要工艺为“两级沉降+两级过滤”，设计出水水质指标为“8、3、2”，设计污水处理量为6200m3/d。目前实际污水处理量为5981m3/d，本项目施工期试压废水及清洗废水产生量为372.7m3（管道清洗及试压约10d，废水量37.27m3/d），新增污水后处理量为6018m3/d，负荷率为97.06%，剩余处理能力满足本项目试压废水及清洗废水的处理需求。卫一联含油污水深度处理站工艺流程见图3.9-1。
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图3.9-1    卫一联含油污水深度处理站工艺流程
②依托可行性分析
根据现场勘查，目前卫一联含油污水深度处理站运行正常，根据本次对卫一联合站的监测数据显示：卫一联合站厂界非甲烷总烃在0.41~0.61mg/m3之间，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）5.9中规定要求，同时根据现场调查，卫一联含油污水深度处理站内罐体均无孔洞和裂隙，采样口等均处于密闭状态，同时罐体周围均设置了围堰，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020）中固定顶罐要求；卫一联含油污水深度处理站处理后的污水含油量为1.85-2.43mg/L，悬浮固体含量为2~3mg/L，满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求。
卫一联含油污水深度处理站内各种机泵均加设了减震基础，泵房设有隔声门窗，本剧本次中对卫一联合站的监测数据显示：卫一联合站厂界噪声昼间在45.7-48.3dB（A）之间，夜间在42.5-45.8dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
卫一联含油污水深度处理站内产生的固体废物主要为定期更换滤罐内滤料产生的废滤料、罐体清淤产生的含油污泥、生活垃圾等。根据调查，卫一联含油污水深度处理站含油污泥危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为071-001-08（石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚），委托大庆博昕晶化科技有限公司处理满足相关要求后，用作油田垫井场和通井路。卫一联含油污水深度处理站每2年对站内的滤罐进行滤料清洗更换，单次产生废滤料约12m3，废滤料为危险废物，类别为HW49，危险废物代码为900-041-49，委托大庆蓝星环保工程有限公司处置。卫一联含油污水深度处理站生活垃圾产生量约为3.2t/a，集中收集后委托环卫部门清运至安达市生活垃圾填埋场处理。
卫一联合站占地内环境清洁，站内道路两侧和院墙内均已绿化。在污染治理方面，运行设备采取减振、隔声等有效措施后达标排放，废水处理达标后均回注油层；在环境管理方面，第十一采油厂设置了环保组织机构，制定了可行的环境保护规章制度，建立了规范的环保档案，制定了可行的环境风险应急预案并定期组织演练。
综上，本项目依托卫一联含油污水深度处理站可行。
（2）第八采油厂工业固废填埋场
第八采油厂工业固废填埋场已于2011年11月22日取得原大庆市生态环境局批复，文号为：庆环建字〔2011〕171号，并于2014年8月8日完成验收，文号为：庆环验字[2014]38号。第八采油厂工业固废填埋场占地1.91hm2，填埋场容量为11624m3，现填埋量352m3，剩余可填埋量11272m3，本工程共产生施工废料和废防渗布等废物合计约3.35t，约2m3，可满足本工程新增固废处理要求，依托可行。
（3）大庆洁宇环保科技有限公司
大庆洁宇环保科技有限公司位于第七采油厂指挥部东北侧1.6km处，坐标E124°40′30"、N45°56'10"。该公司设有1套500m3/d水基泥浆处理设备，合计处理能力150000m3/a，年运行300d，泥浆池最大储存量14500m3，主要采用的工艺为“破乳、脱稳、压滤”处理工艺，泥饼用于铺垫井排路。分离出的污水经罐车运至葡二联含油污水处理站处理，处理达标后回注油层。
根据调查，目前处理负荷为355m3/d，泥浆池已用容量为500m3。该站剩余处理能力145m3/d，泥浆暂存池剩余容积为14000m3，本工程定向钻施工产生的废弃泥浆量70.56m3，暂存于施工场地设置的钢制泥浆槽中，由罐车拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理，新增本工程钻井泥浆后，该站负荷率为85%，能够满足本工程依托需求。大庆洁宇环保科技有限公司废弃泥浆处理工艺流程图见图3.9-2。
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图3.9-2   废弃泥浆处理工艺流程图
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本项目依托工程环境影响评价及竣工验收情况见表3.9-1。
表3.9-1    依托工程环评验收情况一览表
	序号
	依托场站
	环评项目名称
	环评批复
	验收情况
	排污许可证编号

	1
	卫一联含油污水深度处理站
	《卫星油田2017年产能建设工程环境影响报告书》
	绥环函〔2017〕78号
	2019年3月完成自主验收
	912312817028111747001X

	2
	大庆油田有限责任公司第八采油厂工业固废填埋场
	《第八采油厂工业固废填埋场工程》
	庆环建字〔2011〕171号
	庆环验字
[2014]38号
	91230607716675409L011X

	3
	大庆洁宇环保科技有限公司
	黑龙江省大庆洁宇环保科技有限公司15万m³/a钻井废弃泥浆无害化处理项目环境影响报告表
	同环建字〔2020〕6号
	2020年11月通过自主验收
	/
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3.10.1.1施工期
本工程施工期主要内容为废弃管道施工、新建管道及管道穿越等地面工程。施工期间拟拟建管道停止运行，施工前3-5天，完成停输方案编制、审批，明确停输时间、范围、操作流程及责任人员；提前通知上下游用户，告知停输时间及影响范围，协调做好生产调整、应急储备等工作，避免因停输影响正常生产生活。同时，检查停输所需设备，确保设备完好、操作可靠。
（1）废弃管道施工
根据《报废油气长输管道处置技术规范》（SY/T7413-2018），报废管道处置方式包括拆除和就地弃置两种。本项目采取将废弃管道两端封堵后埋于地下弃置。
停运扫线：原管道停止含水原油的输送作业，进行全管段通球扫线，打开通球阀，投球，在用罐车充装的氮气高压推动下通球在管道内匀速穿过，将管道内含水原油推入后续集输系统，达到管内清除残油的目的。然后，缓慢打开管道阀门进行扫线（控制扫线压力≤2.5MPa），当管线末端见气无液体（或有明显气体流动声音 10 分钟以后）时扫线合格结束，同时关闭两端阀门。
管道切断：通球扫线后关闭废弃管道两端的截断阀，将废弃管道的两端切断。
管道清管：由热水罐车在管道一端注水，管道另一端接入另一台水罐车，起点处水罐车配套基本压力推送，将管道内残余水量推送至终点水罐车，并由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理。清洗完成后用氮气对管道进行吹扫，清管完成。
封堵：管道两端采用盲板焊接封堵直埋地下。
项目现有管道施工工艺流程及产污详见图 3.5- 1。
第八采油厂2025年管网改造工程项目环境影响报告书
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图3.10-1    废弃输油管道施工工艺流程及产污节点图
（2）新建管线施工
管线施工程序为：测量定线，施工作业带清理，清除障碍物，平整工作带，成品防腐钢管运输，布管、组装焊接，补口及防腐检漏，管沟开挖、下沟，穿越施工、分段清水试压，通球扫线，阴极保护，工程验收。
①施工作业带清理
管道施工采用人工开挖和机械开挖相结合的方式施工，施工初期，首先要对施工作业带进行清理和平整，进行布管、开挖管沟及焊接等施工作业。在场地清理过程中，施工带范围内的土壤、植被都将受到扰动和破坏，不过其造成的影响仅局限在施工带宽度的范围内。
②管沟敷设
管道采用沟埋方式敷设。项目一般地段管道施工采用大开挖方式施工，开挖施工采用人工和机械施工相结合的方式，在耕植地开挖时，将表层耕植土和下层土分别堆放。
③焊接
管沟开挖后，将运到现场的管道进行焊接、补口、补伤，然后下到管沟内。焊接采用螺旋缝埋弧焊进行焊接。
④穿越施工
本项目管线施工涉及穿越进站路7处，均采用顶管穿越方式。顶管施工包括测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装顶管机、吊放预制管道、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。
⑤防腐及阴极保护
项目外购无缝钢管的管道防腐层均在工厂预制，本项目现场仅对焊接处进行防腐施工。管道内防腐采用熔结环氧粉末内涂层，外防腐采用加强级常温型挤压聚乙烯防腐层二层结构（2PE）；2PE防腐层之间补口采用配套无溶剂环氧底漆+高密度型辐射交联聚乙烯热收缩带；2PE防腐层与底漆+沥青防腐胶带之间补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，特加强级，胶带缠2遍。并采用强制电流阴极保护法。
⑥管沟回填
在可耕植地回填时，需先回填下层土，后回填表层耕植土。管道出土端及弯头两侧分层回填夯实；管沟回填后立即恢复地貌。
⑦试压
用清水进行试压，严密性实验合格后，试压废水管输至杏十五-1联含油污水处理站处理达标后回注。
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图 3.10-3    新建管线施工工艺流程及产污节点图
3.10.1.2运行期
本项目运营期管线采用密闭输送方式输送原油、含油污水。管线在正常运行状况下无废气、废水、噪声和固体废物产生及排放，但运行过程存在潜在原油及含油污水泄漏的风险，可能对大气、地表水、地下水、土壤环境产生污染影响。
3.10.1.3退役期
本项目退役期主要将输油管道及输气管道进行封堵直埋地下。首先关闭两端截断阀，然后对退役管道采用清水进行全管段清洗，直至管线末端无明显杂质及含油污水，然后利用氮气进行吹扫作业，为避免对生态的二次破坏，清管后的管道两端采用混凝土封堵直埋于地下，不再挖出。
退役期工艺流程及主要产污节点见图3.10-4。
[image: ]
图3.10-4    退役期工艺流程及主要产污节点图
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（1）施工期
项目管线施工过程对环境的影响主要来自管道施工作业带清理、开挖管沟等施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏，对沿途的动物形成惊扰，造成的土地裸露加剧水土流失。本项目管道施工作业带宽度约10m，其范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其在开挖管沟约2-3m内范围内地表植被破坏严重；开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被恢复等。
项目管线施工对植被最主要的影响是施工期占地范围内对植被破坏。此外，施工过程中土地开挖、车辆运输带起的扬尘自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，有碍作物生长，还有车辆运行和施工机械的尾气含有 NOx 等气体，可破坏敏感植物的叶组织，造成褪色伤斑。但随着施工期结束，以上这些不利影响也随之消失。
（2）运营期
本项目建成后，临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，以降低土地沙漠化，减少水土流失。
本项目生产运营期对生态环境的影响较小，主要为事故状态下管线发生原油、含油污水泄漏对周边植被、土壤、地表水、地下水等生态要素的影响。
（3）退役期
本项目退役期主要是退役管线封堵直埋地下时将对地表植被产生破坏和干扰，同时也可能引起新的水土流失。
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（1）废气
施工期废气主要为地面工程施工时管沟开挖、土方堆填、车辆运输、恢复原有地面等过程中产生的粉尘、二次扬尘，管道焊接过程产生的焊接烟尘，以及施工设备和运输车辆尾气。
①施工扬尘
本项目施工扬尘主要来自平整土地、开挖土方、材料运输、装卸等过程，其污染范围和程度与施工工艺、施工管理、土方含水率、气象条件、土方工程量等多种因素有关。
本项目所在区域平坦空旷，大气扩散条件好，且施工时间较短，施工扬尘影响较小。管线敷设、各种施工材料的运输给道路沿线带来扬尘污染，运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和积尘湿度等因素有关。
A.管线施工产生的施工扬尘
根据工程占地统计表，本项目施工占地面积21.88hm²，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的计算方法。
WCi = ECi × AC × T
ECi = 2.69×10-4 ×（1- η）
式中：
WCi为施工扬尘源中PMi总排放量，t。
ECi为整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2•月）。
AC为施工区域面积，m2，本项目占地总计218800m2。
T为工地的施工月份数，本项目施工期为2个月。
η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目施工阶段采取洒水抑尘措施，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表9中的施工扬尘控制措施的控制效率，其中TSP去除效率取96%。
本项目在施工阶段采取分段施工，共分7段进行施工，经计算本项目施工期施工场地扬尘产生量约4.7t。
B.运输车辆产生的扬尘
当车辆通过干燥且路况较差路段时，在行车道两侧扬尘的 TSP 浓度短期内可达8~10mg/m3。类比大庆地区类似地面工程的起尘数据，施工场地起尘浓度约1.15mg/m3。
②施工车辆排放的尾气
在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气在含有NO2、CO、HC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。如果采用清洁燃料，降低污染物排放，废气污染的影响基本上是可以接受的。
③焊接烟尘
项目在管线接口处进行焊接时，采用二氧化碳气体保护焊技术，使用药芯焊丝焊接，利用二氧化碳气体作为保护气体，焊接过程中，在高温电弧作用下，焊丝端部及其母材被熔化，溶液表面剧烈喷射由药皮焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散。当蒸汽进入周围空气中时，被冷却并氧化，部分结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘。焊接烟尘中的主要成分是金属氧化物。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）机械行业系数手册09焊接中采用实芯焊丝焊接过程颗粒物产生系数为 9.19kg/吨-原料，焊条焊接过程颗粒物产生系数为 20.2kg/吨-原料，本项目焊丝使用总量约为0.4t，焊条使用总量约为0.8t，本项目管道焊接施工过程中颗粒物产生量为0.02t。
（2）废水
[bookmark: _Toc11047874]①新建管线试压废水
本工程新建管线采取清水试压的方式，试压用水量以管道容积 V=πr2L计，本项目新建管线Φ114×4.5~8.29km、Φ60×3.5~3.81km、Φ76×4.5~4.02km，则管线试压用水总量为95.6m3，试压废水按用水量的95%计算，试压废水产生量为90.8m3。管线试压废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
②废弃管线清洗废水
本项目对现有管道进行全管段清洗，清洗用水量以管道容积V=πr2L的3倍计，现有位于两个截断阀之间的现有管道规格包括Φ114×4.5~8.29km、Φ60×3.5~3.81km、Φ76×4.5~4.02km，则管道清洗用水量合计286.7m3，清洗废水按用水量的95%计算，则项目废弃管线清洗废水产生量为281.9m3。清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
③生活污水
项目生活用水采用桶装水，本项目施工约60d，施工人数30人。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），施工期生活用水量每人80L/d，生活用水量共计144m3。生活污水产生量按生活用水的80%计算，则生活污水产生量为115.2m3。施工期施工人员产生的生活污水排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
项目施工期废水产生及排放情况详见表3.10-1。
表3.10-1    施工期废水污染物排放量表
	序号
	污染物名称
	产生量
	主要污染物
	去向及措施

	1
	试压废水
	95.6m3
	SS
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。

	2
	清洗废水
	281.9m3
	石油类、SS
	

	3
	生活污水
	115.2m3
	COD、NH3-N
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166]排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。


（3）噪声污染源项分析
施工期产生的噪声主要施工机械和车辆运营噪声，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A中的噪声源强数据，本项目施工期噪声源统计情况见表3.10-2。
表3.10-2    本项目施工期噪声源统计表
	序号
	设备名称
	声源性质
	噪声值dB(A)
	测点距声源距离

	1
	挖掘机
	非连续稳态声源
	82～90
	5m

	2
	推土机
	非连续稳态声源
	83～88
	5m

	3
	顶管机
	连续稳态声源
	95～105
	1m

	4
	吊管机
	非连续稳态声源
	85～93
	1m

	5
	切割机
	连续稳态声源
	85~95
	1m

	6
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]电焊机
	连续稳态声源
	60～70
	1m

	7
	运输车辆
	非连续稳态声源
	82～90
	5m


（4）固体废物
本项目施工期固体废物主要为施工废料、定向钻废弃泥浆、废防渗布和施工人员生活垃圾。
①施工废料
本项目施工废料主要为焊接施工中产生废焊条和管道防腐施工过程中产生的废防腐材料，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），施工废料的分类代码为900-099-S59。管道施工废料产生量以200kg/km管道计，本项目新建管道16.12km，因此，施工废料产生量约为3.22t。施工废料采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
②废弃泥浆
本项目施工期管道定向钻施工会产生废弃泥浆，属于一般工业固体废物。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废弃泥浆的分类代码为900-001-S71。根据物料消耗计算，本项目定向钻泥浆用量为100.8m3，施工过程中泥浆损耗系数约为0.3，因此剩余的废弃泥浆约为70.56m3，废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理。
③废防渗布
为防止在定向钻施工过程中废弃泥浆等散落地面从而对土壤产生影响，需要在定向钻施工场地中泥浆罐、钢制泥浆槽底部铺设防渗布，废弃防渗布属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废防渗布的分类代码为900-003-S17。本项目单处定向钻施工场地铺设防渗布面积约20m2，每平米防渗布重约1.9kg，防渗布重复利用，每6-8次更换一次，本工程取使用7次更换一次，本项目合计有24处定向钻施工场地，故本项目施工期共产生废防渗布0.13t。废防渗布采用收集桶回收，由施工单位安排拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
④生活垃圾
本工程施工期施工人员30人，施工约60d。施工期每人产生生活垃圾0.5kg/d计，施工期生活垃圾产生量为0.9t。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），生活垃圾的分类代码为900-099-S64。生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。
表3.10-3    本工程施工期固体废物产生量统计表
	序号
	污染物名称
	产生量
	处置去向

	1
	施工废料
	3.22t
	拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理

	2
	废弃泥浆
	70.56m3
	排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理

	3
	废防渗布
	0.13t
	采用收集桶回收，由施工单位安排拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。

	4
	生活垃圾
	0.9t
	生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。


3.10.3.2运行期污染源源强核算
本项目运营期管线采用密闭输送方式输送。管线在正常运行状况下无废气、废水、噪声和固体废物产生及排放，但运行过程存在潜在原油、含油污水泄漏的风险，可能对大气、地表水、地下水、土壤环境产生污染影响。
3.10.3.3退役期污染源源强核算
（1）废气
退役期废气主要为管线封堵直埋作业时产生的施工扬尘，以及施工机械和车辆尾气。主要污染物为TSP、NO2、CO、HC等，由于施工时间较短，采取洒水抑尘等措施后，项目施工扬尘影响较小。由于工程施工量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时施工机械及车辆废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境空气影响较小。
（2）废水
[bookmark: OLE_LINK54]①退役管线清洗废水
本项目对退役管道进行全管段清洗，清洗用水量以管道容积V=πr2L的3倍计，现有位于两个截断阀之间的现有管道规格包括Φ114×4.5~8.29km、Φ60×3.5~3.81km、Φ76×4.5~4.02km，则管道清洗用水量合计286.7m3，清洗废水按用水量的95%计算，则项目现有管线清洗废水产生量为281.9m3。清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
②生活污水
本项目退役期施工约20d，施工人数20人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水量每人80L/d，生活用水量共计32m3。生活污水产生量按生活用水的80%计算，则生活污水产生量为25.6m3。退役期生活污水排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
（3）噪声污染源项分析
退役期产生的噪声主要施工机械和车辆运营噪声，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）附录A中的噪声源强数据，本项目噪声源具体排放情况见表3.10-4。
表3.10-4    本项目退役期噪声源统计表
	序号
	设备名称
	声源性质
	噪声值dB(A)
	测点距声源距离

	1
	挖掘机
	非连续稳态声源
	82～90
	5m

	2
	推土机
	非连续稳态声源
	83～88
	5m


（4）固体废物
退役期固体废物主要为生活垃圾。本项目退役期施工人员20人，施工约20d，退役期每人产生生活垃圾0.5kg/d计，退役期生活垃圾产生量为0.2t。生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。
表3.10-5    本项目退役期固体废物产生量统计表
	序号
	污染物名称
	产生量
	废物类型
	处置去向

	1
	生活垃圾
	0.2t
	/
	生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理


本项目施工期污染源源强核算结果及相关参数汇总见表3.10-6~表3.10-9，退役期污染源源强核算结果及相关参数汇总见表3.10-10~表3.10-13。
表3.10-6    施工期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量m3
	产生
浓度mg/m3
	产生量t
	工艺
	效率%
	核算方法
	废气排放量m3
	排放浓度mg/m3
	排放量
t
	

	管线施工
	场地
	施工扬尘
	颗粒物
	排污系数
	/
	/
	117.5
	车辆密闭运输、施工材料覆盖、洒水抑尘
	96
	/
	/
	/
	4.7
	施工
期

	
	电焊机
	焊接烟尘
	颗粒物
	排污系数
	/
	/
	0.002
	/
	/
	排污系数
	/
	/
	0.0013
	施工
期

	
	施工机械及运输车辆
	施工机械及运输汽车尾气
	NO2、CO、HC等
	/
	/
	/
	少量
	/
	/
	/
	/
	/
	少量
	施工
期


表3.10-7    施工期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废水产生量m3
	产生浓度mg/L
	产生量t
	工艺
	效率/%
	核算方法
	废水排放量m3
	排放浓度mg/L
	排放量t
	

	管线试压
	试压
	试压废水
	SS
	排污系数
	90.8
	/
	/
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层
	100
	排污系数
	0
	0
	0
	管线试压期间

	废弃管线清洗
	清洗
	清洗废水
	石油类、SS
	类比法
	281.9
	/
	/
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层
	100
	类比法
	0
	0
	0
	废弃管线清洗期间

	施工
	生活
	生活污水
	COD
	类比法
	115.2
	300
	0.035
	排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
	/
	类比法
	115.2
	300
	0.035
	施工期

	
	
	
	氨氮
	
	
	30
	0.0017
	
	/
	
	
	30
	0.0017
	


表3.10-8    施工期噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	噪声源
	声源类型（频发、偶发等）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声值排放
	持续时间

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值/dB（A）
	工艺
	降噪效果/dB（A）
	核算方法
	噪声值/dB（A）
	

	管线施工
	施工机械
	电焊机
	非连续稳态声源
	类比法
	60～70/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	60～70/5
	施工期

	
	
	吊装机
	非连续稳态声源
	
	82～90/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	82～90/5
	

	
	
	挖掘机
	连续稳态声源
	
	82～90/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	82～90/5
	

	
	
	定向钻钻机
	非连续稳态声源
	
	83～88/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	83～88/5
	

	
	
	推土机
	连续稳态声源
	
	83～88/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	83～88/5
	

	
	
	运输车辆
	非连续稳态声源
	
	82～90/5
	采用低噪声设备，定期保养
	/
	类比法
	82～90/5
	


表3.10-9    施工期固体废物污染源强核算结果表
	工序
	固体废物名称
	产生情况
	处置措施
	最终排放去向

	
	
	核算方法
	产生量
	工艺
	处置量
	

	管线施工
	废弃泥浆
	类比法
	70.56m3
	无害化处理
	70.56m3
	排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理

	
	生活垃圾
	类比法
	0.9t
	无害化处理
	0.9t
	统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理

	
	施工废料
	类比法
	3.22t
	填埋处理
	3.22t
	由施工单位拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理

	
	废防渗布
	类比法
	0.13t
	填埋处理
	0.13t
	由施工单位拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理


表3.10-10    退役期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量m3
	产生浓度mg/m3
	产生量t
	工艺
	效率%
	核算方法
	废气排放量
	排放浓度mg/m3
	排放量
t
	

	退役阶段施工
	施工场地
	施工扬尘
	颗粒物
	/
	/
	/
	少量
	洒水抑尘
	/
	/
	/
	/
	少量
	退役施工期

	
	施工机械及运输车辆
	施工机械及运输汽车尾气
	NO2、CO、HC等
	/
	/
	/
	少量
	/
	/
	/
	/
	/
	少量
	退役施工期


表3.10-11   退役期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废水产生量m3
	产生浓度mg/L
	产生量t
	工艺
	效率/%
	核算方法
	废水排放量m3
	排放浓度mg/L
	排放量t
	

	退役管线清洗
	清洗
	清洗废水
	石油类、SS
	类比法
	281.9
	/
	/
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理达标后回注油层
	100
	类比法
	0
	0
	0
	退役管线清洗期间

	施工
	生活
	生活污水
	COD
	类比法
	25.6
	300
	0.0077
	排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
	/
	类比法
	25.6
	300
	0.0077
	退役施工期

	
	
	
	氨氮
	
	
	30
	0.00077
	
	/
	
	
	30
	0.00077
	

	
	
	
	氨氮
	
	
	30
	0.00077
	
	/
	
	
	30
	0.00077
	


表3.10-12   退役期噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	装置
	噪声源
	声源类型（频发、偶发等）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声值排放
	持续时间

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值/dB（A）
	工艺
	降噪效果
	核算方法
	噪声值/dB（A）
	

	退役管线施工
	施工机械
	挖掘机
	非连续稳态声源
	类比法
	82～90
	定期维护和保养 
	/
	类比法
	82～90
	退役施工期

	
	
	推土机
	非连续稳态声源
	
	83～88
	
	/
	类比法
	83～88
	


表3.10-13    退役期固体废物污染源强核算结果表
	工序
	固体废物名称
	产生情况
	处置措施
	最终排放去向

	
	
	核算方法
	产生量
	工艺
	处置量
	

	
	生活垃圾
	类比法
	0.2t
	无害化处理
	0.2t
	统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。



[bookmark: _Toc161040854][bookmark: _Toc86141951][bookmark: _Toc70050204][bookmark: _Toc78816480][bookmark: _Toc80971397][bookmark: _Toc196569738][bookmark: _Toc67860155][bookmark: _Toc401560716][bookmark: _Toc187769962][bookmark: _Toc326934136][bookmark: _Toc110438493][bookmark: _Toc83209497][bookmark: _Toc303693581][bookmark: _Toc298419504][bookmark: _Toc84929252][bookmark: _Toc306198592][bookmark: _Toc161042136][bookmark: _Toc80588275][bookmark: _Toc85640776][bookmark: _Toc76976266][bookmark: _Toc77067678]3.10.4污染物“三本帐”汇总
本项目施工期、退役期产生的各种污染物将随施工活动的结束而消失，管道运营期正常工况下不会产生污染物，因此本项目无需给出三本帐计算。
[bookmark: _Toc62550103][bookmark: _Toc74812351][bookmark: _Toc219900389]3.11清洁生产分析
[bookmark: _Toc83209500][bookmark: _Toc76976269][bookmark: _Toc77067681][bookmark: _Toc84929255][bookmark: _Toc85640779][bookmark: _Toc80588278][bookmark: _Toc78816483][bookmark: _Toc110438495][bookmark: _Toc80971400][bookmark: _Toc86141954]3.11.1管线输送的清洁生产工艺
（1）优化布局
本项目采取总体方案设计、总体布局，结合当地地形地貌特征，合理确定线路位置和走向，最大限度的减少工程建设投资。
（2）采用全密闭集输流程
本项目集输管线采用全密闭工艺流程输送，最大程度减少挥发性有机物产生。
（3）本项目在集输管线施工完成后立即进行植被恢复，可有效降低工程施工对环境的影响。
（4）本项目集输管线均采用无缝钢管，采用内外防腐的防护措施，防腐层均在工厂预制，不在现场施工。
[bookmark: _Toc110438497][bookmark: _Toc85640781][bookmark: _Toc86141956][bookmark: _Toc76976271][bookmark: _Toc80588280][bookmark: _Toc77067683][bookmark: _Toc78816485][bookmark: _Toc83209502][bookmark: _Toc80971402][bookmark: _Toc84929257]3.11.2先进的环境管理
本项目在实施过程中，积极推行HSE管理体系，对项目实施HSE管理，同时对全体员工进行相应的HSE培训，使职工自觉遵守HSE管理体系并积极保护其人身安全和周围环境，尽量减少直至杜绝环境污染事故的发生。
3.11.3合理有效的污染物处置措施
本项目施工期产生的管线试压废水、废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排；施工期施工人员产生的生活污水排入附近阀组间或场站内已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。项目施工废料采用收集桶回收，最大限度回收利用后，剩余废料拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理；废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理；废防渗布采用收集桶回收，由施工单位安排拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理；生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。
根据上述分析，本项目将清洁生产贯穿于设计、建设与生产的全过程，符合清洁生产要求。

[bookmark: _Toc219900390][bookmark: _Toc502736485]
4环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc475378598][bookmark: _Toc502736486][bookmark: _Toc219900391][bookmark: _Toc472590896][bookmark: _Toc127950100][bookmark: _Toc472585619][bookmark: _Toc255391947][bookmark: _Toc296952023][bookmark: _Toc101092159][bookmark: _Toc449393546]4.1自然环境状况
[bookmark: _Toc195661896][bookmark: _Toc402352946][bookmark: _Toc502736490][bookmark: _Toc244329288][bookmark: _Toc244330528][bookmark: _Toc422224744][bookmark: _Toc244330362]4.1自然环境状况
[bookmark: _Toc86141959][bookmark: _Toc80588283][bookmark: _Toc244329286][bookmark: _Toc78816488][bookmark: _Toc402352943][bookmark: _Toc61597257][bookmark: _Toc57976695][bookmark: _Toc244330360][bookmark: _Toc80971405][bookmark: _Toc57203273][bookmark: _Toc67860158][bookmark: _Toc77067686][bookmark: _Toc83209505][bookmark: _Toc110438500][bookmark: _Toc84929260][bookmark: _Toc57707943][bookmark: _Toc17898192][bookmark: _Toc85640784][bookmark: _Toc422224741][bookmark: _Toc244330526][bookmark: _Toc76976274][bookmark: _Toc70050207]4.1.1地理位置
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]本项目位于绥化市安达市昌德镇境内，地理坐标为东经124°56'21.569"~ 125°2'42.254"，北纬46°7'57.512" ~ 46°10'6.042"。本项目地理位置见附图1。
[bookmark: _Toc186444312]4.1.2地形地貌
建设项目所在地区位于松嫩平原中部，地处松嫩断陷中央凹陷的东部与东部隆起的西部，境内无江无河，自然泡沼众多。地势平缓，稍有起伏，自西南向东北略微倾斜，最大高差在3m左右，区域内平均海拔高度在118m-220m之间。区域内分布为剥蚀堆积台地及堆积的平原。其中剥蚀堆积台地多分布在东北部，分岗阜状起伏台地和缓倾斜台地。分岗阜状起伏台地地面起伏较大，上部由第四系松散堆积物覆盖。缓倾斜台地台面起伏微弱，与西部的低平原缓坡相连，上部由第四系松散堆积物覆盖。堆积的平原分布在西部和南部大部分区域，地势平坦，上部由第四系松散堆积物覆盖。
[bookmark: _Toc186444313]4.1.3 气象特征
[bookmark: _Toc143099605][bookmark: _Toc186444314]本工程所在区域属于半湿润温带大陆性季风气候，冬季受蒙古西北气流控制及东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风且干燥。极端最低温度-36.2℃，极端最高温度为38.9℃，年平均气温5.2℃，最大冻土深度为1.85m，结冰期176天左右。年平均降水量为513.6mm左右，年平均蒸发量1491.6mm，最大积雪深度18cm，年日照时长2470.3h，年平均相对湿度约60.7%。区域内夏季盛行西南风，冬季盛行西北风，年平均风速为3.1m/s。
4.1.4 地表水体
本工程周边无地表水体。
[bookmark: _Toc186444315]4.1.5水文地质
4.1.5.1地下水的形成条件
评价区位于松嫩平原的北部，黑龙江省西部，位于松辽中断陷—中央坳陷的东部与东部隆起的西部。在各组岩层中沉积有厚薄不均的砂、砂砾石层及砂岩、砂砾岩层，为地下水的赋存提供了良好的条件。
根据地下水的埋藏条件及含水层介质、水力性质等，区内地下水类型可划分为第四系上更新统松散层孔隙潜水、第四系荒山组孔隙承压水、第四系荒山组孔隙弱承压水，第三系依安组孔隙裂隙承压含水层和白垩系孔隙裂隙承压含水层。区域综合水文地质图见附图7，区域水文地质剖面图见附图8。
4.1.5.2地下水类型及含水岩组特征
1）第四系含水层
①第四系上更新统松散层孔隙潜水
分布在区域全部内。含水层岩性为第四系中更新统荒山组冲积粉细砂，含水层埋深6-12m，含水层厚度2-9m，水位埋深2-5m，单井涌用水量100-500m3/d，富水性差。
②第四系荒山组孔隙承压水
分布在东北部任民镇、老虎岗镇、四平山乡缓倾斜台地的大柳罐屯、迟兴屯、姜有屯杨家娃子连线至安达边界。含水层为荒山组冲积中粗砂含砾石孔隙承压水，含水层岩性颗粒粗大，分选较好，有效孔隙度大，透水性强。含水层埋深29-40m，含水层厚度 6-15m，单井涌水量100-500m3/d，富水性较差，区域主要开采含水层之一。
③第四系荒山组孔隙弱承压水
分布在的平原，各区域含水层岩性、厚度不一，富水性差异较大。老虎岗、任民镇、安达镇、羊草以西区域分布，含水层为中上更新统冲洪积砂砾石，含水层岩性颗粒粗大，分选较好，有效孔隙度大，透水性强，区域主要开采含水层之一。
区域的北部含水层埋深21-39m，厚度7-16m，单井涌水量1000-3000m3/d，富水性较好。区域的南部含水层埋深15-34m，厚度3.0-10m，单井涌水量500-1000m3/d，富水性一般。
2）第三系依安组含水层
青肯泡乡、四平中星村连线以西均有分布，含水层顶板埋深60到140m，北部埋深较浅，西南埋深较大，含水层厚度5-27m，岩性以细砂岩为主，颗粒较细，下部分布有薄层砂砾岩，单井涌水量小于1000m3/d，富水性一般。
3）白垩系明水组含水层
明水组承压含水层其岩性主要是含砾砂岩和泥质砂岩组成，质软，成岩性较差，含水层分布不均，连续性较差，透水性一般、富水性一般，含水层一般由2-7个单层组成，单层厚度为2.0-10.0m。明水组含水层由于受构造格局的影响，分布于区域西部，东部吉星、火石山缺失，单井出水量1000-1500m3/d（273mm），明水组是区域主要开采含水层之一。
4.1.5.3地下水的补给、径流和排泄条件
地质环境决定了地下水的补给、径流、排泄规律。而其补给、径流和排泄构成了含水层地下水流系统的形成条件。
1）地下水补给
①垂向补给
区域地下水垂向补给，主要来自大气降水、地表水体入渗补给孔隙潜水，潜水通过弱透水层越流补给下部孔隙承压水含水层，区域第四系垂向节理发育，结构松散，构成具有一定透水能力，为第四系潜水通过弱透水层越流补给第四系承压、弱承压含水层、依安组含水层、明水组孔隙承压 水含水层提供了有利条件。
②侧向补给
在天然条件下，主要来自区域以外广泛连续分布的统一含水层中的地下水，在地下水动力作用下，通过水平方向径流补给评价区地下水。区域侧向补给为由北向南，由东向西补给。
2）地下水径流
在整个松嫩平原区，地下水总体径流方向是由北向南，区域地下水径流与盆地径流特征具有一致性。受地层沉积的影响，区域地下水径流方向为由东向西。
3）地下水排泄
在人为活动影响条件下，评价区地下水的排泄主要有三种类型，即蒸发排泄、侧向径流排泄、人工开采。
项目所在区域区域综合水文地质图见附图7，区域水文地质剖面图见附图8。
4.1.5.4包气带现状
（1）建设场地地质概况
项目区内包气带均为第四系松散堆积层，堆积厚度大，分布范围广。按地貌成因形态类型主要为冲积低平原沉积地层。根据项目区潜水地下水埋深特征，包气带厚度 2.4-3.6m。
第四系包气带地层特征：
粉质粘土：黄褐色-褐黄色，可塑，土质不均匀，局部夹有粉土，手捻有砂粒感，含氧化铁斑点，中压缩性，干强度中等，韧性中等，稍有光滑，无摇振反应，地层厚度3.60-4.50m。
粉细砂：黄色，稍密，饱和，颗粒均一，级配差，主要矿物成份由石英、长石组成，含少量暗色矿物。土层分布不连续，地层厚度2.10-2.40m。
（2）建设场地包气带防污性能
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）天然包气带防污性能分级参照表，本项目建设场地区包气带防污性能分级见表4.1-1。
表4.1-1    包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


本项目场地区粉质粘土厚度2.4～3.6m，根据地质资料，项目包气带岩性主要为粘土、细砂，参照水文地质参数表，黏土、细砂渗透系数5.79×10-5-2.89×10-4cm/s（>1×10-6cm/s，<1×10-4cm/s），由此可知，项目区域包气带防污性能为中。
[bookmark: _Toc186444316][bookmark: _Toc15605]4.1.6土壤类型与植被分布
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK132]评价区地处松嫩平原，根据现场踏勘及国家土壤信息服务平台资料显示，本项目评价范围内土壤种类主要为草甸土。本项目区域土壤类型分布图见附图15。
草甸土是形成农田和草原的主要土壤类型。草甸土主要是在草甸植被下变化而成。因为分布地形较低，地下水较高和气候因素，多数附加有盐化过程，部分附加有潜育化过程。草甸子肥力较高，一般黑土层20~40cm，有机质含量在3~4%，全氮在0.1~0.2%，全磷在0.09~0.12%。土浆粘重，冷浆，耕性不好，通透性差，该类土壤适宜发展水稻、向日葵、甜菜等作物。
[bookmark: _Toc126863422][bookmark: _Toc71371989][bookmark: _Toc77667339][bookmark: _Toc131167322][bookmark: _Toc74812366][bookmark: _Toc143099609][bookmark: _Toc69690855][bookmark: _Toc186444317][bookmark: _Toc67523637][bookmark: _Toc74812127][bookmark: _Toc127192371]4.1.7植被情况
地区内原始植被主要为草甸草原类植物，以中旱生的多年生草本植物为建群种，主要为羊草、针茅、洽草、隐子草和杂类草类型。植被群落着生在沙质漫岗上，其土壤干燥，完全依赖大气降水。在地势低洼地带，以星星草、芦苇和杂草等中旱生植物为主。由于气候的变化和人类活动的影响，地区内森林植物退却，原生林木很少，林木主要以农田防护林、护村林和护路林等为主，品种以速生林杨树为主。农田植被以旱田植被为主，粮食作物包括玉米、大豆等，经济作物有甜菜等。
[bookmark: _Toc127192372][bookmark: _Toc71371990][bookmark: _Toc126863423][bookmark: _Toc77667340][bookmark: _Toc67523638][bookmark: _Toc131167323][bookmark: _Toc69690856][bookmark: _Toc186444318][bookmark: _Toc143099610][bookmark: _Toc74812367][bookmark: _Toc74812128]4.1.8动植分布
区域内野生动物种类和数量均较少，伴随人类生存的农田小型鼠类、麻雀、家燕等种群数量较多，使陆生动物区系具有典型的农田动物群色彩。
项目所在地区内无文物古迹、风景名胜区、自然保护区和珍稀濒危野生动植物分布。
[bookmark: _Toc186444319][bookmark: _Toc195661897]4.2环境敏感区调查
本项目位于黑龙江省安达市昌德镇境内，根据现场勘查，本项目区域范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不涉及基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域，不涉及以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位等环境敏感区，也不在生态保护红线范围内。项目占地类型为耕地（永久基本农田）和草地（非基本草原），项目评价范围内不涉及地下饮用水源井。项目周边涉及以居住为主要功能的区域。
（1）卫星牧场草原自然保护区
本工程位于黑龙江省绥化市安达市境内，工程周边分布有卫星牧场草原自然保护区，最近距离为保护区核心区位于新建管道东北侧3.1km（距实验区3.4km、缓冲区3.2km）。卫星牧场草原自然保护区是大庆市肇州县2003年5月建设的自然生态系统类县级保护区。2017年12月，肇州县卫星牧场草原自然保护区范围和功能分区进行了调整，后根据《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号），对自然保护区各功能区进行了完善，卫星牧场草原自然保护区是肇州县具有代表性的自然生态系统，以草原及栖息于其中野生动物为保护对象，是生物多样性保护、资源可持续利用的综合性自然保护区，同时也是开展草甸草原生态系统和野生动植物物种研究和保护的重要基地。
（2）永久基本农田
根据《基本农田保护条例》，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开永久基本农田保护区，需要占用永久基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的永久基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。油田开发工程占地完全避开永久基本农田的可能性较低，在不可避免的条件下需占用永久基本农田时，施工完毕后1年内，临时占地全部恢复原有植被类型，即占用农田全部恢复为耕地。临时占地按规定缴纳土地补偿费。
本工程管线等工程临时占用基本农田16.96hm2，对农业生产的直接影响主要体现为占用耕地而造成粮食减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对其进行经济补偿外，工程开工前，由第十一采油厂编制表土剥离施工方案，先剥离占地范围内表层土，表层土堆置于管沟一侧表土剥离临时堆放带，并对堆放区做好水保措施，如加盖防尘网，施工结束后及时回填占地范围，并采用表土复耕，增肥作业，恢复临时占用耕地的生产力。本项目的建设对当地土地利用格局影响在可接受范围内。
（3）居住区
本项目周边分布有石宝珍屯等村屯居住区，区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准，项目场站区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目周边村屯声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。
（4）占地类型
根据工程占地统计情况，本项目总占地21.88hm2，均为临时占地，根据现场勘查，项目占地类型为草地（非基本草原）和耕地（基本农田）。
（5）地表水体
本项目附近无地表水体。
（6）地下饮用水源保护区
根据《黑龙江省人民政府关于调整撤销新建哈尔滨等11个地市384个集中式饮用水水源保护区》（黑政函〔2019〕118号）和《黑龙江省人民政府关于调整撤销新建哈尔滨市等市（地）197个集中式饮用水水源保护区》（黑政函〔2020〕97号））以及现场实际勘察，根据调查，距离本项目最近的集中式地下水饮用水水源为昌德镇地下水饮用水水源（管道西侧500m），昌德镇地下水饮用水水源井共3口，井深120m，供水人口4400人，服务范围为昌德镇及周边村屯，为集中式水源地。本项目调查范围内村屯联村饮用水源井供水人数小于1000人，史家屯、张家屯、车家窝棚、新立屯水源井为分散式水源地。
[bookmark: _Toc15781][bookmark: _Toc219900393]4.3环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc430689874][bookmark: _Toc438540824][bookmark: _Toc430692059]委托大庆中环评价检测有限公司于2026年5月27日~6月2日对评价范围内环境空气、地下水环境、包气带、土壤环境质量现状进行了监测。
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4.3.1.1环境空气质量达标区判定
本项目区域环境空气质量引用《2023年大庆市生态环境状况公报》，2023年，大庆市城区环境空气中二氧化硫年均浓度为6μg/m3，日均值浓度范围为3～15μg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；二氧化氮年均浓度为17μg/m3，日均值浓度范围为5～48μg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为41μg/m3，日均值浓度范围为7～252μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为26μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值；一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，24小时平均浓度范围为0.2～1.5mg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；臭氧日最大8小时平均第90百分位数为116μg/m3，日最大8小时平均浓度范围为24～190μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值。
本项目区域空气质量现状评价见表4.3-1。
表4.3-1    区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6μg/m3
	60μg/m3
	10%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17μg/m3
	40μg/m3
	42.5%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	41μg/m3
	60μg/m3
	68.33%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	26μg/m3
	30μg/m3
	86.67%
	达标

	CO
	第95位日平均质量浓度
	0.8mg/m3
	4mg/m3
	20%
	达标

	O3
	第90位8h平均质量浓度
	116μg/m3
	160μg/m3
	72.5%
	达标


以上统计结果表明，项目所在区域内空气污染因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求。
4.3.1.2环境空气质量现状补充监测
（1）监测点位布设
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5 km范围内设置 1～2 个监测点。根据区域管线分布特点，本项目共布设2个环境空气监测点位。
本项目委托大庆中环评价检测有限公司于2025年12月22日-28日对评价区域特征污染物进行环境质量现状监测，区域特征污染物为非甲烷总烃、TSP，具体点位见表4.3-2，现状监测布点见附图16。
表4.3-2    环境空气现状监测点位
	序号
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1
	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	124.97491
	46.16333
	非甲烷总烃、TSP 
	2026年5月27日-6月2日
	拟建管线
	--

	2
	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线南侧200m处
	124.97497
	46.16154
	
	
	拟建管线区域南侧
	200m

	3
	拟建1-5#集油阀组间至卫1-17-14井场集油管线处
	125.03901
	46.14731
	
	
	拟建管线
	-

	4
	史家屯
	125.03720
	46.14629
	
	
	拟建管线西侧
	70m


（2）监测项目
根据当地的环境空气质量特征，结合本项目大气污染物排放特点，确定环境空气质量监测因子为非甲烷总烃、TSP。
（3）监测频次
连续监测七天。非甲烷总烃取02、08、14、20时的小时浓度值，TSP取日均值。
（4）评价方法
评价采用最大浓度占标率法，利用各监测点监测数据，统计各类污染物浓度范围、最大浓度占标率、最大超标倍数。数学表达式如下：
Ii＝Ci/Coi×100%
式中：Ii—第i种污染物的最大浓度占标率，%；
      Ci—第i种污染物平均浓度，mg/m3；
      C0i—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。
若Ii≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。若Ii＜100%，则该指标满足环境空气质量标准，可以满足使用功能要求。
（5）评价标准
非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中过渡阶段二级浓度限值要求。
（6）监测及评价结果
特征污染物现状监测及评价结果详见表4.3-3。
表4.3-3  特征污染物现状监测及评价结果    
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	平均时间
	评价
标准μg/m3
	监测浓度范围μg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	
	

	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	124.97491
	46.16333
	非甲烷总烃
	1h
	2000
	400-620
	31
	0
	达标

	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线南侧200m处
	124.97497
	46.16154
	
	
	2000
	410-600
	30
	0
	达标

	拟建1-5#集油阀组间至卫1-17-14井场集油管线处
	125.03901
	46.14731
	
	
	2000
	410-660
	33
	0
	达标

	史家屯
	125.03720
	46.14629
	
	
	2000
	400-600
	30
	0
	达标

	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	124.97491
	46.16333
	TSP
	24h
	300
	50-61
	20.33
	0
	达标

	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线南侧200m处
	124.97497
	46.16154
	
	
	300
	51-62
	20.67
	0
	达标

	拟建1-5#集油阀组间至卫1-17-14井场集油管线处
	125.03901
	46.14731
	
	
	300
	51-62
	20.67
	0
	达标

	史家屯
	125.03720
	46.14629
	
	
	300
	51-62
	20.67
	0
	达标


评价结果表明，评价区域特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值要求。
[bookmark: _Toc186444322]4.3.2地下水环境质量现状评价
根据本项目地层特征，以及地下水含水层特点和区域水资源开发利用情况，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），详见下表。
表4.3-4    地下水环境现状监测频率参照表
	评价等级
	水位监测频率
	水质监测频率

	分布区
	一级
	二级
	三级（√）
	一级
	二级
	三级（√）

	山前冲（洪）积
	枯平丰
	枯丰
	一期
	枯平丰
	枯丰
	一期

	滨海（含填海区）
	二期a
	一期
	一期
	一期
	一期
	一期

	其他平原区（√）
	枯丰
	一期
	一期（√）
	枯
	一期
	一期（√）

	黄土地区
	枯平丰
	一期
	一期
	二期
	一期
	一期

	沙漠地区
	枯丰
	一期
	一期
	一期
	一期
	一期

	丘陵山区
	枯丰
	一期
	一期
	一期
	一期
	一期

	岩溶裂隙
	枯丰
	一期
	一期
	枯丰
	一期
	一期

	岩溶管道
	二期
	一期
	一期
	二期
	一期
	一期

	a “二期”的间隔有明显水位变化，其变化幅度接近年内变幅。


一般情况下，地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍。三级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及下游影响区的的地下水水质监测点不得少于1个。且根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中要求“涉及两个或两个以上站场时，可根据评价等级优化调整地下水环境现状监测点布设，每个场地下游至少保证一个监测点，整体数量应满足最高评价等级的监测点数要求”。因此本项目共布设8个水质监测点和18个水位监测点。
4.3.2.1地下水位监测
根据本项目地层特征，以及地下水含水层特点和区域水资源开发利用情况，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目区域内共布设16个地下水水位监测点，其中，潜水水位监测点11个，承压水水位监测点5个，具体见下表。
表4.3-5    地下水水位监测点基本情况表
	序号
	监测点位
	监测层位
	坐标
	水位

	D1
	阎大岗屯
	潜水
	46.17742，124.94964
	145.4

	D2
	前五家子
	潜水
	46.15949，125.03741
	142.5

	D3
	新立屯
	潜水
	46.15447，124.96993
	143.4

	D4
	张家屯
	潜水
	46.13721，124.98897
	145.2

	D5
	昌德镇
	承压水
	46.14073，125.00579
	132.7

	D6
	昌德镇
	潜水
	46.14277，125.01878
	140.1

	D7
	孙家屯
	承压水
	46.14424，125.02553
	131.1

	D8
	卢家屯
	承压水
	46.13662，125.02690
	126.9

	D9
	史家屯
	潜水
	46.14587，125.03685
	139.1

	D10
	石宝珍屯
	潜水
	46.16261，125.00468
	139.9

	D11
	石宝珍屯
	承压水
	46.16274，125.00374
	125.4

	D12
	姜家屯
	潜水
	46.14690，125.05443
	140.1

	D13
	曲家屯
	潜水
	46.13123，125.05567
	139.7

	D14
	梁大草房
	潜水
	46.18415，124.97948
	139.2

	D15
	兴隆岭村
	潜水
	46.21952，124.94801
	130.8

	D16
	车家窝棚
	承压水
	46.13873，124.95299
	131.7

	D17
	小烧锅屯
	潜水
	46.13079，124.96504
	142.3

	D18
	张家屯
	潜水
	46.13668，124.98581
	139.6


（2）监测频率
本项目位于松嫩平原区低平原区，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表4中的要求，本次地下水位监测频率为一期。
（3）现状地下水流场
①承压水流场
区域地下水流总体上由东向西，地下水水力坡度0.0003，承压水等水位线图见附图9。
②第四系上更新统松散层孔隙潜水
项目区内地下水流总体上由东向西，地下水水力坡度 0.0005，潜水地下水等水位线图见附图10。
4.3.2.2地下水水质监测
（1）地下水质监测因子
监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类、硫化物、钡。
（2）水质监测布点
根据本项目地层特征，以及地下水含水层特点和区域水资源开发利用情况，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次共布设8个水质监测点。地下水水质监测布点见附图16。
地下水水质监测布点信息见表4.3-6。
表4.3-6  地下水水质监测布点信息表
	编号
	监测点位
	监测层位
	坐标
	相对位置及距离
	井深（m）
	与地下水流向关系
	水井功能

	1
	卫一转油站内监测水井
	潜水
	46.15583，125.01134
	拟建管线
	8
	区域上游
	灌溉

	2
	qx-10监测水井
	潜水
	46.16773，124.97875
	拟建管线东北侧560m
	11
	区域内
	灌溉

	3
	新立屯潜水井
	潜水
	46.15404，124.96820
	拟建管线南侧900m
	15
	区域内
	灌溉

	4
	小烧锅屯潜水井
	潜水
	46.13044，124.96350
	拟建管线南侧500m
	20
	区域下游
	灌溉

	5
	史家屯潜水井
	潜水
	46.14450，125.03668
	拟建管线南侧90m
	18
	区域内
	灌溉

	6
	qx-11监测水井
	潜水
	46.15375，125.01429
	拟建管线南侧10m
	11
	区域内
	灌溉

	7
	昌德镇承压水井
	承压水
	46.13983，125.00579
	拟建管线西侧500m
	65
	区域内
	灌溉

	8
	曲家屯承压水井
	承压水
	46.13143，125.05576
	拟建管线东南侧1400m
	80
	区域侧向
	灌溉


（3）监测时间及频次
2026年5月27日取样并进行水质分析。
（4）分析方法
地下水各监测因子分析方法见表4.3-7。
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	监测
项目
	分析方法名称
	方法来源及标准号
	分析仪器及型号
	仪器编号
	方法检出限

	K+
	水质 钾和钠的测定                  火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11904-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	030916020216050002
	0.03mg/L

	Na+
	水质 钾和钠的测定
火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11904-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	030916020216050002
	0.010mg/L

	Ca2+
	水质 钙和镁的测定
原子吸收分光光度法
	GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	030916020216050002
	0.02mg/L

	Mg2+
	水质 钙和镁的测定
原子吸收分光光度法
	GB/T 11905-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	030916020216050002
	0.002mg/L

	CO32-
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法
	DZ/T 0064.49-2021 
	滴定管
	T011
	5mg/L

	HCO3-
	地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法
	DZ/T 0064.49-2021 
	滴定管
	T011
	5mg/L

	SO42-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-200
	12185
	0.018mg/L

	Cl-
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-200
	12185
	0.007mg/L

	pH
	水质 pH的测定
 电极法
	HJ 1147-2020
	便携式水质检测仪 pH-03/618/K13
	—
	—

	总硬度
	水质钙和镁的总量的测定EDTA滴定法
	GB/T 7477-1987
	滴定管
	T015
	5.00mg/L

	溶解性总固体
	地下水质分析方法第 9 部分：溶解性固体总量的测定  重量法
	DZ/T 0064.9-2021
	精密电子天平FA2004
	12011164
	4mg/L

	耗氧量
（高锰酸盐指数）
	水质 高锰酸盐指数测定
	GB/T 11892-1989
	滴定管
	T005
	0.5mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定
4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）
	HJ 503-2009
	可见分光光度计   722N
	070722020222020043
	0.0003mg/L

	氟化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-200
	12185
	0.006mg/L

	硝酸盐氮
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法
	HJ 84-2016
	离子色谱仪
CIC-200
	12185
	0.004mg/L

	亚硝酸盐（氮）
	水质 亚硝酸盐氮的测定
分光光度法
	GB/T 7493-1987
	紫外可见分光光度752N
	7521712023N
	0.003mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定    
纳氏试剂分光光度法 
	HJ 535-2009 
	可见分光光度计722N
	070722020222020043
	0.025mg/L

	六价铬
	水质 六价铬的测定
二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 7467-1987
	可见分光光度计   722N
	070722020222020043
	0.004mg/L

	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	双道原子荧光光度计 AFS-230E
	230E/2111565
	0.0003mg/L

	铅
	铜、铅、镉 石墨炉原子吸收法 
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总（2002年）
	石墨炉原子吸收分光光度计 
GA3202
	030716010116050008
	1.0μg/L

	铁
	水质 铁、锰的测定
火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11911-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	030916020216050002
	0.03mg/L

	锰
	水质 铁、锰的测定
火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 11911-1989
	原子吸收分光光度计 AA320N
	30916020216050002
	0.01mg/L

	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
	HJ 694-2014
	双道原子荧光光度计 AFS-230E
	230E/2111565
	0.00004mg/L

	菌落总数
	 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1平皿计数法）
	GB/T5750.12-2023
	电热恒温培养箱 DH-250A
	GL-278
	-  

	总大肠菌群
	多管发酵法
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）
	电热恒温培养箱 DH-250A
	GL-278
	2MPN/100mL

	石油类
	水质 石油类的测定 
紫外分光光度法（试行）
	 HJ 970-2018
	紫外可见分光光度计UV752
	AE1104016
	0.01mg/L

	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
	HJ 484-2009 
	可见分光光度722N
	070722020222020043
	0.004mg/L

	镉
	铜、铅、镉 石墨炉原子吸收法 
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总（2002年）
	石墨炉原子吸收分光光度计 
GA3202
	030716010116050008
	0.10μg/L

	硫化物
	水质 硫化物的测定
亚甲基蓝分光光度法
	HJ1226-2021
	可见分光光度计  722N
	070722020222020043
	0.01mg/L

	钡
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776-2015 
	电感耦合等离子体发射光谱仪ICP2100DV
	N0800540
	0.01mg/L


（5）监测结果
地下水水质现状监测结果见表4.3-8、表4.3-9。
表4.3-8   地下水潜水水质现状监测结果 
	监测项目
	卫一转油站内监测井
	qx-10潜水井
	新立屯潜水井
	小烧锅屯潜水井
	标准限值

	K+（mg/L）
	2.38
	2.12
	3.02
	1.96
	-

	Na+（mg/L）
	53.5
	51.5
	62.2
	53.1
	≤200

	Ca2+（mg/L）
	47.8
	41.3
	51.4
	42.5
	-

	Mg2+（mg/L）
	9.02
	8.82
	10.7
	9.11
	-

	HCO3-（mg/L）
	219
	202
	242
	207
	-

	CO32-（mg/L）
	5L
	5L
	5L
	5L
	-

	Cl-（mg/L）
	48
	41
	52
	45
	≤250

	SO42-（mg/L）
	31
	31
	46
	37
	≤250

	pH（无量纲）
	7.8
	7.7
	7.7
	7.8
	6.5～8.5

	总硬度（mg/L）
	157
	140
	173
	144
	≤450

	溶解性总固体（mg/L）
	489
	448
	554
	468
	≤1000

	耗氧量（mg/L）
	2.3
	2.2
	2.0
	2.2
	≤3.0

	挥发性酚类（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	氟化物（mg/L）
	0.27
	0.34
	0.37
	0.40
	≤1.0

	硝酸盐（mg/L）
	1.89
	2.25
	1.68
	2.07
	≤20

	亚硝酸盐（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.0

	氨氮（mg/L）
	0.311
	0.304
	0.296
	0.239
	≤0.5

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01

	铁（mg/L）
	0.29
	0.28
	0.28
	0.29
	≤0.3

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001

	锰（mg/L）
	0.09
	0.11
	0.12
	0.09
	≤0.1

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	2L
	2L
	2L
	2L
	≤3.0

	菌落总数（CFU/mL）
	11
	12
	10
	9
	≤100

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤0.02

	钡（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.70


表4.3-9    地下水承压水水质现状监测结果
	监测项目
	史家屯潜水井
	qx-11潜水井
	昌德镇承压水井
	曲家屯承压水井
	标准限值

	[bookmark: _Hlk218845974]K+（mg/L）
	2.55
	2.42
	1.22
	1.12
	-

	Na+（mg/L）
	55.7
	59.3
	41.2
	43.3
	≤200

	Ca2+（mg/L）
	45.8
	42.7
	31.7
	33.2
	-

	Mg2+（mg/L）
	10.1
	9.79
	6.42
	6.56
	-

	HCO3-（mg/L）
	232
	221
	166
	162
	-

	CO32-（mg/L）
	5L
	5L
	5L
	5L
	-

	Cl-（mg/L）
	48
	49
	33
	36
	≤250

	SO42-（mg/L）
	36
	38
	24
	27
	≤250

	pH（无量纲）
	7.7
	7.8
	7.6
	7.5
	6.5～8.5

	总硬度（mg/L）
	157
	148
	106
	110
	≤450

	溶解性总固体（mg/L）
	508
	496
	357
	364
	≤1000

	耗氧量（mg/L）
	1.9
	2.1
	1.7
	1.6
	≤3.0

	挥发性酚类（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	氰化物（mg/L）
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	氟化物（mg/L）
	0.31
	0.33
	0.20
	0.18
	≤1.0

	硝酸盐（mg/L）
	2.55
	2.06
	1.42
	1.17
	≤20

	亚硝酸盐（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.0

	氨氮（mg/L）
	0.221
	0.296
	0.156
	0.144
	≤0.5

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	砷（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.01

	铅（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01

	铁（mg/L）
	0.27
	0.27
	0.21
	0.20
	≤0.3

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.001

	锰（mg/L）
	0.11
	0.08
	0.03
	0.02
	≤0.1

	镉（mg/L）
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	0.0001L
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	2L
	2L
	2L
	2L
	≤3.0

	菌落总数（CFU/mL）
	10
	11
	8
	7
	≤100

	硫化物（mg/L）
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤0.02

	钡（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.70


4.3.2.3地下水水质现状评价
（1）评价标准
采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准执行≤0.05mg/L。
（2）评价方法
采用单因子标准指数法对地下水水质现状监测结果进行评价，评价模式如下：
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式中：Si,j——水质单因子i在第j点的标准指数；
Cij ——水质评价因子i在第j点的监测值，mg/L；
Csi——i因子的评价标准，mg/L。
pH的标准指数公式：
pHj≤7.0时
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pHj＞7.0时
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式中：SpH.j——pH值的单项指数；
pHj——j点pH值监测值；
pHsu——水质标准中pH值上限；
pHsd——水质标准中pH值下限。
当单因子标准指数＞1 时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。
（3）单因子标准指数
地下水单因子标准指数计算结果见表4.3-10、表4.3-11。
表4.3-10    地下水潜水单因子标准指数计算结果 
	监测项目
	卫一转油站内监测井
	qx-10潜水井
	新立屯潜水井
	小烧锅屯潜水井
	史家屯潜水井
	qx-11潜水井

	Na+
	0.27
	0.26
	0.31
	0.27
	0.28
	0.30

	Cl-
	0.19
	0.16
	0.21
	0.18
	0.19
	0.20

	SO42-
	0.12
	0.12
	0.18
	0.15
	0.14
	0.15

	pH
	0.53
	0.47
	0.47
	0.53
	0.47
	0.53

	总硬度
	0.35
	0.31
	0.38
	0.32
	0.35
	0.33

	溶解性总固体
	0.49
	0.45
	0.55
	0.47
	0.51
	0.50

	耗氧量
	0.77
	0.73
	0.67
	0.73
	0.63
	0.70

	挥发性酚类
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氰化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氟化物
	0.27
	0.34
	0.37
	0.40
	0.31
	0.33

	硝酸盐
	0.09
	0.11
	0.08
	0.10
	0.13
	0.10

	亚硝酸盐
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氨氮
	0.62
	0.61
	0.59
	0.48
	0.44
	0.59

	六价铬
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	砷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铅
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铁
	0.97
	0.93
	0.93
	0.97
	0.90
	0.90

	汞
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	锰
	0.90
	1.10
	1.20
	0.90
	1.10
	0.80

	镉
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	石油类
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	总大肠菌群
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	菌落总数
	0.11
	0.12
	0.10
	0.09
	0.10
	0.11

	硫化物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	钡
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


表4.3-11    地下水承压水单因子标准指数计算结果
	监测项目
	昌德镇承压水井
	曲家屯承压水井

	Na+
	0.21
	0.22

	Cl-
	0.13
	0.14

	SO42-
	0.10
	0.11

	pH
	0.40
	0.33

	总硬度
	0.24
	0.24

	溶解性总固体
	0.36
	0.36

	耗氧量
	0.57
	0.53

	挥发性酚类
	ND
	ND

	氰化物
	ND
	ND

	氟化物
	0.20
	0.18

	硝酸盐
	0.07
	0.06

	亚硝酸盐
	ND
	ND

	氨氮
	0.31
	0.29

	六价铬
	ND
	ND

	砷
	ND
	ND

	铅
	ND
	ND

	铁
	0.70
	0.67

	汞
	ND
	ND

	锰
	0.30
	0.20

	镉
	ND
	ND

	石油类
	ND
	ND

	总大肠菌群
	ND
	ND

	菌落总数
	0.08
	0.07

	硫化物
	ND
	ND

	钡
	ND
	ND


由以上地下水单因子标准指数分析可知，评价区域地下水水质除潜水中锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T148488-2017）中的Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。
（4）区域地下水化学类型分析
根据舒卡列夫分类法，按地下水中Ca2+、Mg2+、Na+、K+、Cl-、SO42-、HCO3-含量，将Meq（毫克当量）百分数大于25% 的阴、阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类。舒卡列夫分类表见表4.3-12。 
表4.3-12    舒卡列夫分类表
	含量＞25%Meq的离子
	HCO3
	HCO3+SO4
	HCO3+SO4+Cl
	HCO3+Cl
	SO4
	SO4+Cl
	Cl

	Ca
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca+Mg
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+Ca
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+Ca+Mg
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+Mg
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


按矿化度又分为4组：A组矿化度< 1.5g/L，B组1.5～10g/L，C组10～40g/L，D组> 40g/L。命名时在数字与字母间加连接号，如1-A型：指的是M < 1.5g/L，阴离子只有HCO3 > 25％Meq，阳离子只有Ca大于25 %Meq。49-D型，表示矿化度大于40g/L的Cl-Na型水，该型水可能是于海水及海相沉积有关的地下水，或是大陆盐化潜水。
根据本项目地下水监测结果，分别计算承压水、潜水各监测点位中SO42－、Cl－、HCO3－、CO32－、Ca2＋、Mg2＋、Na＋、 K＋浓度均值，进而计算各离子Meq（毫克当量）百分数及监测点位矿化度，从而对工程区域内承压水、潜水的水化学类型进行分类，工程所在地潜水水质八大离子浓度统计结果见表4.3-13，工程所在地承压水水质八大离子浓度统计结果见表4.3-14。
表4.3-13    潜水水质八大离子水化学类型分析结果
	监测井点位
	离子名称
	毫克当量（mg/L）
	毫克当量百分比（%）
	离子毫克当量合计（mg/L）
	相对误差%
	矿化度

	卫一转油站内监测井
	K+
	0.061 
	1.104 
	5.529 
	0.71 
	0.41 

	
	Na+
	2.326 
	42.072 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.390 
	43.228 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.752 
	13.596 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.590 
	64.025 
	5.607 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.371 
	24.457 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.646 
	11.517 
	
	
	

	qx-10潜水井
	K+
	0.054 
	1.067 
	5.093 
	0.34 
	0.38 

	
	Na+
	2.239 
	43.961 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.065 
	40.542 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.735 
	14.430 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.311 
	64.567 
	5.129 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.171 
	22.840 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.646 
	12.592 
	
	
	

	新立屯潜水井
	K+
	0.077 
	1.240 
	6.243 
	1.33 
	0.47 

	
	Na+
	2.704 
	43.315 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.570 
	41.163 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.892 
	14.282 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.967 
	61.879 
	6.411 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.486 
	23.174 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.958 
	14.948 
	
	
	

	小烧锅屯潜水井
	K+
	0.050 
	0.959 
	5.243 
	1.93 
	0.40 

	
	Na+
	2.309 
	44.033 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.125 
	40.529 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.759 
	14.479 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.393 
	62.265 
	5.450 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.286 
	23.591 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.771 
	14.144 
	
	
	

	史家屯潜水井
	K+
	0.065 
	1.164 
	5.619 
	2.65 
	0.43 

	
	Na+
	2.422 
	43.101 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.290 
	40.756 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.842 
	14.979 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.803 
	64.194 
	5.925 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.371 
	23.148 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.750 
	12.659 
	
	
	

	qx-11潜水井
	K+
	0.062 
	1.110 
	5.591 
	1.96 
	0.42 

	
	Na+
	2.578 
	46.113 
	
	
	

	
	Ca2+
	2.135 
	38.185 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.816 
	14.592 
	
	
	

	
	HCO3-
	-3.623 
	62.308 
	5.815 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.400 
	24.077 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.792 
	13.615 
	
	
	


表4.3-14   承压水水质八大离子浓度评价结果
	监测井点位
	离子名称
	毫克当量（mg/L）
	毫克当量百分比（%）
	离子毫克当量合计（mg/L）
	相对误差%
	矿化度

	昌德镇承压水井
	K+
	0.031 
	0.793 
	3.943 
	2.73 
	0.30 

	
	Na+
	1.791 
	45.435 
	
	
	

	
	Ca2+
	1.585 
	40.202 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.535 
	13.570 
	
	
	

	
	HCO3-
	-2.721 
	65.351 
	4.164 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-0.943 
	22.642 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.500 
	12.007 
	
	
	

	曲家屯承压水井
	K+
	0.029 
	0.697 
	4.118 
	1.54 
	0.31 

	
	Na+
	1.883 
	45.717 
	
	
	

	
	Ca2+
	1.660 
	40.311 
	
	
	

	
	Mg2+
	0.547 
	13.275 
	
	
	

	
	HCO3-
	-2.656 
	62.535 
	4.247 
	
	

	
	CO32-
	0.000 
	0.000 
	
	
	

	
	Cl-
	-1.029 
	24.220 
	
	
	

	
	SO42-
	-0.563 
	13.245 
	
	
	


通过对区域内地下水八大离子监测结果可知，本项目所在区域地下水化学类型以HCO3-Na+Ca，4-A型淡水型为主，地下水矿化度较低，水质情况较好。根据上表可知，项目区域水质总阳离子（钠、钾、钙、镁）与阴离子（硫酸盐、氯化物、碳酸盐、重碳酸盐）毫克当量浓度相对误差不大于5%，阴阳离子平衡。
4.3.2.4地下水环境质量现状评价结论
[bookmark: _Toc11456]由以上地下水单因子标准指数分析可知，评价区域地下水水质除潜水中锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T148488-2017）中的Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。评价区域地下水化学类型主要为4-A型HCO3- Na+Ca淡水。
[bookmark: _Toc186444323]4.3.3地表水环境质量现状
本项目属于水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。本项目地表水评价范围为拟建管线沿线两侧外扩200m范围的地表水体，该范围内无地表水体，因此本次未对地表水体进行监测。
[bookmark: _Toc186444324]4.3.4声环境质量现状监测与评价
4.3.4.1声环境质量现状监测
（1）监测点布设
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）要求，滚动开发区块建设项目应列表给出代表性的场站厂界、各声环境保护目标现状值和达标情况分析。本项目拟建管线周边200m范围内无声环境保护目标，因此本项目选取现有区块内代表性的场站厂界进行布点，监测点布设见表4.3-18，具体监测点位见附图16。
表4.3-18    声环境现状监测点位表
	序号
	监测点
	场站坐标
	与本项目位置关系
	备注

	1
	孙家屯
	46.14447，125.02673
	拟建管线西侧20m
	测东、南、西、北厂界

	2
	卢家屯
	46.13703，125.02895
	拟建管线西侧20m
	

	3
	史家屯
	125.03720，46.14629
	拟建管线西侧70m
	


（2）监测时间
于2026年5月28日~29日监测。
（3）监测频次
连续监测2天，昼夜各1次。
（4）分析方法
声环境监测方法及分析仪器见表4.3-19。
表4.3-19  声环境监测方法及分析仪器表
	监测
项目
	分析方法名称
	方法来源及标准号
	分析仪器及型号
	仪器编号
	方法检出限

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	多功能声级计AWA5688
	10341725
	--


（5）监测结果
声环境现状监测结果见表4.3-20。
表4.3-20    声环境现状监测结果表    单位：dB（A）
	监测点位
	2026.5.28
	2026.5.29

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	孙家屯
	47.5
	43.1
	47.7
	43.3

	卢家屯
	49.4
	44.3
	49.2
	44.1

	史家屯
	46.3
	42.8
	46.5
	42.9


4.3.4.2声环境质量现状评价
（1）评价标准
项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目周边村屯声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
（2）评价方法
声环境质量现状评价采用对标法进行评价。
（3）评价结论
由本项目区域声环境质量现状监测结果与执行评价标准限值对比分析可知，项目周边村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
[bookmark: _Toc186444325]4.3.5土壤质量现状监测与评价
4.3.5.1土壤理化特性调查
本项目评价范围内主要为草甸土，在充分收集资料的基础上，根据土壤环境影响类型、建设项目特征与评价需要，有针对性地选择土壤理化特性调查内容，具体土壤理化特性调查见表4.3-21，区域内土壤构型（土壤剖面）见表4.3-22。
表4.3-21    土壤理化特性调查表
	时间
	2026.05.27

	点号
	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处

	经纬度
	124.974019，46.163200

	层次
	0-50cm
	50-150cm
	150-300cm

	
现场记录
	颜色
	黑色
	黑色
	黑色

	
	结构
	块状
	面状
	面状

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量
	25～45%
	25～45%
	25～45%

	
	其他异物
	植物根系
	--
	--

	
实验室测定
	pH 值
	7.99
	8.07
	7.81

	
	阳离子交换量(cmol+/kg)
	11.1
	12.4
	10.9

	
	氧化还原电位（mv）
	187
	202
	195

	
	饱和导水率(mm/min)
	1.327
	1.374
	1.355

	
	土壤容重 (g/cm3)
	1.48
	1.52
	1.47

	
	孔隙度(%)
	44.2
	42.6
	44.5

	点号
	卫2-20-35井场至卫2-18-34井场集油管线处

	经纬度
	124.999006  46.155656

	层次
	0-50cm
	50-150cm
	150-300cm

	
现场记录
	颜色
	黑色
	黑色
	黑色

	
	结构
	块状
	面状
	面状

	
	质地
	壤土
	壤土
	壤土

	
	砂砾含量
	25～45%
	25～45%
	25～45%

	
	其他异物
	植物根系
	--
	--

	
实验室测定
	pH 值
	7.84
	7.96
	8.01

	
	阳离子交换量(cmol+/kg)
	11.1
	10.5
	12.2

	
	氧化还原电位（mv）
	187
	202
	195

	
	饱和导水率(mm/min)
	1.416
	1.397
	1.383

	
	土壤容重 (g/cm3)
	1.42
	1.39
	1.45

	
	孔隙度(%)
	46.4
	47.5
	45.3


表4.3-22    区域内土壤构型（土壤剖面）
	点号
	景观照片
	土壤剖面照片
	层次

	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	[image: de1c179b1d7f31af87c9dd50cb1861b4]
	[image: 907281d9cb8985d252a9c217972a2784]
	0-0.5m   块状结构  壤土

	
	
	
	0.5-1.5m 面状结构  壤土

	
	
	
	1.5-3m   面状结构  壤土

	
	
	
	[image: c75527e60620383ccc774eb33149d5aa]

	卫2-20-35井场至卫2-18-34井场集油管线处
	[image: d7c1f96a4e5bd6e519c86ac2e9c478d5]
	[image: 1d93c72295e47c8c7b4ad471b3e850fd]
	0-0.5m   块状结构  壤土

	
	
	
	0.5-1.5m 面状结构  壤土

	
	
	
	1.5-3m   面状结构  壤土

	
	
	
	[image: cb75a22bcfa3bc3c72afc140159a9879]


4.3.5.2土壤环境质量现状监测
（1）采样点布设
本项目土壤环境影响类型属于污染影响型项目，评价等级为二级，占地范围内应布设3个柱状样监测点，1个表层样监测点，占地范围外布设2个表层样点。本项目位于滚动开发区块内，管线分布略分散，在可能造成土壤环境污染的现有井场、场站、管线处共布设共布设3个表层样监测点，5个表层样监测点，占地范围外共布设5个表层样点，土壤现状监测点位详见表4.3-23，监测点位置见附图16。
表4.3-23    土壤现状监测点位
	编号
	监测点名称
	坐标
	执行标准
	备注

	S1
	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	124.97491，46.16333
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值
	采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

	S2
	拟建1-5#集油阀组间至卫1-17-14井场集油管线处
	125.03901，46.14731
	
	采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

	S3
	卫2-20-35井场至卫2-18-34井场集油管线处
	124.99443，46.14935
	
	采取柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样

	S4
	已建卫2-25-24井场
	124.96259，46.16375
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S5
	已建1-3#计量间未硬化地面
	125.01120，46.15784
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S6
	已建卫2-21-35井场内
	124.99515，46.15359
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S7
	已建1-5#集油阀组间未硬化地面
	125.03662，46.14868
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S8
	已建卫1-17-14井场
	125.04499，46.14383
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S9
	拟建1-5#集油阀组间至卫1-17-14集油管线区域
	125.03901，46.14731
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的筛选值
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S10
	拟建2-5#阀组间至卫2-25-24井场集油管线区域
	124.95915，46.16568
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S11
	拟建卫2-25-28井场至卫2-25-斜29井场集油管线处
	124.97491，46.16333
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S12
	已建卫2-25-24井场北侧100m处草地
	124.96256，46.16624
	
	采取表层样，在0~0.2m取样

	S13
	已建卫1-17-14井场南侧100m处耕地
	125.04508，46.14224
	
	采取表层样，在0~0.2m取样


（2）监测项目
1#~8#点位监测项目：pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并(a)芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、石油烃（C10-C40）、石油类、石油烃（C6-C9），共49项。
9#~13#点位监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量，共13项。
（3）监测时间
2026年5月27日监测。
（4）监测频次
采样1次，分别对各采样土壤进行监测因子全分析。
（5）监测结果
表4.3-24  建设用地土壤环境质量现状监测结果  单位：mg/kg（pH无量纲）
	序号
	监测项目
	监测点位

	
	
	S1
	S2

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m

	1
	pH
	7.84
	7.96
	8.02
	8.12
	7.76
	7.88

	2
	镉（Cd）
	0.09
	0.12
	0.07
	0.10
	0.07
	0.06

	3
	汞（Hg）
	0.019
	0.021
	0.018
	0.016
	0.019
	0.014

	4
	砷（As）
	3.36
	3.27
	3.31
	3.34
	3.41
	3.27

	5
	铅（Pb）
	17
	21
	18
	16
	14
	17

	6
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	7
	铜（Cu）
	14
	18
	13
	12
	16
	15

	8
	镍（Ni）
	24
	26
	21
	25
	20
	19

	9
	水溶性盐总量
	700
	600
	700
	600
	700
	500

	10
	石油类
	13
	16
	12
	12
	14
	10

	11
	石油烃（C10-C40）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	12
	石油烃（C6-C9）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	序号
	监测项目
	监测点位

	
	
	S3
	S4
	S5
	S6

	
	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m

	1
	pH
	7.75
	8.22
	7.83
	8.01
	7.97
	8.12

	2
	镉（Cd）
	0.09
	0.11
	0.10
	0.13
	0.12
	0.11

	3
	汞（Hg）
	0.022
	0.016
	0.017
	0.019
	0.024
	0.021

	4
	砷（As）
	3.40
	3.37
	3.32
	3.31
	3.27
	3.35

	5
	铅（Pb）
	12
	18
	11
	17
	22
	18

	6
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	7
	铜（Cu）
	11
	13
	16
	13
	18
	12

	8
	镍（Ni）
	18
	22
	21
	24
	20
	19

	9
	水溶性盐总量
	700
	600
	700
	600
	700
	700

	10
	石油类
	11
	13
	12
	11
	13
	12

	11
	石油烃（C10-C40）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	12
	石油烃（C6-C9）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	序号
	监测项目
	监测点位

	
	
	S7
	S8
	
	
	
	

	
	
	0-0.2m
	0-0.2m
	
	
	
	

	1
	pH
	7.85
	7.78
	
	
	
	

	2
	镉（Cd）
	0.09
	0.11
	
	
	
	

	3
	汞（Hg）
	0.021
	0.018
	
	
	
	

	4
	砷（As）
	3.36
	3.33
	
	
	
	

	5
	铅（Pb）
	19
	16
	
	
	
	

	6
	铬（六价）
	未检出
	未检出
	
	
	
	

	7
	铜（Cu）
	17
	15
	
	
	
	

	8
	镍（Ni）
	22
	24
	
	
	
	

	9
	水溶性盐总量
	700
	600
	
	
	
	

	10
	石油类
	10
	12
	
	
	
	

	11
	石油烃（C10-C40）
	未检出
	未检出
	
	
	
	

	12
	石油烃（C6-C9）
	未检出
	未检出
	
	
	
	


续表4.3-21   建设用地柱状及表层样土壤监测实测值  单位：mg/kg（pH除外）
	序号
	监测项目
	监测点位
	序号
	监测项目
	监测点位

	
	
	S1#～S8#点
	
	
	S1#～S8#点

	1
	四氯化碳
	未检出
	20
	氯苯
	未检出

	2
	氯仿
	未检出
	21
	1,2-二氯苯
	未检出

	3
	氯甲烷
	未检出
	22
	1,4-二氯苯
	未检出

	4
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	23
	乙苯
	未检出

	5
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	24
	苯乙烯
	未检出

	6
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	25
	甲苯
	未检出

	7
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	26
	间，对二甲苯
	未检出

	8
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	27
	邻二甲苯
	未检出

	9
	二氯甲烷
	未检出
	28
	硝基苯
	未检出

	10
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	29
	苯胺
	未检出

	11
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	30
	2-氯酚
	未检出

	12
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	31
	苯并[a]蒽
	未检出

	13
	四氯乙烯
	未检出
	32
	苯并[a]芘
	未检出

	14
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	33
	苯并[b]荧蒽
	未检出

	15
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	34
	苯并[k]荧蒽
	未检出

	16
	三氯乙烯
	未检出
	35
	䓛
	未检出

	17
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	36
	二苯并[a, h]蒽
	未检出

	18
	氯乙烯
	未检出
	37
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出

	19
	苯
	未检出
	38
	萘
	未检出


表4.3-22    农用地土壤环境质量现状监测结果    单位：mg/kg（pH无量纲）
	监测时间
	2026.5.27

	监测项目
	监测点位及监测结果

	
	S9
	S10
	S11
	S12
	S13

	pH
	7.74
	7.94
	8.01
	7.77
	8.06

	镉（Cd）
	0.08
	0.10
	0.09
	0.09
	0.11

	汞（Hg）
	0.013
	0.016
	0.017
	0.014
	0.020

	砷（As）
	3.40
	3.31
	3.35
	3.36
	3.27

	铅（Pb）
	15
	16
	14
	15
	12

	铬（Cr）
	46
	53
	57
	44
	49

	铜（Cu）
	21
	18
	16
	12
	17

	镍（Ni）
	23
	21
	20
	19
	22

	锌（Zn）
	56
	61
	49
	47
	53

	石油烃（C10-C40）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	石油烃（C6-C9）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	水溶性盐总量
	500
	700
	600
	600
	700

	石油类
	10
	13
	11
	12
	10


4.3.5.3土壤环境质量现状评价
（1）评价方法
评价方法采用标准指数法进行土壤环境质量现状评价，即通过指数的大小反应土壤环境受污染的程度，公式为：
Ki＝Xi/Xoi
式中：Ki——第i项分指数；
      Xi——土壤中i污染物的实测含量，mg/kg；
      Xoi——土壤中i污染物的标准值，mg/kg。
（2）评价标准
1#~4#监测点位土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，5#~8#监测点位土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤风险筛选值。
（3）土壤现状评价结果分析
建设用地土壤环境质量现状评价结果见表4.3-26。农用地土壤环境质量现状评价结果见表4.3-27。
表4.3-26    建设用地土壤环境质量现状评价结果  
	监测项目
	监测点位及评价结果

	
	S1
	S2
	S3

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3m

	镉（Cd）
	0.0014
	0.0018
	0.0011
	0.0015
	0.0011
	0.0009
	0.0014
	0.0017
	0.0015

	汞（Hg）
	0.0005
	0.0006
	0.0005
	0.0004
	0.0005
	0.0004
	0.0006
	0.0004
	0.0004

	砷（As）
	0.0560
	0.0545
	0.0552
	0.0557
	0.0568
	0.0545
	0.0567
	0.0562
	0.0553

	铅（Pb）
	0.0213
	0.0263
	0.0225
	0.0200
	0.0175
	0.0213
	0.0150
	0.0225
	0.0138

	铬（六价）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	铜（Cu）
	0.0008
	0.0010
	0.0007
	0.0007
	0.0009
	0.0008
	0.0006
	0.0007
	0.0009

	镍（Ni）
	0.0267
	0.0289
	0.0233
	0.0278
	0.0222
	0.0211
	0.0200
	0.0244
	0.0233

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	䓛
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	萘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二苯并[a, h]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	[bookmark: _Hlk194866801]石油烃（C10-C40）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	监测项目
	监测点位及评价结果

	
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8
	
	
	
	

	
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	0-0.2m
	
	
	
	

	镉（Cd）
	0.0020
	0.0018
	0.0017
	0.0014
	0.0017
	
	
	
	

	汞（Hg）
	0.0005
	0.0006
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	
	
	
	

	砷（As）
	0.0552
	0.0545
	0.0558
	0.0560
	0.0555
	
	
	
	

	铅（Pb）
	0.0213
	0.0275
	0.0225
	0.0238
	0.0200
	
	
	
	

	铬（六价）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	铜（Cu）
	0.0007
	0.0010
	0.0007
	0.0009
	0.0008
	
	
	
	

	镍（Ni）
	0.0267
	0.0222
	0.0211
	0.0244
	0.0267
	
	
	
	

	苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	乙苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	间二甲苯+对二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	邻二甲苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,2-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,4-二氯苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	四氯化碳
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	氯仿
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,2-二氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	顺-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	反-1,2-二氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	二氯甲烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,2-二氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1,1,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1,2,2-四氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	四氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1,1-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,1,2-三氯乙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	三氯乙烯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	1,2,3-三氯丙烷
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	硝基苯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯胺
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	2-氯酚
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	䓛
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	萘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯并[a]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯并[b]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯并[k]荧蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	苯并[a]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	茚并[1,2,3-cd]芘
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	二苯并[a, h]蒽
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	

	石油烃（C10-C40）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	
	
	


表4.3-27    农用地土壤环境质量现状评价结果    
	监测项目
	监测点位及评价结果

	
	S9
	S10
	S11
	S12
	S13

	
	0-20cm
	0-20cm
	0-20cm
	0-20cm
	0-20cm

	镉（Cd）
	0.1333
	0.1667
	0.1500
	0.1500
	0.1833

	汞（Hg）
	0.0038
	0.0047
	0.0050
	0.0041
	0.0059

	砷（As）
	0.1360
	0.1324
	0.1340
	0.1344
	0.1308

	铅（Pb）
	0.0882
	0.0941
	0.0824
	0.0882
	0.0706

	铬（Cr）
	0.1840
	0.2120
	0.2280
	0.1760
	0.1960

	铜（Cu）
	0.2100
	0.1800
	0.1600
	0.1200
	0.1700

	镍（Ni）
	0.1211
	0.1105
	0.1053
	0.1000
	0.1158

	锌（Zn）
	0.1867
	0.2033
	0.1633
	0.1567
	0.1767

	石油烃（C10-C40）
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND


（4）评价结论
从表中可以看出，评价区域内土壤环境质量较好，没有出现超标情况。区块内现有井场及场站土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，本项目管线临时占地内及周边农用地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值。
[bookmark: _Toc186444326]4.3.6生态环境现状评价
（1）生态功能区划
根据《全国生态功能区划》（修编版，2015），本工程位于Ⅱ-01-04松嫩平原东部农产品提供功能区。该区主要生态问题包括农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重。农产品提供功能区生态保护的主要方向为严格保护基本农田，培养土壤肥力；加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力等。
在全国生态功能区划的基础上，结合黑龙江省详细的生态功能区划，对本工程所在的生态功能区划进行详细说明。根据黑龙江省人民政府批准的《黑龙江省生态功能区划》（黑政函〔2006〕75号），本项目所在区域属于松嫩平原西部草甸草原生态区，松嫩平原西部草甸草原与农业生态亚区，安达-肇东-肇源农、牧业与盐渍化控制生态功能区。本工程区生态功能区划见表4.3-30。
表4.3-30    本工程区域生态功能区划表
	项目区生态功能分区单元
	主要生态系统服务
功能
	保护措施与发展方向

	Ⅰ-6 松嫩平原西部草甸草原生态区
	Ⅰ-6-1 松
嫩平原西部草甸草原与农业生态亚区
	Ⅰ-6-1-3安达-肇东-肇源农、牧业与盐渍化控制生态功能区
	盐渍化控制、生态系统产品提供
	对草地进行恢复，禁止盲目开荒，对家畜实行圈养或轮牧，加大生态农业建设


项目主要是管道工程，对生态环境的影响主要体现在施工期，施工期具有临时性、短暂性特点。施工结束后，管沟回填，区域生态采取自然恢复措施及完善的防沙治沙及水土保持措施，不会对土壤盐渍化及生物多样性造成影响。综上所述，项目的建设实施与区域生态环境功能不冲突，对区域生态环境影响是可接受的。
4.3.6.1土地利用类型调查 
本工程生态评价范围为拟建管线及废弃管线沿线两侧外扩300m区域，主要为耕地和草地。由于工程所在区域为油田开发区域，人类活动频繁，野生动物较少。评价区土地利用类型包括耕地、草地、交通运输用地、工矿仓储用地等。耕地主要为旱田，草地为其它草地，交通运输用地主要为城镇村道路用地；工矿仓储用地主要为现有油田设施及区域其他工厂等。评价区内土地利用现状分析结果见下表，项目区域土地利用现状图见附图15。
表4.3-31    评价区土地利用现状表
	序号
	土地类型
	面积（hm2）
	占评价区面积比例（%）

	
	一级类
	二级类
	
	

	[bookmark: _Hlk192517298]1
	林地
	乔木林地
	7.6
	2.65 

	2
	耕地
	旱地
	38.6
	13.48 

	3
	草地
	其他草地
	196
	68.46 

	4
	工矿仓储用地
	采矿用地
	25.5
	8.91 

	
	
	工业用地
	5.2
	1.82 

	5
	交通运输用地
	城镇村道路用地
	8.9
	3.11 

	6
	水域及水利设施用地
	坑塘水面
	4.4
	1.54 


4.3.6.2植被及植物多样性
本次植被及植物多样性调查工作采取资料收集、现场调查与遥感调查相结合的方法开展。
（1）植物区系特征
本区植物区系成分主要包括长白植物区系、蒙古植物区系、华北植物区系和大兴安岭植物区系。以蒙古草原植物区系成分占优势，常见的优势种和伴生种多属蒙古植物区系成分，如羊草(Leymus chinensis (Trin. ex Bunge) Tzvelev)、贝加尔针茅(Stipa baicalensis Roshev.)、大针茅（Stipa grandis P.A.Smirn.）、星星草（Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn. & Merr.）等。
（2）主要植被类型
根据调查，项目评价区域无《国家重点保护野生植物名录》中的重点保护野生植物。评价区域内植被类型以草甸和农田为主。
①草甸植被
评价区域内草甸主要包括草甸草原植被和盐生草甸植被。
草甸草原植被：羊草草甸草原是欧亚大陆草原区东部一种特有和优势的草原类型，也是区域主要的草甸草原类型。由于羊草具有强烈的根茎繁殖能力，排挤其它植物侵入，故种类组成比较单纯，在群落中羊草占绝对优势，是稳定的建群成分。但由于小生境，尤其是土壤类型和土壤盐碱含量的变化，群落组成结构有明显差异，可以区分若干群丛。如羊草-野古草群丛（Leymus chinensis-Arundinella hirta）、羊草-拂子茅群丛（Leymus Chinensis-Calamagrostis epigejos）、羊草-碱蒿群丛（Leymus Chinensis-Artemisia anethifolia）等。
盐生草甸植被：星星草草甸（Puccinellia tenuiflora）。广泛分布在退化草地的碱斑和盐碱化湖泡周围，但面积较小，生境较低湿，常有短期积水。此类草甸盖度变化很大，常以星星草为单优势，甚至无伴生种，可混有少量羊草、野大麦（Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link）、朝鲜碱茅（Puccinellia chinampoensis Ohwi）、碱蒿（Artemisia anethifolia），以及常混有少量一年生的碱蓬（Suaeda glauca (Bunge) Bunge）和角碱蓬（Suaeda corniculata Bunge）等。马蔺草甸（Iris lactea Pall.）。主要分布在草地的碱斑周围。组成以马蔺为优势，伴生种随着小生境土壤的盐分、湿润度的不同而有变化，主要有无脉苔草（Carex enervis C. A. Mey.）、羊草、赖草及芨芨草（Neotrinia splendens (Trin.) M. Nobis, P. D. Gudkova & A. Nowak），其次间或混有少量的各类杂类草。碱蓬草甸广泛分布在碱湖周围的碱土和严重退化草地的碱斑上，是草地土壤严重碱化的标志之一。组成群落的种类简单，多为盐生植物，碱蓬和碱蒿在群落中占主要地位，虎尾草在某些地段也可有较多数量。
②农田植被
评价区属于松嫩平原区，粮食耕作历史悠久，栽培植被是最重要的植被类型，区域内的农田粮食作物主要为玉米。
（3）重要野生植物及古树名木
根据《国家重点保护野生植物名录》和《黑龙江省重点保护野生植物名录（第一批）》，本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，评价范围内未发现重点野生保护植物分布。
根据《黑龙江省古树名木资源保护规划》（2020-2029）古树名木资源普查结果，全省现有古树名木4322株，其中，古树4303株，含4个古树群2283株，名木19株，本项目评价区域无古树名木。
综上，评价范围内植被类型比较简单，植被包括自然植被及人工植被，植被覆盖度整体不高，且无重点野生保护植物。
4.3.6.3动物现状调查
根据调查，项目评价区域无《国家重点保护野生动物名录》中的重点保护野生动物，无《中国生物多样性红色名录》中珍稀濒危野生动物，无《黑龙江省重点保护野生动物名录（第一批）》中野生动物，无国家列入拯救保护的极小种群、特有种等动物资源的主要的天然集中分布区和繁殖区。
（1）陆生哺乳动物
评价区为典型农区，其动物的组成与分布具有明显的村栖型特点。主要分布有小家鼠（MusmusculusL.）、大仓鼠（Cricetulustriton）、普通田鼠（Microtusarvalis）等啮齿目动物。由于人类活动的干扰，较大型哺乳类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。
（2）鸟类
项目区域内人类生产活动频繁，因此鸟类的种类和分布亦较少。经调查，区域内无国家和地方受保护的珍稀濒危野生动物，常见鸟类主要为喜鹊（P.picasericeaGould）、小嘴乌鸦（C.coroneorientalisEvers）、麻雀（P.montanusmontanus）、家燕（H.rusticagutturalisScopoli）等村栖型鸟类。

4.3.6.4生态景观类型调查
采用地理信息系统技术并结合地面实际调查，对油田开发区所涉及区域内的生态景观构成进行调查。景观调查以工程用地为中心，采用国家生态环境现状调查所用分类系统进行分类。区域内的景观共分为两类，主要由耕地景观和草地景观构成。
（1）耕地景观是分布面积较大的景观类型，总面积38.6hm2，占评价区域总面积的13.48%。主要种植以玉米为主的农作物。
（2）草地景观主要为其他草地，总面积196hm2，占评价区总面积的68.46%。
4.3.6.5生态敏感区调查 
本项目位于绥化市安达市昌德镇，根据勘查，项目区域内无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，无重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境，无其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中生态敏感区定义，本项目生态评价范围内不涉及生态敏感区，项目所在区域为一般区域。
4.3.6.6既有工程实际生态影响到及措施调查
根据现场调查，为保护区域生态环境，第十一采油厂在施工过程中采取了生态保护措施保护区域内生态系统，例如严格控制了井场的临时及永久占地，井场钻井工程施工结束后及时对临时占地进行了生态恢复，最大力度降低了油田开发对区域草地生态系统的影响。并严格控制了该区域油田作业范围，严格运行期管理，减小了对区域生态系统的扰动，保证了不因油田开发活动加重生态系统的退化、沙化、盐碱化等。针对水土流失，第十一采油厂采取了井场平整、压实，开挖土方已合理利用填埋；施工期间未对占地外的地表植被造成碾压和破坏；在油田道路地势较低，容易汇水形成径流冲刷的路段，设置了钢筋砼板涵，保证了道路两侧洪沟的畅通；生产期已严格作好道路泄洪桥涵洞的疏通、维修工作，保证了各类设施的泄洪能力；管道工程施工期间，划定了施工活动范围，车辆均采用“一”字型作业法，严格避免开辟新路，管沟挖、填方作业做到了互补平衡，未造成弃土方堆积和过多借土，未增加新的水土流失，管沟回填阶段均按层回填，回填后予以平整、压实，施工期间对开发建设施工材料划定了适宜的堆料场，未破坏占地外的植被，未增加裸地面积而新增的水土流失。
在生产运营期，区块内油水井作业均在永久占地范围内进行，同时在作业时铺设防渗布，并将产生的污水用罐车拉运到卫一联含油污水深度处理站处理，防止了污油污水污染周围生态环境，运行期间区域土壤环境质量整体良好，该区域油田开发对区域生态环境影响不大。
本工程区域内已建井的井场永久性占地面积符合要求，井场地面均进行了平整，场站内道路两侧和场站院墙内外均已绿化，生态恢复较好。井场永久性占地面积符合设计要求，井场地面均进行了平整，在临时性占地范围内，地表基本进行了平整，并已完成了生态恢复。
综上所述，现有区块内生态环境保护措施都基本得到了落实，目前所采取的各项环保措施是有效的，未发现生态环境问题。
4.3.6.7生态环境现状评价结论
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: _Toc16483]本项目评价范围内生态系统类型主要为草地及农田生态系统。本项目评价范围内土地利用类型以草地及耕地为主，工程所在区域内主要土壤类型以草甸土为主，工程所在区域人类活动频繁，野生动物较少，区域生态环境总体质量较好。
[bookmark: _Toc186444327][bookmark: _Toc219900394]4.4区域污染源调查
通过现场调查，项目评价区域内主要为农田、村庄以及油田生产设施等，油田生产设施主要包括油井井场、集油管线、场站，周边无其他工业企业。
4.4.1 大气污染源调查
通过现场调查，项目评价区域内主要为农田、村庄以及油田生产设施等，油田生产设施主要包括油井井场、集油管线、场站，周边无其他工业企业。
[bookmark: _Toc186444329]4.4.2废水污染源调查
（1）工业污水污染源
工业废水污染源主要为油田采出水、油井作业污水、洗井污水，废水污染物为SS、石油类等，排放至卫一联含油污水深度处理站处理，处理后满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
（2）生活污水污染源 
区域生活污水污染源主要来源于场站办公设施，其污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，排入场站防渗旱厕，拉运至当地污水处理厂处理后排放。
建设项目地下水评价区域内地下水污染源主要为周边农业生产使用化肥、农药以及居民生活排放的生活污水等，随着地表径流携带污染物入渗地下水体。
[bookmark: _Toc186444330]4.4.3噪声污染源调查
项目评价区域内噪声污染源主要为周边油田井场和场站噪声、运输车辆噪声等，声环境质量现状良好。
[bookmark: _Toc186444331]4.4.4固体废物污染源分析
根据现状调查和工程分析，区域排放的固体废弃物有一般工业固体废物、生活垃圾和危险废物。生活垃圾主要场站工作人员日常生活中产生的厨卫垃圾、废弃的日常用品等，统一收集后运至安达市生活垃圾填埋场；工业固废和危险废物主要来自于油田工业生产，一般工业固体废物送第八采油厂工业固废填埋场处理，危险废物委托资质单位处理，固体废物均按相关规范处置利用。
4.4.5生态环境调查
本项目新建管道占地为耕地和草地，沿线主要分布油田采油井场等生产设施，井场严格遵守了《石油天然气工程项目用地控制指标》要求，黑土耕地井场以平台井场为主，尽可能减少了占地。建设单位已建立较完善的应急预案体系，定期开展应急演练。井场地面无油污，不存在生态环境问题

[bookmark: _Toc219900395][bookmark: _Toc480447673][bookmark: _Toc502736513]5环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc57976719][bookmark: _Toc502736499][bookmark: _Toc57707967][bookmark: _Toc9760][bookmark: _Toc57203297][bookmark: _Toc17898220][bookmark: _Toc219900396]5.1大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc85640808][bookmark: _Toc110438524][bookmark: _Toc84929284][bookmark: _Toc70050233][bookmark: _Toc80588307][bookmark: _Toc78816512][bookmark: _Toc83209529][bookmark: _Toc80971429][bookmark: _Toc77067710][bookmark: _Toc67860184][bookmark: _Toc76976298][bookmark: _Toc86141983][bookmark: _Toc11047899]5.1.1施工期
本工程施工期对大气环境的影响主要为管沟开挖、管道敷设、管沟覆土回填等过程中施工产生的扬尘、施工机械及运输车辆排放的尾气、管道焊接过程会产生焊接烟尘。
（1）施工扬尘
本项目施工期对环境空气质量的影响主要来自于管道建设施工中管沟的开挖和回填、管材运输等过程产生的扬尘，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。施工活动的扬尘排放数量与施工面积和施工水平有关。根据相关工程的现场模拟数据调查，施工时产生的场界扬尘约为1.15mg/m3。施工扬尘对空气环境影响的最主要的两个途径分别是：一是运输车辆在运料过程产生的扬尘和在施工场地中所带起的扬尘；二是施工过程中产生的松散的土壤在自然风力的作用下产生的扬尘。
①车辆扬尘
施工工地由运输车辆行驶产生的扬尘约占扬尘总量的60%，主要与道路路面及车辆行驶速度有关。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。表5.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5 次进行抑尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。
表5.1-1     施工场地洒水抑尘试验结果     单位：mg/m3
	距离
	5m
	20m
	50m
	100m

	TSP小时平均浓度
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


②自然风力扬尘
扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，主要是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。地区内大气特征及地面风场特征以中性D类稳定度为主，只是在春季大风天气较多，其特征气象条件较不利于扬尘扩散。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，距施工场地50m处的扬尘（TSP）可降至1.0mg/m3。
施工中产生的扬尘对周围空气环境的影响范围大约在施工场地100m以内，本项目施工管线两侧200m范围内无村屯等保护目标，项目管线施工时间较短，施工过程中对施工区域进行洒水降尘，尤其是距离居民区较近的管线施工过程增加洒水降尘次数，并在靠近村屯一侧设施工围挡，施工结束后及时恢复施工占地的原有地面。因此施工扬尘对沿线敏感目标影响具有一定的时段性，并且这种影响随着施工期的结束而消失。
（2）施工机械及运输车辆尾气
本工程施工期各类施工机械及运输车辆排放的尾气会对大气环境造成一定污染，排放主要污染物为NOx、CO、HC等，均属于无组织排放，施工所处地区宽阔，地形简单，污染物在大气中可快速扩散，由于车辆排放的尾气为流动的线源，影响范围较大，但其污染不集中且扩散能力相对较快，因此对环境的空气的影响不是很大。
（3）焊接烟尘
项目管道焊接主要方式为电焊，焊接过程中会产生少量焊接烟尘，焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大，但由于项目焊接点较少，产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好，对大气环境影响较小。
采取以上措施后，本项目施工期对大气环境的影响较小，且施工期结束后对环境的影响即消失，对周围环境产生的影响较小。
[bookmark: _Toc77067711][bookmark: _Toc67860185][bookmark: _Toc78816513][bookmark: _Toc80588308][bookmark: _Toc76976299][bookmark: _Toc80971430][bookmark: _Toc83209530][bookmark: _Toc110438525][bookmark: _Toc84929285][bookmark: _Toc85640809][bookmark: _Toc70050234][bookmark: _Toc86141984]5.1.2运行期
本项目运营期采用密闭集输工艺输送原油、含油污水，正常运营期无废污染物排放。因此，项目建设对环境空气质量影响很小。
[bookmark: _Toc186444336][bookmark: _Toc86141985][bookmark: _Toc80971431][bookmark: _Toc80588309][bookmark: _Toc85640810][bookmark: _Toc78816514][bookmark: _Toc110438526][bookmark: _Toc84929286][bookmark: _Toc83209531]5.1.3退役期
本项目退役期对大气环境的影响主要是施工产生的扬尘、施工机械及车辆排放的尾气。
（1）施工扬尘
本项目退役期废气主要为管线封堵直埋作业时产生的施工扬尘，由于施工时间较短，产生的施工扬尘较少。通过洒水抑尘、运输车辆采取遮盖措施、大风天停止作业等措施，施工扬尘对周围大气环境的影响较小。
（2）车辆尾气
本项目退役期各类工程及运输车辆排放的尾气会对大气环境造成一定污染，排放主要污染物为NOx、CO、HC等，均属于无组织排放，施工所处地区宽阔，地形简单，污染物在大气中可快速扩散，由于车辆排放的尾气为流动的线源，其污染不集中且扩散能力相对较快，因此对环境的空气的影响不是很大。
5.1.4评价结论
通过在施工期及退役期采用洒水抑尘、设置施工围挡、遮盖等措施后对周围大气影响较小，且环境影响施工结束后影响即消除；运营期采用密闭集输工艺输送原油、含油污水，正常运营期无废污染物排放，不会对周边大气敏感点产生影响。大气环境影响评价自查表见附表1。
[bookmark: _Toc219900397]5.2地表水环境影响预测与评价
本项目评价范围内无地表水体，施工期对地表水体可能造成污染的污染源主要是生活污水、新建试压废水、废弃管线清洗废水，污染因子主要为COD、氨氮、SS。正常运营期无废水污染物排放。
[bookmark: _Toc86141987][bookmark: _Toc85640812][bookmark: _Toc110438528]5.2.1施工期
（1）新建管线试压废水、现有管线清洗废水
新建管线试压废水及废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。管线试压废水不会对周边地表水体产生明显影响。
（2）生活污水
本项目不设施工营地，且本项目均在昼间进行施工，施工期施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。生活污水不会对周边地表水体产生明显影响。
（3）施工期对地表水的环境影响分析
本项目管线对周围地表水体的主要影响途径为：项目集输管线在施工期发生原油泄漏等事故将对周围地表水造成的污染影响。事故状态下，管线等事故造成大量的含水原油外泄，如果泄漏的油品不能及时完全回收可能直接或随地表径流进入周围地表水环境，会对其造成严重污染。本项目施工期较短，严格按照施工技术要求施工，此外，项目建设单位还应制定专门的水体生态保护和污染防治方案，保护水体的自然生态环境。同时施工时间选取冰封期进行施工，将可能对周边地表水发生的风险事故影响降至最低。在施工时应将临时的取弃土石方加盖苫布后，堆放在指定地点，并加强对施工人员进行环保措施的宣传教育。
综上，本项目施工期废水均得到合理有效的处理，不排入外环境。施工过程均采取有效的污染防治措施，对周边地表水影响较小。
[bookmark: _Toc110438529][bookmark: _Toc85640813][bookmark: _Toc86141988]5.2.2运营期
本项目为油田内部集输管道建设项目，工程运行期正常工况下无废水产生，不会对周边地表水体造成影响。
本项目事故状态下可能对地表水体造成污染的污染途径主要为集输管道泄漏事故，从而可能导致原油泄漏直接进入或者通过地表径流进入周边地表水，对地表水环境造成污染影响。
在油田生产建设及运营过程中，应加强管理，同时确保各项污染控制措施及事故应急措施切实落实，可有效的避免石油或含油污水的泄漏对周围地表水的环境影响，主要控制措施如下：
（1）新建输油管道及输气管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，管道内防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍，能有效防止管线泄漏污染地表水。
（2）定期对新建集输管道腐蚀情况进行检测，定期检测管道壁厚，发现问题及时处理，可有效的防止泄漏事故发生。
（3）项目设有专职人员对集输管线进行定期巡检，加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。
（4）项目依托现有管线压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后采取关闭机泵等措施进行控制。
（5）第十一采油厂在管线运营管理中制定严格有效的日常管理和抢险维修制度，加强穿越管段的日常巡检和各种内外检测工作，做好应急抢险演练，及时发现第三方施工、地质灾害等危及管道安全的现象，提高应对管道风险能力。
（6）第十一采油厂配备有围油栏、吸油毡、消油剂、接油桶等应急物资，若一旦原油泄漏到地表水体，可在发生泄漏事故时对产生的污水进行及时回收和处理。可将事故造成的影响降至最小，避免对周围地表水环境产生大面积污染。
综上，事故状态下，在采取以上措施后，运营期对地表水环境产生的影响较小。
[bookmark: _Toc186444340]5.2.3退役期
退役管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排，不会对周边地表水产生影响。退役期生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。本项目退役期废水均得到合理有效的处理，不会对区域内地表水体产生不良影响。
[bookmark: _Toc86141989][bookmark: _Toc110438530][bookmark: _Toc85640814]5.2.4地表水环境影响评价结论
本项目在施工期、运营期、退役期采取了较为完善的环境保护措施，对地表水环境不会产生不良影响。在事故状态下，尤其是发生输油管道及输气管道泄漏的情况下，若发现或处理不及时会对地表水环境产生一定影响。因此，运营期应加强检测、巡检巡视，及时发现问题及时处理，尽量避免事故的发生，降低事故发生后对环境的影响程度和范围。
[bookmark: _Toc219900398]5.3地下水环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc83209533][bookmark: _Toc86141991][bookmark: _Toc80971433][bookmark: _Toc85640816][bookmark: _Toc80588311][bookmark: _Toc77067713][bookmark: _Toc70050236][bookmark: _Toc76976301][bookmark: _Toc84929288][bookmark: _Toc67860187][bookmark: _Toc78816516][bookmark: _Toc110438532]5.3.1正常工况下地下水环境影响分析
（1）施工期
正常情况下施工期新建管线试压废水及废弃管线清洗废水罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。施工人员产生的生活污水排入附近集油阀组间防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
本项目施工期正常情况下不会对地下水产生影响。
（2）运行期
项目运营期新建输油管道及输气管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，管道内防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。正常工况下，新建输油管道及输气管道不会对地下水环境造成影响。
（3）退役期
退役管线清洗废水罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。管线两端采用混凝土封堵后直埋于地下，退役期管线不会对地下水环境造成影响。
[bookmark: _Toc85640817][bookmark: _Toc84929289][bookmark: _Toc83209534][bookmark: _Toc80588312][bookmark: _Toc77067714][bookmark: _Toc76976302][bookmark: _Toc86141992][bookmark: _Toc80971434][bookmark: _Toc110438533][bookmark: _Toc78816517]5.3.2非正常状况下地下水环境影响分析
（1）污染途径
运营期间，可能因管道老化、腐蚀穿孔引起含油污水泄漏，多发生在投产若干年后，一旦管道泄漏会有原油溢出，对环境造成污染，但发生管线泄漏时因管道的压力变化较易发现，及时采取必要的处理措施后，使造成的污染可控制在局部地区，不会造成大面积的区域性污染。管道泄漏原油首先进入土壤，经过土壤下渗到达潜水层，会对土壤、潜水产生影响；承压水含水层上有隔水层阻隔，管道泄漏一般不会对承压水造成影响。
（2）预测情景模式
本项目预测情景模式见表5.3-1。
表5.3-1    地下水预测情景模式一览表
	泄漏类型
	影响层位
	场景选择

	
	
	持续泄漏
	短时泄漏

	输油管道腐蚀造成的含油物质渗漏
	10%孔径泄露
	潜水
	√
	—

	
	全管径泄露
	潜水
	—
	√


情景：管道泄漏
（1）泄露孔径为管径的10%
①预测源强
假设新建输油管道无缝钢管因破裂而导致泄漏，本次预测选取管径较大、管线较长且管道内原油存在量最大的输油管道进行预测，即选取杏十五-1联合站外输油管线，迁建后该管道位于两个截断阀之间的管道规格为Φ168×5，长度为7.4km。本项目输油管道发生破裂时，会导致原油进入地下水含水层，主要影响区域为潜水含水层，液体泄漏量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T-2018）推荐的柏努力方程计算。
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式中：QL：液体泄漏速率，kg/s；
      Cd：液体泄漏系数，圆形孔为0.65；
      A：裂口面积，m2；输油管道规格为Φ168×5，参考附录E泄漏频率表，泄漏孔径取10%管径，即裂口面积为0.000196m2；
      P：管线内液体压力，Pa；根据工程方案，管道设计压力2500000Pa；
      P0：环境压力，Pa；取101325Pa；
      g：重力加速度9.8m/s2；
      h：裂口之上液位高度，0.168m；
      ρ：泄漏液体密度，850kg/m3。
进入地下水中的石油类浓度按500mg/L计算，则石油类泄漏量为413.59kg/d。由于管道小孔径破损不易被发现，所以按持续泄漏预测。
②预测因子
输油管道发生泄漏，导致原油泄漏，污染物有石油类、挥发性酚类等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。在输油管道发生泄漏情景下，原油泄漏的主要污染因子为石油类，挥发性酚类的含量远低于石油，本次评价最终选取石油类作为预测特征因子。预测第100天、1000天、5475d（15年）石油类在潜水中的运移情况。
③预测模型
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中 9.7 节预测方法，采用推荐的地下水溶质运移解析法中的一维稳定流动二维弥散点源模型连续注入示踪剂—平面连续点源进行预测。具体如下：
连续注入示踪剂——平面连续点源
[image: d:\tmp\ksohtml\wps4CB0.tmp.png]
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式中：
x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d； 
C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；
u—水流速度，m/d； 
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d。
π—圆周率。
K0(β) —第二类零阶修正贝塞尔函数；
W(u2t/4DL，β) —第一类越流系统井函数。
④参数选取
根据达西定律u=渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，根据《黑龙江省大庆市地下水资源调查评价报告》，本项目所在区域潜水为第四系上更新统松散层孔隙潜水，岩性为粉细砂，参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 B 水文地质参数经验值表，K潜水=5m/d，ne潜水=0.2，根据区域潜水等水位线与距离确定I潜水=0.00079，有效评价区内潜水含水层地下水流速为0.01975m/d。潜水含水层厚度2.5-4.5m，考虑最不利情况，潜水含水层厚度取2.5m。弥散系数：区域地下水纵向弥散系数0.2m2/d，横向弥散系数0.02m2/d。
选取地下水石油类≤0.05mg/L（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准执行），石油类最低检出限为0.01mg/L，化学反应常数为0。
⑤预测结果
输油管道10%管径泄漏100d、1000d、5475d对潜水的影响预测结果见表5.3-2、图5.3-1~图5.3-3。
表5.3-2    输油管道10%管径泄漏对潜水的影响预测结果表
	污染物
	预测时间
	超标最远距离
	超标面积
	最远影响距离
（最大迁移距离）
	影响面积

	石油类
	100天
	36m
	1125.25m2
	38m
	1243m2

	
	1000天
	126m
	11251m2
	131m
	12451m2

	
	5475天
	354m
	62568m2
	367m
	69180m2
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图5.3-1    输油管道10%管径泄漏后100d污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
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图5.3-2      输油管道10%管径泄漏后1000d污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
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图5.3-3     输油管道10%管径泄漏后5475d污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
由预测结果可知，随着时间增加，污染范围有所增加，输油管道10%管径泄漏100d后，超标距离最远为36m，影响距离最远为下游38m；输油管道10%管径泄漏1000d后，超标距离最远为126m，影响距离最远为下游131m；输油管道10%管径泄漏5475d后，超标距离最远为354m，影响距离最远为下游367m。
（2）全管径泄露
①预测源强
按照《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中“9.2.2油类管道泄漏源强，根据截断阀室分布、管线尺寸、截断启动时间等合理确定”和“11.5.2 油气管道泄漏事故应按照管道截面100%断估算泄漏量，考虑截断阀启动前后的泄漏量”，假设新建集油管道无缝钢管因破裂而导致泄漏，按管道截面100%断裂估算泄漏量，考虑截断阀启动前后的泄漏量。本项目选取输油量较大、管道内原油存在量最大的输油管道进行预测，即选取杏十五-1联合站外输油管线，迁建后该管道位于两个截断阀之间的管道规格为Φ168×5，长度为7.4km，输油量为886t/d，本项目管道均数字化建设，管线泄露可在30min内发现并关闭截断阀，截断阀关闭前，即30min最大原油泄漏量18458kg。
截断阀关闭后，两处截断阀之间输油管道原油按全部泄露考虑，输油管道规格Φ168×5-7.4km，原油密度0.85g/cm3，则关闭截断阀后泄漏原油量为123260kg，截断阀关闭前后泄露原油总量141718kg，进入地下水中的石油类浓度按500mg/L计算，则截断阀关闭前后泄露进入地下水原油总量83.364kg。
②预测因子
输油管道发生泄漏，导致原油泄漏，污染物有石油类、挥发性酚类等。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设置预测因子相关要求，对每一类别中的各项因子采取标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。在输油管道发生泄漏情景下，原油泄漏的主要污染因子为石油类，挥发性酚类的含量远低于石油，本次评价最终选取石油类作为预测特征因子。预测第100天、1000天、5475d（15年）石油类在潜水中的运移情况。
③预测模型
将地下水泄漏时间概化为瞬时注入，再利用二维水动力弥散方程计算最大影响范围。二维水动力瞬时注入弥散方程如下：
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式中：
x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—单位时间注入的质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d。
π—圆周率。
④参数选取
根据达西定律u=渗透系数×地下水水力坡度/有效孔隙度，根据《黑龙江省大庆市地下水资源调查评价报告》，本项目所在区域潜水为第四系上更新统松散层孔隙潜水，岩性为粉细砂，参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录 B 水文地质参数经验值表，K潜水=5m/d，ne潜水=0.2，根据区域潜水等水位线与距离确定I潜水=0.00079，有效评价区内潜水含水层地下水流速为0.01975m/d。潜水含水层厚度2.5-4.5m，考虑最不利情况，潜水含水层厚度取2.5m。弥散系数：区域地下水纵向弥散系数0.2m2/d，横向弥散系数0.02m2/d。
选取地下水石油类≤0.05mg/L（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准执行），石油类最低检出限为0.01mg/L，化学反应常数为0。
⑤预测结果
输油管道全管径泄漏100d、1000d、5475d对潜水的影响预测结果见表5.3-3、图5.3-4~图5.3-6。
表5.3-3    输油管道全管径泄漏对潜水的影响预测结果表
	污染物
	预测时间
	超标最远距离
	超标面积
	最远影响距离
（最大迁移距离）
	影响面积

	石油类
	100天
	32m
	847.25m2
	34m
	973.25m2

	
	1000天
	101.8m
	6639m2
	109.8m
	7903m2

	
	5475天
	279.1m
	28924m2
	299.1m
	35928m2
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图5.3-4   输油管道全管径泄漏后100天污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
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图5.3-5   输油管道全管径泄漏后1000天污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
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图5.3-6  输油管道全管径泄漏后5475天污染物浓度分布图（污染源点：0，0）
由预测结果可知，随着时间增加，污染范围有所增加，输油管道全管径泄漏100d后，超标距离最远为32m，影响距离最远为下游34；输油管道全管径泄漏1000d后，超标距离最远为101.8m，影响距离最远为下游109.8；输油管道全管径泄漏5475d后，超标距离最远为279.1m，影响距离最远为下游299.1m。
距离本项目最近的饮用水源井为本项目西南侧3.6km的兴隆堡屯饮用水井，该饮用水井不在管线泄漏影响范围内，因此本项目管线破损泄漏对周边村屯地下水环境的影响较小。本项目管线泄露，可能会对区域内潜水产生影响，为避免管线泄漏对潜水的影响，应采取措施避免管线泄漏，如采用防腐无缝钢管，运行期定期巡线检查等措施，巡线过程中若发现管线泄漏，应及时关闭截断阀，并在泄漏点周围修筑围堤，控制含油污水扩散范围，并对泄漏的管线进行更换，更换完成后及时清理被污染的土壤。采取以上措施后可有效预防管线泄露，事故状态下可有效阻止原油泄漏进入地下水，对潜水的影响较小。
[bookmark: _Toc84929290][bookmark: _Toc80588313][bookmark: _Toc83209535][bookmark: _Toc85640818][bookmark: _Toc80971435][bookmark: _Toc76976303][bookmark: _Toc77067715][bookmark: _Toc110438534][bookmark: _Toc78816518][bookmark: _Toc86141993]5.3.3地下水环境影响评价结论
项目正常工况下不会对地下水环境产生影响。非正常状态下地下水影响范围内无地下水饮用水井，且在采取一些列应急措施后，本项目对周边地下水环境的影响较小。
[bookmark: _Toc438822741][bookmark: _Toc65426004][bookmark: _Toc219900399]5.4声环境影响预测与评价
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本工程施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。将各种施工机械等近似为点声源，采用最大噪声值，仅考虑距离衰减进行计算，可得到施工期各种机械等在不同距离处的噪声贡献值，采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式。
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
LP(r)= LP(r0)-20lg(r/r0)
式中：LP(r) ——预测点处声压级，dB；
LP(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
r ——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
施工机械噪声衰减结果见表5.4-1。
表5.4-1    施工期施工机械噪声统计表    单位：dB(A)
	机械名称
	离施工点距离不同处的噪声值

	
	10m
	30m
	40m
	50 m
	100 m
	150 m
	200 m
	300m

	挖掘机
	84
	74.5
	72
	70
	64
	60.5
	58
	54.5

	推土机
	82
	72.5
	70
	68
	62
	58.5
	56
	52.5

	顶管机
	85
	75
	73
	71
	65
	61
	59
	55

	吊管机
	73
	63.5
	61
	59
	53
	49.5
	47.0
	43.5

	切割机
	75
	65.5
	63
	61
	55
	51.5
	49
	45.5

	电焊机
	50
	40.5
	38
	36
	30
	26.5
	24
	20.5

	运输车辆
	84
	74.5
	72
	70
	64
	60.5
	58
	54.5


本项目管线施工均在昼间进行，且项目周边200m范围内无声环境敏感点，为减少施工噪声对周边环境的影响，本项目拟采取以下措施：
①管线施工尽量采取人工开挖，降低施工噪声；
②降低设备噪声。选用低噪声设备，注意对设备的维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度，避免设备不正常运行产生的高噪声。
③合理安排施工进度，减少施工时间，不在夜间施工，调整同时作业的施工机械数量，降低对周围环境的影响。
④固定设备增加减震基础，降低噪声源强度，降低噪声对附近居民的影响。
⑤合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置远离环境敏感点一侧，同时，避免在同一地点安排较多的动力机械。
⑥施工期运输车辆的运行路线应远离周围的居民区，合理选择路线进行绕行、避让措施，临近居民区应减少汽车鸣笛的次数，减速慢行，减少车辆噪声对居民区的不利影响。
⑦加强对施工人员的培训及责任教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作。
在采取上述措施后，施工场界噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求，施工噪声对周围环境的影响较小，且施工期噪声对环境的影响是暂时性的，随着施工结束，其影响也随之消失。
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本项目为油田内部集输管道建设项目，运营期主要采用密闭输送方式输送原油、含油污水，正常运行状况下无噪声产生及排放。
[bookmark: _Toc186444349][bookmark: _Toc65426005]5.4.3退役期
本项目退役期产生的噪声主要施工机械和车辆运营噪声。退役期施工机械噪声衰减结果见表5.4-2。
表5.4-2    退役期施工机械噪声统计表    单位：dB(A)
	机械名称
	离施工点距离不同处的噪声值

	
	10m
	20m
	50 m
	100 m
	200 m
	300 m

	挖掘机
	76.0
	66.5
	57.0
	50.4
	44.2
	40.6

	推土机
	74.0
	64.5
	55.0
	48.4
	42.2
	38.6


本项目退役期仅在昼间施工，由上表可以看出，主要施工机械在20m以外均能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间限值不超过70dB（A）的要求。根据现场调查，本项目200m范围内无声环境敏感点，为较少施工噪声对周边环境的影响，本项目采取尽量采取人工方式进行，减少机械运行，项目退役期产生噪声对周边环境影响较小，且噪声对环境的影响是暂时性的，随着施工结束，其影响也随之消失。
[bookmark: _Toc219900400]5.5固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc78816523][bookmark: _Toc84929295][bookmark: _Toc67860196][bookmark: _Toc110438539][bookmark: _Toc80588318][bookmark: _Toc76976308][bookmark: _Toc77067720][bookmark: _Toc80971440][bookmark: _Toc83209540][bookmark: _Toc86141998][bookmark: _Toc85640823][bookmark: _Toc70050245]5.5.1施工期
（1）施工废料和废防渗布
本项目施工废料主要为焊接施工中产生废焊条和管道防腐施工过程中产生的废防腐材料，属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），施工废料的分类代码为900-099-S59。施工废料采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
定向钻施工场地中泥浆罐、钢制泥浆槽底部铺设防渗布，废弃防渗布属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废防渗布的分类代码为900-003-S17。废防渗布采用收集桶回收，由施工单位安排拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
第八采油厂工业固废填埋场总容量为14000m3，设计年处理能力为581.2m3，目前填埋总量约为9100m3，剩余填埋量约为4900m3，本项目产生施工废料和废防渗布合计产生量约0.13t，填埋场剩余容量能够容纳本项目施工废料的填埋需求，依托可行。
（2）废弃泥浆
本项目施工期管道定向钻施工会产生废弃泥浆，属于一般工业固体废物。对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废弃泥浆的分类代码为900-001-S71。废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理。
大庆洁宇环保科技有限公司泥浆处理装置最大处理能力为500m3/d，目前处理负荷为355m3/d，泥浆池已用容量为500m3。该站剩余处理能力145m3/d，泥浆暂存池剩余容积为14000m3，本工程定向钻施工产生的废弃泥浆量70.56m3，新增本工程钻井泥浆后，该站负荷率为85.1%，能够满足本工程依托需求。
（3）生活垃圾
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），生活垃圾的分类代码为900-099-S64。生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。
综上所述，施工期产生的固体废物均得到分类收集，妥善、有效处置，不会对周围环境产生不良影响。
[bookmark: _Toc127192404][bookmark: _Toc186444352][bookmark: _Toc126863455][bookmark: _Toc143099642][bookmark: _Toc131167355]5.5.2运行期
本项目运营期管线采用密闭集输工艺流程输送原油、含油污水，正常运行情况下无固体废物产生和排放。项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
[bookmark: _Toc186444354][bookmark: _Toc127192405][bookmark: _Toc143099643][bookmark: _Toc126863456][bookmark: _Toc131167356]5.5.3退役期
退役期固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理，不会对周围环境产生不良影响。
[bookmark: _Toc186444355]5.5.4固体废物环境影响评价结论
由上述分析可知，本工程对施工期、退役期产生的各类固体废弃物均进行了合理的处置，能够实现固废的减量化、资源化和无害化，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc186444356][bookmark: _Toc219900401]5.6生态环境影响评价
本项目生态影响评价等级为三级评价，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本次评价采用类比分析法预测分析工程对土地利用、植被、野生动植物等的影响。
本项目开发区域无重要物种分布，因此工程开发不会造成重要物种的活动、分布及重要生境变化，同时，本项目评价区不是国家重点保护野生动物的集中栖息地和繁殖地，区内野生动物仅为一些常见种类。工程管沟开挖、管道敷设、覆土回填等建设会对周围生态环境造成影响较小。
本项目通过类比分析项目区块周边已建产能开发项目中管道工程环评阶段与验收阶段生态影响，判定本项目开发对生态环境的影响，类比项目建设包含新建单井集油掺水管道17.26km，且与本项目位于同一生态区域内，因此类比可行。《2022年卫星油田卫19等区块产能建设地面工程环境影响报告书》于2022年5月24日取得绥化市环保局批复（绥环审〔2022〕28号），于2024年8月20日完成自主验收，通过类比分析项目建设对生态环境的影响。
[bookmark: _Toc186444357]5.6.1施工期生态环境影响分析
[bookmark: _Toc143099645][bookmark: _Toc131167358][bookmark: _Toc126863458][bookmark: _Toc127192407]5.6.1.1对土地利用的影响分析
（1）临时占地生态环境影响
本项目管道施工过程中，车辆碾压、机械推挖、人员践踏将会对地表植被造成很大破坏，本项目临时占地21.88hm2，为耕地和草地，临时占地按相关规定办理征地手续，临时占地的影响是短期可逆的。
项目开工前，建设单位编制表土剥离利用方案，针对临时占地剥离表土，采用分层开挖，分层堆放，暂存于管沟一侧临时占地内的表土剥离临时堆放带，并采取防尘网遮盖等措施防止水土流失，定期采取洒水抑尘措施，待施工结束后，回填占地范围，恢复临时占用的生产力，本项目的建设对当地土地利用格局影响在可接受范围内。
（2）取弃土的影响
本工程没有弃土不设弃土场，工程取土采用外购方式，不自行开采，卖方负责取土后的取土场的生态恢复。
本项目所在区域已进行多年油田开发。通过类比现有油田内部集输管线改造工程的土地恢复情况可知，项目管线沿线的土地恢复情况与未进行管线建设的区域区别不大。因此，项目管线施工对区域的占地类型影响较小。
[bookmark: _Toc126863459][bookmark: _Toc131167359][bookmark: _Toc143099646][bookmark: _Toc127192408]5.6.1.2工程建设对生态环境的影响
该项目工程建设对生态环境的影响主要来自在管线铺设时，会对地表植被造成破坏，对生态系统的分割效应。高于地表的管线培埂形成了对原有生态系统的分割，破坏了生态系统的连续性，可能会阻隔地表径流的原有流向，改变了水分因子的分布，而水分因子对植被的影响较大。就本工程而言，新建管线采取平埋方式铺设，避免了管道铺设对地表径流的截流；管线走向力求线路顺直，缩短线路长度，以减少管道建设对生态环境的影响，本项目建设对油田开发区的生态系统影响有限。
[bookmark: _Toc126863460][bookmark: _Toc131167360][bookmark: _Toc127192409][bookmark: _Toc143099647]5.6.1.3对植被的影响分析
（1）对植物多样性的影响
经调查，本项目周边区域植被类型主要为耕地、草地，耕地主要物种包括玉米等夹杂有蔬菜作物，少量乔木主要呈带状分布在道路两侧。
施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工作业带内植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。
拟建工程对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中站场建设对植被的影响呈片状分布，而施工管道影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，管线为临时占地，原有植被破坏面积估计可占到80%以上，其中大部分在1～2年内可得到恢复。经调查，工程占地范围内植被类型多为常见种和广布种，施工活动仅会造成植物数量的减少，不会改变评价区范围内的植物区系性质，不会造成区域生物多样性的流失。
（2）对植物生长的影响
施工期对植物生长影响的主要因素为扬尘、施工机械尾气。扬尘落在植物叶面上，会阻塞表面气孔，影响植物的光合作用和植物生长。施工燃油机械、运输车辆等会产生废气，主要污染物有TSP、CO2、NOX等，这些有害气体会对植物的生长产生不利影响，但施工期较短，施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。
（3）对植物生物量的影响
本项目临时占用草地4.92hm2。草地上干草产量按 2.5t/hm2计算，临时占用耕地16.96hm2。耕地产量按 15t/hm2计算，共损失干草12.3t，损失玉米254.4t。临时占地自然植被演替的规律是先是一、二年生的植物，3-5年后可恢复到冷篙、杂草类，10年后可达到原来的顶级群落，永久占用草地采取经济补偿措施。本项目建设会对施工占地内的植被造成破坏，从而导致当地的生物量有一定程度的减少。 
通过类比区域内现有集输管线沿线植被恢复情况，管线沿线的植被情况与未进行管线建设的区域无明显区别。因此，项目对占地区域的植被影响很小。
在不同的地形或土壤条件下，本项目埋设管线的大部分临时占地植被自然恢复速度及效果有所不同。经过多年恢复，已经很难看出埋设管线的痕迹，管线周围已恢复原有植被，因此，项目管线施工对区域植被影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc127192410][bookmark: _Toc143099649][bookmark: _Toc131167362][bookmark: _Toc126863461]5.6.1.4对基本农田环境影响分析
根据《基本农田保护条例》（2011 修订），国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，应报请相关主管部门同意，并补充划入数量和质量相当的基本农田或按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。
根据现场勘查，本项目管道工程无法避让基本农田。因此，建设单位应按《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）、《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订）中有关土地管理办法的要求，逐级上报土地管理部门批准用地手续。对占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则，开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；如果没有条件开垦，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，耕地恢复由当地政府负责开垦相应数量的耕地，进行耕地保护。同时，项目管线施工过程中严格控制施工作业带的宽度，尽量减少临时占用基本农田。
本项目实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。项目施工过程中表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》(DB23/T2913-2021)中相关要求。本项目占用范围内耕地均需进行表土剥离，耕地表土剥离厚度为 0.3m，并采用分层开挖，分层堆放，暂存于施工作业带内置土带外侧表土剥离堆放区，采用防护网或苫布覆盖，定时洒水抑尘，施工结束后分层回填，剥离表土层全部回用于临时占地地表平整，对临时占用基本农田全部进行复垦。临时占地按规定缴纳土地补偿费。
综上，项目占地面积较小，采取以上措施，本项目不会对周围基本农田产生明显影响。
5.6.1.5对动物的影响分析
本工程所在区域属于传统油田开发区域，长期受人为干扰和开发影响，区内野生动物种类、数量较少，本项目建设对动物影响程度不明显。
根据调查，本项目评价区不是国家重点保护野生动物的集中栖息地和繁殖地，也未发现珍稀濒危野生动物和重点保护野生动物，区内野生动物仅为一些常见种类，例如小家鼠、普通田鼠、野兔，以及喜鹊、小嘴乌鸦、麻雀、家燕等村栖型动物。项目管线施工过程临时占用部分土地，会对当地野生动物栖息环境产生一定的影响。
（1）对哺乳类动物的影响
项目建设过程中，在局部地区由于人类活动的加剧，垃圾、食物等会随之增加，从而吸引一些鼠类，可能会造成这些区域鼠类的种群数量上升，导致这些区域的小型兽类种群结构发生改变。同时，施工期的管线施工等对土地的占用都会直接破坏地表原有植被，使区域内分布的部分野生动物特别是草食性动物的食物减少，从而影响野生动物觅食。与此同时，工程建设造成动物栖息地减少，割断动物的活动区域、迁移途径、栖息区域等，对它们的生存产生一定影响。
（2）对鸟类的影响
麻雀、喜鹊、灰喜鹊等均为本区常见种，由于鸟类活动受空间限制较小，工程建设对鸟类的觅食影响不大。但由于鸟类容易受到强频振动和噪声的影响，且噪声级大小是影响鸟类繁殖的重要因素，因此，施工期的噪声可能对项目沿线附近的鸟类繁殖产生一定的影响。此外，施工车辆与施工人员的增加与流动也会对鸟类产生影响。沿线未发现珍稀鸟类，项目建设与运行对鸟类繁殖影响不是很大。
本项目完工后，随着施工范围内施工影响的消失和植被的逐渐恢复，动物的生存环境逐步得以复原，部分暂时离开的动物可以回到原来的栖息地，部分动物可能在新的地点建立新的适生环境，施工造成的对动物活动的影响消失。
由现场调查可知，项目附近区域内的野生动物的种类和数量较少，区域内野生动物已基本适应存在多年油田开发的现有生态环境，种类和数量无明显变化，油田开发不会使整个评价区动物种类组成发生明显变化，也不会造成某一动物物种的消失。说明运行多年的油田作业对油田开发区域的野生动物的影响在可接受范围内，通过类比，本项目的建设对周围野生动物的影响较小。
[bookmark: _Toc126863462][bookmark: _Toc127192411][bookmark: _Toc143099650][bookmark: _Toc131167363]5.6.1.5防沙治沙影响分析
根据现场勘查，本项目开发区域沙化土壤分布较少，主要地类为土壤性能良好的耕地，区域内沙化土地所占的比重较小，为减轻植被破坏和农田生态系统受工程影响可能导致的沙化现象，防患于未然，建设单位应采取以下措施进行控制：
①施工结束后及时有效地对占地区域土地进行平整，利于植被自然恢复。
②施工时要特别注意保护原始地表与天然植被，施工尽量缩小占地面积，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
③施工作业避免在大风天施工。
④做好施工期开挖土方临时堆存的水土保持措施，确保土方水土流失得到有效控制。对开挖管沟造成植被破坏或地表裸露的，必须采取有效的修复措施，所有生态措施应在工程投运半年内完成。
通过以上措施，可有效减少工程建设对土地沙化的影响。
[bookmark: _Toc127192412][bookmark: _Toc126863463][bookmark: _Toc143099651][bookmark: _Toc131167364]5.6.1.6对区域水土流失环境影响分析
项目建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响，可能造成的水土流失危害主要有以下几个方面：
（1）扩大侵蚀面积，加剧水土流失。本项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被多为草本植被，抗干扰能力较差，因此项目建设过程中对原地貌的扰动会大大降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若在施工过程中不加以治理和防护，遇大风天气易产生严重的水土流失现象。
（2）破坏生态环境，对周边地区造成影响。本项目沿线植被覆盖度不高，施工期对地表结皮破坏，造成一定的生态环境破坏，施工车辆的反复碾压将会使施工场地周边长期处于扬尘状况下，给施工人员健康造成危害。
（3）扰动土地面积、降低土壤抗侵蚀能力。施工场地内由于车辆行驶，改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成，降低了土壤抗侵蚀能力。
[bookmark: _Toc143099652][bookmark: _Toc131167365][bookmark: _Toc127192413][bookmark: _Toc126863464]5.6.1.7对黑土地的环境影响分析
本项目管线工程占用黑土耕地。本项目施工过程中，严格控制施工作业面积，加强施工管理，尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的黑土耕地，不准乱挖、乱采野生植物，确保不影响周边黑土耕地。工程开工前，由第十一采油厂编制表土剥离利用方案，报自然资源主管部门备案，征收土地应报请相关主管部门同意，取得用地审批，临时占地剥离的表土用于临时占地恢复。永久占耕地剥离表土就近用于新开垦耕地和低质耕地改良、被污染耕地的治理、高标准农田建设、土地复垦等。管线范围表层土堆置于管线一侧临时占地内，并对堆放场做好水土保持措施，待施工结束后，回填占地范围，并采用表土复耕，增肥作业，恢复临时占用耕地的生产力，在采取以上措施后，不会对周边黑土地产生明显影响。
[bookmark: _Toc186444358]5.5.1.9景观系统影响分析
本工程沿线区域农业景观主导性比较明显，受到人类活动干扰和控制的程度较强。管道经过地区，都有人类长期生产活动干扰过的痕迹，并且扰动范围与方式已固定形成，所以系统现状处于相对稳定状态，当外界产生干扰时人工生态系统在人为推动下恢复平衡的能力较强，自然生态系统维持平衡的能力需根据具体扰动强度而定。
管道施工期间会直接影响到该地段的各类景观，由于管道施工对农业景观影响是短暂的，它随着施工结束后的复种、复垦而结束，农田植被即可恢复原来景观，因此对农田景观影响不大，也就是说绝大部分区域农业景观的主导性仍然保留，景观整体生态格局没有发生大的变化。这些影响同样会随着施工的结束而消失。管道沿线附近经过若干村屯，工程完工后全部隐蔽于地下，沿线居民视野内生态景观没有变化，管道工程运行期间对居民无不良影响。
[bookmark: _Toc370082120][bookmark: _Toc184036499][bookmark: _Toc359403313][bookmark: _Toc181180141]5.5.1.10生态系统影响分析
本工程的建设将对草地生态系统和农业生态系统的结构和功能产生一定影响，但拟建工程占地面积较小，从整个评价区来看，该工程不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。因此评价认为，采取必要的生态保护措施后，对评价区内的各生态系统影响较小。
5.6.2运行期生态环境影响分析
[bookmark: _Toc186444359][bookmark: _Toc131167366][bookmark: _Toc126863465][bookmark: _Toc127192414][bookmark: _Toc143099653]本项目生产运营期对生态环境的影响主要是事故状态下对周围生态环境产生的影响。本项目在发生供水管道穿孔泄漏、作业时操作失误等事故状态下会导致油水进行周围环境，对生态环境的影响主要表现为降低土壤透气、透水性，使植物生产受阻，同时如果附着在植物上会影响植物的光合作用，造成植物枯萎。因此发生事故时应及时对泄漏的油水进行回收，对被污染的土壤进行清理，清理结束后对受影响的区域进行植被恢复。
5.6.3退役期生态环境影响分析
[bookmark: _Toc186444360]本项目在管线退役期施工过程中会造成地表扰动，水土流失，产生一定的生态影响。因此本项目在拆除作业的过程中应合理安排作业计划和作业时间，尽量避开雨天作业，尽量减少场地的裸露时间，尽可能减少施工作业造成的生态影响。施工结束后，在开展场地土壤环境调查与评价，对临时占地内土壤环境质量进行检测，与环评时期背景值进行对比，确定本项目对临时占地土壤无污染后，应及时对受扰动场地进行平整，耕地进行复垦、草地进行植被恢复。采取上述措施后项目退役期施工对原有生态环境影响很小。
5.6.4生态环境影响评价结论
[bookmark: _Toc219900402][bookmark: _Toc186444361]根据对本项目生态环境现状评价及工程建设对生态环境的影响分析，本项目的管道建设对土地的侵占，对植被的破坏，将使占地内生物量有一定程度的下降。在采取必要的保护措施后，可以最大程度减小对生态环境的不利影响，加快生态环境的恢复。
可见，只要采取必要的措施，本项目建设对生态环境的影响不会太大，在生态上是可行的。
5.7土壤环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc127192421][bookmark: _Toc186444362][bookmark: _Toc126863472]5.7.1施工期土壤环境影响分析
施工期主要为管线施工对土地的占用以及对地表环境的影响。
（1）施工期临时占地对土壤影响
本项目临时占地主要是管道工程占地，占地类型为耕地（基本农田）、草地（非基本草原），合计临时占地21.88hm2。大型、重型机械设备的碾压，施工人员的践踏、材料堆放等都会破坏地表植被，使土壤紧实度增高，会造成局部大片裸地出现，容易引起土壤风蚀和水土流失，特别是风蚀，对土壤环境的影响表现在：
①破坏土壤结构
土壤结构的形成需要漫长的时间，管道在开挖和填埋时，必将破坏土壤结构，干扰了团粒结构的自然形成过程。作为土壤质量重要指标的团粒结构一旦遭到破坏，需要经过较长的时间才能恢复。
②混合土壤层次，改变土壤质地
土壤表层质地与底层的质地截然不同，管道的开挖与回填，会混合原有的土壤层次，降低土壤的蓄水保肥能力，易受风蚀，影响土壤的发育、植被的恢复。
③土壤养分流失
在土壤剖面中各个土层中，就养分状况而言，表土层（腐殖质层、耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、全磷均较其他层次高。施工作业对原有的土体构型产生扰动，使土壤性质发生变化，土壤养分流失，从而影响植物的生长。
（2）土壤侵蚀
本项目管道建设过程中将开挖管沟，管沟上方的地表植被被完全破坏，新增一定量的土壤侵蚀，挖出的表层土和下层土临时就近分别堆放，如果防护措施不当也会引起水土流失。开挖管沟对土体的扰动将使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况。同时管道施工过程中施工机械的碾压和人员的践踏会破坏管沟两侧施工范围内自然植被和扰动原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，产生一定面积的裸露地面，造成新增土壤侵蚀。管道建设施工结束后，管沟回填先填下层土再填表土，同时对施工迹地地表植被进行恢复，可有效减轻管道建设过程中对土壤环境的影响。
[bookmark: _Toc127192422][bookmark: _Toc126863473][bookmark: _Toc186444363]5.7.2运营期土壤环境影响预测与分析
根据工程分析，正常情况下，项目管线采用密闭集输工艺流程输送原油、含油污水，本项目集输管线采用内外防腐层+阴极保护的联合防护措施，管线可以有效阻隔污染物进入到土壤环境中，不会对土壤环境造成污染。同时运行期定期对集输管线进行壁厚检测。发生泄漏事故时管线两端压力检测装置及时启动并报警，管线长时间持续泄漏的可能性较小。
事故状态下，项目集输管线因腐蚀、老化等原因出现集输管道破裂，管道破裂会导致原油通过垂直入渗进入土壤。其危害主要表现为降低土壤透气、透水性，改变土壤微生物种群结构，消耗土壤氮素，使植物生长受阻，体内残留量增加，恶化土壤——植物及土壤——食物链系统的环境质量。因此，本项目运营期一定要严防含油污水跑、冒事故的发生，一旦发生管线泄漏事故，应立即采取事故应急措施，及时对污水进行回收，最大限度地恢复地表原貌，从而为利用土壤的自净作用创造条件，在尽可能短的时间使土壤环境得到恢复。
本项目土壤环境影响类型与影响途径见表5.7-1。
表5.7-1    本项目土壤影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	/
	/
	√
	/

	注：在可能产生的土壤影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。


根据上表可知，本项目属于污染型影响建设项目，污染型影响型土壤环境影响源及影响因子识别见表5.7-2。
表5.7-2    污染影响型本项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	管线
	管道泄漏
	垂直入渗
	石油烃
	石油烃
	事故


5.7.3土壤环境影响预测与评价
（1）预测评价范围
土壤预测评价范围与调查评价范围一致，为拟建管线工程边界两侧向外延伸0.2 km的土壤环境。
（2）预测评价时段
评价时段为运营期。
（3）情景设置
按项目正常状态情形为预测情景。
（4）预测与评价因子
评价因子为石油烃（C10 -C40）。
（5）预测评价标准
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准；石油烃（C10-C40）参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2第一类用地风险筛选值（826mg/kg）。
（6）预测评价方法
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目采用类比法对土壤环境影响进行评价。选取项目周围油田内已实施的管线项目验收阶段监测数据达标情况，判定本项目拟建管线对区域内土壤环境的影响。
类比项目基本情况见表5.7-3。
表5.7-3    类比项目基本情况表
	项目名称
	卫星油田太11、太12、卫2-22-28区块加密，卫星油田太108、太109、太121等区块加密，卫212-1区块产能建设地面工程

	地理位置
	黑龙江省安达市昌德镇北、梁大草房西部区域

	环评批复
	于2019年6月11日获得绥化市生态环境局的批复（绥环审〔2019〕178号）

	验收手续
	于2021年12月完成自主验收

	主要工程内容
	实际基建油水井46口，新建单井集油掺水管道26km；改造注配间9座，新建注水单井支线和供水管线18.8km。管道材质采用无缝管外硬质聚氨酯泡沫保温管外3PE加强级防腐钢管，采用管道内防腐，管道的外防腐进行防腐保温。外防腐采用沥青防腐胶带特加强级，连接方式采用焊接。施工作业带宽10m，油气集输管线埋深为-1.0m（管顶），供水管道埋深为-1.8m（管顶）。

	土壤影响
	施工临时占地大型、重型机械设备的碾压，施工人员的践踏、材料堆放等都会破坏地表植被，使土壤紧实度增高，对土壤产生影响；运营期管线泄漏产生的污油污水可能对土壤环境造成污染影响。

	土壤环保措施落实情况
	施工期采取了施工过程中严格控制临时占地，以最大限度降低对地表植被的影响；经现场调查，管线施工作业带临时占用的草地基本恢复现状，耕地基本上已完成了复垦。项目运营期管线采用密闭集输工艺流程输送含水原油及伴生气、回注水。项目集输管线更换后可大大降低管线泄漏等环境风险，减少了由于管线破裂对土壤植被、地表水、地下水造成的污染。根据项目验收调查报告，项目已建管道临时占地植被自然恢复情况良好，与周围植被基本无差别。


由上表可知，本项目与上述项目均为第十一采油厂在昌德镇内实施的油田建设项目，主体内容均包含管道更换工程。上述项目与本项目施工期施工工艺、产污及污染途径、污染防治措施等均基本一致，自然环境和土壤类型、周边土壤环境敏感程度均相同，且上述类比项目已取得相关环保手续，因此，本项目土壤影响可以类比上述项目。
（4）预测结果分析
根据类比项目验收调查报告中对管道临时占地内及占地外的土壤监测结果，来判定本项目集输管道和阀组间建设可能对土壤的影响，类比项目验收阶段临时占地内与占地外土壤监测数据对比情况见表5.7-4。
表5.7-4    类比项目验收阶段占地内与占地外土壤监测数据对比    单位：mg/kg
	监测点位
	监测因子
	监测结果（mg/kg）
	风险筛选值（建设用地1类）

	1号平台井场新建管道临时占地内耕地
	石油烃（C10-C40）
	未检出
	4500mg/kg

	9号平台井场新建管道临时占地内耕地
	
	未检出
	


根据监测结果，该项目建设完成后，管线施工临时占地范围内土壤中的特征污染物石油烃（C10-C40）未检出，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第一类用地风险筛选值，土壤类比项目的验收意见见附件5。由此可知，项目区域土壤环境质量现状较好，建设单位在项目建设及运营过程中较好的落实了各项土壤污染防治措施，项目管道工程对周围土壤环境影响较小。
通过类比同类建设项目的土壤环境验收监测数据可以得出，在建设单位严格落实各项土壤污染防控措施的前提下，项目对周围土壤环境影响较小。
[bookmark: _Toc186444364]5.7.4评价结论
综上所述，本项目在施工期及运营期采取上述相关防治措施后，项目的开发建设对区域土壤环境影响较小。本项目土壤环境影响评价自查表见附表3。
[bookmark: _Toc65426007][bookmark: _Toc219900403]5.8环境风险分析
[bookmark: _Toc127192416][bookmark: _Toc126863467][bookmark: _Toc186444366][bookmark: _Toc143099655][bookmark: _Toc131167368][bookmark: _Toc83209552][bookmark: _Toc78816535][bookmark: _Toc70050260][bookmark: _Toc80588330][bookmark: _Toc85640835][bookmark: _Toc77067732][bookmark: _Toc80971452][bookmark: _Toc110438552][bookmark: _Toc84929307][bookmark: _Toc76976320][bookmark: _Toc86142010][bookmark: _Toc67860210]5.8.1风险调查
本项目涉及的主要危险物质是原油（集油管线及含油污水中的原油），原油具有易燃、易爆的性质。物料的危险性分析如下：
原油闪点小于28℃，属甲B类易燃、易爆物。原油闪点范围较宽，凝固点较高，其蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，遇高热可分解出有毒烟雾。
表5.8-1    原油安全技术说明书
	理化
常数
	序号
	1967

	
	CAS号
	/

	
	中文名称
	原油

	
	英文名称
	CrudeoU；Petrolemn

	
	别名
	石油

	
	外观与性状
	黑色的可燃性黏稠液体

	
	闪点
	<28℃

	
	凝固点
	18.3～19℃
	溶解性
	不溶于水，溶于苯、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂。

	
	密度
	相对密度（水=1）0.84～0.86
	稳定性
	稳定

	
	爆炸极限
	1.1％～8.7％（体积）
	自燃温度
	280℃～380℃

	主要
用途
	主要用于生产汽油、航空煤油、柴油等发动机燃料以及液化气、石脑油、润滑油、石蜡、沥青、石油焦等，通过其馏分的高温热解，还用于生产乙烯、丙烯、丁烯等基本有机化工原料。

	危险
特性
	易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重铬酸盐等强氧化剂接触会剧烈反应，甚至发生燃烧爆炸。

	健康
危害
	毒性：IV（轻度危害），属低毒类。
侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：未见原油引起急慢性中毒的报道。原油在分馏、裂解和深加工过程中的产品和中间产品表现出不同的毒性。长期接触可引起皮肤损害。

	泄漏应急处理
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。应急人员应佩戴正压式空气呼吸机，穿防火服，使用防爆等级达到要求的通讯工具。采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。如果槽车或储罐发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体。构筑围堤或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。收容的泄漏液用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。用砂土吸收残液。

	防护
措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴正压式空气呼吸机。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	急救
措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给充分漱口、饮水，就医。

	灭火
方法
	消防人员须穿全身防火防毒服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。喷水冷却燃烧罐和临近罐，直至灭火结束。处在火场中若发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。
灭火剂：泡沫、干粉、砂土、二氧化碳。
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5.8.2.1物料危险性识别
本项目涉及的危险物质为集输管线内的原油及含油污水。管道发生穿孔刺漏事故时产生高压射流，对巡检人员造成人身伤害，泄漏的含油污水对周边土壤环境、生态环境、地下水环境也会造成污染。
5.8.2.2生产系统危险性识别
本项目集输管道内的介质主要是原油、含油污水，由于管材本身的质量、施工、运行和管理等各环节都可能出现缺陷和失误，从而导致事故发生。集输管道的常见事故是管线穿孔或破裂导致管道内介质泄漏，会导致原油和含油污水外泄，对环境污染较大。泄漏的油气如遇明火将引起火灾、爆炸。导致管线事故的主要因素分析如下：
①管道由于腐蚀造成穿孔，焊缝开裂出现裂纹；
②管道材料缺陷或焊接缺陷；
③操作失误；
④由于外物撞击而造成管线破裂；
⑤由于地震、洪水自然灾害而引起的管线破裂；
⑥由于误开挖造成管道破裂。
5.8.2.3危险物质向环境转移的途径识别
通过以上物质、生产设施识别，本项目危险物质扩散途径：原油集输管线发生泄漏事故，泄漏原油进入土壤，对土壤、植被的影响；泄漏原油通过包气带进入地下水环境从而对地下水造成污染。
5.8.2.4风险识别结果
项目危险单元划分及其环境风险识别结果见表5.8-4。
表5.8-4    项目主要环境风险识别表
	影响时段
	主要事故类型
	来源
	危险物质
	影响环境途径
	可能受影响的环境敏感目标

	运营期
	泄漏
	集输管线
	原油、含油污水
	泄漏原油及伴生气直接进入大气环境，对其造成污染影响；泄漏的原油进入地表环境，阻塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，不利于植物生长；原油泄漏随地表径流进入地表水体，形成油膜，降低水体溶解氧浓度，使水质变差；原油泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入地下含水层，污染地下水。
	周围居民区及企事业单位、周边大气环境、地表水、地下水、土壤环境

	
	火灾爆炸
	集输管线
	原油、含油污水
	原油及伴生气遇明火发生火灾爆炸事故，有害气体进入大气环境，对其造成污染影响，火灾爆炸事故产生的消防废水没有及时收集处理，可能对周围地表水、土壤及地下水环境造成污染影响。
	周围居民区及企事业单位、周边大气环境、地表水、地下水、土壤环境
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5.8.3.1事故状态下对大气环境影响
本项目运行期集油管道因腐蚀等原因发生原油及含油污水泄漏会直接对周围大气环境造成污染影响。原油及含油污水泄漏对大气环境的影响主要指原油中较轻组分（包括各种烃类气体）逐渐挥发进入大气造成烃类污染。如果泄漏的原油得不到及时处理，则烃类组分的挥发过程将持续较长时间，直到剩下较重的多环芳烃及沥青等物质。经查，多环芳烃在空气中超过一定浓度范围则会致人与动物癌变，通常苯并芘在空气中的浓度为0.01~100μg/1000m3，超过这个范围时，则对在其环境中工作的人员有致癌作用。因原油泄漏而造成的大气污染的程度，一般取决于原油成份、泄漏量、覆盖面积、气温及持续时间等。原油及含油污水泄漏量越多、覆盖面积越大、气温越高、持续时间越长，因此而造成的烃类气体污染也越严重。反之，则污染相对较轻。原油及伴生气泄漏时局部大气中非甲烷总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍。若遇明火引发的火灾事故可在短时间内产生大量燃烧烟气，对大气环境造成短时间的严重污染。
项目依托现有管线压力监控系统进行实时压力监控，加强对集输管线进行巡查，及时发现管线腐蚀、穿孔等问题，可有效的避免泄漏、火灾爆炸事故的发生。此外，项目所在区域地势平坦，扩散条件好在一定的气象条件下一次性事故形成的局部大气污染中烃类气体聚集成高浓度的可能性较小，环境风险受控。
5.8.3.2事故状态下对地表水环境影响
本项目管线对周围地表水体的主要影响途径为：事故状态下，输油管线发生泄漏事故造成大量原油外泄，如果泄漏的原油不能及时完全回收可能直接或随地表径流进入周围地表水环境，会对其造成严重污染。
原油进入地表水体后将在水面形成一层油膜，受到破碎波的作用，使一部分以油滴形式在水中形成分散油，另外，由于机械动力，如旋涡、破碎浪花、湍流等因素，使油和水激烈混合，形成油包水乳物和水包油乳化物。这两种作用都将增加水质的油类浓度，特别是上层水中的浓度将明显增加。另外，由于油膜覆盖，将影响到水-气之间的交换，减弱了水体复氧作用。同时油类的生物分解和其自身氧化作用又消耗水体中的溶解氧，使水体缺氧并可能导致生物体死亡。另外，油膜还能降低表层水体中的阳光辐射量，阻碍浮游植物的光合作用，甚至引起死亡，同时也使以浮游植物为主要食物来源的浮游动物大量减少死亡。油类化学毒性还会破坏细胞膜的正常结构，干扰生物体的酶系。
原油具有低毒性，对于耐毒性较差的生物可能会死亡，尤其是初级和幼体生物；耐毒性较强的生物也降低了对传染病和外界刺激的抵抗能力；由于某个生物群落中断繁殖，可能破坏食物链的某个环节，导致生态破坏；石油在生物体内可积累，使其进入食物链，最终将影响人类的健康。
原油溢至水中后存在的状态如图 5.8-1。
[image: ]
图5.8-1    石油类物质在水中的多相分布图
由以上分析可知，原油进入地表水后会对地表水产生一定的污染影响。
本项目集输管道采用内环氧粉末普通级外2PE加强沥青防腐钢管，输油管道外防腐保温层采用内缠胶带硬质聚氨酯泡沫夹克管，同时对集输管道进行阴极保护，采用强制电流保护进行永久阴极保护、牺牲阳极法进行临时阴极保护的方法。项目运营期对集输管线定期进行巡检，定期检测集输管线壁厚。此外，本项目依托现有管线压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏事故，集输管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后立即采取关闭机泵，管线泄漏点处采取沙袋围堰封堵，并将被污染的土壤回收处置，避免污染物随地表径流进入水体。
运行期应加强的巡查与维护，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。确保应急工具和设备齐备完好，准备围油栏、吸油毡、消油剂、接油桶等应急物资，以便在发生泄漏事故时对产生的污油污水进行及时回收和处理，避免污染周边地表水体。采取以上措施后，环境风险受控。
5.8.3.3事故状态下对地下水环境影响
本项目事故状况下发生集输管道原油泄漏事故，可能对地下水环境产生不利影响。资料研究结果表明：石油类污染物在一般土壤中绝大部分集中在泄漏层以下0～10cm及 10～30cm范围，一般下渗深度在80cm以内，一般很难下渗2m以下，存在对潜水含水层造成影响的可能。根据对地下水预测结果可知，随着时间增加，污染范围有所增加，但管线泄漏影响范围内无饮用水井。因此本项目管线破损泄漏对周边村屯地下水环境的影响较小。且项目事故状态下主要影响潜水含水层。区域承压含水层一般都有隔水顶板，与潜水层相互隔离，其透水性很差，因此，项目事故状态下对承压水层产生影响的可能性较小。
本项目集输管道均采用内环氧粉末普通级外2PE加强沥青防腐钢管，输油管道外防腐保温层采用内缠胶带硬质聚氨酯泡沫夹克管。项目在运营期定期进行巡检，定期进行集输管线壁厚检测。此外，本项目依托现有管线压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后采取关闭机泵等措施进行控制。因此，在严格落实上述措施后，环境风险受控，不会对周边地下水造成影响。
5.8.3.4对土壤环境的影响
本项目事故状况下发生集输管线原油泄漏事故，泄漏原油可能对土壤环境造成破坏，对土壤的化学、生物性质等方面造成影响。原油泄漏渗入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。一般而言，原油集中于土壤表层0~30cm的范围内，使得根系分布于此深度的植物不能生长。石油类对土壤的污染，可使土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响局部区域土壤正常的结构和功能。事故性原油的大规模泄漏可影响耕地的生态环境，危害植物生长。其危害最显著的表现为植物，原油黏附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。
5.8.3.5对生态环境的影响
原油泄漏可影响草地的生态环境，危害植物生长。其危害最显著的表现为植物，原油黏附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。所以，原油泄漏可引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统的演替，原油相对而言危害较小。本项目输油管道均采用内环氧粉末普通级外2PE加强沥青防腐钢管，从源头控制原油的泄漏，且定期对集输管道进行巡线，发现泄漏及时处理，清理溢出的原油，并将污染土壤清理并拉运至含油污泥站处理，清理结束后及时平整并恢复地表植被，泄漏事故对周边生态环境影响较小。
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本项目为改建项目，目前大庆油田有限责任公司第十一采油厂已建立较完善的应急预案体系，大庆油田有限责任公司第十一采油厂制定有《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训等内容，并于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。
《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》中包含了风险分析与事件分级、应急响应等内容，而且明确了环境突发事件应急储备物资清单、应急联络单等内容。根据自然灾害、人为破坏、人为操作失误和设备缺陷等原因，在生产、使用、贮存、运输和油气处置工艺过程中易出现原油等危化品泄漏现象确定突发事件类型，主要涵盖4类风险：
①原油生产过程中输送物料管道发生泄漏。
②产品储存区等出现泄漏事故。
③作业环境由于储罐、管道、阀门、法兰等容器使用、腐蚀、损伤或密封圈损坏等原因，出现泄漏。
④装卸过程中，由于泵、法兰、管道、密闭等处发生泄漏或者由于装料过满、受热膨胀等发生泄漏。
针对这四种风险，该应急预案进行了组织机构及职责明确、预防与预警设置、应急响应与保障内容确定以及油气集输突发事件的联络信息公布，预案内容针对性较强，组织结构框架合理。总体上看，建设单位目前拥有的应急预案内容较为完善，已有应急预案能够满足建设项目的要求，但应加强对应急预案的定期风险应急演练及员工培训。上述制定的事故应急预案，已报当地政府备案，并定期进行演练。
通过分析，工程在发生事故状态下可依托已经制定了相关应急预案及相关应急资源。不需对本工程提出新的应急预案，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行，在执行应急预案的同时，要加强区域应急联动体系，定期进行地企联动应急演练，提高突发事件的应急处理能力。
5.8.5环境风险评价结论
通过对本工程产能建设工程的环境风险分析可知，本工程的主要环境风险是泄漏，对区域内的地下水环境、地表水环境、土壤环境和空气环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施、应急措施和建立环境风险防控体系后，事故影响可控，可以降低事故的发生率和事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，增加事故应急监测及事故评估等规定内容并定期演习，避免重大污染事故的发生。
表5.8-5    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目

	建设地点
	黑龙江省
	绥化市
	安达市
	（昌德镇）
	（）园区

	地理坐标
	经度
	124°56'21.569"~ 125°2'42.254"
	纬度
	46°7'57.512" ~ 46°10'6.042"

	主要危险物质及分布
	运行期将各段集输管线划分为危险单元，输油管道中原油最大存在量为320.668t。 

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	大气环境：事故状态下原油泄漏将导致局部大气中总烃浓度比正常情况高出数倍甚至数十倍，对大气环境造成短时的严重污染。若遇明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量燃烧烟气，对大气环境造成短时的严重污染。项目所处地势平坦，扩散条件好，一次性事故形成的局部大气污染在一定的气象条件下聚集成高浓度的可能性较小，对周围大气环境的影响不会太严重。

	
	地表水环境：项目集输管线距离周围地表水体较近，集输管线泄漏造成石油类可能随地表径流或雨水进入地表水体，对地表水造成污染影响。

	
	地下水环境：本项目事故状态下对地下水污染途径主要是集输管线发生原油泄漏，原油、含油污水就可能会渗透到含水层中，造成地下水环境污染。

	
	土壤环境：原油及含油污水泄漏渗入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。

	
	生态环境：原油泄漏可影响草地的生态环境，危害植物生长。本项目新建管线均采用内环氧粉末普通级外2PE加强沥青防腐钢管，从源头控制含油污水的泄漏，且定期对输油管道进行巡线，发现泄漏及时处理，清理溢出的原油，并将污染土壤清理并拉运至含油污泥站处理，清理结束后及时平整并恢复地表植被，泄漏事故对周边生态环境影响较小。

	风险防范措施要求
	本项目集输管道防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。项目在运营期定期进行巡检，定期进行集输管线壁厚检测。此外，本项目依托现有管线压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后采取关闭机泵等措施进行控制。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
项目相关信息：运行期将各段集输管线划分为危险单元，输油管道中原油最大存在量为320.668tt。
本项目危险物质数量与临界量的比值运营期Q最大值=0.1283＜1，环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。
本工程的主要环境风险是原油及含油污水泄漏，对区域内的大气环境、地下水环境、地表水环境和土壤植被等危害性不大。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，避免污染事故的发生。
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6.1.1.1施工期
本项目施工期的环境空气影响主要来源自施工时管沟开挖、敷设、土方堆填，阀组间工程基础施工、车辆运输、恢复原有地面等过程中产生的粉尘、二次扬尘，管道焊接过程产生的焊接烟尘，以及施工设备和运输车辆尾气。
（1）施工扬尘污染防治措施
①为防止因交通运输量的增加而导致的扬尘污染，应在施工初期合理规划道路运输路线，尽量利用现有公路网络。
②运输道路、施工场地干燥时洒水抑尘，定期清扫散落在施工场地的泥土，应实行湿法吸扫，严禁干扫和吹扫，以减少扬尘对周边土壤和植被的影响。
③运料车辆在运输时，车辆应当采取苫布遮盖措施，严禁敞开式、半敞开式运输，不得装载过满，以防洒落在地，形成二次扬尘。
④土方开挖应采取遮盖、围挡、洒水等防尘措施。临时堆放土集中堆放在背风侧，并应采取覆盖、洒水等防尘措施；缩短土方裸露时间，且不宜堆积过久、过高，堆放过程中应在顶部加盖篷布；对易产生扬尘污染的建筑材料堆应覆盖到位。
⑤管线尽可能沿道路走向设计，以避免施工活动对土地和地表植被的扰动；最大限度控制施工作业带宽度，避免因施工开挖加剧土地沙漠化和水土流失，同时在施工过程中定期洒水抑尘，防止施工扬尘量大对环境造成污染。
⑥合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，防止临时堆放土风化失水而起沙起尘；遇大风天气应停止土方工程施工作业。
⑦施工结束后，应及时进行施工场地的清理，清除积土、堆物，并在绿化季节到来时应立即对临时占地进行植被恢复。
（2）施工机械及车辆尾气
项目施工机械车辆使用达到国Ⅲ标准及以上非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的非道路移动机械。加强对施工机械和运输车辆的保养及维护，减少不必要的运转时间，以控制尾气的排放。
（3）焊接烟尘
本项目管线在焊接过程中将会有焊接烟气产生，主要污染物为颗粒物。施工过程中焊接烟尘主要集中在作业现场附近，本项目管道焊接采用分段焊接、分段组装的方式，焊接烟气比较分散，且施工场地较为空旷，焊接烟尘排放量较小，经大气扩散后对环境及环境保护目标的影响较小。
施工期采取的上述技术方案是施工过程中常见的扬尘和大气污染防治措施，采取以上大气污染防治措施后，能够确保施工场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，不会对大气环境产生较大影响，施工期大气污染防治措施可行。
6.1.1.2运行期
本项目运营期管线主要采用密闭输送方式输送原油、含油污水，正常运行状况下无废气产生及排放。
[bookmark: _Toc186444379]6.1.1.2退役期
（1）施工机械和车辆尾气
项目施工机械车辆使用达到国Ⅲ标准及以上非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的非道路移动机械。加强对施工机械和运输车辆的保养及维护，减少不必要的运转时间，以控制尾气的排放。
（2）施工扬尘污染防治措施	
①材料运输过程中，进行材料遮盖，防止材料洒落、风刮起的粉尘；
②运输车辆进入居民区附近施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生；
③在施工过程中，施工场地应定时适量洒水，并在大风天加大洒水量及洒水次数，使作业面保持一定的湿度。
④施工结束后，应及时进行施工场地的清理，清除积土、堆物。
采取以上大气污染防治措施后，能够确保退役期施工场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，不会对大气环境产生较大影响，退役期大气污染防治措施可行。
6.1.2水污染防治措施及其可行性论证
6.1.2.1施工期废水处理措施
（1）施工期废水处理措施及其可行性论证
①新建管线试压废水、废弃管线清洗废水
新建管线试压废水、废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
卫一联含油污水深度处理站主要工艺为“两级沉降+两级过滤”，设计出水水质指标为“8、3、2”，设计污水处理量为6200m3/d。目前实际污水处理量为5981m3/d，本项目施工期试压废水及清洗废水产生量为240.9m3（管道清洗及试压约5d，废水量48m3/d），新增污水后处理量为6029m3/d，负荷率为97.2%，剩余处理能力满足本项目试压废水及清洗废水的处理需求。
根据现场调查，项目所属区域注水井回注层位与油井开采层位相同，属于回注到现役油气藏层位。根据本次工程检测报告（监测报告编号：中检(BH)字2026第02-006号）中对卫一联含油污水深度处理站的监测数据显示，卫一联含油污水深度处理站处理后的污水含油量为1.46~2.15mg/L，悬浮固体含量为2~3mg/L，满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求，处理后污水回注油层，符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）中相关要求，本项目依托可行。
②生活污水
本项目不设施工营地，且本项目均在昼间进行施工，施工期施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
综上所述，本项目施工期产生的各类废水均可以得到有效处置，项目施工期的废水污染防治措施合理可行。
（2）施工期地表水保护措施
①合理规划：施工单位严格按照有关规定安排施工作业；合理进行施工组织和场地布置；对施工运输合理规划、布局，利用既有道路，运输车辆按指定路线运行；施工运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落，产生扬尘，影响区域内环境。
②施工期间各类固体废物应及时清运，施工期间严禁将污水及固体废物直接排放至周围地表水体中。
③本项目采用环境友好型的水基泥浆，施工期间设置钢制泥浆槽，并采取铺设防渗布进行防渗，废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理，确保废弃泥浆不会流入外环境。
④管线施工尽量避开雨季施工，避免污染物随雨水径流进入地表水体可能造成的污染影响。
⑤确保第十一采油厂应急物资库的围油栏、铁锹、吸油毡、消油剂等应急工具和设备齐备完好，以便在发生泄漏事故时对产生的污油污水进行及时回收和处理，避免对周围环境产生污染。
⑥宣传教育：施工单位应加强对施工人员爱护环境防止地表水体破坏的宣传教育活动，在施工过程中，应做到井然有序的实施组织设计，做到文明施工。
综合分析，采取以上措施，施工期地表水环境污染防治措施可行。
6.1.2.2运营期废水处理措施及地表水保护措施
本项目运营期管线主要采用密闭输送方式输送原油、含油污水，正常运行状况下无废水产生及排放。为避免事故状态下集输管道中的含油污水泄露对地表水的影响，采取以下措施：
（1）新建集输管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，管道内防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍，能有效防止管线泄漏污染地表水。
（2）定期对新建集输管道腐蚀情况进行检测，定期检测管道壁厚，发现问题及时处理，可有效的防止泄漏事故发生。
（3）项目设有专职人员对集输管线进行定期巡检，加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。
（4）项目依托注配间压力监控系统进行实时压力监控，一旦发生泄漏管道压力就会出现异常，工作人员可第一时间发现，发现后采取关闭机泵等措施进行控制。
（5）第十一采油厂在管线运行管理中制定严格有效的日常管理和抢险维修制度，加强穿越管段的日常巡检和各种内外检测工作，做好应急抢险演练，及时发现第三方施工、地质灾害等危及管道安全的现象，提高应对管道风险能力。
（6）第十一采油厂配备有围油栏、吸油毡、消油剂、接油桶等应急物资，若一旦原油泄漏到地表水体，可在发生泄漏事故时对产生的污水进行及时回收和处理。可将事故造成的影响降至最小，避免对周围地表水环境产生大面积污染。
采取以上措施，运营期地表水环境污染防治措施可行。
6.1.2.3退役期废水处理措施及地表水保护措施
（1）退役期废水处理措施
①本项目退役期不设施工营地，退役期生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理；
②退役管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。
（2）退役期地表水保护措施
①合理规划：施工单位严格按照有关规定安排施工作业；合理进行施工组织和场地布置；对施工运输合理规划、布局，利用既有道路，运输车辆按指定路线运行；运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落，产生扬尘，影响区域内环境。
②退役施工期间严禁将生活污水直接排放。
③宣传教育：施工单位应加强对施工人员爱护环境防止地表水体破坏的宣传教育活动，在施工过程中，应做到井然有序的实施组织设计，做到文明施工。
通过采取以上措施，退役期能够有效防止各类污染物进入附近地表水体造成污染事故，减少对周边水环境的影响。
6.1.2.4地下水污染防治措施
（1）源头控制措施
①施工期加强对定向钻泥浆的回收处理工作，消除对地下水的污染隐患；
②本项目集输管道址选线避开了集中式饮用水源保护区、集中式饮用水源的补给区、径流区。
③管线的连接方式采用焊接，在施焊前进行检查；
④泄漏事故具有隐蔽性和灾难性，要加强监控，定期对集输管线防腐及腐蚀情况定期检测，及时维修或更新，防止泄漏事故的发生。
⑤管道补口采用配套的补口带，补口层与原防腐层搭接宽度应不小于100mm。
⑥运行期定期检查、维修项目所有管道，确保各部分的使用性能。尤其在雨季更要认真检查，清除隐患；
⑦巡检过程一旦发现管道泄漏，应立即采取应急截断措施，关闭机泵，清理泄漏的含油污水；
⑧废弃物等拉运车辆须在转运过程做好转运台账，严格执行废弃物转运签认和交接清单制度；运输前规划运输路线，转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地；运输过程中应尽量避开环境敏感区；对拉运过程进行严格监督管理，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输废弃物过程中不得溢出和渗漏，严禁半途倾倒、排放或向第三方转移废弃物。
（2）分区防渗措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1 条的要求，将本项目涉及区域划分为重点防渗区、简单防渗区。项目分区防渗具体见表6.1-1，施工期定向钻施工场地分区防渗图见附图13。
表6.1-1    项目污染防渗区划分
	时期
	项目涉及区域
	防渗类别
	防渗措施
	防渗要求

	施工期
	定向钻施工场地
	泥浆罐、钢制泥浆槽
	一般防渗区
	采取铺设1.5mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数为1.0×10-10cm/s。
	满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗技术要求

	
	
	定向钻施工场地其它区域
	简单防渗区
	采取地面碾压平整
	满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于简单防渗区一般地面硬化防渗技术要求

	运营期
	集输管道
	全部区域
	重点防渗区
	管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，管道内防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍
	满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s防渗技术要求


（3）地下水环境跟踪监测
定期对地下水环境进行监测，监测委托具有资质的单位进行，结合《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）制定本项目运行期监测计划，同时在当地对监测结果进行信息公开，每年公开一次，随时监测地下水的变化，及时发现和解决问题；如发生重大污染事故且已对地下水造成污染，应进行信息公开，并与政府相关部门进行联动，聘请专家进行讨论，制定减轻地下水污染程度及控制地下水污染范围的措施，防止地下水污染加剧。
项目区域潜水流向为从东向西，根据项目管线分布、第十一采油厂现有跟踪监测井和周边地下水井分布情况，在项目区域依托利用现有3口跟踪监测井作为本工程监测井，依托村屯水井作为1个地下水跟踪监测点，定期对地下水进行跟踪监测，具体设置情况见表6.1-2。地下水跟踪监测布点图附图4。
表6.1-2    地下水环境监测计划表
	点位/监测井名称
	功能
	井深
	井结构
	监测因子
	坐标
	与工程在地下水流向位置关系
	监测层位
	监测频次

	qx-14监测井
	背景监测点
	8m
	金属管
	pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、砷、六价铬、挥发酚、氨氮、耗氧量
	124.56339
46.10128
	新建污水干线东北180m
	潜水层
	1次/半年

	卫一联监测井2#
	跟踪监测点
	8m
	金属管
	
	124.56231
46.09589
	新建污水干线南20m
	潜水层
	

	qx-7监测井
	背景监测点
	20m
	金属管
	
	125.01252
46.11074
	卫一转阀组间至3-1#注配间末段供水管道东700m
	潜水层
	

	石宝珍屯水井
	跟踪监测点
	10m
	水泥管
	
	125.00266
46.09489
	卫一转阀组间至1-2#注配间供水管道西侧350m
	潜水层
	


[bookmark: _Toc186444380]6.1.3噪声污染控制措施
6.1.3.1施工期
通过采取相应的管理措施，可进一步降低工程施工噪声对周围环境敏感点的影响。具体措施如下：
（1）合理安排施工进度，减少施工时间，不在夜间施工，调整同时作业的施工机械数量，降低对周围环境的影响。
（2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置远离环境敏感点一侧，同时，避免在同一地点安排较多的动力机械。
（3）降低设备噪声。选用低噪声设备，平时注意设备维护和保养，合理操作，保证施工机械保持在最佳状态，降低噪声源强度，避免设备不正常运行产生的高噪声。
（4）施工期运输车辆的运行路线应远离周围的居民区，合理选择路线进行绕行、避让措施，临近居民区应减少汽车鸣笛的次数，减速慢行，减少车辆噪声对居民区的不利影响。
（5）加强对施工人员的培训及责任教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作；
（6）固定设备增加减震基础，降低噪声源强度，降低噪声对附近居民的影响；
（7）距离村屯较近的管线施工地带采取人工开挖，并在离村屯较近的施工带周围设置声屏障措施。
通过采取上述措施，能够确保各施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求，不会对施工场地周边敏感点产生较大影响，施工期噪声治理措施可行。
6.1.3.2运行期
本项目运营期管线主要采用密闭输送方式输送原油、含油污水，正常运行状况下无噪声产生及排放。
6.1.3.3退役期
退役期施工时应加强施工管理工作，合理安排施工进度，避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声设备；运输车辆选择避开居民区的路线。
通过采取上述措施，能够确保退役期施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，且不会对施工场地周边敏感点产生较大影响，退役期噪声治理措施可行。
[bookmark: _Toc186444381]6.1.4固体废弃物控制措施
6.1.4.1施工期
（1）本项目施工期产生的施工废料属于一般工业固体废物，采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
（2）本项目施工期管道定向钻施工会产生废弃泥浆，属于一般工业固体废物，废弃泥浆排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理。
（3）施工人员生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理。施工产生的生活垃圾等固体废物在固定地点集中存放，防止因暴雨、大风等冲入外环境，并及时清运，做到工完、料净、场地清。
（4）定向钻施工场地产生的废防渗布集中收集拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理。
（5）原有废弃管线的两端切断，并采用混凝土对占压管线两端进行封堵后直埋于地下，不再挖出。
通过采取上述措施，本项目施工期产生的固体废物均能按照“资源化、减量化、无害化”原则，合理安全处置。
6.1.4.2运行期
本项目运营期管线主要采用密闭输送方式输送原油、含油污水，正常运行状况下无固体废物产生及排放。
6.1.4.3退役期
退役期产生的固废废物主要为生活垃圾，生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理，执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号令）；
[bookmark: _Toc186444382]6.1.5生态保护措施
6.1.5.1施工期
本项目施工期占地主要为管线施工发生的临时占地，占地类型主要为耕地（基本农田）、草地（非基本草原）。施工过程中，车辆碾压，机械推挖、人员践踏等对地表进行的平整将会对地表造成很大破坏，这种影响是短期可逆的，施工结束后及时对施工迹地地表植被进行恢复。为降低项目对生态环境的影响，施工期采取如下措施：
（1）一般性生态保护措施
①为避免施工期对植被的影响，对易产生扬尘的场所必要时加以遮挡，以减轻对植物的影响；
②项目施工作业避免在大风、大雨天施工；
③加强施工人员对生态环境的保护意识，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被；严禁猎杀野生动物。
④恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中尽量保护土地资源，不打乱土层，先挖表土层单独堆放；然后挖心、底土层另外堆放。复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌；
⑤施工期间对土方临时堆场加盖防尘网或苫布等临时遮盖措施，保护开挖形成的临时堆土及底部部分裸露地，防止遇降雨造成水土流失；
⑥埋设管线时，根据管径的大小做到尽量窄控，采取平埋方式（不起土坝）进行，以便尽快恢复植被；管道穿越道路时，道路两端的接收坑严格控制面积大小，施工结束后，对接收坑进行平整和恢复植被。
⑦管道施工尽量缩小占地面积，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，走同一车辙，避免加行开辟新路；
⑧管沟挖、填方作业应尽量作到互补平衡，以免造成弃土方堆积和过多借土；
⑨管沟回填应按层回填，以利施工带土壤和植被的尽早恢复。回填后应予以平整、压实，以免发生水土流失。对高出地面部分做出水土保持要求，要求高出地面部分回填土按梯形堆放于管线上部，堆放后人工进行修整、拍实；
⑩管道建设工程结束后，回填开挖的管沟，进行表土回覆、场地清理平整并恢复植被；
⑪对废水、固体废物进行严格管理，统一处理或回收，不得随意抛撒，防止污染土壤，施工结束后做到工完、料净、场地清；
⑫施工结束后，及时恢复被破坏的地表形态，平整作业现场，改善土壤及植被恢复条件。对临时占用耕地进行表土留存，分层回填，整平翻松，确保恢复等质等量面积的耕地，对临时占用的草地进行地面平整，恢复植被。
 （2）针对性保护措施
本项目新增总占地面积为21.88hm2，均为临时占地，包括耕地（基本农田）和草地（非基本草原）。
①本工程实施前编制建设项目占用耕地耕作层土壤剥离利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用。表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021），剥离范围为21.88hm2的临时占地。
严格落实表土剥离利用方案。管道施工采取机械、人工分层开挖方式，管道施工作业带除去管道一侧设置的置土带外，管沟及设备区在施工前剥离表土，剥离的表土放在置土带外侧，管沟挖方土放置在置土带内侧，置土带采取先设置编织袋压护，在采用单行十字形压护，底土层另外堆放，施工结束后及时清理施工现场，采用分层回填压实，按生、熟土顺序填放，保护耕作层，复原时先填心、底土，后平覆表土，回填后管沟上方留有自然沉降余量，管沟回填多余的土均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，临时占用的草地及时恢复地表植被，临时占用的耕地及时进行复耕，临时占地恢复面积21.88hm2。 
②恢复过程应由环境监理全程监督，以确保生态恢复效果。
本工程应在施工完毕后进行生态影响减缓及恢复措施，具体见表6.1-3。典型生态保护措施平面布置示意图见附图14。
表6.1-3    生态影响减缓及恢复措施
	项目
	占地类型
	恢复措施
	生态恢复投资
	实施时间
	实施单位

	临时占地
	耕地
	分层开挖，分层回填，并通过生态植被恢复措施可逐年恢复原有农田质量和产量，耕地复耕16.96hm2
	141.1万元（临时征地费用按5.2元/m2，青苗补偿标准为3.12元/m2）
	开工前完成征地，施工完毕后
1年内植被恢复
	大庆油田有限责任公司第十一采油厂

	
	草地
	分层开挖，分层回填，占地平整，恢复草地4.92hm2
	27.4万元（临时征地费用按5.2元/m2，天然草的补偿标准为0.37元/m2）
	
	


采取上述施工期生态保护措施后，项目施工期对生态环境的影响将降至最低，因此施工期生态保护措施是可行的。
6.1.5.2运行期
为了在生产运行期控制该项目对周围生态环境的影响，保证当地生态环境能够得到较好的恢复，建议应采取如下措施：
（1）提高职工的环境保护意识，在生产管理中杜绝人为破坏植被的现象；
（2）对管线加强日常监督管理，定期巡检，防止含油污水以的跑冒滴漏，如发生跑冒滴漏，及时处理。巡检过程中在管道沿线区域要注意已恢复的植被的保护工作。
（3）加强对项目区内的生态保护，严格按照相关的规章制度执行。
本项目通过采取上述生态保护措施，能够确保本项目对区域生态环境的破坏得到有效控制，不会对区域生态环境产生较大影响，生态保护措施可行。
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK170]6.1.5.3退役期生态恢复与重建措施
本项目为避免退役管线开挖对生态环境的影响，管线退役阶段不进行开挖，采取管线两端灌注水泥封堵直埋处理。在管线退役期施工过程中会造成地表扰动，水土流失，产生一定的生态影响。因此本项目在拆除作业的过程中应合理安排作业计划和作业时间，尽量避开雨天作业，尽量减少场地的裸露时间，尽可能减少施工作业造成的生态影响。
综上所述，项目退役期在采取生态恢复与重建措施后，可有效地将生态环境的影响降到最低程度。
[bookmark: _Toc88044548]6.1.5.4基本农田保护措施
根据《基本农田保护条例》中规定：国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地必须经国务院批准。经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占用的基本农田数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合的要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用的基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。
本工程属国家能源设施建设项目，根据设计要求，工程无法避让基本农田，因此工程临时占地应按照《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）、《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订）要求逐级上报土地管理部门批准，由第十一采油厂负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；如果没有条件开垦，应当按照省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地，进行耕地保护。同时采取以下保护措施：
（1）严格控制在耕地内的施工活动，限制施工范围和施工时限，将施工期对农业损失降至最小，优化工程施工周期，尽量避开农作物的生长期进行施工；
（2）加强管理，做好对施工及油田生产人员的管理、教育工作，杜绝废水、固体废物进入耕地，施工结束后及时对临时占用的耕地（基本农田）进行复耕。
（3）施工完毕后1年内，临时占地全部恢复原有植被类型，即占用农田全部恢复为耕地。临时占地恢复也可在征地过程中给予农民一定的费用补偿，由农民自行进行土地恢复。
6.1.5.5黑土地保护措施
根据《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》中要求，本项目采取以下措施。
（1）本项目实施前大庆油田有限责任公司第十一采油厂应当制定剥离黑土的再利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作，并报自然资源主管部门备案。项目占地范围内表土剥离和利用严格执行《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB23/T2913-2021）中相关规定。
（2）项目施工过程中尽量保护黑土地，不打乱土层，工程占地范围内分层开挖，先剥离表土层（约30cm），堆放于管线施工作业带内置土带外侧；然后挖心、底土层堆放于管线施工作业带内置土带内侧，堆土表面设防尘网或苫布覆盖。管线施工区域沿线平行设置表土堆存区。项目临时占地复原时先填心、底土，后平覆表土，以便尽快恢复土地原貌。
（3）本项目需遵守《大庆油（气）田建设工程用地规范》规定，严格控制施工作业面积，加强施工管理，尽量减少占地面积，并规范行车路线及施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围外的植被，不准乱挖、乱采野生植物，确保尽量少占优质黑土地。
（4）本工程对临时占用的耕地采用深松深耕进行复垦。
6.1.5.6水土流失保护措施
本项目由于管线施工时车辆对土壤的碾压，人员对土壤的践踏，将改变原地表地貌状况，扰动原地貌，改变原地貌的状况和性质。工程施工破坏植被，新地貌失去植物根系的固土作用，雨水直接冲刷疏松、裸露的地表土，易造成水土流失；施工过程中，开挖回填后产生的弃渣松散堆积，结构疏松，胶结力差，抗侵蚀能力极低，遇暴雨产生径流，加大水土流失。为了更好的保持水土，建议采取以下水土流失防治措施：
（1）管道施工尽量缩小占地面积，应划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，走同一车辙，避免加行开辟新路；
（2）项目管沟挖、填方作业应尽量做到互补平衡，以免造成弃土方堆积和过多借土；
（3）管沟回填应按层回填，以利施工带土壤和植被的尽早恢复。回填后应予以平整、压实，以免发生水土流失。对高出地面部分做出水土保持要求，要求高出地面部分回填土按梯形堆放于管线上部，堆放后人工进行修整、拍实；
（4）穿越工程施工作业坑应严格控制施工面积，采取“三分一回填”措施，及时对开挖作业坑进行平整、压实，以免发生水土流失。
（5）施工建设期，施工车辆应固定行驶路线，施工结束后，对施工期由于施工车辆碾压所破坏的地表植被进行恢复。
（6）本项目水土保持生物措施主要根据油田地面植被情况，做好原有植被恢复和人工绿化工作，最大程度的降低因本项目施工建设和生产运行而新增的水土流失量，降低人为因素导致当地土壤盐碱化的趋势，尽量改善当地的生态环境；
（7）因地制宜选择施工季节，尽量避开植被生长季节、农作物耕种季节，减少损失，同时避开大风及强降水季节；
（8）严禁在大风、大雨天气下施工。在便道出入口，竖立保护植被的警示牌，提醒施工作业人员，减少人员随意践踏造成的水土流失。
6.1.5.7防沙治沙保护措施
（1）做好施工期开挖土方临时堆存的水土保持措施，确保土方水土流失得到有效控制。对管沟开挖造成植被破坏或地表裸露的，必须采取有效的修复措施，所有生态措施应在投运半年内完成。
（2）管道采用沟埋敷设，施工结束后及时有效地对占地区域土地进行平整，并压实，利于植被自然恢复。
（3）在施工活动结束后，要立即对施工现场进行回填平整，并尽可能覆土压实，做到“挖填平衡”。
（4）施工时要特别注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
（5）施工作业避免在大风天施工。
通过采取上述措施，施工期严格控制管线施工作业占地范围，不会对项目所在区域生态环境产生较大影响，施工期生态保护措施可行。
6.1.5.8表土剥离方案
本项目实施前第十一采油厂应当制定剥离黑土的再利用方案，统筹安排剥离、储存和再利用工作，并报自然资源主管部门备案。
1、土壤剥离
（1）剥离范围及厚度
确定项目临时占用耕地剥离厚度为30cm，均为表土层。
（2）工艺选择
剥离工艺依据剥离区的地质地貌、交通运输情况以及未来不同表土利用方向进行选择。根据地形、土壤厚度、土壤均一性和作业方便等条件，将剥离区域划分出不同的施工区。
（3）机械选择
根据耕作层土壤剥离利用工艺、耕作层土壤剥离利用区的地质地貌、交通运输情况、不同耕作层土壤剥离利用利用方向以及每台机组剥离面积及形状确定，选择合适的施工机械，减少对耕作层土壤结构的破坏，提高剥离效率。
（4）施工技术要求
①选择土壤剥离时间。选择天气好且土壤含水量合适时进行剥离。
②清除异物。实施剥离前，清理、移除土层中或地表比较大的树根、石块、垃圾等异物。收集的表土不应含有垃圾杂物、硬黏土块或直径大于5cm的砾石。
③剥离。分单元进行土壤剥离，并详细记载不同剥离单元的土壤类型和剥离量。当天工作结束后，推土机尽量运行于已剥离完土壤的空地，自卸汽车不得在耕作层土壤尚未剥离的区域运行。
④注意事项。当剥离过程中发生较大强度降雨时，应立即停止剥离工作。在降雨停止后，待土壤含水量达到剥离要求时，再实施土壤剥离工作。因受降雨冲刷造成土壤结构严重破坏的表土面应清除。在每次开展土壤剥离之前，应采取措施，确保施工工作面无积水，土壤中含水量达到要求。剥离后的土壤应利用纸簿进行登记，详细载明运输车辆、剥离单元、储存区或回覆区、土壤类型、质地、土壤质量状况、数量等，并建立备查档案。
2、土壤储存
（1）堆存区的要求。耕作层土壤以及腐殖质层土壤按土块分别单存单放。防止放牧、机器和车辆的进入，防止粉尘、盐碱的覆盖；地势较高，没有径流流入或流过堆土场地；防止主导风。在堆放场地的选择上，应当尽量避免水蚀、风蚀和各种人为损毁。
（2）在储存区堆放土方时，应当分层放土，待上一层土摊平后再堆放下一层土。单层土堆放高度不大于1.0m。在土方堆筑过程中，严格禁止施工机械对已堆放土方的碾压。
（3）土壤含水过量时极易被压紧。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨季剥离、搬运和堆存表土。另外，土壤湿度较大，不利于运输中的装车与排卸。
（4）顶层覆盖。土堆的顶部用苫布等进行遮盖，防止雨水淋溶。
3、土壤利用
根据《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）文件要求，剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。本工程剥离表层土全部回填管线施工作业带。
4、生态环境监测和环境管理
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目无需进行长期跟踪生态监测，要求施工期时重点监测施工活动干扰下的植物群落变化、生境质量变化等，在项目施工结束后重点监测植被恢复情况。
综上所述，通过上述生态污染防治措施，本项目对生态环境造成的影响在环境可接受范围之内，措施技术可行。
[bookmark: _Toc143099671][bookmark: _Toc186444384][bookmark: _Toc127192432][bookmark: _Toc131167384][bookmark: _Toc126863483][bookmark: _Toc186444383]6.1.6土壤保护措施
6.1.6.1施工期土壤污染防治措施
（1）加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染源。严禁随意倾倒污水、随意堆放固体废物，防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染；
（2）充分利用现有道路，沿已有车辙行驶，杜绝车辆乱碾乱轧情况发生，不得随意开设便道；
（3）在对土壤进行开挖施工时要采取措施降低土壤风蚀，减少水土流失：对土壤要分层开挖、分别堆放，按原土层回填（先填心土，后覆盖表土）平埋方式（不起土坝）进行，以便其尽快恢复植被生长；
（4）加强管理，杜绝定向钻泥浆跑冒滴漏，施工场地采取分区防渗措施，杜绝污染物泄漏对土壤造成影响；
（5）加强管理，提高职工的环境保护意识，规范施工人员行为，严禁随意践踏、碾压施工区范围之外的植被。
6.1.6.2运营期土壤污染防治措施
针对工程可能发生的土壤污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
（1）源头控制措施
①在管线的路由选择中，应尽量沿道路进行铺设，同时还采用管线保温措施；管道应按要求设置截断阀与报警系统和监控系统。
②新建集输管道采用重点防渗处理，管道采用无缝钢管，管道的连接方式采用焊接，管道内防腐采用熔结环氧粉末内涂层，外防腐采用加强级常温型挤压聚乙烯防腐层二层结构（2PE）；2PE防腐层之间补口采用配套无溶剂环氧底漆+高密度型辐射交联聚乙烯热收缩带；2PE防腐层与底漆+沥青防腐胶带之间补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，特加强级，胶带缠2遍。
（2）过程控制措施
对集输管道定期进行检测，防止腐蚀穿孔引起含油污水泄漏污染环境；同时企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止管线发生含油污水泄漏事故造成对区域土壤环境的污染。
（3）末端控制措施
主要包括管线污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理；末端控制采取分区防渗原则。
（4）应急响应措施
包括一旦发现土壤污染事故，立即采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。
（5）污染监控体系
为了及时了解项目管线区域及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）相关要求，本项目拟制定土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划，科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。
根据土壤环境影响分析结果，定期对重点影响区及土壤环境敏感点附近土壤环境进行监测，监测委托具有资质的单位进行，监测报告应存档，同时对监测结果进行信息公开。根据项目分布情况、现状监测布点情况和土壤类型分布情况，布置土壤监测点位2个。跟踪监测计划见表6.1-4。
表6.1-4    土壤环境跟踪监测计划表
	点位
	位置
	坐标
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	卫一联站内污水泵房至供水阀组间污水干线管道临时占地范围内
	124.56287
46.10008
	pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬
	1次/年
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目筛选值标准

	2
	卫一转阀组间至1-2#注配间供水管道西侧临时占耕地内
	125.00428
46.09326
	
	
	


上述监测结果应按照相关规定及时建立数据档案，并定期向社会公开监测信息。如发现异常或发生事故，需加密监测频次，确定影响源位置，分析影响结果，并及时采取应急措施。
6.1.6.3退役期土壤环境保护措施
退役期应按照《污染地块土壤环境管理办法（试行)》的有关规定，开展土壤环境调查及风险评估，并按照相关管理规定对污染地块采取治理与修复措施。通过采取以上污染控制措施，可保证退役后项目用地土壤满足相关标准要求，处置措施可行。
6.1.7环境风险防范措施
6.1.7.1施工期
（1）管道接头采用一次成型涂料新技术，使用寿命可达30年以上，并采用技术上成熟可靠的强制电流阴极保护法。
（2）集输管道采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管。
（3）定期检测集输管道防腐及腐蚀情况，及时维修或更新。
（4）在施工过程中，加强监理，确保焊接和涂层等施工质量。
（5）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，强化检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷，及时正确修补并做好记录。
（6）进行压力试验，排除焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性。
6.1.7.2运营期
（1）工程投产运行前，应制定正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因操作失误导致事故发生；
（2）制定应急操作规程，在规程中应说明发生管道泄漏时应采取的操作步骤，规定抢修进度，减少事故的影响。另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题；
（3）项目依托阀组间压力监控系统进行实时压力监控，可及时发现管线泄漏情况，如发现压力表数值异常，应紧急关闭阀门，进行事故排查，确定泄漏点，并尽早处理；
（4）对管线进行定期巡查，定期检测管线的腐蚀及防腐层破损情况，及时发现管线、阀门、设备渗漏、穿孔问题，及时更换或维修。
（5）严格岗位责任制，定期对操作人员进行安全和环境保护意识教育。加强对工程管线附近居民的宣传教育，减少、避免第三方破坏事故。
（6）发生含油污水泄漏时，应及时修筑围堤，控制油水的扩散范围，保护周围生态环境，同时明确泄漏可能导致的后果，泄漏危急周围环境的可能性，隔离泄漏区，周围设警告标志，根据泄漏情况有组织性的疏散周围相关人员。
（7）配备防渗布、铁锹、镐等应急工具和设备，巡检发现含油污水泄漏时，找出泄漏点，在周围铺上防渗布，四周用土围好，防止污油、污水扩散。组织人员抢修，抢修结束后，清理现场，避免造成环境污染。
（8）发生含油污水泄漏时，在泄漏点周围修筑沙袋围堰封堵，控制含油污水扩散范围，防止泄漏污油水进入周围水体。
（9）发生管线泄漏时划出警戒线，告知围观群众危险性，同时根据泄漏情况有组织性的疏散周围相关人员。
（10）穿越道路的管线应进一步加强运行期的巡查与维护加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。确保应急工具和设备齐备完好，准备围油栏、吸油毡、消油剂、接油桶等应急物资，以便在发生泄漏事故时对产生的污油污水进行及时回收和处理。
（12）定期对管道进行探伤检测，定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免事故的发生。
6.1.7.3事故应急救援预案
建设单位目前拥有的应急预案内容较为完善，已有应急预案能够满足建设项目的要求。本工程为改建工程，目前大庆油田有限责任公司第十一采油厂已建立较完善的应急预案体系，综合性预案为《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》，同时该体系根据不同事故类型分别编制了《井喷突发事件专项应急预案》、《油气泄漏事件专项应急预案》、《输油系统突发事件专项预案》等专项应急预案。现有预案包含了本项目发生的外输油泄漏引起的火灾、爆炸等风险事故时所采取的应急处置措施，可以满足本项目的应急处置要求，不需对本工程提出新的应急预案，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行。《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》于2025年3月25日在绥化市安达市生态环境局进行了备案，备案编号为 231281-2025-014-L。其中总体预案适用于本公司范围内发生的、造成或可能造成人员伤亡、环境污染、停产和较大社会影响等突发事件的应对工作，主要包括应急组织机构及职责明确、监测与预警、应急处置与应急响应、恢复与重建、应急保障与培训、督查与奖惩等内容，重点明确各分项预案所述事件类型及事件各级应急组织机构框架内容，起到总体掌控、督查的作用；《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》中不仅包含了原油泄漏污染事故的分类、应急响应等内容，而且明确了环境突发事件应急储备物资清单、应急联络单等重要内容。该《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》进行了组织机构及职责明确、预防与预警设置、应急响应与应急处置、应急保障内容确定以及大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发事故的联络信息公布，预案内容针对性较强，组织结构框架合理。
总体上看，大庆油田有限责任公司第十一采油厂应急预案涵盖了环境突发事件、井喷、油气泄漏、输油系统突发事件等事故情况，依托合理，现有应急预案依托可行。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》〔2015〕4号），环境应急预案每3年至少修订一次，因此建设单位应及时对环境应急预案进行修订，且建议建设单位加强对应急预案的定期风险应急演练及员工培训。
通过分析，工程在发生事故状态下可依托已经制定了相关应急预案及相关应急资源。不需对本工程提出新的应急预案，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行，在执行应急预案的同时，要加强区域应急联动体系，定期进行地企联动应急演练，提高突发事件的应急处理能力。
通过分析，工程在发生事故状态下可依托已经制定了相关应急预案及相关应急资源。不需对本工程提出新的应急预案，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行，在执行应急预案的同时，要加强区域应急联动体系，定期进行地企联动应急演练，提高突发事件的应急处理能力。
1、确定危害和风险
本项目潜在的环境风险事故是泄漏。
通过正确地判别和评价本项目潜在的环境风险事故，制定相应的应急措施，可将风险和影响降到合理实际并尽可能低的水平，最大程度地保护人、环境和财产不受或少受影响。
2、应急预案基本内容
针对本项目可能发生的风险事故，制定相应的应急预案，以处理突发事故，降低风险，并与当地政府应急预案衔接，报当地政府备案。本工程位于已建区块内，可以纳入第十一采油厂原有应急体系内，不需对本工程提出新的应急预案，发生风险事故时按已建立的事故风险应急预案执行，在执行应急预案的同时，要加强区域应急联动体系，发生事故必要时可直接向向邻近企业、单位和政府部门、消防队、环保局、安全生产监督管理局和市政府报告，申请求援并要求周围企业单位启动应急计划。该应急预案需补充内容如下：
（1）依托大庆油田公司监测机构建立事故应急监测机制，及时进行事故环境影响监测。
（2）环境监测内容
本项目发生污染事故时，对环境的影响主要是对生态（包括土壤、植被）和大气环境的影响，应急监测主要是这几方面的内容。
①生态方面：对事故现场及周围区域的植物、土壤进行危害监测，并在事故后不定期的对生态环境的恢复状况进行监测；
②大气环境：应对事故全过程（发生时，控制时和事故后）进行监测，特别应对事故发生地附近的敏感区域进行大气监测；
③水环境：应对事故全过程（发生时，控制时和事故后）所影响的地表水环境和地下水环境进行监测；
④土壤环境：应对事故全过程（发生时，控制时和事故后）进行监测，特别应对事故发生地附近的敏感区域进行土壤监测；
⑤负责单位要根据监测结果编制事故污染报告，确定事故影响范围，为制定治理措施提供依据。
3、应急预案有效性分析
大庆油田有限责任公司第十一采油厂编制了《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》，该应急预案主要针对项目运营过程中可能突发的各种环境风险事故等制定了详细的安全应急救援预案。预案中包含了应急救援任务和目标、原则、组织机构、应急救援职责、突发事件信息报送及处置、应急响应和处置、应急措施以及应急救援值班电话和联络电话，充分保证了项目运营期发生的风险事故得到及时救援和处理。降低了环境风险的危害。
应急预案制定完毕后，大庆油田有限责任公司第十一采油厂各作业区平均每月开展一次应急预案的宣传教育及应急演练，保证每一个工作人员都熟悉预案的内容，熟练应急措施，检查预案的有效性和符合性，对存在的不足及时修正。
4、应急状态地企联动
大庆油田有限责任公司第十一采油厂已在大庆油田有限责任公司备案登记，由大庆油田有限责任公司向市政府有关部门及集团公司申请备案。大庆油田有限责任公司第十一采油厂已备案登记《大庆油田有限责任公司第十一采油厂突发环境事件应急预案》、《井喷突发事件专项应急预案》、《油气泄漏事件专项应急预案》、《输油系统突发事件专项预案》等专项应急预案，发生事故时，多个应急预案联动响应。同时，企业环保部门与地方社会力量保持应急状态联动，事故发生后，消防部门、医疗部门、生态环境部门及公安部门启动相应紧急预案，保障事故控制及事故救援得到有效迅捷地处理，详见下表。
表6.1-5    地企联动各部门联系方式
	序号
	单位
	电话

	1
	火警
	119

	2
	医疗急救
	120

	3
	安达市生态环境局
	0455-7349716

	4
	安达市公安局
	110

	5
	安达市医院
	0455-7331407

	6
	大庆油田有限责任公司第十一采油厂安全环保部
	0459-4502967


由前述分析可知以上提出的各项环境保护措施是切实有效的，同时本项目对生产全过程采取环境保护管理措施和技术措施，有效的预防和减缓本次产能建设可能带来的不良环境影响。
[bookmark: _Toc195661911][bookmark: _Toc186444385][bookmark: _Toc173163555]6.2“三同时”项目一览表
为进一步落实本项目工程设计和环境影响评价提出的各项环保措施，确保环保工程发挥真正作用，本评价列出“三同时”项目表和竣工验收监测与调查的相关要求，具体内容见表6.2-1、表6.2-2。
表6.2-1     “三同时”项目一览表
	防治内容
	环保措施
	验收标准

	废气
	施工期扬尘
	对施工场地采取洒水抑尘，对易起尘的临时土方等加盖苫布，施工运输车辆采取密闭措施或加盖苫布，加强施工管理
	施工场界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：≤1.0mg/m3

	
	焊接烟尘
	由于项目焊接点较少，产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好
	

	废水
	施工人员生活污水
	排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理
	不直接排放

	
	新建管线试压废水
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层
	不外排

	
	废弃管线清洗废水
	
	

	噪声
	施工场地噪声
	合理安排施工进度，避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声设备；加强施工机械设备维修保养；运输车辆选择避开居民区的路线。
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中限值要求

	固废
	废弃泥浆
	排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理
	100%处置

	
	施工废和废防渗布料
	采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求

	
	生活垃圾
	统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理
	100%处置

	生态治理
	临时占地
	项目施工均在临时占地内进行，对施工期间管道开挖产生的临时占用耕地进行表土剥离留存，分层回填和平整，施工结束后及时对临时占用的耕地进行复垦，对临时占用草地进行地表植被恢复。
	施工结束后地表平整，及时恢复地表形态、生态修复

	
	水土流失
	管线施工划定施工活动范围，挖、填方作业尽量做到互补平衡，分层回填，回填后应予以平整、压实；在施工作业带内置土带外侧设表土堆存区，土堆表面覆盖土工布或防尘网。 
	施工过程中采取相应的水土流失防治措施，并留存影响资料

	
	防沙治沙
	施工均在临时占地内进行，车辆采用“一” 字型作业法，种植草本植物等措施。
	防治土壤沙化

	地下水及土壤防护
	施工期分区防渗：定向钻施工区域的泥浆罐、钢制泥浆槽为重点防渗，采用地面碾压平整并铺设2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗，渗透系数为1.0×10-10cm/s；施工场地其他区域采用地面碾压平整。
	执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于分区防渗技术要求

	
	运营期分区防渗：防腐采用内缠聚乙烯胶带普通级防腐聚氨酯保温聚乙烯保护成品管，套管内外壁防腐采用环氧煤沥青涂料普通级，1底4面。
防腐补口采用配套聚乙烯黏胶带。保温补口采用配套硬质聚氨酯管壳补口。保护层补口采用配套2PE交联聚乙烯热收缩带补口。 沥青防腐胶带补口采用无溶剂环氧底漆+沥青防腐胶带，加强级，胶带缠2遍。
	执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于分区防渗技术要求

	
	本项目区域上游新建污水干线东北180m的qx-14监测井（坐标124.56339，46.10128）作为潜水背景值监测水井，下游新建污水干线南20m处卫一联监测井2#（坐标124.56231，
46.09589）作为潜水跟踪监测水井，在区域上游卫一转阀组间至3-1#注配间末段供水管道东700m处的qx-7监测井（坐标125.01252，
46.11074）作为潜水背景值监测水井，在下游卫一转阀组间至1-2#注配间供水管道西侧350m处石宝珍屯水井（坐标125.00266，
46.09489）布设1口潜水跟踪监测水井，定期对地下水进行跟踪监测，监测因子为pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、砷、六价铬、挥发酚、氨氮、耗氧量
	执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的II类标准限值要求

	
	在管道西侧临时占耕地内各布设1个土壤跟踪监测点，定期对土壤进行跟踪监测，监测因子为pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬，监测频次为1次/年。
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目筛选值标准，石油烃（C10-C40）参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第二类用地风险筛选值

	风险防控
	加强对管线的检测频次；安排巡检人员定期对集输管线进行巡检，并形成巡检记录。配备应急物资及应急设施，确保事故状态下应急物资可正常使用。


表6.2-2    竣工验收监测与调查主要内容
	项目
	内容

	环境保护管理检查
	项目各阶段环境保护法律、法规、规章制度的执行情况

	
	环境保护审批手续及环境保护档案资料

	
	环保组织机构及规章管理制度

	
	环保设施建成及运行情况，生态恢复、占地补偿等措施的落实情况

	
	本项目环评报告及其批复提出的环保措施落实情况及其效果

	
	运行期环境保护监测计划实施情况

	
	本项目事故风险的环保应急计划，包括物质配备、防范措施，应急处置等

	
	施工期扰民现象的调查

	
	固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况

	污染物达标排放监测
	事故时对大气，地下水、土壤等进行事故监测

	环境保护敏感点环境质量监测
	区域内的环境空气、地下水以及生态环境质量

	生态调查主要内容
	项目在施工、运行期落实环境影响评价、工程设计文件以及各级环境保护行政主管部门批复文件中生态保护措施的情况

	
	耕地植被恢复、耕地补偿措施、草地植被恢复、草地补偿措施

	
	针对水土流失、防沙治沙环境破坏或潜在环境影响提出补救措施的落实情况



7环境影响经济损益分析
本项目的建设必将在一定程度上促进当地的社会经济发展，但也必然会对拟建地和周围环境产生一定的不利影响。在建设中采取必要的环境保护措施可以减缓工程建设对环境所造成的不利影响和经济损失。本章通过对该项目的社会、经济、环境效益以及环境损失的分析，对该项目的环境经济损益状况作简要分析。
[bookmark: _Toc186444387][bookmark: _Toc219900408][bookmark: _Toc173163557]7.1环境损失费估算
本项目管道敷设需要临时占用一定面积土地，而且由此产生的污染物对周围环境也会造成一定污染，因此引起的环境损失费往往很难直接用经济价值来计算，因此，我们仅用植被损失费来估算。
本项目损失主要为草地和耕地的损失，本项目临时占用耕地16.96hm2，临时占用草地4.92hm2。耕地农作物主要为玉米，为大田作物，草地为天然草。
根据《绥化市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通告》和《绥化市土地征收中地上附着物确认和补偿标准暂行规定》，青苗补偿标准为征地区片综合地价的6%，即3.12元/m2；天然草的补偿标准参考大庆市标准为0.37元/m2。临时占地生物量损失按照按3年计算，本项目永久及临时占地补偿情况见表7.1-1。
表7.1-1    本项目临时占地生物量损失的农作物统计
	占地
	占地类型
	占地面积（hm2）
	补偿标准（元/m2）
	生物量损失年限（年）
	损失费用
（万元）

	临时占地
	耕地
	16.96
	3.12
	3
	158

	
	草地
	4.92
	0.37
	3
	5.46


由以上可知，本项目临时占地生物量损失费为163.46万元。
[bookmark: _Toc219900409][bookmark: _Toc186444388][bookmark: _Toc173163558]7.2环保投资估算及环境效益分析
[bookmark: _Toc127192438][bookmark: _Toc143099677][bookmark: _Toc131167390][bookmark: _Toc186444389][bookmark: _Toc126863489]7.2.1环保投资估算
本项目总投资646.90万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资186.67万元，环保投资占总投资的28.86%，本工程环保投资详见表7.2-1。
[bookmark: _Toc143099678][bookmark: _Toc131167391][bookmark: _Toc127192439][bookmark: _Toc126863490][bookmark: _Toc186444390]表7.2-1    环保投资统计
	环保工程名称
	措施内容
	工程量
	环保投资（万元）

	施工期
	废气
	施工场地洒水抑尘，临时土方等加盖苫布等遮盖物，施工运输车辆采取密闭措施或加盖防尘布
	0.1万元/hm2，共21.88hm2
	2.188

	
	废水
	新建管线试压废水、废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理
	0.005万元/m3，共计377.5m3
	1.8875

	
	噪声
	施工机械设备定期维护保养，在离村屯较近的施工带周围设置声屏障措施
	/
	0.5

	
	固体废物
	废弃泥浆拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理
	0.005万元/m3，共计70.56m3
	0.3528

	
	
	施工废料和废防渗布拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理
	0.1万元/吨，共计3.35t
	0.335

	
	
	生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理
	0.1万元/吨，共计0.9t
	0.09

	
	生态
	对临时占用的土地进行恢复、平整，恢复临时占地21.88hm2
	临时征地费用按5.2元/m2，青苗补偿标准为3.12元/m2，天然草的补偿标准为0.37元/m2 
	168.51

	
	
	水土流失防护、防沙治沙、黑土地保护
	0.2万元/ hm2，本项目新增总占地面积为21.88hm2
	4.38

	运营期
	噪声
	低噪声设备、基础减振，设备定期维护保养，建筑隔声
	/
	2.0

	退役期
	废气
	施工扬尘采取车辆密闭运输、洒水抑尘
	/
	0.2

	
	废水
	退役管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理
	0.005万元/m3，共计281.9m3
	1.41

	
	固体废物
	生活垃圾统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理
	0.1万元/吨，共计0.2t
	0.02

	风险防范
	配备围油栏、吸油毡、消油剂等应急物资，定期进行应急演练等风险防范措施及应急措施
	依托现有
	0

	地下水及土壤防范措施
	施工场地采取分区防渗措施
	/
	4

	
	依托周边已建水井布设4口跟踪监测井，定期跟踪监测地下水
	0.1万元/点位，共4个监测点位
	0.4

	
	设2个土壤跟踪监测点，定期跟踪监测土壤
	0.2万元/点位，共2个监测点位
	0.4

	合计
	186.67


7.2.2环境效益简要分析
项目建设运营中排放的污染物采取了一系列治理措施，大大降低了排入环境中污染物的数量，将取得一定的环境效益。
[bookmark: _Toc219900410][bookmark: _Toc186444391][bookmark: _Toc173163559]7.3环境经济损益分析结论
本项目对大庆油田有限责任公司第十一采油厂内已开发区块管道等腐蚀老化设施进行更换，有效的解决了管线漏失给区域内环境带来的环境风险隐患，项目实施后有效的解决了存在的一系列安全问题，具有良好的社会效益和环境效益。本项目实施后满足大庆油田有限责任公司第十一采油厂油田稳产的需要，对促进企业发展而促进当地经济发展的效益明显。因此，从各方面讲，本项目的开发建设将带来较大的社会、经济、环境效益。

[bookmark: _Toc72747948][bookmark: _Toc110400384][bookmark: _Toc106791234][bookmark: _Toc107196364][bookmark: _Toc75252815][bookmark: _Toc480447682][bookmark: _Toc106157355][bookmark: _Toc219900411][bookmark: _Toc213077353][bookmark: _Toc106172601][bookmark: _Toc107218493][bookmark: _Toc72748366][bookmark: _Toc72720550][bookmark: _Toc502736541][bookmark: _Toc118087455][bookmark: _Toc456590416][bookmark: _Toc74709503][bookmark: _Toc73100699][bookmark: _Toc106157196][bookmark: _Toc107052532][bookmark: _Toc106159387][bookmark: _Toc74537701][bookmark: _Toc107037124][bookmark: _Toc107209647][bookmark: _Toc106415529][bookmark: _Toc106447270][bookmark: _Toc73161218][bookmark: _Toc75075767][bookmark: _Toc371751594][bookmark: _Toc75075829][bookmark: _Toc415146721][bookmark: _Toc45678602]8环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc186444393][bookmark: _Toc173163561][bookmark: _Toc219900412][bookmark: _Toc65426019][bookmark: _Toc77144395][bookmark: _Toc455043909][bookmark: _Toc480447683][bookmark: _Toc456590417][bookmark: _Toc502736542][bookmark: _Toc189535448][bookmark: _Toc109128038][bookmark: _Toc196215829][bookmark: _Toc342462533]8.1 HSE管理体系的建立和运行
本项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）的要求，在项目的建设期、运营期和退役期等3个阶段建立和实施HSE管理体系。其中，环境管理的内容应符合ISO系列标准规定的环境管理体系原则以及石油开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合《职业安全卫生管理体系》（OHS18000）的有关要求。建设期、运营期和退役期的HSE管理分别包括以下内容：
（1）建设期HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计、安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等；
（2）运营期HSE管理主要包括：HSE组织机构的建立及职责的确定、文件的编写、风险的识别和管理、应急措施的建立、人员的培训、HSE管理体系的运行及保持、清洁生产等；
（3）退役期HSE管理主要考虑油区退役的安全与环境影响。
油田开发建设对环境主要影响是建设期的各种施工作业活动和运行期的风险事故。为最大限度地减轻油田生产对区域内空气环境、水环境及生态环境的影响，减少温室气体的排放，减少事故的发生，以确保油田安全运行，必须建立科学有效的环境管理体制，制定详细周密的环境保护管理计划。
[bookmark: _Toc126863494][bookmark: _Toc186444394][bookmark: _Toc131167395][bookmark: _Toc143099682][bookmark: _Toc127192443]8.1.1组织结构
本项目严格实施 HSE 环境管理体系，本项目环境管理归大庆油田第十一采油厂管理，逐级落实岗位责任制，各层下属单位设环保员一名，相应基层单位经理为 HSE 管理体系的第一负责人，对单位日常生产过程中的相关环境工作进行管理。
[bookmark: _Toc143099683][bookmark: _Toc126863495][bookmark: _Toc131167396][bookmark: _Toc127192444][bookmark: _Toc186444395]8.1.2规章制度
油田环保工作必须严格执行国家、黑龙江省的环保法律法规，同时还应制定相应的环境管理规章制度，环保法规及油田内部的各种环境管理规章制度应下发到相应人员，并组织有关人员学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。相关法规和规章制度详见表8.1-1。
表8.1-1    环保法规和规章制度一览表
	序号
	规章名称
	主要内容

	1
	国家、省市级的相关环保法律法规
	国家、省市颁发的环境保护法律、法规。

	2
	油田公司制定的相关环保法律法规
	油田公司的环境管理规定及环境管理规章制度（或环境保护条例及事故预案）。

	3
	环保技术规程及标准
	各级有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：国家及省市颁布的相关污染物排放控制标准；油田公司及厂矿等各级单位制定的生产工艺、设备的环境技术管理规程，环境保护设备的操作规程等。

	4
	环境保护责任制
	公司各类人员环境保护工作范围，应负的责任以及相应的权力。

	5
	三废管理制度
	包括油田开发建设期及生产运行期废水、废气、废渣及噪声等方面的管理制度。

	6
	生态保护管理制度
	主要包括油田建设期管道的建设过程对区域内生态环境产生的影响后所做出的恢复计划及生态补偿措施等 

	7
	事故管理预案
	明确项目田开发建设过程中的管道所可能存在的突发事故的预防管理措施。


[bookmark: _Toc127192445][bookmark: _Toc131167397][bookmark: _Toc126863496][bookmark: _Toc186444396][bookmark: _Toc143099684]8.1.3管理措施
（1）最高领导层将HSE管理放在与企业生产和经营管理同等重要的位置上；
（2）公司员工时刻将HSE责任放在心中；
（3）制定和落实一岗一责制；
（4）加强生产技术及HSE教育和培训；
（5）做好现场审核和整改；
（6）奖优罚劣，持续改进HSE表现。
[bookmark: _Toc186444397][bookmark: _Toc219900413][bookmark: _Toc173163562]8.2环境监控
[bookmark: _Toc127192447][bookmark: _Toc186444398][bookmark: _Toc126863498][bookmark: _Toc131167399][bookmark: _Toc143099686]8.2.1环境监控实施计划
本项目由大庆油田有限责任公司第十一采油厂安全环保部对油田建设环境保护工作进行全过程监控，对环境保护措施强制推行，以加强设计和施工阶段的环境管理，控制施工阶段的环境污染和生态破坏；同时在日常生产管理过程中对相应的环境管理机构、人员及环境管理制度必须切实落实和执行。尤其在建设施工期，除设置油田专职环保员一名外，还应根据现场实际情况，建立健全相应的二级HSE管理网络，在油田已有HSE指挥部的基础上，分别配备数名HSE现场监督人员。分别配备协调员，实行逐级负责制。
HSE机构在环境管理上的主要任务包括；负责制定本油田施工作业的环境管理方案，制定发生事故的应急计划，监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与地方环保、水利、土地等部门的关系以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档等。
[bookmark: _Toc186444399][bookmark: _Toc127192448][bookmark: _Toc131167400][bookmark: _Toc143099687][bookmark: _Toc126863499]8.2.2环境管理工作的重点
工程投产运行后，油田环境管理工作由大庆油田有限责任公司第十一采油厂安全环保部负责，在油田生产运行期，环境管理除抓好日常站场各种环保设施的运行、维护等工作外，工作重点应针对集油管线破裂后净化油泄漏等事故的预防和处理上。为此，必须制定相应的事故预防措施、事故应急措施以及恢复补偿措施等。外输油管道的监控内容为管道运营是否正常，是否有穿孔等潜在危害存在，以杜绝净化油泄漏。
[bookmark: _Toc127192449][bookmark: _Toc186444400][bookmark: _Toc131167401][bookmark: _Toc143099688][bookmark: _Toc126863500]8.2.3环境管理人员的基本职责
（1）协助有关生态环境部门进行环境保护设施的竣工验收工作；
（2）定期进行环保安全检查和召开有关会议；
（3）对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训；
（4）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；
（5）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境问题，向公司领导和生产部门提出建议和技术处理措施。
[bookmark: _Toc127192450][bookmark: _Toc143099689][bookmark: _Toc186444401][bookmark: _Toc126863501][bookmark: _Toc131167402]8.2.4环境监控基本内容
为了油田开发区域内环境的持续改进，对油田开发建设的各项活动进行全过程、全方位的监控。运营期的环境监控主要是管线集输过程中的环境保护措施执行情况。日常监控主要由本站的环保员组织定期进行，由上级部门核查。核查采用检查现场、检查记录、与员工座谈等形式进行；检查和核查应形成记录。
[bookmark: _Toc186444402][bookmark: _Toc143099690][bookmark: _Toc131167403][bookmark: _Toc126863502][bookmark: _Toc127192451]8.2.5本工程污染源排放清单
本工程施工期污染物排放清单见表8.2-1。
[bookmark: _Toc186444403][bookmark: _Toc143099691][bookmark: _Toc126863503][bookmark: _Toc131167404][bookmark: _Toc127192452]8.2-1    施工期污染物排放清单
	污染物种类
	污染物名称
	主要污染因子
	排放量
	控制措施及去向
	排放管理要求

	废气
	施工期扬尘
	颗粒物
	4.7t
	对施工场地采取洒水抑尘，对易起尘的临时土方等加盖苫布，施工运输车辆采取密闭措施或加盖苫布，加强施工管理。
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	
	焊接烟尘
	颗粒物
	0.0013t
	由于项目焊接点较少，产生的焊接烟尘量较小，且项目位于室外，空气扩散条件较好
	

	废水
	生活污水
	CODNH3-N
	115.2m3
	排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理
	不直接排放

	
	新建管线试压废水
	SS
	90.8m3
	由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层
	不外排

	
	废弃管线清洗废水
	石油类、SS
	281.9m3
	
	

	固废
	废弃泥浆
	/
	70.56m3 
	排入施工场地的钢制泥浆槽中，定期拉运至大庆洁宇环保科技有限公司处理
	100%处置

	
	施工废料
	/
	3.22t
	施工废料采用收集桶回收，拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理
	100%处置

	
	废防渗布
	/
	3.22t
	集中收集拉运至第八采油厂工业固废填埋场处理
	100%处置

	
	生活垃圾
	/
	0.9t
	统一收集后拉运至安达市生活垃圾填埋场处理
	100%处置

	噪声
	机械噪声
	噪声
	60～90dB（A）
	合理安排施工进度，避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声设备；加强施工机械设备维修保养；运输车辆选择避开居民区的路线
	执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求


8.2.6总量控制
本项目为油田内部输油管道及输气管道建设项目，不新增污染物，整体区域总量不增加。
[bookmark: _Toc126863504][bookmark: _Toc127192453][bookmark: _Toc131167405][bookmark: _Toc186444404][bookmark: _Toc143099692]8.2.7施工期环境管理与监测计划
8.2.7.1加强工程承包方管理
要与具有相关资质的施工作业单位签定《工程服务安全生产合同》，执行HSE管理体系，对项目实施HSE立卷管理，并按其内容执行。针对工程的承包方，应加强环境管理，制定出严格的环保管理制度：
（1）在承包方的选择上应优先选择那些环保管理水平高、环保业绩好的单位；
（2）在承包合同中应明确有关环境保护条款，如环境保护目标，采取的水、气、声和生态保护措施等，将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一；
（3）各分承包方应按照项目部的环境管理制度要求，建立相应的环境管理机构，明确环保管理人员，明确人员职责等；
（4）各分承包方在施工之前，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报项目经理部以及有关的生态环境部门，批准后方可以开工。
8.2.7.2注重人员培训
施工作业之前必须对全体施工人员进行包括环保知识、意识和能力的培训。其中环保能力的培训主要包括：保护生态环境的规定；减少和收集、处理固体废物的方法；管理、存放及处理危险品的方法等；此外，人员培训的内容还包括有国家的法规和规章制度，主要为国家及当地政府的环境保护法律、法规等。
[bookmark: _Toc126863505][bookmark: _Toc127192454][bookmark: _Toc186444405][bookmark: _Toc143099693][bookmark: _Toc131167406]8.2.7.3施工期环境监测计划
施工期的环境监测可包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象为土壤、植被。施工期对作业场所的控制监测根据当地具体情况、当地生态环境主管部门要求等情况而定。施工期监测计划参照下表。
表8.2-2    本工程施工期固体废物产生量统计表
	监测项目
	主要技术要求
	监控方式
	实施单位

	施工现场清理及生态恢复情况
	1.监测内容：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等和生态环境恢复情况。
2.监测时间及频次：施工结束后进行1次。
3.监测地点：各施工区段
	现场监测
	施工单位和建设单位环境管理机构


8.2.8运营期环境管理与监测计划
8.2.8.1运营期环境管理
（1）进行环境监测，掌握污染现状；
（2）定时定点监测周围环境，及时掌握环境状况的资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实；
（3）落实环境管理制度；
（4）制定环保经济责任考核制度，提高各部门对环境保护的责任感；
（5）强化专业人员培训。
8.2.8.2运营期环境监测计划
本工程生产运行期需要进行的环境监测任务委托取得相关资质的地方环境监测机构进行。环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。
运营期根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）及生态环境部门要求，结合油田运营期环境污染的特点，主要针对油田开发区生态恢复情况、事故等，同时考虑已批复现有工程等制定监测计划，包括污染源监测计划、环境质量监测计划及生态调查方案，具体见下表：
表8.2-3    项目运行期污染源监测计划表
	监测内容
	监测因子
	监测点位
	监测频次

	事故监测
	空气：非甲烷总烃；土壤：石油烃（C10-C40）；地下水：石油类；地表水：石油类
	空气及土壤为事故地点；地表水及地下水为事故地点周围区域。
	监测频次依据不同的环境区域功能和现场具体污染状况确定。事件刚发生时，监测频次可适当增加，待摸清污染变化规律后，可适当减少监测频次。当应急组织指挥机构终止应急响应或批准应急监测终止建议时，方可终止应急监测。


表8.2-4    项目运行期环境质量监测计划表
	序号
	监测内容
	监测因子
	监测点位
	坐标
	与本项目的位置关系
	监测频次

	1
	地下水
	pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、挥发酚、氨氮、耗氧量
	新建管线西南侧50m潜水井
	124.83972，46.32094
	新建管线西南侧50m
	1次/半年

	2
	土壤
	pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬
	管道临时占地范围内
	124.84045，46.32136
	拟建管线占地范围内
	1次/年

	
	
	
	管道临时占地范围外草地
	124.83915，46.32146
	管道临时占地西侧100m
	


表8.2-5    生态调查方案
	序号
	调查内容
	调查方法
	点位
	监测频次

	1
	植被恢复情况
	样方调查
	临时占地内
	1次/年，直至恢复至与周边地表植被相协调


[bookmark: _Toc186444406][bookmark: _Toc141286423]8.2.9退役期环境管理与监测计划
对退役期的管线进行场地土壤环境调查与评价，确定未造成场地污染后，应跟踪其生态恢复情况。
（1）进行环境监测，掌握污染现状；
（2）定时定点监测周围环境，及时掌握环境状况的资料，促进环境管理的深入和污染治理的落实；
（3）落实环境管理制度；
（4）检查环保措施可行性。
[bookmark: _Toc186444407]8.2.10排污许可管理
根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），本项目应严格按照相关排污许可证改革的要求，在本项目取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生前三十个工作日内向核发环保部门（大庆生态环境局）提出排污许可证的申请。应将项目建设内容、产品方案、建设规模、采用的工艺流程、工艺技术方案、污染防治措施、环保设施和治理措施、各类污染物排放总量、在线监测和自主监测要求、环境安全防范措施、环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计、建设和运营过程中，需按照排污许可证管理要求进行监测和申报，发生变更应及时进行申报，重大变更应重新进行环境影响评价和申请许可证变更，积极配合环保管理部分的监督核查。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，大庆油田有限责任公司第十一采油厂排污许可管理类别为简化管理。登记编号：912312817028111747001X，有限期限为2025.08.21-2030.08.20，本项目不涉及通用工序重点管理和简化管理的固定污染源，故项目建成后，大庆油田有限责任公司大庆油田有限责任公司第十一采油厂排污许可仍为简化管理。
[bookmark: _Toc173163563][bookmark: _Toc186444408][bookmark: _Toc219900414]8.3占地审批流程
本项目总占地面积为21.88hm2，均为临时占地，占地类型为耕地（基本农田）及草地（非基本草原）。
建设单位在环境影响评价批复文件下发后应按文件要求申请临时用地批复。
①大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组依据项目设计资料、投资计划等基础资料，核实项目用地范围、面积、类型，准备临时用地申请、平面布置图、占地现状图、临时使用土地合同、土地复垦方案等相关材料，提交给安达市自然资源部门。
②安达市自然资源部门对资料进行初审。安达市自然资源部门组织对大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组提交的临时用地申请资料进行初审，开展实地探勘核验，审查同意的出具审查意见。
③绥化市自然资源局审批。绥化市自然资源局组织审查县、县区自然资源部门提交的大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组临时用地申请是否已完成初审、是否符合相关要求，对满足要求的用地申请组织审批，下发临时用地批复文件。
④大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组根据批复文件，办理征地手续，组织进场施工。
大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组按照“先临时、后永久”的政策，井场、道路、管线临时用地结束后，办理永久用地审批。大庆油田有限责任公司第十一采油厂监督管理中心土地组每年上报油田公司生态资源管理部，全油田全年组卷一次，经县自然资源局、县政府，市自然资源局、市政府，省自然资源厅、省政府，逐级上报自然资源部、国务院审批。
243
[bookmark: _Toc502736556][bookmark: _Toc255202340][bookmark: _Toc277178465][bookmark: _Toc480447686][bookmark: _Toc219900415][bookmark: _Toc255202323][bookmark: _Toc346267817][bookmark: _Toc277178450][bookmark: _Toc456590420]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc24451][bookmark: _Toc219900416][bookmark: _Toc502736558]9.1建设项目概况
[bookmark: _Toc502736559]大庆油田有限责任公司第十一采油厂拟建大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目，为改建项目，位于黑龙江省绥化市安达市昌德镇卫1联合站东南侧，地理坐标为东经124°56'21.569"~ 125°2'42.254"，北纬46°7'57.512" ~ 46°10'6.042"。
本项目本项目整体更换站间管道 1 条，局部更换站间管道 1 条，长度共计 8.29km。整体更换集油环管道1个，局部更换集油环管道2个，长度共计7.83km，配套建设防腐等工程。
本项目总投资646.90万元，其中环保投资186.67万元，环保投资占总投资的28.86%。
[bookmark: _Toc186444411][bookmark: _Toc173163566][bookmark: _Toc219900417][bookmark: _Toc4044]9.2环境质量现状评价结论
[bookmark: _Toc126863511][bookmark: _Toc143099699][bookmark: _Toc131167412][bookmark: _Toc127192460][bookmark: _Toc186444412]9.2.1大气环境质量现状评价结论
根据《绥化市环境质量年报（2024年度）》统计数据可知，项目所在区域属于不达标区，PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准要求。特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3标准要求。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准。
[bookmark: _Toc100822236][bookmark: _Toc106810423][bookmark: _Toc143099700][bookmark: _Toc186444413][bookmark: _Toc103610995][bookmark: _Toc127192462][bookmark: _Toc126863513][bookmark: _Toc131167413]9.2.2地表水环境质量现状评价结论
本项目属于水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。本项目地表水评价范围为拟建管线沿线两侧外扩200m范围的地表水体，该范围内无地表水体，因此本次未对地表水体进行监测。
[bookmark: _Toc143099701][bookmark: _Toc186444414]9.2.3地下水环境质量现状评价结论
评价区域地下水水质除潜水中锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T148488-2017）中的Ⅲ类标准要求。其中锰因子水质监测浓度占标率偏高，主要是由于评价区域地层中富含锰矿物，还原条件下转化的Mn2+在CO2作用下溶入地下水中，形成锰浓度偏高的水文地质化学环境。评价区域地下水化学类型主要为4-A型HCO3- Na+Ca淡水。
[bookmark: _Toc131167414][bookmark: _Toc127192463][bookmark: _Toc126863514][bookmark: _Toc143099702][bookmark: _Toc186444415]9.2.4声环境质量现状评价结论
由本项目区域声环境质量现状监测结果与执行评价标准限值对比分析可知，项目周边村屯声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
[bookmark: _Toc143099703][bookmark: _Toc131167415][bookmark: _Toc127192464][bookmark: _Toc186444416][bookmark: _Toc126863515]9.2.5土壤现状评价结论
评价区域内土壤环境质量较好，没有出现超标情况。本项目区块内现有井场及场站土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，本项目管线临时占地内及周边农用地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤风险筛选值。
[bookmark: _Toc143099704][bookmark: _Toc127192465][bookmark: _Toc131167416][bookmark: _Toc186444417][bookmark: _Toc126863516]9.2.6生态环境现状评价结论
本项目评价范围内生态系统类型主要为草地及农田生态系统。本项目评价范围内土地利用类型以草地及耕地为主，工程所在区域内主要土壤类型以草甸土为主，工程所在区域人类活动频繁，野生动物较少，区域生态环境总体质量较好。
[bookmark: _Toc186444418][bookmark: _Toc219900418][bookmark: _Toc173163567]9.3环境影响分析和污染防治措施可行性结论
[bookmark: _Toc126863518][bookmark: _Toc127192467][bookmark: _Toc131167418][bookmark: _Toc186444419][bookmark: _Toc143099706]9.3.1大气环境影响分析和污染防治措施可行性结论
通过在施工期及退役期采用洒水抑尘、设置施工围挡、遮盖等措施后，施工期界外扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周围大气影响较小，且环境影响施工结束后影响即消除；运营期采用密闭集输工艺输送原油、含油污水，正常运营期无废污染物排放，不会对周边大气敏感点产生影响。
[bookmark: _Toc131167419][bookmark: _Toc126863519][bookmark: _Toc143099707][bookmark: _Toc186444420][bookmark: _Toc127192468]9.3.2水环境影响分析和污染防治措施可行性结论
本项目施工期新建管线试压废水、废弃管线清洗废水由罐车拉运至卫一联含油污水深度处理站处理满足《大庆油田地面工程建设设计规定》（Q/SYDQ0639-2015）及《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）限值要求后回注油层，不外排。施工期施工人员产生的生活污水排入附近计量间或场站已建防渗旱厕，定期由安达市同昌油田工程有限公司拉运至大庆市净源环保科技有限公司进行处理。
综上，本项目产生的废水均进行了妥善处理，不排入地表水体，不会对地表水环境产生影响。
[bookmark: _Toc186444421][bookmark: _Toc131167420][bookmark: _Toc143099708][bookmark: _Toc126863520][bookmark: _Toc127192469]9.3.3地下水境影响分析和污染防治措施可行性结论
本工程在正常且各项环境保护措施落实到位情况下对地下水环境影响较小，但在事故状态下可能对地下水环境造成影响，但在各项地下水污染防控措施及应急措施落实到位的情况下，对地下水环境影响较小。
[bookmark: _Toc143099709][bookmark: _Toc131167421][bookmark: _Toc127192470][bookmark: _Toc126863521][bookmark: _Toc186444422]9.3.4声环境影响分析和污染防治措施可行性结论
项目选用低噪声设备，在采取适当的隔声、基础减振等降噪措施后，施工期场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周围环境及环保目标影响很小。
[bookmark: _Toc131167422][bookmark: _Toc127192471][bookmark: _Toc186444423][bookmark: _Toc143099710][bookmark: _Toc126863522]9.3.5固体废物环境影响分析和污染防治措施可行性结论
本工程对施工期、退役期产生的各类固体废弃物均进行了合理的处置，能够实现固废的减量化、资源化和无害化，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc143099711][bookmark: _Toc126863523][bookmark: _Toc127192472][bookmark: _Toc186444424][bookmark: _Toc131167423]9.3.6生态环境影响分析和生态保护减缓措施可行性结论
本项目管道对土地的侵占，对植被的破坏，将使油田开发区内的第一生产者的生物量有一定程度的下降。通过选择适当时机施工，并在建设过程中采取必要的生态保护措施，可最大程度减小该项目建设对生态环境的不利影响，使生态环境在尽可能短的时间内得到恢复。
[bookmark: _Toc186444425][bookmark: _Toc131167424][bookmark: _Toc143099712][bookmark: _Toc127192473][bookmark: _Toc126863524]9.3.7土壤环境影响分析和保护措施可行性结论
本项目所在地土壤环境现状较好，根据土壤环境影响分析结果，正常工况下本工程对土壤环境的影响较小，非正常工况如管道泄漏等，可能会对土壤造成影响，但在各项土壤防控措施及应急措施落实到位的情况下，对土壤环境影响较小。
[bookmark: _Toc126863525][bookmark: _Toc127192474][bookmark: _Toc143099713][bookmark: _Toc186444426][bookmark: _Toc131167425]9.3.8环境风险分析可行性结论
通过对本工程产能建设工程的环境风险分析可知，本工程的主要环境风险是泄漏，对区域内的地下水环境、地表水环境、土壤环境和空气环境有潜在危害性。在工程采取一系列风险防范措施、应急措施和建立环境风险防控体系后，事故影响可控，可以降低事故的发生率和事故情况下对周围环境的影响。但建设单位应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，增加事故应急监测及事故评估等规定内容并定期演习，避免重大污染事故的发生。
[bookmark: _Toc219900419][bookmark: _Toc186444427][bookmark: _Toc173163568]9.4公众意见采纳情况
本项目首次环境影响评价信息公开之日为2025年8月5日（黑龙江环保技术服务网http://www.hljhbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=859）。
征求意见稿公示日期为2026年4月8日~21日（黑龙江环保技术服务网http://www.hljhbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?id=926）；
报纸第一次公告日期为2026年4月16日（大庆油田报），报纸第二次公告日期为2026年4月17日（大庆油田报）；
现场张贴公示日期为2026年4月8日~21日，公示地点为评价范围内村屯。
报批前公示日期为2026年4月22日（黑龙江环保技术服务网http://www.hljhbjsfw.cn/NewsDetail.aspx?ID=940）。
至信息公告的截止日期没有收到相关反馈信息。
网络公示起到了应有的告知作用。在现场公示期间，对居民进行了必要的讲解和说明，让附近居民充分了解本项目的各项情况。选择了黑龙江环保技术服务网和《大庆油田报》进行公示，起到了网络和报纸传播较广，受众广泛的作用。在网上两次公示过程中、公示期间及问卷调查过程中没有接到任何人反映意见或建议的电话和邮件、传真等。
建设单位的公参调查结果表明，大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目的建设周围民众是支持的。建设单位认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理，使环境的负效应降至最低。并对周围环境的影响减至最小程度，达到公众对项目建设的环境要求愿望。
[bookmark: _Toc173163569][bookmark: _Toc219900420][bookmark: _Toc186444428]9.5环境经济损益分析结论
本项目为大庆油田有限责任公司第十一采油厂对腐蚀老化的管线进行更换，有效的解决了管线漏失给区域内环境带来的环境风险隐患，项目实施后有效的解决了存在的一系列安全问题，具有良好的社会效益和环境效益。本项目实施后满足第十一采油厂稳产的需要，对促进企业发展而促进当地经济发展的效益明显。因此，从各方面讲，本项目的开发建设将带来较大的社会、经济、环境效益。
[bookmark: _Toc173163570][bookmark: _Toc186444429][bookmark: _Toc219900421]9.6环境管理与监测计划结论
工程投产运行后油田环境管理工作由第十一采油厂安全环保部负责，在油田生产运行期，环境管理除抓好环保设施的运行、维护等工作外，工作重点应针对集输管线破裂后含油污水泄漏等事故的预防和处理上。施工期的环境监测可包括对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测，主要监测对象为植被。运行期根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ 1248-2022）和油田运行期环境污染的特点，环境监测计划主要针对油田污染物排放、油田开发区生态恢复情况、事故而制定。
[bookmark: _Toc186444430][bookmark: _Toc173163571][bookmark: _Toc219900422]9.7综合评价结论
综上所述，大庆油田第十一采油厂油系统管道安全隐患治理工程项目符合国家产业政策，符合国家及地方相关政策规划，符合国家及地方相关环保政策要求。在建设和运营过程中认真落实各项污染防治措施、生态保护措施、风险防范措施及应急措施的前提下，各项污染物均能够做到达标排放，其生态环境影响可降至最低，环境风险受控。项目公示期间，无人对本项目提出意见，公众认同性较好。从环境保护角度看，本项目选址合理，建设是可行的。
[bookmark: _Toc30449_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13789][bookmark: _Toc15833341][bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc6995250]
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[bookmark: _Toc219900423]附表
[bookmark: _Toc173163573][bookmark: _Toc186444432][bookmark: _Toc219900424]附表1：建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km
	边长<5km

	评价因子
	SO2+NOX排放
	≧2000t/a
	500~2000t/a
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物：PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3
其他污染物：TSP、非甲烷总烃
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源
调查
	调查内容
	建设项目正常排放源
建设项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

	ADMS

	AUSTAL2000

	EDMS

	CALPUFF

	其他


	
	预测范围
	边长≧50km
	边长5~50km
	边长<5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≦100%
	C建设项目最大占标率>100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≦10%
	C本项目最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≦30%
	C本项目最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≦100%
	C非正常占标率>100%

	
	保证率日平均浓度和年评价浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≦-20%
	K>-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测

	环评结论
	环境影响
	可以接受不可以接受

	
	大气防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染源
年排放量
	NOx：（）t/a
	SO2：（）t/a
	颗粒物：（）t/a
	NMHC：（）t/a

	注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


[bookmark: _Toc173163574][bookmark: _Toc186444433]
[bookmark: _Toc219900425]附表2：建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	原油
	
	
	

	
	
	存在总量
	320.668t
	
	
	

	
	环境
敏感性
	大气
	500m范围内人口数   人
	5km范围内人口数   人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	   人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1
	F2
	F3

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1
	S2
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1
	G2
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1
	D2
	D3

	物质及工艺系数危险性
	Q值
	Q＜1
	1≤Q＜10
	10≤Q＜100
	Q＞100

	
	M值
	M1
	M2
	M3
	M4

	
	P值
	P1
	P2
	P3
	P4

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析

	风险识别
	物质
危险性
	有毒有害
	易燃易爆

	
	环境
风险类型
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法
	其他估算法

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX
	其他

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近敏感目标       ，到达时间     h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间     d

	重点风险
防范措施
	管道密闭输送、防腐、试压等，运行期制定操作规程、巡线、检测、应急等管理措施

	评价结论与建议
	本工程的主要环境风险是泄漏，对区域内的大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤植被危害性不大。在工程采取一系列风险防范措施和应急措施后，可以控制和降低工程发生事故情况下对周围环境的影响。

	注：“”为勾选项， “    ”为内容填写项









[bookmark: _Toc219900426][bookmark: _Toc173163575][bookmark: _Toc186444434]附表3：建设项目土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影
响
识
别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地；未利用地□
	土地利用类型图件附图15

	
	占地规模
	（1.13）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他
	

	
	全部污染物
	pH、石油烃、六价铬、Pb、Hg、Cr、As等
	

	
	特征因子
	石油烃（C10-C40）
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级
	

	现
状
调
查内容
	资料收集
	a）；b）；c）；d）
	

	
	理化特性
	-
	见4.3.5

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图见附图16

	
	
	表层样点数
	3
	5
	0-20cm
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/
	

	
	现状监测因子
	50项（包括建设用地土壤基本项目45项，其他项目石油烃（C10-C40）及pH值、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量）及农用地土壤监测项目（pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量）
	

	现状评价
	评价因子
	50项（包括建设用地土壤基本项目45项，其他项目石油烃（C10-C40）及pH值、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量）及农用地土壤监测项目（pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40）、石油类、石油烃（C6-C9）、水溶性盐总量）
	

	
	评价标准
	GB 15618☑；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	区块内现有井场及场站土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，管线临时占地内及周边农用地土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤风险筛选值。
	

	影
响
预
测
	预测因子
	石油烃（C10-C40）
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（类比法）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（）影响程度（项目对周围土壤环境影响较小）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防
治
措
施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（跟踪监测）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	2
	pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬
	1次/年
	

	
	信息公开指标
	监测点位和监测值
	

	评价结论
	采取环评提出的措施，影响可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


[bookmark: _Toc186444435][bookmark: _Toc173163576]
[bookmark: _Toc219900427]附表4：地表水自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放 □；其他√
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √
	水温 □；水位（水深） □；流速□；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B √
	一级 □；二级 □；三级 □

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；
拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季 □；秋季 □；冬季□
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期  
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□
	（）
	监测断面或点位个数（）个

	现
状
评
价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（ ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季；□冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标 □；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标□
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区□
不达标区□

	影
响
预
测
	预测范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2

	
	预测因子
	（ ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □：解析解 □；其他 □
导则推荐模式 □：其他 □

	影
响
评
价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（ ）
	（ ）
	（ ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（ ）  
	（ ）  
	（ ）  
	（ ）  
	（ ）  

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s
生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防
治
措
施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 √；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 √
	手动 □；自动 □；无监测 √

	
	
	监测点位
	（ ）  
	（ ）  

	
	
	监测因子
	（ ）  
	（ ）  

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受 √；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。




[bookmark: _Toc173163577][bookmark: _Toc186444436]
[bookmark: _Toc219900428]附表5：生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他

	
	影响方式
	工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种（分布范围、种群数量、种群结构、行为）
生境（生境面积、质量、连通性）
生物群落（物种组成、群落结构）
生态系统（植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能）
生物多样性（物种丰富度、均匀度、优势度）
生态敏感区□（ ）
自然景观□（ ）
自然遗迹□（ ）
其他□（ ）

	评价等级
	一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析□

	评价范围
	陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集；遥感调查；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季；秋季□；冬季□
丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；其他□

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□

	
	生态监测计划
	全生命周期；长期跟踪□；常规□；无□

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他

	评价结论
	生态影响
	可行；不可行□

	注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。










[bookmark: _Toc173163578][bookmark: _Toc186444437][bookmark: _Toc219900429]附表6：声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□ 二级 三级□

	
	评价范围
	200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准 地方标准□ 国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0 类区□
	1 类区□
	2 类区
	3 类区□
	4a 类区□
	4b 类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26]现场实测 已有资料□ 研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型 其他□    

	
	预测范围
	200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□

	
	预测因子
	等效连续 A 声级 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标  不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标  不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（ ）
	监测点位数（ ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行 不可行□

	注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。
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